八年级物理“第七章欧姆定律”小测试
1．若一段铜线的电阻为R，两端电压为U，通过电流为I，下列说法中错误的是  （     ）

A．R由铜线的长度和横截面积决定        　B．R的大小与U有关

C．铜线的电阻对电流有阻碍作用    　　    D．R的大小与I无关
2．有关导体电阻的说法，正确的是 （     ）

A．粗细相同的两根导线，长度大的，电阻一定大
B．长度相同的两根导线，横截面积小的，电阻一定大
C．同种材料制成的长短相同的两根导线，横截面积小的，电阻一
D．铝导线的电阻一定比铜导线的电阻大 
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3．用伏特表、安培表测量电阻实验中，在连接电路时，下列注意事项中，其中不必要的一点是（     ）
A．连入变阻器时，应使滑片位于变阻器值最大的位置
B．电键、安培表应接在靠近电源电流流出的一端
C．连入电键时，应先将电键打开
D．伏特表应与待测电阻并联，安培表应与待测量电阻串联，并使它们的“+”接线柱，靠近电源的“+”极一端 

4．如图19所示，a、b、c表示的是伏特表或安培表，当K1、K2都闭合时，下列正确说法是 （     ）
A．a、b、c都是安培表         B．a、b、c都是伏特表
C．b、c是安培表，而a是伏特表 D．a、b是伏特表，而c是安培表 

5．一位同学用电压表与电流表测甲、乙两个电阻阻值时作出了如图3所示I－U图象，由图象可判断这两个电阻 （     ） 

A．R甲＝R​乙 

B．R甲＜R乙 

C．R甲＞R乙 

D．无法判断

6．以下说法正确的是                                                      （     ）

A．在任何情况下，电流都与电压成正比        B．在任何情况下，电流都与电阻成反比

C．电压增加电流一定增大     D．对同一个电阻器，两端电压加倍后，通过的电流也加倍

7．用电流表和电压表可以测量小灯泡的电阻，实验中，如果发现小灯泡不亮，电流表没有读数，电压表有读数，则故障的原因可能是　（     ）
A．电流表两接线柱接触不良                           B．小灯泡的两个接线柱有断路

C．电源短路                                           D．小灯泡两端的接线柱短路

8．如果某人的身体电阻约在3000Ω到4000Ω之间，为了安全，要求通过人体的电流

不能大于 5mA，那么此人身体接触的电压不能大于：（     ）
A．5V                 B.15V                  C．30V                     D．36V

9．某同学用图6所示的电路验证在电压不变时，导体中的电流跟导体的电阻成反比的关系。先后用5Ω、10Ω和20Ω的定值电阻接入电路的a、b两点间，闭合开关S，读出电流表示数填入下表。由实验数据可以看出电流跟电阻不成反比，请分析发生错误的原因。
	电阻（Ω）
	5
	10
	20

	电流（A）
	0.4
	0.3
	0.2



发生错误的原因：______________________________________________________________；
10．“测定小灯泡的电阻”

(1) 连接实物图
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（2） 右边空白处画出实物连接相应的电路图。
（3） 电键闭合前，滑动变阻器的滑动片P应移到________端。（“左”“右”）

（4） 利用电压表和电流表测得同一电阻得到的数据，请把表格填写完整

	
	电压U/V
	电流I/A
	电阻R/Ω

	1
	6
	0.14
	

	2
	5.5
	0.13
	

	3
	5
	0.11
	

	电阻平均值
	------
	-------
	


11．设计实验，用一个电源，一只开关，一个电压表（或电流表）比较两只电阻的阻值大小

要求：画出电路图，写出要测量的数据，说明比较的方法

（1）用电压表比较（2）用电流表比较
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