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第十七章《欧姆定律》练习
一、选择题

1、研究电流跟电压、电阻的关系，用如图所示的电路，分“保持电阻不变”和“保持电压不变”两步进行。在“保持电阻不变”这一步，实验要求是                      A. 保持R´的滑片位置不动                         B. 保持R的电压不变
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C. 保持R不变，调节R´的滑片到不同的适当位置     D. 保持电路中的电流不变

2、某导体中的电流与它两端电压的关系如图所示，下列分析正确的是
A．当导体两端的电压为0时，电阻为0

B．该导体的电阻随电压的增大而减小

C．当导体两端的电压为0时，电流为0

D．当导体两端的电压为2 V时，电流为0.6A

3、由欧姆定律公式I=U／R变形得R=U／I，对此，下列说法中正确的是       ）
A．加在导体两端的电压越大，则导体的电阻越大
B．通过导体的电流越大，则导体的电阻越小

C．当导体两端的电压为零时，导体的电阻也为零
D．导体的电阻跟导体两端的电压和通过导体的电流无关
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4、如图3所示，电源电压保持不变，闭合开关，将滑动变阻器的滑片向右滑动时，则

A.通过灯L的电流变小，变阻器两端的电压变小

B.通过灯L的电流变大，变阻器两端的电压变大

C.灯L两端的电压变小，通过变阻器的电流变小

D.灯L两端的电压变大，通过变阻器的电流变小
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5、酒精测试仪可检测驾驶员是否酒后开车，如图所示是它的原理图，酒精气体传感器的电阻随酒精气体浓度的增大而减小，如果测试到酒精气体的浓度越大，那么

A．传感器的电阻越大

B．通过传感器的电流越小

C．电压表的示数越大

D．传感器两端的电压越大
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6、某高速公路收费站对过往的超载货车实施计重收费，小明同学结合所学的物理知识设计了如图所示的称重表原理图，对于小明同学的设计你认为：

A、此设计可行，称重表同电流表改装

B、此设计可行，称重表由电压表改装

C、此设计不可行，当车辆越重时电路中电流越小

D、此设计不可行，电路中的R1没有作用

7、现有两个阻值不等的未知电阻R1和R2，为了分辨它们的阻值大小，几个同学分别设计了如图所示的四种电路（图中小灯泡规格相同），其中不可行的是
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8、如图所示，电源两端电压保持不变，闭合开关S后，电路正常工作，过了一
会儿灯L突然变亮，两表示数都变大，则该电路出现的故障可能是
A ．灯L短路          B ．灯L断路   
C ．电阻R断路       D ．电阻R短路
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9、如图所示的电路，闭合开关，滑动变阻器的滑片向右移动的过程中（电源电压不变），电流表与电压表示数变化的情况分别是

A．变小   变大

B．变小   不变

C．不变   不变

D．变小   变小
10、小明家台灯的插头插在如图所示的插座上，插座上有一个开关和一个指示灯（相当于电阻很大的灯泡）。若插座开关和指示灯用S1、L1表示，台灯开关和灯泡用S2、L2表示。小明断开或闭合S1、S2时，记录现象如下表。则符合事实的电路图是
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二、填空题

11、原子中正、负电荷的数量        ，所以原子呈          。（正点、中性、负电）丝绸与玻璃棒相互摩擦后，玻璃棒带________（正／负）电，将丝绸靠近带负电的轻质小球时会相互____________（排斥／吸引）．
12、电线芯用金属来做，因为金属是__________，电线外面包一层橡胶或塑料，因为它们是__________.在电路中，提供电能的是          ，消耗电能的装置是           
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13、张洪同学在探究并联电路电流规律时，通过如图所示的电路完成实验后，他只记录了两个电流表的读数分别为0.2A和0.lA，则0.2A应当是电流表       的读数：若电阻R1和R2的阻值均为2Ω，则电路的总电阻           2Ω(选填“大于”、“等于”或“小于”)；电源电压为           V
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14、如图示的电路中，电阻R1和R2串联接在AB两端，电压表并联接在R1两端。已知R1=lOΩ，R2=20Ω，电压表示数为2.5V，
则AB两端的电压U= _______V。  
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15、当加在导体两端的电压为10V时，导体的电阻为20Ω，通过导体的电流为      A；若加在导体两端的电压增大为20V时，导体的电阻为    Ω；若通过导体的电流为0A时，导体的电阻为    Ω。
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16、如图所示，电源电压保持不变，R1=10Ω，R2=20Ω。
当开关S1闭合 、S2断开时，电流表示数为0.6A。则当开关S1 S2都闭合时，
电压表示数为       V，电流表示数为      A。

三、实验题
1、在探究“电流与电阻的关系”实验中，

（1）连接电路时，开关应当      ．在实验过程中，应通过观察         示数，来移动滑动变阻器的滑片
（2）小新将实物连接成如图所示电路，其中有一处连线错误，请你在连接错误的导线上画“×”并改正．

（3）将电路连接正确后，闭合开关，移动滑动变阻器滑片P，使定值电阻R两端电压为2V，电流表示数如图所示，为　　  A，则R的阻值为　  　Ω．

（4）换上10Ω的电阻后，闭合开关，电压表示数将　   　（选填“变大”或“变小”），此时应将滑片P向　  　（选填“A“或“B”）端移动，使电阻两端电压为　    V．

（5）小芳同学正确连接电路后，闭合开关，移动滑动变阻器滑片，发现电流表无示数，电压表有示数，其原因可能是　              　．
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2、现准备用“伏安法”测量额定电压为2.5V的小灯泡的电阻，实验室能提供的实验器材有：

A．待测小灯光L（其正常工作时的电阻值约为10Ω）；

B．二节新的干电池串联（每节干电池的电压为1.5V）；

C．电压表一个（量程为0～3V，0～15V，电阻为5KΩ）；

D．电流表一个（量程为0～0.6A，0～3A，电阻为5Ω）；

E．滑动变阻器R0（阻值为0～50Ω，额定电流为1A）；

F．开关S一个,导线若干.则：

（1）如果使用上述器材来测量小灯泡的电阻，那么，当小灯泡正常工作时，该电路中的电流约为      A，因此，电流表的量程应选0～      A。在连接电路时开关应　　　　　。

（2）画出实验电路图
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（3）根据以上选择的电路图，在丙图中用铅笔画线代替导线进行连线，使之成为能比较精确地测量出小灯泡电阻的电路（其中，部分导线已连接）。

（4）晓明同学连接完电路后，闭合开关，发现电压表向右偏转，而电流表指针向零刻度的左边偏转，造成这一现象的原因是　　　　　　　　　　　　　　　　　。

（5）晓明同学排除故障后连接成了如图所示的电路，闭合开关，发现灯泡较暗，为了让小灯泡正常发光，应将滑动变阻器的滑片向　　　　　　端（选填“左”或“右”）移动。

四、计算题
1、如图所示的电路中，电源电压保持不变，电阻R1的阻值为20Ω．闭合开关S，电流表A1的示数为0.3A，电流表A2的示数为0.2A．求：

（1）电源电压U．

（2）电阻R2的阻值．

2、把10Ω的电阻R1跟20Ω的电阻R2串联起来，接在电压是6V的电源上。求R1、R2的电压各是多少？
3、如图17—26所示，滑动变阻器标有“50Ω  1 A”字样，电源电压为18V不变，当开关S闭合后，电流表的示数为0.5A，电压表的示数为5V，求：

(1)电阻R1的阻值；

(2)这时滑动变阻器连入电路的电阻；

(3)若电流表的量程为0-O.6A，电压表的量程为0—15V，则滑动变阻器连入电路的阻值至少应为多少?
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