第十四章 功的练习题（60分钟 100分）
一、填空题（每空1分共35分）

1.斜面是生产和生活中经常使用的工具，它可以省力。把物体放在斜面上向

上推动，所施加的推力的大小与斜面的______和________有关。如果斜面长

为4米，高为1米，把重为500牛顿的重物推到斜面的顶端时，最少用___牛顿

推力，最少做_____焦耳的功。

2.长为10米，高为2米的斜面，把50牛顿的重物拉上顶端，如果斜面的机械
效率是80％，需用的拉力最小是___牛顿，拉力功的大小是____焦耳。

3.甲、乙两辆拖拉机的功率相等，沿不同的路面运动，如果在相同的时间内
通过的路程之比为4:3，那么，两辆拖拉机完成功的比值为______，甲、乙

两车的牵引力之比为______。

4.在水平桌面上滚动的小球受到桌子的支持力和重力的作用，支持力在小球
滚动时______功，这时重力对小球____功。

5.汽车发动机的功率80千瓦，汽车以36千米／小时的速度匀速行驶，牵引力
大小是_____牛顿，如果车辆行驶的速度保持不变，这时路面对汽车的阻力

为_______牛顿。 

6.有一杠杆动力臂与阻力臂之比是2:1，把一个重为20牛顿的重物提升2米，
动力的大小最少为_____牛顿，所做的功为____焦耳。

7.用定滑轮拉重物，不计摩擦，沿不同方向拉绳子，拉力分别为

8.功率是衡量机器做功快慢的物理量，在相同时间内______做功越多，在

相同时间内_______做功则越少。

9.用100牛顿的拉力水平作用在100千克的物体上，则在拉力的作用下物体沿
水平方向向前移动了10米，拉力对物体做的功是______焦耳，如果物体的

运动为匀速直线运动，这时阻力的大小是____牛顿，力的方向__________。

10.使用简单机械做功时，机械克服_______________________叫做有用功，

机械克服___________________叫做额外功，_______________叫做总功。

11.在使用动滑轮提起重物时，所做的额外功是______和_____________。

12.重60牛顿的长方体木块在水平拉力F的作用下，沿水平地板作匀速直线
运动，若F＝10牛顿，则木块与地板之间的摩擦力f＝____牛顿，在水平地面

上物块移动了5米的过程中，重力所做的功为____焦耳。把重物沿长5米，高

3米的光滑斜面匀速拉上顶端，如图所示，拉力F＝______牛顿，从底端到顶

端过程中重力所做的功是______焦耳。
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13.有一人用50牛顿的拉力，在4秒钟内使重200牛顿的物体沿力的方向匀速

运动了2米，这人所做的功为_____焦耳，功率为______瓦特。

14.体重相同的甲、乙两人，都从一楼走上三楼，甲慢慢上行，乙快
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15.单位换算：

(1)360瓦特＝____千瓦

(2)100焦耳＝____牛顿·米

(3)46焦耳／秒＝_____瓦特

16.使用机械不能省功，即使用机械所做的功，都等于不用机械而直接用手所

做的功，这个结论叫做__________。

二、选择题（每题只有一个正确答案，把正确答案的序号添在题后的

括号内）（28分）
1.下列说法中，正确的是： ［ ］
A.用手从地面提起水桶，手的拉力对水桶做功

B.提起水桶在水平路面上保持水桶的高度不变，向前移动了一段路程，手的

拉力对水桶做了功

C.出手后的铅球在空中向前运动，推力在对它做功
D.很费力的推一重物，重物不动，推力在这个过程中对重物做了功
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方向移动了5米，起重机在这个过程中钢丝绳的拉力所做的功是：［ ］
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3.两辆车，大车的重力是小车的2倍，在相同的力作用下沿不同的水平路面

通过了相同的路程，则： ［ ］

A.力对大车所做的功比小车多
B.力对小车所做的功多

C.力对两辆车所做的功相同

D.难以判断

4.如图所示，将同一重物沿光滑斜面BA、CA从底端匀速移上顶端，
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［ ］
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5.关于功率的说法，正确的是： ［ ］ 
A.功率大的机器所作的功一定比功率小的机器大
B.单位时间内所做的功越多，其功率则越大

C.速度越大，功率越大

D.作用力越大，功率也越大

6.两个高度相同的斜面，其长度之比为2：1,机械效率之比为3：4，将某重物

分别沿两个斜面匀速向上推进时，所用的推力之比为：［ ］

A.2:3 B.3:2 C.2:1 D.3:4
7.用200牛顿的水平力推重1000牛顿和500牛顿的物体沿水平方向前进了15米，
两物体在移动过程中力对物体所做的功分别为[image: image9.png]W,



，则：它们的大小为： 

［ ］
[image: image10.png]AW, =W, =3000EF

B.W, = 30008EH, W,= 150008
C W, = 33000 F, W,=18000FH
D.W,= 2700085, W,= 12000





8.下列说法正确的是： ［ ］

A.机械所做的功越多，它的功率越大

B.机械的做功时间短，它的功率一定大

C.机械做功快，其功率一定大

D.机械所做的功越少，其功率则越小

9.体重相同的两位同学分别以0.5米／秒和1米／秒的速度上楼，则它们的

作功功率之比是： ［ ］

A.1∶2 B.2∶1 C.1∶1 D.1∶4

10.一台机器的功率是150瓦，它表示的含义是： ［ ］
A.这台机器所做的功只能是150焦耳

B.这台机器每分钟内做功150焦耳

C.这台机器每秒钟所做的功是150焦耳

D.这台机器在每秒钟内所做的功是150瓦特

11.关于机械效率，下列说法正确的是： ［ ］

A.机械效率越高，所做的有用功越多

B.总功少的机械，效率越高

C.额外功少的机械，机械效率高

D.总功一定时，有用功多的机械的效率高

12.用100牛顿的力沿斜面匀速拉400牛顿重的物体，如果这个斜面的机械效率

是80％，则这个斜面的高度和长度之比是： ［ ］

A.4∶1 B.5∶1 C.32∶1 D.1∶5

13.两台机械所做的总功之比是之2∶1，它们的机械效率之比是3∶4，则它们
所做的有用功之比为： ［ ］
A.2∶1 B.3∶4 C.8∶3 D.3∶2

14.两台机械的功率之比为7∶6，如果他们做相同的功，所用的时间之比：［ ］ 
A.6∶7 B.7∶6 C.1∶1 D.13∶7
三、判断题（对的在括号内打“√”错的在括号内打“×”）（10分）
1.做功多的机械，功率一定大。 ［ ］

2.选用机械时，功率越大越好。 ［ ］

3.一列火车以20米／秒的速度在平直的轨道上匀速行驶，如果它所受
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4.把重物沿长5米，高1米的斜面移上汽车，物重为10[image: image12.png]


牛顿，最少所做的功应

为10[image: image13.png]


焦耳。 ［ ］

5.小球从斜面上滚下，斜面对小球的支持力对小球作了功。 ［ ］
6.功的原理只适用于简单机械。 ［ ］

7.使用定滑轮不能省力，可以省功。 ［ ］

8.只要采取有效措施减小额外功，就可以把机械效率提高到100％。［ ］

9.杠杆在移动重物时，即省力又可以省功。 ［ ］

10.焦耳／秒是功率的单位。 ［ ］

四、计算题（1题6分，2题5分，3题6分，共17分）

1.如图是在水平面上移动重物的装置，若物重为600牛顿，在阻力为重力的

0.2倍时，匀速移动物体，使其以2米／秒的速度前进，经过5秒钟，试求：

（1）拉力F的大小。（2）拉力F所作的功。
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小时前进60千米，汽车的牵引力多大？

3.图中的滑轮组把重为1200牛顿的物体匀速提高4米，拉力F的功率是250瓦，

滑轮组的效率是70％时，则拉力应为多少？所需的时间是多少？
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五、实验题（10分）

如图是测定机械效率所用的滑轮，A为定滑轮，B为动滑轮。若使绳的拉力沿

向上的方向作用
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（1）如何组装该滑轮组，请画在图上。（3分）

（2）在这个实验中需要测量的物理量是_________，__________，_______和

________。 （4分）

（3）在这个实验中所需要的测量工具是：________和_______。计算效率的

公式是：η＝___________。（3分）

　
答     案

一、（每空1分，共35分）

1. 长度，斜面的高度，125，500；

2. 12.5，125；

3. 1∶1，3∶4；

4. 不做，不做，
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6. 10，40；
[image: image19.png]7. E=F,=F;




8. 功率越大，功率越小；

9. 1000，100，与拉力方向相反；

10. 对人们有用的功也就是克服有用阻力做的功，人们不需要但又不得不

做的功，也就是克服无用阻力做的功，

有用功和额外功；

11. 克服绳子的摩擦力所做的功，克服滑轮重力所做的功；

12. 10，0，36，180；

13. 100，25；

14. 等于，小于；
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16. 功的原理。

二、(28分)
1.A 2.C 3.C 4.A 5.B 6.A 7.A

8.C 9.A 10.C 11.D 12.D 13.D 14Ａ
三、（10分）

1.× 2.× 3.√ 4.√ 5.×

6.× 7.× 8.× 9.× 10.√

四、计算题（17分）

1.（6分）

解：（1）f＝0.2G＝0.2×600牛＝120牛 (2分)
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（2）S＝V·t＝2米／秒×5秒＝10米（2分）

W＝F·S＝40牛×30米＝1200焦耳（2分）

2.（5分）

解：由P＝F·V
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（公式3分,计算2分）

3.（6分）

解：（1）求t（3分）
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，
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；
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（2）求F（3分）

方法1.由图知3段绳子吊物体

∴F×3×0.7＝1200牛

F＝571.4牛

方法2.由P＝F·V
∴[image: image27.png]_P
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五、（10分）

解：(1)（3分）如图
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(2)（4分）匀速拉力F的大小，物重G，物体上升高度，段绳根数

(3)（3分）弹簧秤，绳子

