第十五章  从测算家庭电费说起
【知识要点提示】
1． 家庭用电能表的单位是千瓦时，符号为“kW·h”，1kW·h=             J,相当于1kW的用电器工作      时间所消耗的电能，电能表表盘上“220V”“2.5（5）A”表示的意义是：220V为             ，2.5A为           ，（5）A为             
                   。
2． 电流在一段电路上做的功跟该段电路两端的电压成       ，通过的电流成        ，跟通电时间 成正比。公式为：                    。
3．电功率：电流在单位时间内所做的功。 公式为              ，电功率的国际单位单位为   ，符号是      。常用的功率单位还有千瓦（kW）,1kW=1000W.
4．电功率还可以通过电流与电压来计算，即电功率跟电路两端的电压成      ，跟通过电路中的电流成           。公式为             。注意：各量的单位均选用国际单位。
5． 电器设备正常工作时的电压值或电流值分别叫做             或            ，与之对应的功率叫额定功率，当用电器两端的电压大于额定电压或通过用电器的电流大于额定电流时，用电器的实际功率          额定功率（填：大于、小于、等于），这样会损坏用电器。 
6．要熟练掌握测量小灯泡功率的电路图及实物连线图，能区别出实际功率与额定功率，会读取电压表、电流表的示数。
【达标练习题例】
一、填空题
1．某用电器接入一个电路中，消耗的功率为40W，如果通过它的电流强度减少为原来的一半时，它消耗的功率为_____W，如果使它的电阻减少为原来的一半时，它消耗的功率为____W.

2．我国正在兴建的长江三峡工程，其水力发电站的装机总容量达2500万千瓦，它每天能发电____度(每天按24小时计算)。水力发电站发出的电能是__  __能转化为电能.

3．一根电阻丝先后接在两个电路里，通过它的电流强度为I1= 3I2，当两种情况放出的热量相同时，两次通电时间之比 t1∶t2=____.

4．标有“220V、60W”的甲灯泡和标有“220V、25W”的乙灯泡，将它们串联接人220V的电路中____灯更亮些，将它们并联接在同一电路,____灯更亮些.

5．有两个标有“3V、1W”和“6V、4W”的电灯泡，如果将它们串联电路中,使其中一个灯泡恰能正常发光，则加在串联电路两端的电压是____V.

6．一位同学家里的电能表的读数原来
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，现在他家里有40W电灯4盏，一台“220V、 110w”的电冰箱，“220V、70W”的彩色电视机一台，平均每天用电3h，一个月30天，共消耗____度电，此时电能表的读数为.
7．一只电炉所用的电压是220V，通过的电流强度是0.5A，通电 lh，   电流做的功是______，消耗的电能是____.
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8．如图1所示，R1=6Ω，R2=2Ω，当开 关S闭合时，电压表的读数为0.5V，那么电源两极间的电压是____，通电2min，流过R1的电流做的功等于___     _

9．如图2电路中，如果 R1∶R2= 3∶2，当开关S闭合时，  则它们两端电压之比U1∶U2=____，在相同的时间内，R1和R2中的 电流做的功之比W1∶W2=____.

10．电灯泡上标着“ 220V 100W”字样，它的意义是_                    ___，在正常工作时，通过灯泡的电流强度为__  __，电阻为_   _ __，2h用电__    __。
11．有一根阻值为8Ω的粗细均匀的电阻丝，接在4V电压的电源上，则电阻上电流的功率是____，如果将电阻丝剪去一半后，仍接在这个电源上，它消耗的功率是____.

12．要将一“6V3W”的小灯泡，接在24V的电源上使用，必须串联阻值为____的电阻，该电阻的额定功率至少为____.
二、选择题
1．调光台灯的电路是由一只灯泡和一个电位器（滑动变阻器）串联组成的，调节电位器的旋钮使灯由亮变暗的过程中，电路的总功率将（    ）

A．变小

  B．变大

C．不变

　　D．无法确定

2．有两盏灯，甲灯上标有“36V 60W”的字样，乙灯上标有“220V 60W”的字样，当它们分别在其额定电压下发光时，会看到（    ）

A．甲灯比乙灯更亮
      B．乙灯比甲灯更亮     

C．两盏灯一样亮            D．无法确定哪盏灯更亮

3．下列说法中正确的是（    ）

A．电功率大的用电器消耗的电能多   B．做功多的用电器消耗时间长

[image: image3.png]


[image: image4.png]


C．做功多的用电器的电功率大    D．用电器的电功率随着两端电压的变化而变化 
4．根据A、B、C、D四种家用电器铭牌上所提供的信息，可知额定电流为6A的用电器是（    ）


    A                 B                   C                    D

5．如图3所示电路，开关S闭合后，移动滑动变阻器的滑片P，下列各物理量中大小发生改变的是　　（　　　）

A．小灯泡的额定电压  　　  　B．小灯泡的额定功率

C．小灯泡的实际功率 　　     D．电源的电压
6．某家庭电路中，已有两盏灯正常工作，若再使用一个较大功率  的用电器，那么电路中的（    ）
A．电压变大   　　　　　        B．干路电流不变      

C．消耗的总功率变大   　        D．总电阻变大

7．一台电风扇和一个电熨斗，如果使用时电流做功相同，电能转化为内能 （    ）
 A．一样多    B．电风扇较多 　C．电熨斗较多    D．无法比较

8．现有甲、乙两只电炉，已知电炉电阻R甲>R乙，分别接入电源电压为220伏的电路中，在相同的时间内，它们的放热情况是   （     　）

A．甲放热多      B．乙放热多　　   C．同样多      D．无法判断

9．一只标有“PZ220--60”的白炽灯接在某电路中，测得通过它的电流是0.2A，则这个灯泡的实际功率为  （      ）

    A． 大于60
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三．实验题

1．（1） 电流表量程选大了；电压表正负接线柱接反了；滑动变阻器的接线没有“一上一下”。 （2）灯泡被短路了  2．额定，UI，额定，电流；(1) 电压表，电流表；(2) 断开， B； (3) A； (4) 0～3V， 0～0.6A；(5) 2.5V， 0.26A， 0.65W ；(6)不能，原灯上，断路；(7) 如右图
四、计算题

1．(1)0．6A    (2)14．4J    (3)15W

2．(l) R2=30Ω，R1=50Ω；(2) Q1=8100J.

3．2156欧
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C5422电视机


额定电压220V


工作频率50Hz


额定功率70W





FS—69电风扇


额定电压220V


工作频率50Hz


额定功率65W





OK—1.5C电热水器


额定电压220V


工作频率50Hz


额定功率880W





KER—35G空调机


额定电压220V


工作频率50Hz


制冷额定功率1320W



























































