知能梯级训练(十四) A卷(45分钟  100分)姓名        
一、选择题(本大题共7小题，每题5分，共35分)

1.(2011·滨州中考)由I=
[image: image49.png]


变形可得R=
[image: image2.wmf]U

I

，对此下列说法正确的是(   )
A．加在导体两端的电压越大，则导体的电阻越大

B．通过导体的电流越大，则导体的电阻越小

C．导体的电阻跟导体两端的电压和通过导体的电流无关

D．当导体两端电压为零时，导体的电阻也为零

2.如图所示的电路图,在探究电阻上的电流跟电压的关系时，如何改变定值电阻R两端的电压，从而得到多组电压、电流值(   )
[image: image1.wmf]U

R

A.保持R′的滑片位置不动

B.保持R的电压不变

C.保持R不变，调节R′的滑片到不同位置

D.保持电路中的电流不变[来源:Z,xx,k.Com]
3.某同学在探究“电流跟电压、电阻的关系”时，根据收集到的数据画出了如图所示的图像.下列结论与图像相符的是(   )
[image: image41.png]


A．电阻一定时，电流随[image: image3.png]2R (ZXXK.COM) R BT




着电压的增大而增大

B．电阻一定时，电压随着电流的增大而增大

C．电压一定时，电流随着电阻的增大而减小

D．电压一定时，电阻随着电流的增大而减小

4.(2012·梅州中考)二氧化锡传感器能用于汽车尾气中一氧化碳浓度的检测，它的原理是其电阻随一氧化碳浓度的增大而减小，若将二氧化锡传感器接入如图所示的电路中，当二氧化锡传感器所处空间的一氧化碳浓度增大时，电压表示数U与电流表示数I发生变化，其中正确的是(   )
[image: image42.png]


A.U变小，I变小


B.U变小，I变大

C.U变大，I变小


D.U变大，I变大

[image: image43.png]ﬁﬁmﬁ:aﬂﬂr&% A
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5.(2011·龙岩中考)如图所示，AB和BC是由同种材料制成的长度相同、横截面积不同的两段导体，将它们串联后连入电路中，这两段导体两端的电压及通过它们的[image: image4.png]2R (ZXXK.COM) R BT




电流的大小关系正确的是(   )
A．UAB＞UBC
IAB＝IBC       B．UAB＜UBC
IAB＝IBC
C．UAB＞UBC
IAB＜IBC       D．UAB＝UBC
IAB＜[image: image5.png]2R (ZXXK.COM) R BT




IBC
[image: image44.png]


6.(2011·威海中考)某高速公路收费站对过往的超载货车实施计重收费，小明同学结合所学的物理知识设计了如图所示的称重表原理[image: image6.png]2R (ZXXK.COM) R BT




图.对于小明同学的设计你认为(   )

A.此设计可行，称重表由电流表改装

B.此设计可行，称重表由电压表改装

C.此设计不可行，当车辆越重时电路中电流越小

D.此设计不可行，电路中的R1没有作用

7.(2012·南通中考)以下做法中正确的是(   ) 
A.将废旧电池直接随手丢弃

B.用铜丝代替保险丝 

C.带金属外壳的用电器，需将其外壳接地 

D.发现有人触电，应立即上前将其拉开

二、填空题(本大题共5小题，每空2分，共22分)

[image: image45.png]


8.(2012·南充中考)导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小取决于导体的材料、长度和_________；有两段导线甲和乙，在相同电压下，通过导线甲的电流较小，通过导线乙的电流较大，可知导线__________(选填“甲”或“乙”)的电阻较大.

9.如图所示是学生实验中常用的滑动变阻器.要改变其接入电路中的电阻大小，若一根导线接在C接线柱时，另一根导线应接在________接线柱上.按你的接法，当滑片P向右滑动时，滑动变阻器连入电路中的电阻将________[image: image7.png]2R (ZXXK.COM) R BT




__(选填“变大”“变小”或“不变”)，实验前滑片P应移到_________端(均用图中的字母表示).
[image: image46.png]—1
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[image: image47.png]


10.(2011·重庆中考)在如图所示的电路中，电源电压为 3 V.闭合开关S，电流表[image: image8.emf]的示数为1.2 A，电流表[image: image9.emf]的示数为0.3 A,则通过R1的电流是_________A，R2的阻值是__________Ω.

11.如图所示，一定值电阻R0与最大阻值为40 Ω的滑动变阻器串联在电路中，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P滑到最左端时，电流表的示数为0.3 A；当滑动变阻器的滑片P滑到最右端时，电流表的示数为0.1 A.则定值电阻R0＝________Ω，电源的电压U＝_________V.

12.(2012·江西中考)小园用滑动变阻器改变电路中的电流时，正确连接好如图甲所示的实物图，并画出与实物图相对应的电路图(如图乙所示)；在闭合开关前，同伴小苹提醒她所画的电路图有不对应之处，请您指出：

[image: image10.png]



(1)________________________________________________[image: image11.png]2R (ZXXK.COM) R BT




_________[image: image12.png]2R (ZXXK.COM) R BT




______；[来源:学科网ZXXK]
(2) _______________________________________________________________.

三、作图与简答题(本大题共3小题，共12分)

13.(2012·济南中考)(4分)如图所示为小强家某个房间内的实物电路.请[image: image13.png]2R (ZXXK.COM) R BT




在右侧虚线框内画出该房间家庭电路的电路图. 
[image: image14.png]



14.(2012·菏泽中考)(4分)实验室内所用导线很短，导线的电阻忽略不计.但长距离输电需要两条输电线，输电线的电阻则不能忽略不计.当输电线某处发生短路时，整个输电线路的电阻会发生改变.已知每米输电线的电阻是0.01 Ω.

(1)请你利用学过的电学知识，在虚线框内为检修人员设计一个检修电路(器材和仪表任选)，可以根据仪表的示数进行有关的计算，以确定输电线短路的位置，便于检修人员迅速赶往短路所在位置排除故障．

[image: image15.png]



(2)计算“短路点与测量点之间的距离”的表达式为_____________________.

15.(4分)小明同学学习了家庭电路的知识后，在生活中更加注意观察家用电器.

(1)如图所示，他发现自己家洗衣机用的是三脚插头,其铭牌上标有“10 A  

250 V”字样，其中的“10 A”表示什么意思？

(2)小明同学仔细观察三只插脚，又有新的发现：标有“E”字的插脚比其他两脚稍长一些.他又查看了其他家用电器的三脚插头，也是这种情况.它比其他两脚稍长一些有什么好处？

[image: image16.png]



四、实验探究题(本大题共2小题，共22分)

[image: image48.png]


16.(2012·温州中考)(11分)科学兴趣小组为了探究导电液体在体积相同时，其电阻与长度的关系.于是选取一段可拉伸的乳胶管(乳胶管是绝缘体)，灌满某种导电液体，两端用金属塞堵住管口，形[image: image17.png]2R (ZXXK.COM) R BT




成一段长为10 cm的封闭液柱.选择合适的电压表、电流表、滑动变阻器、电源等器材连接电路如图，电源电压保持12 V不变.

(1)闭合开关前，滑动变阻器的滑片应处在________端.

(2)闭合开关，移[image: image18.png]2R (ZXXK.COM) R BT




动滑动变阻器的滑片，当电压表示数为9 V时，记录第1次电流表示[image: image19.png]2R (ZXXK.COM) R BT




数并计算出液柱的电阻.将乳胶管均匀拉长，重复上述实验，数据记录如表.实验中第1次电流表的示数应是___________ A.
	实验次数
	1
	2
	3
	4

	液柱长度L/cm
	10
	15
	20
	25

	液柱电阻R/Ω
	300
	670
	1 204
	1 870


(3)查阅资料得知：当材料和横截面积一定时，导体的电阻与其长度成正比.但是通过多次实验发现，当液柱长度变为原来的2倍时，其电阻大大超过原来的2倍.请对此作出合理的解释：___________________________________________.

17.(2011·无锡中考)(11分)用“伏安法”测电阻，小华实验时的电路如图甲所示.
[image: image20.png]



(1)请用笔画线代替导线，将实物电路连接完整.

(2)正确连接电路后,闭合开关前滑片P应置于滑动变阻器的__________(选填“左”或“右”)端. 
(3)测量时，当电压表的示数为2.4 V时，电流表的示数如图乙所示，则I=_____A，根据实验数据可得Rx=____________Ω.

五、计算题(9分)

18.(2012·杭州中考)如图所示是利用滑动变阻器控制电流的电路，其中电阻R为100 Ω，它与滑动变阻器串联在电路中，通过电阻的电流可在10 mA～100 mA范围内调节.

[image: image21.png]



(1)选用电源的电压应为多大？[来源:Zxxk.Com]
(2)变阻器的总电阻为多大？额定电流至少要多大？

(3)上述电路能否使电阻R两端的电压调为零？请说明理由.

[来源:学§科§网Z§X§X§K]
   答案解析
1.【解析】选C.导体的电阻是导体本身的一种性质，其大小只与导体的材料、长度、横截面积和温度有关，与其两端是否有电压、电压大小及流经导体的电流大小等因素无关，本题应选C.

2.【解析】选C.保持R不变,调节R′的滑片到不同位置,从而改变R两端的电压和通过R的电流,应用控制变量法对电路进行分析,即保持电阻不变,观察电流表的示数变化跟电压表示数变化的关系.故选C.

3.【解析】选C.探究电流跟电阻的关系时，应控制电压不变，更换不同阻值的电阻.由题图可知，电流随着电阻的增大而减小，故选C.

4.【解析】选D.传感器与定值电阻串联，电压表测定值电阻两端的电压.当一氧化碳的浓度增大时，传感器的电阻变小，电路中的总电阻变小，流过R的电流变大，R两端的电压升高，电压表的示数变大.

5.【解析】选A.两段导体组成串联电路，由于串联电路中的电流处处都相等，所以IAB＝IBC；观察题图可知AB段比BC段横截面积小，导体的电阻大，根据欧姆定律变形式U=IR可知，AB段两端的电压比BC段两端的电压高，即UAB＞UBC.故选A.

6.【解析】选A.称重表串联在电路中，所以它应是电流表.R1在电路中能避免电源短路，防止电流过大.当车辆越重时，滑片向下移动，滑动变阻器连入电路中的电阻减小，使电路中电流增大.

7.【解析】选C.废旧电池含有重金属、电解液等有害物质，随手丢弃会造成环境污染，故A错误；用铜丝代替保险丝，当电流过大时不会熔断，起不到保护电路的作用，故B错误；用电器的金属外壳与大地相连，当外壳与火线连通而带电时，电流会通过地线流入大地，即使人与外壳接触也不会发生触电事故，故C正确；发现有人触电，应先断开电源或用干燥的木棍将电线挑开，故D错误. 
8.【解析】本题考查影响电阻大小的因素和电流与电阻的关系.导体的电阻取决于导体的材料、长度和横截面积.由欧姆定律可知：在电压一定时，电流与电阻成反比.甲、乙导线两端的电压相等，通过甲导线的电流较小，则说明甲导线的电阻较大.

答案：横截面积


甲

9.【解析】本题考查对滑动变阻器使用的理解.解决此类问题的关键是明确滑动变阻器的工作原理及其连接方法.滑动变阻器接入电路时，上边和下边的接线柱应各选一个.当一根导线接在金属棒两端的接线柱(如C接线柱)时，另一根导线应在电阻线圈两端的接线柱中选择一个连入电路，即在A、B中选择一个.如果选A接线柱，则连入电路中的电阻丝是AP段，滑片P向右滑动时，AP段的长度增大，滑动变阻器连入电路中的电阻将变大，当滑片滑到B端时电阻最大.

答案：A(或B
)

变大(或变小)

B(或A)

10.【解析】由题图知，R1与R2并联，电流表[image: image22.emf]测量干路中的电流，电流表[image: image23.emf]测量通过R2的电流.通过R1的电流I1=I-I2=1.2 A-0.3 A=0.9 A；R2的阻值为R2=
[image: image24.wmf]2

U

I

 =
[image: image25.wmf]3 V

0.3 A

 =10 Ω.

答案：0.9

10

11.【解析】闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P滑到最左端时，滑动变阻器连入电路中的电阻为0，有U=0.3 A×R0；当滑片P滑到最右端时，滑动变阻器连入电路中的阻值最大，有U=0.1 A×(R0+40 Ω)，以上两式联立解得R0＝20Ω，U=6 V.

答案：20

6

12.【解析】本题考查电路图的画法，电路图要与实物图相对应，包括元件的位置、开关的状态等.对比可知，电路图与实物图的电源正负极、滑片位置都不对应.

答案：(1)电源的正负极画反

(2)滑动变阻器没画到阻值最大处

13.【解析】本题考查家庭电路的连接与安全用电知识.插座与灯泡并联在火线与零线之间，控制灯泡的开关接在灯泡与火线之间，两孔插座的左孔接零线，右孔接火线.

答案：如图所示

[image: image26.png]R
22




14.【解析】利用伏安法测电阻的原理和电路，测量出测量点到短路点间导线的电阻，除以0.01 Ω/m就可以[image: image27.png]2R (ZXXK.COM) R BT




计算出短路点与测量点之间的导线长度，再除以2就为短路点与测量点之间的距离. 
[image: image28.png]



答案：(1)设计电路如图所示.a.在图基础上，可加上滑动变阻器；b.不能缺少开关；c.不能缺少电流表、电压表、电源.

(2)
[image: image29.wmf]U

0.02I

 

15.【解析】三孔插座的正确接法是“左零右火上接地”，题图中E孔是接地的，而E插脚与用电器的金属外壳相连，这样就保证用电器金属外壳与大地相连.当我们插三脚插头时，较长的E插脚先与大地相连；当我们拔插头时，E插脚后与插座断开.如果用电器绝缘不好而漏电，人也不会触[image: image30.png]2R (ZXXK.COM) R BT




电.
答案：(1)插座允许通过的最大电流是10 A

(2)它比其他插脚稍长一些，插插头时能使金属外壳首先接地，[image: image31.png]2R (ZXXK.COM) R BT




拔插头时能使金属外壳后离开地线，即使家用电器因绝缘不好而漏电，人也不会触电.[来源:学科网]
16.【[image: image32.png]2R (ZXXK.COM) R BT




解析】(1)为了防止电路中电流过大烧坏电路元件，在闭合开关前应使滑动变阻器的滑片处于最大阻值处，即图中的A端.

(2)电压表并联在液柱两端，示数U=9V,从表中查出此时液体的电阻为R=300 Ω，所以第一次电流表的示数I= 
[image: image33.wmf]U

R

=
[image: image34.wmf]9 V

300

W

 =0.03 A.

(3)当液柱长度变为原来的2倍时，其电阻大大超过原来的2倍的原因是导体的电阻与长度有关,与横截面积也有关.乳胶管被拉长的过程中,液柱的横截面积变小，从而导致液柱长度变为原来的2倍时，电阻大大超过原来的2倍.

答案：(1)A(或左)
(2)0.03
(3)乳胶管被拉长的过程中,液柱的横截面积变小，而横截面积变小也会导致液柱电阻变大

17.【解析】在连接电路的过程中，开关要断开，滑动变阻器的滑片滑到阻值最大端，即左端.电流大小通过表盘读出为0.5 A，此时电压为2.4 V，则Rx=
[image: image35.wmf]U

I

 =
[image: image36.wmf]2.4 V

0.5 A

 =4.8 Ω.

答案：(1)如图所示

[image: image37.png]



(2)左

(3)0.5

4.8 
18.【解析】(1)由于电阻R的阻值为100 Ω ，当滑动变阻器接入电路中的电阻为0 Ω时，电流表示数最大为100 mA.

电源电压U=IR=0.1 A×100 Ω=10 V.

(2)当滑动变阻器接入电路中的阻值最大时，电流表示数最小,则有R总=
[image: image38.wmf]U

I

¢

 =
[image: image39.wmf]10 V

0.01 A

 =1 000 Ω

R滑=R总-R=1 000 Ω-100 Ω=900 Ω.

由于电流表可在10 mA～100 mA范围内调节，则滑动变阻器的额定电流至少需要100 mA.

(3)电阻R两端的电压UR=
[image: image40.wmf]10 V

100R

W+

滑

×100 Ω，据此可知当R滑增大时，UR将减小，当R滑达到最大值900 Ω时，UR取到最小值1 V，不会为0.

答案：(1)10 V

(2)900 Ω

100 mA

(3)见解析
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