第一学期阶段性学习九年级物理D（3）

班级           姓名           学号       成绩              
一、选择题（本题共12小题，每小题2分，共24分．每小题只有一个选项正确）
1、LED灯是一种新型的高效节能光源，它的核心元件是发光二极管。二极管由下列哪种材料制成                                                                 （　　） 

A.陶瓷材料    B.金属材料    C.半导体材料  D.超导材料
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2、如图所示的简单机械中，属于费力杠杆的是                                （　　）
[image: image2.jpg]


3、如图所示，四种情况中，人对物体做功的是                             （　　）
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4、如图所示，拖拉机耕地时的速度往往很慢，这是为了  （　　）
A.保证挖土质量          B.获得较大的挖掘动力

   C.可以节约燃料          D.保证挖掘工安全
5、汽油机是由四个冲程不断循环而工作的，图中表示机械能转化为内能的冲程是（　　）
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6、下列电路连接正确的是                                                 （　　）
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7、家用电吹风由电动机和电热丝等组成．为了保证电吹风的安全使用，要求：电动机不工作时，电热丝不能发热：电热丝不发热时，电动机仍能工作．下列电路中符合要求的是                                     
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（　　）
8、两个电阻值完全相等的电阻，若并联后的总电阻是10欧姆，则将它们串联的总电阻是
（　　）
A.5欧姆 　      B.10欧姆     　　C.20欧姆　      D.40欧姆
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9、在如图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，滑动变阻器向上滑动时，下列说法中正确的是                                                         （　　）
A．电流表的示数减小，电压表的示数不变

B．电流表的示数减小，电压表的示数减小

C．电流表的示数减小，电压表的示数增大

D．电流表的示数不变，电压表的示数不变

10、一个定值电阻当其两端的电压从2V增加到3V，通过该电阻的电流增加了0.2A，那么该电阻的阻值为                                                         （　　）
A．5Ω           B．10Ω          C．15Ω          D．无法判断
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11、如图的电路中，灯L标有“3V 0.5A”、滑动变阻器R上标有“50Ω 1A”的字样，电压表量程为0～3V，电流表的量程为0～0.6A，电源电压恒为4.5V。为了保证电路中各元件安全工作，下列说法正确的是（设灯丝的电阻保持不变）                 （　　）
A.通过电路中的最大电流为0.6A

B.通过电路中的最小电流为0.25A

C.变阻器允许接的最小阻值为4Ω

D.变阻器允许接的最小阻值为6Ω[image: image9.png]T B RE B EE BE
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12、在图示电路中，电源电压保持不变。闭合开关S后，小灯发光较暗。过了一会儿，小灯亮度明显变亮，而电压表与电流表示数的比值不变，则下列判断中正确的是                                 （　　）
A. 电阻R断路，电流表示数变小  
B. 电阻R短路，电压表示数变小

C. 电阻R断路，电流表示数变大   
D. 电阻R短路，电压表示数变大
二、填空题（本题共12小题，每空1分，共28分．）

13、一节干电池的电压是        V，我国家庭照明电路电压为         V。

14、串联电路中，如果其中有一只灯泡坏了，其他灯泡     （填“能”或“不能”）发光；并联电路中，如果其中有一只灯泡坏了，其他灯泡        （填“能”或“不能”）发光；家庭用电中的电灯的连接方式是        ，用电器和开关之间的连接方式是       。
15、冬天，双手反复摩擦，手会感到暖和；用嘴对着双手“呵气”，手也会感到暖和。前者是利用       方式增加了手的内能，后者是利用        方式增加了手的内能（填“做功”或“热传递”）． 
16、四冲程汽油机每个工作循环由吸气、      、做功、排气四个冲程组成，曲轴转    圈。
17、在一段导体两端加2V电压时，通过它的电流强度是0.4 A，这段导体的电阻是    Ω；如果在它两端不加电压，通过它的电流强度是     A，这段导体的电阻是      Ω。
18、暗盒内有两个阻值分别为5Ω、10Ω的电阻，小明同学想了解其连接方式，于是用3V的电源、电流表和开关进行了检测，闭合开关后，测得电流表的读数为0.2A，则两个电阻的连接方式是     ，若要使电流表的读数最大，两个电阻采取的连接方式是      。

19、已知天然气的热值为8.4×107J/ m3，放出的热量有50％被有效利用。现要将质量为4kg，初温为25℃的水加热到100℃，这些水需要吸收的热量是     J，在此过程中需要完全燃烧       m3的天然气。［水的比热容为4.2×103J/(kg·℃)］
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20、图中的轻质杠杆AC（刻度均匀）可绕支点O自由转动。若在B点挂一重为G=20N的物体，为使杠杆平衡，可在杠杆上的     点施加一个最小的作用力，则该最小作用力F=      N。
21、用斜面来提升重物时，如图所示：斜面长lm，高0.2m，使用时机械效率为80％，将物体从斜面底端匀速拉到斜面顶端，需要用平行于斜面的力2.5N，那么总功是     J，物体重      N．
22、一只小灯泡的额定电压是6V，额定电流是0.2A，若把它接到10V的电源上，且使它正常工作，应该给它 

     联一个阻值是      Ω的电阻。

23、如图所示的电路中，R1、R2均为定值电阻．电源电压不变．闭合开关S1、S2，两电表均有示数；再断开开关S2，则电压表示数    ，电流表示数     ，电压表与电流表示数之比    。(本题每空均选填“变大”、“变小”或“不变”)
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24、有两只定值电阻RA和RB，各自的电流与电压关系图像分别为图中的A、B．则RB的电阻为      Ω，若将它们串联接在某电源上，通过RA的电流为0.4A，则该电源的电压为      V。
三、综合应用〔本题共7题，共48分．解答应写出必要的文字说明和重要的演算步骤，只写出最后答案的不能得分，有数值的题，答案中必须明确写出数值和单位．〕 

25、（6分）按照题目要求作图：

（1）用滑轮组提升重物，请在甲图中画出拉力F＝G/3的绳子的绕法。（不计动滑轮、绳重和摩擦）
（2）如图乙所示，轻质杠杆AO能绕O点转动，请画出两个力（F1、F2）的力臂。
（3）如丙图所示，在方框内分别填入小灯泡和电流表的元件符号，使电路正常工作．
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26、（6分）如图所示电路,电源电压为10V，R1=40Ω，开关闭合后，电流表示数为0.75A。则：（1）通过R1的电流?   （2） 通过R2的电流?  （3）R2的阻值?

27、(8分)工人师傅利用如图所示的滑轮组在40s内将重为900N的木箱从地面匀速吊上4m高的阳台，所用的拉力为400N，不计绳重和摩擦。
求：（1）物体木箱匀速上升的速度及工人师傅做的有用功；
（2）拉力的功率；

（3）滑轮组的机械效率；

（4）若在装置承受范围内将木箱的重量加大，此滑轮组的机械效率将怎样变化？

28、（5分）用如第28题图甲所示的电路可以测量一个未知电阻的阻值，其中Rx为待测电阻，R为电阻箱，S为单刀双掷开关，R0为定值电阻．某同学用该电路进行实验，主要步骤有：
A．把开关S接b点，调节电阻箱，使电流表的示数为I 
B．读出电阻箱的示数R    

C．把开关S接a点，读出电流表的示数为I
D．根据电路图，连接实物，将电阻箱的阻值调至最大
（1）上述步骤的合理顺序是                 (只需填写序号)．
（2）步骤A中电阻箱调节好后示数如图乙所示，则它的示数为    Ω．若已知R0的阻值为10Ω，则待测电阻的阻值为      Ω．
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（3）本实验所采用的物理思想方法可称为           (选填“控制变量法”或“等效替代法”)．
29、（8分）热敏电阻与温度有关。第29题图（甲）图是探究热敏电阻Rx大小与温度变化关系的电路图。
（1）请你用笔画线代替导线，根据电路图将实物电路第29题图（乙）图连接完整（量程选择参照（3）中的实验表格数据），实物电路连接过程中，开关应       ；

（2）在实验开始前，滑动变阻器R0的滑片应放置于    端(填“A”或“B”)；

（3）实验过程中，得到数据如下表所示，第二次实验的电压表指针位置如第29题图（丙）图所示。请将电压表的读数及对应的电阻值填入上面的表格中。

（4）根据实验数据可得到的结论是：热敏电阻Rx的阻值随温度      （填“升高”或“降低”）而        。（填“变大”、“变小”或“不变”）。
30、（5分）探究和实验：
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（1）在探究电流与电压的关系实验中，小华设计了（甲）图所示实验电路图。

	实验次数
	1
	2
	3
	4

	电压U/V
	2.6
	3.2
	
	6.0

	电流I/A
	0.26
	0.32
	0.40
	0.60

	电阻R1/Ω
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（2）上表中是几组实验数据，第3次测量时，电压表示数如（乙）图所示，请将读得的电压值和计算出的电阻值填在表格中。通过数据分析，得到的结论是：                                         。

（3）再换电阻R3进行实验，得到如（丙）图所示的图像，则直线__________代表的是电阻R1；若R1的额定电流为2A，R3的额定电流为1A，将R1 和R3并联后接在某电源两端，则干路中的电流最大为__________A。
31、（10分）为锻炼身体，小明利用所学物理知识设计了一个电子拉力计，下图是原理图。硬质弹簧右端和金属滑片P固定在一起(弹簧的电阻不计，P与R1间的摩擦不计)。R0为定值电阻，a、b是一根长为6cm的均匀电阻丝。当不拉拉环时，金属滑片P刚好处于a端。

(1)小明在电路中连入RO的目的是                                         ；

(2)随着将拉环向右拉，P在c点时,电流表、电压表的示数分别为0.4A、4V，P在d点时，电流表、电压表的示数为0.6A、3V，则R0的阻值、电源电压各为多少？
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(3)设计中所用的弹簧，在一定的限度内，所受拉力与
             成正比。
(4)若c、d间的长度为2cm，则R1的最大阻值为多少？

(5)小明将电流表的表盘改为拉力计的表盘,当不拉拉环时, 拉力计表盘上的零刻度应标在电流表表盘的             A处。
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