2010—2011学年度第一学期九年级物理学情调查

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

一、选择题（每小题2分，共24分）
1．LED灯是一种新型的高效节能光源，它的核心元件是发光二极管。二极管由下列哪种材料制成 (     )
    A.陶瓷材料      B.金属材料      C.半导体材料       D.超导材料
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2．若将如图1所示的滑动变阻器连入电路，要求当滑动变阻器的滑片P向D端移动时，电路中的电阻变大，则滑动变阻器连入电路的接线柱应是         （     ）

A．A和D     B．C和B     C．B和D     D．A和B

3．若要改变某一导体的电阻，下列方法中无效的是      （     ）

A．改变导体的长度      B．改变导体的横戴面积

C．改变导体的材料      D．改变导体两端的电压

4．下列说法中正确的是                               （      ）

A．有电流通过的电阻两端，一定有电压存在

B．电路两端有电压时，电路中一定有电流

C．没有电流通过的导体，没有电阻

D．导体的电阻大小，由它两端的电压和通过它的电流大小共同决定　

5．如图2所示，电源电压不变，滑动变阻器的滑片[image: image23.png]
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 端滑到[image: image3.wmf]b

端的过程中  

A．电流表、电压表示数都减小 
B．电流表、电压表示数都增大

C．电流表示数增大、电压表示数减小
D．电流表示数减小、电压表示数增大
[image: image8.png]



6．如图3所示电源电压保持不变，R1=7Ω，R2=8Ω，S闭合，电压表的示数为4V，则电源电压为 （    ）

A．2.5V     B．7.5V     C．14V      D．3.5V

7．如图4所示，R1:R2=2:3，当开关S闭合后，A1、A2两电流表的示数之比为            （     ）

A．2:3      B．3:2      C．2:5      D．3:5

8．现有两个阻值不等的未知电阻R1和R2，为了分辨它们的阻值大小，几个同学分别设计了如图5所示的四种电路，其中不可行的是  (     )
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9．在“探究影响导体电阻大小的因素”的活动中，小明发现实验器材中金属丝只有一根，其它器材足够，如果要他完成下面的一些实验探究活动，其中他不可能完成的是  (      )

A．探究导体电阻与长度的关系　　　B．探究导体电阻与横截面积的关系

C．探究导体电阻与材料的关系　　　D．探究导体电阻与温度的关系
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10．在右图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S1、S2，两灯都发光，当把开关S2断开时，灯泡L1的亮度及电流表示数变化的情况是（　　　）

A．L1亮度不变，电流表示数变小 B．L1亮度不变，电流表示数不变
C．L1变亮，电流表示数不变    D．L1变亮，电流表示数变小
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11．同学在做电学实验时，不慎将电压表和电流表的位置对换， 如图。若开关闭合其后果是（    ）
A．两表会被烧坏       B．两表不会被烧坏

C．电压表不会被烧坏,但无示数

D．电压表不会被烧坏,电流表可能被烧坏
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12．如图6所示，当开关S闭合后，两表均有示数，过一会儿发现电压表的示数突然变小，电流表的示数突然变大。下列故障判断可能的是（　　）

A．L1灯短路　　　　　　　　　B．L2灯短路

C．L1灯丝断开　　　　　　　　D．L2灯丝断开

二、填空题（每空1分，共22分）

13.每节蓄电池电压_______V，荧光灯工作时的电流约为150_____。

14．一个滑动变阻器上标有“20Ω 1.5A”的字样，20Ω表示_______________　，1.5A表示____________滑动变阻器应_______联在需要调节电流大小的电路中，连入电路的滑动变阻器在电路闭合前，应将滑片P放在____________________的位置上。

15．甲、乙、丙三根用相同材料制成的均匀合金丝，甲、乙的粗细相同，但甲较长；乙、丙的长度相同，但丙较粗，则这三根电阻丝的电阻值最大的是_______，最小的是_________。

16．一个导体两端加4V的电压时，通过它的电流为0.5A，则它的电阻值是_________Ω,若通过它的电流变为1A，则它的电阻为________Ω，若导体两端的电压变为零，则它的电阻为___________Ω。

17．将电阻R1与R2并联后接在电源两端时，通过它们的电流之比为3：2，则它们的电阻之比为__________。若把它们串联起来接在电源两端，那么通过它们的电流之比为__________。

18．阻值分别为5Ω和10Ω的两个定值电阻串联后的总电阻是________Ω，若通过5Ω电阻的电流为0.4A，则10Ω电阻两端的电压是__________V。

19．图7所示的电路中，电阻R1的阻值为10Ω。闭合开关S，电流表A1的示数为2A，电流表A2的示数为0.8A，则电阻R2的阻值为________Ω。
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20．如图8所示，虚线框内有两个阻值分别为5Ω、10Ω的电阻，小明同学想了解其连接方式，于是用3V的电源、电流表和开关进行了检测，闭合开关后，测得电流表的读数为0.2A。则两个电阻的连接方式是________。若要电流表的读数最大，可以采取的措施是__________________。

[image: image13.png]


21．如图9所示是一种自动测定油箱内油面高度的装置。

  (1)图中虚线框内的装置相当于简单机械中的________；

(2)图中R是电学中的什么元件__________________；

(3)油量表是用______________表改装的；

(4)当油箱中的浮标向上运动时，此时电路中的电流将_________.(选填“增大”或“减小”)

三、实验题（32分）

22、在图10所示电路的〇里填上适当的电[image: image5.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




表符号，使电阻R1与R2并联。(4分)  
[image: image14.bmp][image: image15.png]
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                             图11                    图12

23、请你仔细观察[image: image6.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




图11所示实物电路，并在下面两种方案中任选一种[image: image7.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




方案，使电路成为合理

的电路。(1)只加一根导线，使实物电路成为并联电路。(2)只改动一根导线的一端，使实物

电路成为串联电路。要求：在被改动的导线上画“×”，然后画出改动的导线。(2分)

24、如图12，闭合开关后，灯突然熄灭，电压表示数变大，除R与L外，其他都正常，问：

(1)、可能发生了哪两种故障：1：________________，2：_________________

(2)、如在电路中串联一个电流表，能否判断到底是哪种故障,_______(能/不能)，理由______________________________________________________________________

(3)、在灯的两端并联一个电压表，能否判断到底是哪种故障,_______(能/不能)，理由______________________________________________________________________(12分)

25．在“测量未知电阻R的阻值"实验中：(14分)
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(1)请你用笔画线代替导线把图13中的器材连接成实验电路，并在右边虚线框内画出相应的电路图。要求：电流表用量程为0～0.6A，电压表用量程为0～3V，滑动变阻器滑片P向左移动时电流表示数增大。

(2)请把第二次测量时，图14所示的电压表和电流表示数填入表2中相应的空格。

[image: image19.png]



表2
	次数
	1
	2
	3

	电压／V
	1.1
	
	2.3

	电流／A
	0.22
	
	0.46


（3）处理表2中所记录的各次实验数据，得出待测电阻R的阻值为_________Ω。

[image: image20.png]


26、光敏电阻的阻值随光照射的强弱而改变。“光强”表示光的强弱程度的物理量，照射光越强，光强越大，光强符号用E表示，国际单位为坎德拉（cd）。实验测得光敏电阻的阻值 R 与光强E间的关系如图所示，根据图像解答下列问题：(6分)
（1）光敏电阻随光强的增大而_________ 。
（2）将光敏电阻 R、定值电阻 R0、电流表、开关和电源连接成如图所示电路。闭合开关，逐渐增大光敏电阻的光照强度，那么_________。（填正确答案的序号）
①电流表的读数增大，光敏电阻两端的电压也增大
②电流表的读数增大，但光敏电阻两端的电压减小
③电流表的读数减小，但光敏电阻两端的电压增大
[image: image21.png]


④电流表的读数减小，光敏电阻两端的电压也减小
（3）在如图所示电路中，电源电压为 6V，当光照强度为 4.5 cd时，电流表的读数为 0.5 A。 电阻 R0 的阻值_________Ω。
四、计算题（16分）

27．(8分)某电铃的电阻为12Ω，额定电压为6V，现只有一个电压为18V的电源，为使电铃正常工作，需要接入一定阻值的电阻。

(1)画出电路图。

(2)计算需接入电路的电阻的阻值。

28．(8分)如图15所示，电源电压为6V，定值电阻R1的阻值为10Ω，滑动变阻器R的阻值变化范围为0～20Ω，求当滑片P从最左端移到最右端时电流表和电压表的示数变化范围各是多少？ 
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