鄂州市梁子湖区2016年秋季九年级月考物理试卷
　

    一．选择题（本小共12小题，每小题2分，共24分）
    1．2016年3月19日，中国国际酒业博览会在泸州国际会展中心开幕，通往会展中心的酒谷大道绿化带中的花草呈现五颜六色．开幕式结束后，在飘逸着阵阵酒香的会展中心举行了盛大的文艺表演．下列说法正[image: image73.jpg]


确的是（　　）

    A．在会展中心闻到的阵阵酒香是因为酒分子无规则运动的缘故

    B．绿化带中的部分鲜花呈黄色是因为这部分鲜花吸收了白光中的黄色光

    C．酒谷大道绿化带中花草上的水珠蒸发时要放出热量

    D．文艺表演中听众能根据响度分辨出不同乐器的演奏

    [image: image2.png]n
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2．下列关于内能的说法中，正确的是（　　）

    A．冰块没有内能

[image: image3.png]n
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    B．水蒸气将壶盖顶起后，水蒸气的温度降低

    C．一个物体的温度升高，它一定是从外界吸收了热量

    D．把一个物体举高，它的内能一定增加

    3．质量相等、初温相同的甲、乙两种不同液体，分别用两个完全相同的加热器加热，加热过程中，温度随时间变化的图线如图所示．根据图线可知（　　）

    
[image: image4]
    A．甲液体的内能比乙的大
B．温度升高液体分子运动变慢

    C．甲液体的比热容比乙的大
D．乙液体的比热容比甲的大

    4．汽油机工作时，汽缸内温度最高的时刻是（　　）

    A．吸气冲程结束时

    B．压缩冲程结束，电火花点火的瞬间

    C．做功冲程结束时

    D．压缩冲程结束，电火花点火后的瞬间

    5．某单缸四冲程汽油机的转速是600R/min，则下列说法正确的是（　　）

    A．1min内燃机对外做了600次功

    B．1s内完成了10个工作循环

    C．燃气做一次功的时间间隔是0.2s

    D．1s内活塞共来回20次

    6．下列关于能的概念中正确的是（　　）

    A．一个物体能够做功就具有能

    B．运动物体具有能，静止物体没有能

    C．具有能的物体一定在做功

    D．物体的具有的能越大，它做的功一定越多

    7．将塑料包装袋撕成细丝后，上端打结，然后用[image: image5.png]n
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干燥的丝绸或毛皮等顺着细丝向下捋几下，希望做成如图的各种情形，其中无法完成的是（　　）

A．
[image: image6]
B．
[image: image7]
C．
[image: image8]
D．
[image: image9]
    8．俄罗斯“库尔斯克”号核潜艇在巴伦支海遇难．救援人员在艇内发现了记录潜艇各种信息的“黑[image: image10.png]n
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盒子”，其某一部件外壳上三个电压表的示数分别为U1、U2、U3，三个电流表的示数分别为I1、I2、I3，它的内部结构如图所示，以下对各数据的分析正确的是（　　）

    
[image: image11]
    A．U1=U2=U3
B．I1=I2+I3
C．U1+U2=U3
D．以上都不正确

    9．在如图所示的电路中，用滑动变阻器调节灯的亮度，若要求滑片P向右端滑动时灯逐渐变亮，则下列接法正确的是（　　）

    
[image: image12]
 A．M接A，N接B
B．M接C，N接D
C．M接C，N接B
D．M接A，N接D

    10．在“伏安法测电阻”的实验中，下列说法正确的是（　　）

    A．为了监测电路连接是否正确，连接电路时，需[image: image13.png]n
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闭合开关

    B．应该选取规格匹配的器材，既不会损坏器材，又能使测量结果误差小

    C．在无法估计被测电阻小时，电流表、电压表应选用较小的量程

    D．需进行三次实验，这样测量的结果才具有普遍性

    11．小明家记录5月初电能表示数为1432.7度，电能表的部分示数及6月初的示数如图所示，下列说法正确的是（　　）

    
[image: image14]
    A．电能表是测量用电器电功率的仪表

    B．此电能表适用于电流方向一秒钟改变50次的交流电路

    C．小明家5月初至6月初消耗的电能是105kW•h

    D．若电能表转盘在10min内转过250转，则用电器的总功率为1kW

    12．李明同学为了探究“电功率与电阻的关系”，他找来额定电压均为6V的L1、L2两只灯泡．将两灯串联起来，按照如图所示的电路开始了[image: image15.png]n
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实验探究，闭合开关后，看见灯L2微微发光，灯L1几乎不发光，则关于两灯的电阻R1和R2、两灯的额定功率P1和P2的大小关系成立的是（不考虑灯丝电阻值随温度的变化）（　　）

    
[image: image16]
A．R1＞R2，P1＞P2
B．R1＜R2，P1＜P2
C．R1＞R2，P1＜P2
D．R1＜R2，P1＞P2
　

    二．填空题（本小题共4小题，每空2分，共14分）
    13．如图，小明利用两个倾角不同的斜面进行实验．若甲乙斜面光滑，则拉力F甲　　F乙．将木块分别从两光滑斜面顶端自由释放，则木块到达斜面底端的速度v甲　　v乙．

    
[image: image17]
    14．在如图所示的电路中，开关S闭合时，电灯L1和L2是　　联的，断开开关S，电流表的示数　　（选填“变大”、“变小”或“不变”）．

    
[image: image18]         
[image: image19]        
[image: image20]
       （第14题）                （第15题）            （第16题）

    15．在如图所示的电路中，灯泡L上标有“6V 3W”字样，当只闭合开关S1时，灯泡L恰能正常发光，电阻R[image: image21.png]n
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1的功率为P1，当只闭合开关S2时，电流表的示数为0.3A，电阻R2的功率为P2，已知P1：P2=20：9，不考虑温度对灯丝电阻的影响，则电阻R1与R2的比值为　　．

    16．如图所示，玻璃杯里水的内能自发集中到水的上层，使得上层水沸腾，下层水结冰；此假想的能量转移过程　　（选填“违反”或“不违反”）能量守恒定律，却因能量的转化和转移是　　，因而不可能发生．

　

    三．作图题（本小题共3小题，每小题4分，共12分）
    17．如图所示，是一个内部有2节相同新干电池连接的电池盒，盒外有a、b、c、d四个连接柱，测得Uab=1.5V，Ucd=0，试画出电池盒内的电池连接形式．

    
[image: image22]
    18．在用电流表测电流的实验中：

    （1）若某同学连接的电路如图所示，则电流表测的是灯　　的电流．

    （2）只需改动一根导线就可测得总电流，请在图中用“[image: image23.png]n
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×”号指出需改动的导线，并在原图中画出正确的电路连线并画出电路图．

     
[image: image24]
   19．图2电路中，电流表测量的是通过的电流．电流表示数如图1所示，电流大小是　　A．请在方框中画出这个电路的电路图3．

    
[image: image25]
　

    四．实验探究题（本小题共3小题，第小题6分，共18分）
    20．用[image: image26.png]n
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如图所示的电路来探究串联电路的电压特点时； 

    
[image: image27]
 [image: image28.png]n
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   （1）实验中应选择规格　　（填“相同”或“不相同”）的灯泡．

    （2）用电压表分别测出L1和L2两端电压及串联总电压的值分别为U1、U2、U，经过多次[image: image29.png]n
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实验，得到的数据记录在如表中．分析实验数据，可得到申联电路的电压特点是　　（用公式写出）．

	实验次数
	U1/V
	U2/V
	U/V

	1
	2.3
	0.7
	3.0

	2
	2.0
	1.0
	3.0

	3
	1.7
	1.3
	3.0


    （3）进行多次实验的主要目的是　　（填“寻找普遍规律”或“减小实验误差”）．

    21．如图所示，甲、乙、丙三图中的装置完全相同，燃料的质量都是10g，烧杯内的液体质量也相同．

    （1）比较不同燃料的热值，应选择　　两图进行实验；比较不同物质的比热容，应选择　　两图进行实验；

    （2）酒精的热值为3.0×107J/kg，完全燃烧10g酒精放出的热量为　　J．


[image: image30]
    22．两组同学想研究“灯泡亮度改变时电功率的变化”情况．提供的器材有：两个实验室用小灯泡（一个字迹模糊，一个标有“1.5V”）、两种规格滑动变阻器（“0～15Ω”、“0～25Ω”），电源（电压相等且保持不变）、电流表和电压表、开关、导线若干．

    
[image: image31]
    （1）电路连接正确后，闭合开关发现小灯泡不亮，但电流表、电压表均有示数，接下来进行的操作有效是　　
A．检查滑动变阻器是否断路　　        B．检查小灯泡是否断路

C．移动滑动变阻器滑片                D．检查开关是否接触良好

    （2）两组同学连接好电路后，调节滑片过程中电表示数和灯的亮度都发生变化，当滑动变阻器滑片位置都恰好在中点时，电压表示数均为1.5V，电流表示数也相同（如图a所示），此时甲组的灯泡比乙组的暗．

    ①电流表读数为　　A．

    ②标有1.5V的灯是　　（选填“甲”或“乙”）．

    ③请在图b中将乙组同学设计的电路图补充完整；乙组同学所选用的滑动变阻器规格为　　．

    ④两组同学所使用的电源电压是　　V，乙组同学所测灯泡的电功率为　　W．

　

    五．计算题（本小题共2小题，每小题6分，共12分）
    23．用燃气灶烧水，燃烧0.5kg的煤气，使50kg的水从20℃升高到70℃．已知水的比热容为4.2×103J/（kg•℃），煤气的热值为4.2×107J/kg．求：新$课$标$第$一$网
    （1）0.5kg煤气完全燃烧放出的热量．

    （2）水吸收的热量．

    （3）燃气灶烧水的效率．

[image: image32.png]n
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    24．小英家里有一个电吹风，该电吹风的工作原理如图甲所示，电吹风工作时可以吹出热风也可以吹出凉风．小英在某次用该电吹风将头发吹干的全过程中，为了知道这次使用电吹风时总共消耗的电能，她把电吹风的实际功率随时间的变化关系用图乙记录了下来．请你帮她算一算．
[image: image33]
    （1）她这次吹干头发的全过程电吹风总共消耗的电能是多少？

    （2）该电吹风的电热丝在工作时电阻值是多少？（保留两位小数）

    （3）该电吹风使用几年后，发现电热丝的电阻值变大，其原因是什么？

　

2016年12月九年级月考物理测试卷
参考答案
　

一．选择题（共12小题）
1．A．2．B．3．D．4．D．5．C．6．A．7．B．8．C．9．D．10．B．11．C．12．D．

二．填空题（共4小题）
13．F甲　＜　F乙．v甲　=　v乙．

14．并；不变．

15．4：5．

16．不违反；有方向性的．

　

三．作图题（共3小题）
17．


[image: image34]
　

18．解：（1）测L2的电流；

（2）


[image: image35]；

电路图为：


[image: image36]
　

19．（1）电流表示数为0.32A．

（2）如下图所示：


[image: image37]
　

四．实验探究题（共3小题）
20．答案为：（1）不相同；（2）U=U1+U2．（3）寻找普遍规律．

　

21．（1）甲、乙；甲、丙；（2）3.0×105．

　

22．（1）C；（2）①0.2； ②甲； ③0～15Ω；④4；0.5．

　

5． 计算题（共2小题）

23．解：（1）0.5kg煤气完全燃烧放出的热量：

Q放=m煤气q=0.5kg×4.2×107J/kg=2.1×107J；

（2）水吸收的热量：

Q吸=cm（t﹣t0）

=4.2×103J/（kg•℃）×50kg×（70℃﹣20℃）

=1.05×107J；

（3）煤气灶的效率：

η=
[image: image38]=
[image: image39]×100%=50%．

　

24．解：（l）根据功率随时间的变化关系图象可知：

P热=800W，t1=2min=120s，

P凉=100W，t2=3min﹣2min=1min=60s，

W总=W热+W凉=P热t1+P凉t2=800W×120s+100W×60s=1.0[image: image40.png]n
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2×105J．

（2）电热丝的功率：P=P热﹣P凉=800W﹣100W=700W．

根据P=
[image: image41]可得电阻丝的阻值：

R=
[image: image42]=
[image: image43]≈69.14Ω；

（3）使用几年后，电热丝变细[image: image44.png]n
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，但电热丝的材料、长度因素都不变，只有横截面积变小，所以电阻丝的电阻值变大．

               不用注册，免费下载！ 
[image: image1.png]n
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