九年级物理第十三章单元检测题（三）

（时间45分钟，满分100分，含10分卷面分）
学校________班级        　　  姓名         分数    　　　
一、选择题：（每题3分，共39分 ）

	题号
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1、手中拿一根金属棒和毛皮摩擦后，从未发现金属棒有带电现象，这是因为：

A．金属棒的原子核把电子紧紧地束缚着

B．经摩擦后，金属棒所带上的电荷很快通过手传到大地上去

C．毛皮只有跟橡胶棒摩擦时才有电

D．金属棒中没有自由电荷

2、用跟毛皮摩擦过的橡胶棒接触带电的验电器的金属球，发现验电器的金属箔先合拢后又张开，则： 
    A．验电器原来带负电，后来带正电   B．验电器原来带正电，后来带负电

    C．验电器先后都带正电             D．验电器先后都带负电
3、下列现象不属于摩擦起电的是：

    A．在干燥的天气脱毛衣时会听到轻微的噼叭声

    B．用干净的塑料梳子梳头发时，头发会随梳子飘起

    C．化纤衣服穿在身上特别爱吸附灰尘

    D．擦黑板时粉笔灰四处飘落
4、某同学用电流表测量电流时，用了如图1所示的两个接线柱，则下列叙述正确的是：
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A．电流表的量程为0.6A～3A   

B．电流表的量程为0～3A

C．电流表的量程为0～0.6A      

D．不能用来测量电流，谈不上量程
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5、如图2所示，甲、乙两表的示数分别是：

A．0.44A     2.1V    
B．0.44A     10.5V       

C．2.2A      2.1V   
D．2.2A      10.5V
6、某家用电器正常工作时，测得通过用电

 器的电流为4A，则此时用电器可能是下列中的： 

    A．家用电冰箱    B．日光灯    C．家用空调机    D．电风扇

7、下面关于电流表和电压表的使用规则的各种说法中，错误的是：

    A．使用前都要检查指针是否对准零刻度线

    B．测量前要估计测量值的范围，以选定量程

    C．接入电路时，都要使电流从表的正接线柱流进，从表的负接线柱流出

    D．接入电路时，都要严禁将表的两个接线柱直接连到电源两极上

8、对于图3中的电路，图4中与实物连接图完全对应正确的电路是： 

[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]



[image: image5.png]


[image: image6.png]OfICH





[image: image7.png]


9、如图5所示，下列说法正确的是：
    A．丙是电压表，甲、乙是电流表　
B．甲是电流表，乙、丙是电压表
    C．乙是电流表，甲、丙是电压表  
D．甲是电压表，乙、丙是电流表
10、电视机显像管尾部的电子枪热灯丝发射出来的电子，高速撞击电视
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机荧光屏使荧屏发光，则在显像管内电流方向是：

A．从灯丝到荧屏                    

B．从荧屏到灯丝

C．显像管内是真空的，无法通过电流    

D．电视机使用的是交流电，显像管内的电流方向不断改变

11、如图6所示，电源电压是5V并保持不变，开关S闭合后电压表的
    示数为3V，则：
A．L1两端的电压为3V     B．L2两端的电压为3V

C．L2两端的电压为2V     D．L1两端的电压为5V

12、电视机的荧光屏表面经常有很多灰尘，这主要是因为：

    A．荧光屏具有吸附灰尘的能力         B．房间内灰尘的自然堆积

C．电视机工作时，荧光屏表面有静电   D．电视机工作时，荧光屏表面温度较高 

13、一个电路中有两个完全相同的用电器，用电流表测量表明通过两个用电器的电流相等，则这两个用电器的连接：
    A．一定是串联                  B．一定是并联   

    C．不可能是并联                D．可能是串联，也可能是并联 
二、填空题(每空1分，共17分)
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1．用化纤布料制成的衣服穿在身上容易脏，这主要由于化纤布料容易发生___________现象，从而___________细小的灰尘所造成的． 

2．开关与控制的用电器总是_______联的；若任一个用电
器的通断不影响其他用电器的通断，这几个用电器必
须________联。

3．理发用电吹风的典型电路如图7所示，其中电热丝通
电后可以发热，电动机M通电后可以送风．选择开关放在“热”、“冷”、“停”位置上，电动机可分别送出热风、冷风或处于停机状态，则1－2位置是        的位置；
2－3的位置是         的位置；3－4位置是      的位置．
4．在空中飞行的飞机，因与空气发生了___________而带上了电荷，如果在着陆过程中没有将电荷中和，当地勤人员接近时，可能危及生命，所以飞机的轮胎常用_________(选填“导体”或“绝缘体”)材料做成，从而避免造成危害。

5．验电器是利用__________________________________的原理制成的，是检验物体是否____________________的仪器。
6．某同学用有两个量程的电压表(0～3V和0～15V)测量由两节干电池作电源的电路电压时，记录的数据是10V，他出现错误的原因是_________________，实际电压应是__________V．
7．某同学用电流表测电流时，发现指针向左边没有刻度的那边偏转，这是因为______
   ______________________；另一位同学发现表针偏转到右边没有刻度的地方了，这是
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因为__________________________________。
8．控制走廊上的路灯的开关是“声控开关”，只有当光的强度低到一定程度时，且有声响时电灯才会亮。据此可以判断光控开关与声控开关是_______(选填“串联”或“并联”)。

9．落地扇中有一个自动保护装置，如图8所示，当电扇歪倒时，它________电路(选填“断开”或“闭合”)。
三、简答、实验探究题(1题6分，2题6分，3题6分，共18分)
1．用带电体去靠近吊在细线上的泡沫塑料小球时，由于带电体
 能够吸引轻小物体，所以小球会被吸引过来，如图9所示．
但接触后又会立即离开，这是为什么?

2．小玉在做电路探究实验时遇到一个问题，实验室给定的电压表和电流表很旧，表盘上电压表的标志“V”、电流表的标志“A”均看不清，为了知道两只电表的种类，小玉设计了如下实验：将两只电表分别与灯泡串联和并联连入电路中，如图10甲、乙所示。当闭合S时，发现与电表A串联在一起的小灯泡没有亮，但电表指针有偏转；与电表B并联的小灯泡也没有亮，发现电表的指针偏转很大。
　（1）在实验操作中，应及时将___________（填“甲”或“乙”）电路中的开关断开；
　（2）可以断定电表A是________表，电表B是________表；

　（3）此实验还说明_______表对电路中电流的阻碍大，________表对电路中电流的阻碍小。
3．分别设计两个电学小实验，辨别外观相同的一节新干电池和一节废旧干电池．

实验一：

实验二：

四、知识应用题(1题4分，2题6分，3题6分，共16分)
1．有28只小灯泡串联后接在220V电路里作节目彩灯。使用时，由于某一灯泡的灯丝烧断而使全部小灯熄灭，因为彩灯上染着颜色，无法辨别哪一只小灯泡的灯丝断路。请你具体说出一种查找故障的方法。
2．教室的日光灯是串联还是并联？小红同学的教室里共有4盏40W的日光灯，40W的日光灯工作时的电流为180mA，当4盏日光灯全部工作时，通过教室电路中的总电流为多少？
3．正在运汽油的汽车尾部常拖一条铁链，链子一端与金属车皮相连，另一端拖在地上，
试说明拖这一条铁链的作用。
一、1．B 2．B 3．D 4．D 5．A 6．C 7．D 8．D 9．A 10．B  11．B  12．C  13．D
二、1、摩擦起电；吸引  2、串；并  3、停机；冷风；热风  4、摩擦；导体  5、同种电荷相排斥；带电   6、量程读错(错读了大量程)；2   7、正、负接线柱接反了；量程选小了(测量电流超出了量程)  8、串联  9、断开

三、1、因带电体能吸引轻小物体，所以小球会被吸引过来，但接触后，由于电荷(电子)的转移，泡沫塑料小球也会带上跟带电体相同的电荷，由于同种电荷互相排斥，小球就立即离开。

2、（1）乙(2分)　（2）电压；电流　（3）电压；电流    (2)、(3)每空1分

3、把电池与一小灯泡组成电路，用电流表串联在电路中测电流，电流较大的为新电池；直接用电压表测电池电压，电压较大的为新电池

四、1、（1）用一段导线(或电流表)判断；用导线依次并联在每只灯泡两端查找，当其余灯泡发光时，被并联的灯泡的灯丝断路。(可分段测量排除，效果更好)
（2）用电压表；用电压表依次并联在各小灯泡两端，当电压表示数约等于电源电压时，这只灯泡的灯丝断路。(其他方法正确即可)
2、并联；   720mA
3、当汽车开动的时候，汽油与油槽不断摩擦，会使汽油和油槽带上等量异种电荷(3

分)。由于汽车的轮胎是橡胶绝缘体，电荷不会传到地面，而是越积越多，当达到一定的程度时，会使空气电离，发生放电现象，产生电火花，使汽油燃烧甚至爆炸。只有在车尾上装一根铁链，使油槽里的电荷通过铁链传到地面，才能避免事故(3分)。所以，在汽车上装有铁链拖在地上，是运输易燃物品的必要安全措施。
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