《机械效率》课堂检测（30分）
1、对完成工作任务无用而又必须做的功叫做___________，有用功和额外功之和叫做___________。
2、因为_________功总小于_________功，所以机械效率总小于1.提高机械效率的途径是减小___________功。
3、板车上装有货物，一人拉着该板车将货物送到目的地，对货物所做的功叫__________功，对板车所做的功叫_________功，如果目的是送板车，则对板车所做的功叫___________功，对货物所做的功叫___________功。
4、一台起重机将3600N的货物提高4m，如果额外功是9600N，起重机做的有用功是_____________，总功是___________，机械效率是___________。

5、利用一个动滑轮将重70N的物体匀速提高6m，设动滑轮重10N，绳重和摩擦不计，则利用动滑轮所做的额外功是_____________，总功是___________，这个滑轮组的机械效率是___________。
6、某机械的机械效率为80%，使用它做400J的有用功，需同时做_________J的额外功。
分别用杠杆、斜面和滑轮组将同一物体举升相同高度，做的有用功（ 　）
　　A．杠杆最多　　B．斜面最多　　C．滑轮组最多　　D．一样多
7、在下列有关机械效率说法中正确的是（ 　）
 A．机械效率较大的，所做功少　　B．机械效率较大的，所做的额外功较少
 C．机械效率较大的，有用功和额外功的比值较大
 D．机械效率较大的，额外功和有用功的比值较大
8、若把一个定滑轮改成动滑轮使用，除了可以省力外，还（　 ）
 A．可以省功　　B．提高了机械效率　　C．机械效率不变　D．降低了机械效率
9、机械效率不可能大于1的原因是（ 　）
 A．动力总大于有用阻力　　B．动力功总是大于机械克服全部阻力所做的功
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 C．阻力功总是大于动力功　　D．它符合功的原理
10、如图6所示，用两个滑轮组提升货物，所用的动力之比为F1：F2=4：3，被提升货物的重力之比为G1：G2=1：2，则两个滑轮组的机械效率之比为（　 ）
 　A．4：3　　B．3：8　　C．3：4　　D．1：3 
11、用两个定滑轮和两个动滑轮组成一个滑轮组，（动滑轮的重力不能忽略）用此滑轮组提起重力为200N的物体，如果提起物体所需要的力是50N，则此滑轮组的机械效率为（    ）
　A．60%　　B．65%　　C．80%　　D．85%
12、某建筑工地的工人利用滑轮组把一车砖匀速拉到5m高的楼上，共做有用功1．5×104J：（1）这车砖重多少牛？（2）如果滑轮组的机械效率是60%，要用200N的力把车拉上去，绳子要拉下多少米？
 

