1.下列说法正确的是 (    )

A效率高的机械，功率一定大       B．做功时问长的机械，功率一定大
C．所有机械的机械效率都小于l    D．功
率大的机械．做功-一定多
2.起重机在20s内把重物匀速提到楼顶，起重机所做的总功是4×104J，额外功是1.6×104J，则起重机的总功率是________W，机械效率是________。

3.小明用如图所示的滑轮组将一个重为120N的物体匀速提升2m，所用的拉力为50N，  此时拉力所做的功为W，滑轮组的机械效率为[image: image19.jpg]20



；若仍用该滑轮纽提升一个重为I70N的物体．此时滑轮组的机械效率为[image: image2.wmf]2
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，则W、[image: image3.wmf]1
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分别是(不计绳重和摩擦)            n=3    一定一动   
  A、240J，80％，85％    B、300J，80％．85％     C、300J，80％，80％      D、240J，75％，80％
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4．如图2所示，用动滑轮把一个物体匀速拉起，不计摩擦，则下列说法中正确的是（　　　　）
A．动滑轮的质量越大，机械效率越高  B．拉起的物体质量越大，机械效率越高
C．拉起物体的速度越大，机械效率越高　   D．物体被拉起的越高，机械效率越高　　　　　　　　　　　　　　
5．在四川抗震救灾现场．一块水泥板质量为0.5 t，起重机在5 s内把它匀速提高2m，此过程中
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  A．起重机对水泥板所做的功为l×103J    B．起重机对水泥板所做的功为I×104J

  C．起重机提升水泥板的功率为2×102 w     D．起求机的柴油机傲功的功率为2×103w                  
6．如图8所示，在大小为500 N的拉力F作用下，滑轮组将800 N的重物提升了l m。在此过程中
A．做的有用功是500 J                   B．做的总功是800 J

C．滑轮组的机械效率是62.5％       D．滑轮组的机械效率是80％

7．小华用如图8所示的滑轮组提升重400N的重物G，在10s内重物匀速上升了2m．已知拉绳子的力F为250N．则提升重物的过程中做的有用功是 __________J，机械效率为___________． 
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 8．一物体质量为18kg，其所受重力为         N．如图12所示，小明用定滑轮将该物体在4s内匀速提高2m．所用拉力为200N．此过程中，小明做的有用功是       J，定滑轮的机械效率是          ，拉力的功率是           w．(取g＝10N/kg)

9.用定滑轮匀速提升重为400N的物体，所用拉力为500N，物体升高的高度为2m，所用时间为5s。此过程中，有用功为   ▲   J，拉力做功的功率为   ▲   W，定滑轮的机械效率为   ▲   。
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10.如图10所示，某人站在高处用100N的拉力把重240N的物体提高1m，则人克服重力所做的有用功为_______J，总功为______________J，该滑轮组的机械效率为_______。
[image: image10.jpg]=10 TiE



12.如图4所示，用滑轮组把重为80N的物体匀速提起。(1)在不计绳重、动滑轮重和摩擦的情况下，拉力F的大小是______N；(2)若实际的拉力为50N，匀速将物体提高4m，则拉力所做的功是______J，滑轮组的机械效率是______。
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13.如图所示．一个工人用滑轮组提起200N的货物，所用的拉力是125N．绳子自由端被拉下10m．则有用功是         J．机械效率是            .
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14.如图11所示．物体重为180N，所用拉力F=100N，方向竖直向上，将物体匀速提高1m时，绳子自由端提高了_______m，则滑轮的机械效率为_______．
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15.如图所示，物体在水平面上做匀速直线运动，拉力F=60N，该装置的机被效率为0.7,则物体受到的摩擦力大小是（   ）A.60 N    B. 126N     C. 180N      D.257.1 N

16．粗糙水平面上有一个重为100N的物体，用10N的水平推力使其以3m／s的速度沿力的方向匀速运动了10s，则此过程中（    ）
A．重力做了3000J的功                   B．推力的功率为30W
C．推力做了1000J的功                   D．摩擦力为100N

17．两名举重运动员，甲比乙高，如果他们举起相同质量的杠铃所用的时间相等，如图所示，则（     ）
A.甲运动员做功较多，功率较小  B.甲运动员做功较多，功率较大
C.甲运动员做功较多，他们的功率相等   D.甲、乙运动员做功相等，功率相等
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18.用如图所示滑轮组将一物体匀速提高2m，已知拉力大小恒为60N，
方向总保持竖直向上，动滑轮的质量为3kg，绳重和摩擦均不计。求：
（1）物体所受重力；
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（2）该滑轮组在此过程中的机械效率（保留1位小数）。
19.小明利用如图21所示的滑轮组将重为900N的物体从一楼匀速提
    升至六楼，所用的拉力为360N，绳子自由端移动的速度为0.3m／s。
(己知每层楼高3m)

求：(1)小明所用的时间；
  (2)拉力的功率；
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  (3)所做的额外功：
  (4)在此基础上再加一个滑轮做动滑轮使用，组成一个新的滑轮组，提
    升相同的重物时，滑轮组的机械效率将如何改变?为什么?

20.如图所示，工人师傅用一个滑轮组在40s内将重600N的木箱从地面匀速吊上4m高的阳台，所用的拉力为220N，不计绳重和摩擦．N=3

求：(1)木箱匀速上升的速度；
(2)工人师傅做的有用功；
(3)动滑轮的重力．
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21.用如图20所示滑轮组提升重物．人用500N的拉力F，15s内使重为900N的物体匀速上升了3m．不计绳重和摩擦，求：
（1）动滑轮的重．（2分）
（2）人拉绳子做功的功率．（3分）
（3）滑轮组的机械效率．（2分）
22.如图17,一条长木板,一端垫高,成为一个斜面,斜面的高h=0.5m，斜面的长度s=1.0m。现用力F=2.5N沿斜面将质量为m=0.4Kg的物体缓慢地从斜面底部拉到斜面的顶部，已知g=10N/Kg。求：
（1）有用功和总功分别是多少？
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（2）斜面的机械效率为多少？
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23.用如图所示的滑轮组匀速提升重为480N的物体G，所用拉力F为200N，将重物提升3 m所用的时间为10s．求：
(1)重物上升的速度．(2)拉力所做的有用功．(3)拉力的功率．(4)滑轮组的机械效率．
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