期中检测题
（时间：45分钟  满分：100分）
一、选择题（每题3分，共36分）
1. (2015年江苏镇江)某同学制作了图1所示的装置：风吹动时，风车带动磁体上方的线圈转动(线圈两端引出线上的绝缘漆已全部刮掉)，灵敏电流计的指针会发生偏转。图乙是该同学设计的另一种由轻质材料制成的风车模型。则下列说法正确的是(    )
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甲            乙
                                   图1
A.该装置是利用电流磁效应工作的
B.该装置的工作原理与电动机相同
C.若将图甲中电流计换成干电池，则无风吹时，线圈能持续转动
D.若用图乙所示风车模型替换图甲中风车，则有风吹时，电流计指针也能发生偏转
2．如图2所示，ab、cd为铁棒，当开关S闭合后，ab、cd就被磁化，磁化后的极性为（    ）
A．a端为N极，d端为N极          B．a端为S极，d端为S极
C．b端为S极，d端为S极          D．b端为N极，d端为N极
[image: image3.jpg]



图2
3．如图3所示，开关S接通后，两个通电螺线管将（    ）
A．相吸         B．相斥        C．先相吸、后相斥        D．先相斥、后相吸
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          图3                               图4
4．如图4所示，在把钢棒乙向右移动的过程中，如果乙位于甲的一端时二者相互吸引，位于另一端时二者相互排斥，则下列说法中正确的是（    ）
A．只有甲是磁体
B．甲和乙一定都是磁体
C．只有乙是磁体 

D．无法判断哪一个是磁体
5．如图5所示，将大的条形磁铁中间挖去一块，放入一可以自由转动的小磁针，当小磁针静止时，它的N极应指向（    ）
A．左边a       B．右边c        C．b边或d边        D．不能确定  
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图5
6.
最早发现电流周围存在磁场的科学家是（    ）
A.牛顿

B.伽利略

C.奥斯特

D.安培

7. （2015年山东聊城）如图6所示的环保型手电筒，筒内没有电池，使用时只要来回摇晃手电筒，使磁体在线圈中来回运动，灯泡就能发光。以下四个实验中，能反映这种手电筒电源工作原理的是（    ）
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8.
如图7所示，甲、乙两线圈宽松地套在光滑的玻璃棒上，当开关S闭合时，两线圈将（    ）
A.互相吸引靠近




B.互相排斥远离
C.先吸引靠近，后排斥远离


D.既不排斥也不吸引
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图7
9.  普通白炽灯正常工作时消耗的电能有90％因发热而损失，而新型的LED灯（发光二极管）发光时几乎不发热，从而减少了电能的损失，成为科技创新的重要领域之一。下面有关普通白炽灯和LED灯工作过程的比较，说法不正确的是（　　）
Ａ．普通白炽灯正常工作时消耗的电能转化为光能和内能
Ｂ．LED灯的发光原理是电能直接转化为光能
Ｃ．普通白炽灯正常工作时消耗的电能主要转化为光能
Ｄ．LED灯提高了电能转化为光能的效率，有利于节约能源
10. 如图8所示的电路中，正常发光的三盏灯突然全部熄灭，经检查保险丝完好，用测电笔插进插座的两孔，氖管均发光。造成这一现象的原因是（    ）
A．插座发生短路了               B．进户的火线断了 
C．进户的零线断了               D．某盏电灯的灯丝断了
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         图8
11. 电炉通电以后，电炉丝热得发红，而与电炉丝相连的导线却不怎么热，原因是（　　）
A．通过电炉丝的电流大 
B．通过导线的电流大 
C．电炉丝的电阻小，发热功率小 
D．导线的电阻小，发热功率小
12. 下列关于家庭电路的说法中错误的是（　　）
A．对人体安全的电压是不高于36 V 
B．保险丝熔断一定是电路中某处发生了短路 
C．不能用铁丝或铜丝代替保险丝 
D．把家用电器的金属外壳接上地线，可以防止触电
二、填空题（每空1分，共21分）
13.当你对着动圈式麦克风说话或唱歌时，声带由于_________而产生的声音通过______传播到膜片，使膜片及与膜片相连的线圈在磁场中运动，线圈的这种运动能产生随着声音变化而变化的______，线圈在运动中能量的转化情况是______________。
14. 我国家庭照明电路的电压是______Ｖ，台灯和控制它的开关是______（选填“串联”或“并联”）的，开关必须接在______（选填“零”或“火”）线上。
15．家庭电路中需要用额定电流为3 A 的保险丝，但手中只有额定电流为1 A 的保险丝，则解决的办法是__________________。
16.
（2015年钦州）为了确保用电的安全，日常生活中更换灯泡、搬动电器前应先________电源开关。电饭锅、电冰箱使用的是_______（选填“两脚”或“三脚”）电源插头。
17．1820年，丹麦科学家______把连接电池组的导线放在和小磁针平行的位置上，当导线通电时，小磁针立即偏转一个角度，这个实验表明通电导体周围存在着___________。
18．磁感线可以形象而又方便地表示磁体周围各点的_______方向。磁体周围外部的磁感线都是从磁体的______极出来，回到磁体的________极。
19.
如图9所示，开关闭合时，位于螺线管右侧的小磁针将___________（选填“顺时针”或“逆时针”）旋转。
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图9                                    图10
20.
用电热水壶烧开水既方便又卫生，因此被广泛使用。电热水壶的结构如图10所示。当电热水壶接入电路时，图中的端应当与______相连；端应当与_____相连；c端应当与______相连。（均选填“地线”“零线”或“火线”）
21.
（2015年北海）小军姐弟俩为妈妈庆祝母亲节，他们已用电饭锅做法、电磁炉蒸鱼、开着油烟机炒菜，刚启动烤箱烤鸡时，家里的空气开关“跳闸”了，原因可能是___________________；小军暂不使用烤箱，在手湿的情况下重新合上空气开关继续炒菜，这个做法___________安全用电原则（选填“符合”或“不符合”）。
三、作图题（每题7分，共14分）
22.
(2015年江苏镇江)如图11所示，请将开关和灯泡正确连入家庭电路。
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图11
23.
（2015年山东聊城）如图12所示，小磁针静止时，标出电源的“”、“”极及小磁针的N极。
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图12
四、探究、计算题（24题13分，25题16分，共29分）
24. 为探究电磁铁的磁性与哪些因素有关，小丽同学作出以下猜想：
猜想A：电磁铁通电时有磁性，断电时没有磁性
猜想B：通过电磁铁的电流越大，它的磁性越强
猜想C：外形相同的螺线管，线圈的匝数越多，它的磁性越强
为了检验上述猜想是否正确，小丽所在实验小组通过交流与合作设计了以下实验方案：用漆包线（表面涂有绝缘漆的导线）在大铁钉上绕若干圈，制成简单的电磁铁。如图13所示。
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图13
根据小丽的猜想和实验，完成下面填空：
（1）通过观察电磁铁吸引大头针数目多少的不同，来判断它___________的强弱。
（2）通过比较 ___________两种情况，可以验证猜想A是正确的。
（3）通过比较 ___________两种情况，可以验证猜想B是正确的。
（4）通过比较d中甲、乙两电磁铁，发现猜想C不全面，请补充：
___________________________________________________________________________。
25. 小军同学在学习了电路和安全用电的有关知识后，回家对家里的用电器及用电情况进行了全面调查，调查记录如下表。
	用电器
	照明灯
	电冰箱
	电视机
	电饭煲
	洗衣机
	电脑

	额定功
率/W
	40
	160
	100
	800
	200
	120

	数量
	15
	1
	1
	1
	1
	1


另外闸刀开关上保险丝的熔断电流为20 A，电能表上标有“220 V  10(20) A”。
（1）星期天中午，小军用电饭煲煮饭，同时观看电视新闻，为了节约能源，只开了厨房里的一盏灯，恰好电冰箱正在工作。求这时小军家的电路中的总电流是多大？
（2）小军的父母想在现有的电路上再安装一台1 500 W的空调，请通过计算说明是否可行。
期中检测题参考答案
1．
D  解析：如题图甲所示的装置，风车带动线圈转动时，线圈在磁场中做切割磁感线运动，产生感应电流，此现象为电磁感应现象，故A选项错误；电动机的工作原理是通电导体在磁场中受到力的作用，故B选项错误；若将图甲中电流计换成干电池，该装置变为电动机，但线圈两端引出线上的绝缘漆已全部刮掉，线圈不能持续转动，还会停留在平衡位置，故C选项错误；如果用题图乙所示风车模型替换题图甲中风车，则有风吹时，风车模型转动带动线圈转动，可以产生感应电流，故D选项正确。

2．
B  解析：由右手螺旋定则可知，通电螺线管左端为S极，右端为N极，则铁棒a、d端为S极，b、c端为N极。

3．
A  解析：由右手螺旋定则可知，左边的通电螺线管左端为S极，右端为N极，右边的通电螺线管左端为S极，右端为N极。所以两通电螺线管相吸。

4．
B  解析：由题意知，乙位于甲另一端时二者相互排斥，可知，甲、乙一定都是磁体。

5．
A  解析：由磁极间的相互作用规律可知，当小磁针静止时，它的N极应指向左边a。

6．
C  解析：奥斯特最早发现了电流的磁效应。

7． D  解析：由题意知手电筒内没有电池，使用时只要来回摇晃手电筒，使磁体在线圈中来回运动，灯泡就能发光，在这一过程中把机械能转化为电能，与发电机的原理相同，属于电磁感应现象。A图说明电流周围有磁场；B图研究通电螺线管的磁性强弱与线圈匝数的关系；C图是通电导体在磁场中受到力的作用，是电动机的工作原理；D图是电磁感应现象。故选D。
8．
B  解析：由右手螺旋定则可判断出螺线管甲的右端与螺线管乙的左端都是S极，由于同名磁极相斥，故应远离。

9． Ｃ　解析：普通白炽灯工作时，电能转化为内能和光能，使灯丝先发热后发光，普通白炽灯正常工作时消耗的电能主要转化为内能，而ＬＥＤ灯是直接将电能转化为光能，这样提高了转化效率，选项Ｃ不正确。

10．C  解析：测电笔能发光，说明火线上有电，而零线上本该不发光，但也发光了，说明是进户线的零线断了，故C正确；插座处发生短路，会使保险丝熔断，故A错；进户线的火线断了，测电笔的氖管不会发光，故B错；因各灯并联，互不影响，某个电灯的灯丝烧断了，其他灯仍还亮，故D错。故选C。

11．D  解析：电流通过任何导体时，导体都要发热，这种现象叫做电流的热效应。由焦耳定律可知，电流通过导体时产生的热量的多少跟通过导体的电流、导体的电阻和通电时间有关。因导线和电炉丝串联，所以通过它们的电流相等，A、B选项错误；在电流和通电时间相同的情况下，导体的电阻越大，产生的热量越多，因导线的电阻小，所以产生的热量少，发热功率小。故选D。

12．B  解析：对人体安全的电压不高于36V，A不符合题意。保险丝熔断可能是电路中某处发生了短路，也可能是电路中总功率过大，B符合题意。铁丝或铜丝的熔点比较高，电流过大时，产生过多的热量，不会使铁丝或铜丝熔断，不能在电流过大时，自动切断电路，千万不要用铁丝或铜丝代替保险丝，C不符合题意。把家用电器的金属外壳接上地线，当用电器漏电，人接触金属外壳时地线把人体短路，可以防止触电，D不符合题意。故选B。

13．振动  空气  电流  机械能转化为电能

14．220  串联  火  解析：家庭照明电路的电压是220Ｖ，控制台灯的开关必须与其串联，为了安全用电，开关应接在火线上，以保证断开开关时，台灯与火线脱离。

15．将三根保险丝拧在一起接入电路

16．断开  三脚  解析：为了确保用电的安全，日常生活中更换灯泡、搬动电器前应断开电源开关，这样才能保证操作安全。电饭锅、电冰箱使用的是三脚电源插头，这样可将用电器外壳接地，避免因漏电而发生触电事故。
17．奥斯特  磁场
18．磁场  N  S
19．逆时针  解析：由右手螺旋定则可知，通电螺线管右端为N极。

20．火线  零线  地线   解析：本题实际是考查三孔插座的接法，线由于接有保险丝，所以应接火线，线接电热水壶的外壳，所以应接地线，剩下的线接零线。

21．用电器的总功率过大  不符合  解析：家庭电路中电流过大的原因可能有两种：一是短路；二是总功率过大。烤箱是功率很大的用电器，根据题意，电流过大的原因可能是总功率过大。安全用电原则要求不准用湿手触摸电器及开关。
22．如图1所示   解析：连接家庭电路时，开关要接在火线和灯泡之间，灯泡的螺旋套和零线直接相连。
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图1
23．如图2所示
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图2
解析：根据在磁体周围，磁感线从N极出发，回到S极可知通电螺线管的右端是N极。根据安培定则，伸出右手握住螺线管，大拇指指向通电螺线管的N极，则四指弯曲所指的方向为电流的方向，所以电源的左端是正极，右端是负极。通电螺线管的右端是N极，左端是S极，由同名磁极相互排斥，异名磁极相互吸引可知，小磁针的右端是N极，左端是S极。
24．(1)磁性  (2)a、b  (3)b、c  (4)电流相同、铁芯相同的螺线管，线圈的匝数越多，它的磁性越强  
25．（1）这时小军家使用的用电器的总功率为

。

根据，此时电路中的总电流为

。
（2）电能表允许家中连接的用电器的最大功率为
=＝220 V×20 A=4 400 W。
小军家已有用电器的总功率为
。
若电路中再安装一台空调后，所有用电器的总功率为
，所以可以安装。
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