九年级物理阶段性质量调研参考答案

一、单项选择题：（每题2分，共30分）
	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	答案
	C
	C
	A
	C
	C
	D
	A
	D
	D
	C
	A
	C
	B
	C
	D


二、填空题与作图
16、定，改变施力方向                     17、（a＋b＋d）J，(e－c)J；

18、斜面，省力                           19、C ，  省力；     
20、 1800J ， 90%。                      21、0.1，5，5，省距离

22、1800、0                              23、增大、增大    

24、24，96，12；
25、略                                   26、略

三、解答与探究(第27小题4分，第28小题11分、第29小题8分，第30小题6分，31小题7分，32小题9分，共45分)
27、（1）弹簧测力计有自重
    (2) 将图乙中测力计倒过来重新调零后使用
28、（1）弹簧测力计   （2）   调节杠杆在水平位置平衡   
（3）   左    ，   水平    ， ______便于测量力臂   
（4）_______ F1L1=F2L2   
（5）动力__0.49_______N, 阻力__3.92______N, 阻力臂___0.05________m.
（6）       OA不是F2的力臂      ，  ＜   
29、（1）  速度       （2）木块被撞后在水平面上移动的距离 
（3）   不能    ，  木块做匀速直线运动，一直运动下去
30、（6分）
   （1）0J,        （2）1.6×103 N,          （3）4.8×104 W
31、
(1) W有=4×104J (1分)       (2)W总=5×104J (2分)   P=1.25×103W  (2分) 
  (3) η=80％(2分)
32、解：（1）由乙图可知：当G=200N时，η=50%……………（1分）
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   G滑=100N …（2分）
（2）由乙图可知：当G/=1800N时,绳子刚好被拉断

    则绳子能承受的最大拉力
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（3）当绳子的拉力最大时，滑轮组的机械效率是
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