九年级物理检测卷2011.12
命题人：钟宇泽     审核人：岳金花
一、选择题（每题2分，共24分）

1、下列各组中连线不正确的是:                                          

A、物理量               国际单位           B、仪器          测的量
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  电流                   伏                   电压表         电流
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电阻                   欧                   电能表         电压

电压                   安                   电流表         电功率

C、物理学家            主要贡献        D、探究方法   物理知识    
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   牛顿                   浮力         类比         用灯泡的亮暗表示电阻的变化

   阿基米德              欧姆定律     控制变量        水流类比电流

   欧姆                  惯性定律      转换         研究电流与电压、电阻的关系
2、在下图的四个电路中，符合电路组成条件且连接正确的是:      


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

3、山峡工程举世瞩目，其水电站的年发电量为847亿KWh以上，“KWh”是下列哪个物理量的单位：                                                                        A  时间         B 电荷量        C  电功率          D  电功

4、如图所示的是滑动变阻器示意图。当滑片P向右移动时，要求接入电路中的电阻值变大，则应将变阻器接入电路中的两个接线柱是:
　　　A.b、c 　  

B.a、c　  

      C.c、d　   
D.a、b
5、李明同学快速地由一楼跑到三楼的过程中，他的功率与下列哪个值最相近：
A、5W               B、50W             C、500W             D、5000Ω，3×105μV=   ▲  V。
18．下面的表格记录了一组实验数据,根据这组实验数据, 你能得出什么结论?　
	U=2伏 

	电阻R（欧） 
	2 
	4 
	6 
	8 

	电流I（安） 
	1.00 
	0.50 
	0.33 
	0.25 


                           ▲                                 。

19．手机已经越来越成为人们日常生活中必须的通讯工具．手机电池是可充电电池，在给手机电池充电时   ▲  能转化为   ▲  能。某品牌手机的充电电池上标有“电压：3.6V；容量：720mAh；充电限制电压：4.2V”三个技术参数，由此可知该手机的工作电压为  ▲  V，此充电电池所能储存的电能为   ▲  J．
20．有新旧两只相同的白炽灯，我们可以通过   ▲  来把它们区分开来，理由是   ▲  。某个灯泡的铭牌如图所示，将此灯泡接入电路正常工作1h，除电压、电功率外，将可求得的物理量填入下表中。

	物理量以及结果

	

	



21．现有一个标有”3.6V，0.9W”字样的灯泡，要使它接到6V的电源上正常发光，应跟它   ▲联一个电阻，其阻值是   ▲  Ω。

22．超导现象：科学家发现某些物质在温度很低时，如铅在7.20K（-265.95oC）以下，电阻就变成了零。超导材料用途很多,它的优点是：   ▲  （只需写出一条，下同）。但目前还不能大量应用，主要困难是   ▲  。

23．小李需要阻值为60Ω的电阻一只，现在手边有阻值分别为25Ω.35Ω.100Ω和150Ω的电阻各一个，他可选用其中   ▲  两只电阻，采用   ▲  连接的方法即可获得。
24．城市的交叉路口通常都装有红.黄.绿三色灯来指挥车辆和行人通行，若每只灯的规格都是“220Ｖ300Ｗ”，则每组交通指挥灯（含红.黄.绿三种颜色灯）工作15h所消耗的电能为      ▲  J。

25．每到傍晚，公路旁的路灯就一起亮起来；第二天凌晨，它们又一起熄灭。根据你的理解，你认为同一条公路上的各个路灯的连接方式应是   ▲  联（选填“串”或“并”），理由是：     ▲  。

三、作图题（每图2分 共4分）

26．如图所示，根据标出的电流方向，从电池组、电流表、电压表三个元件的符号中选出两个元件符号，并分别填进电路的空缺处，填进后要求：灯泡L1和L2都能发光。

27．如图所示电路的实物图，请在右边的方框中画出对应的电路图。 

                             

四．实验与探究题（7分+4分+6分+9分+8分=34分）

28.如图甲所示是小明、小华在做“测量小灯泡功率”的实验电路图，已知小灯泡的额定电压为2.5V。（7分）

⑴用铅笔画线代替导线完成电路连接。要求：使滑动变阻器滑片P向右滑动时变阻器阻值变小。
⑵实验中，当滑动变阻器滑片在某一位置时，电压表、电流表的示数如图15乙所示。请读出它们的示数，并将其数据填入表中（表中已有另外两次实验的数据）。
	实验次数
	   1
	   2
	   3

	电压/V
	
	  2.5
	  3.0

	电流/A
	
	  0.14
	  0.16


⑶根据表中的数据可算出该小灯泡的额定功率是____▲____W。
⑷实验的过程中他俩注意到灯的亮度是变化的，请根据你在实验时的观察告诉他们灯的亮度决定于         ▲          。

⑸善于动脑筋他俩还注意到，这个实验记录也可以用来计算灯丝的电阻。通过计算他俩发现三次所测量的电阻值却不同，他俩有些纳闷儿，导体的电阻不是与电压、电流无关吗？请你给他俩解释引起电阻不等的原因：   ▲         。
29.某同学用下图所示的电路测量电阻的阻值．当滑动变阻器从右到左分别滑到a、b、c处时，电流表、电压表的示数如图所示。（4分）



（1） 请根据两表的示数填入下表

（每一横排1分，每一横排中错一个扣1分，扣完1分为止）

	
	I  (A)
	U  (V)
	R  (Ω)

	a
	
	
	

	b
	
	
	

	c
	
	
	


（2）在此时实验中，滑动变阻器的作用是         ▲         。（1分）

30、某小组同学探究灯泡发光时的亮度与哪些因素有关。他们用9只不同规格的灯泡分别接入电路，使之正常发光，并用电压表和电流表分别测得灯泡正常发光时的电压和电流。该小组同学仔细观察灯泡的亮暗程度，把9只灯泡分成3组，每组亮暗程度相同，且第一组最亮，第二组次之，第三组最暗。实验中记录的有关数据分别如表一、表二、表三所示：（6分）

表一（第一组）　　　　　    表二（第二组）　　　　　      表三（第三组）
	实验序号
	电压（V）
	电流（A）

	4
	6
	1.00

	5
	12
	0.50

	6
	24
	0.25


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	实验序号
	电压（V）
	电流（A）

	1
	6
	2.00

	2
	12
	1.00

	3
	24
	0.50

	实验序号
	电压（V）
	电流（A）

	7
	3
	1.00

	8
	6
	0.50

	9
	12
	0.25


（1）分析比较实验序号1与4、2与5、3与6的数据及观察到的现象，可得出的初步结论是：　　　▲　　　
（2）分析比较实验序号　　　▲　　　的数据及观察到的现象，可得到初步结论是：当通过灯泡的电流相等时，灯泡两端的电压越大，灯泡越亮。

（3）进一步综合分析比较表一、表二、表三中的数据及观察到的现象，并归纳得出结论：　　　　　　▲ 　　。

31、阅读探究题：（9分）              
二极管的导电特性
二极管最重要的特性就是单方向导电性。在电路中，电流只能从二极管的正极流入，负极流出。下面通过简单的实验说明二极管的正向特性和反向特性。
（1）正向特性
在电子电路中，将二极管的正极接在与电源正极相连的那端，负极接在与电源负极相连的那端，二极管就会导通，这种连接方式，称为正向偏置。
（2）反向特性
在电子电路中，二极管的正极接在与电源负极相连的那端，负极接在高电位端，此时二极管中几乎没有电流流过，此时二极管处于截止状态，这种连接方式，称为反向偏置。
  它的电路a如图所示


               [image: image1.png]



我们采用铁皮手电筒演示晶体二极管的单向导电性，效果很好。方法是：将手电筒的后盖打开，闭合开关，把二极管的一条腿弯曲，然后一只手拿手电筒（灯头稍向下倾斜），另一只手拿二极管，使两极分别与电池负极和手电筒外皮连接（其示意图见图b）。如灯泡亮，表明二极管导的连接如图b所示，灯泡不亮表明二极管的连接如图b所示，这样演示很直观地说明二极管的单向导电性。

问题一：正向特性相当电路中的    ▲    状态；
反向特性相当于电路中的  ▲  状态
问题二 ：把晶体晶体二极管、小灯泡、电池分别连接成图所示电路，则（      ）                                     

A．在a、b电路中，小灯泡都不发光          

B．在a、b电路中，小灯泡都发光

C．只有a电路中灯泡发光

D．只有b电路中灯泡发光                                          
问题三：请设计一个实验，利用晶体二极管判断蓄电池的正负极，没有电压表，电流表！步骤：


32.在进行“怎样使两个小灯泡亮起来”的探究活动中，小明和张洁两人把一只开关和两个小灯泡逐一顺次连接后，刚将线路两端接到电源两极，L2就亮了，但L1没亮。（共8分）

（1）他们在实验操作中不当之处是：       ▲          。（1分）

（2）请在下图的方框中画出他们所连接
电路的电路图。（2分）

（3）关于L1没亮，小明认为L1是坏的，但张洁说L1没坏。你应该支持   ▲ 的观点。理由是    ▲     ，说出你对L1不亮可能原因的推测     ▲   。（3分）

 (4)在全班交流时，小明发现其他小组的两盏灯串联时一样亮，他便将某一组的两盏灯拿来与本组的两盏灯比较，你认为他应该观察灯泡的(      ) （2分）

A.铭牌标识     B.玻璃泡大小    C.灯丝是否完好

五．计算题（6分+5分=11分）
33．在如图所示的电路中，电阻R1=6Ω、R2=12Ω。求：（1）电路中的总电阻；
（2）请你任意补充一个条件，提出问题，然后解答。（6分）



34.小明学了家庭电路知识后，利用电能表和秒表测量家中电热水器的实际功率。他的做法是：打开标有“220V 1210W”的热水器，关掉家里的其他用电器，测得电能表（标有“1800r/kW·h”）的铝盘转过200转所用的时间是400s。（热水器电热丝的阻值不变）（5分）
求：（1）热水器的实际功率。    （2）通过热水器的电流。

请同学们认真检查，做出满意答卷。

A





B





C





D











第2题图





第4题图



































� EMBED PBrush  ���





第20题图





L2





L1





S





A





第26题图





图26











第27题图





第28题图





3





15





V





0





0





1





2





3





5





10





15





0.6





3





A





0





0





0.2





0.4





0.6





1





3





2











A





V





S





R





P

















第29题图
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器材：





步骤：








电路图：
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第33题图
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