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练基础·达标检测
1.(2014·南京月考)关于电阻的意义,下列说法正确的是(　　)
A.导体中有电流时,导体才有电阻
B.导体中的电流为零时,导体没有电阻
C.通过导体的电流越小,表明导体对电流的阻碍作用越大
D.导体的电阻越大,导体对电流的阻碍作用越大
【解析】选D。本题考查对电阻的理解。电阻就是导体对电流的阻碍作用,电阻越大,这种阻碍作用越大,对一段导体来说,它的电阻总是客观存在的,不会因为导体两端没有加电压或导体中没有电流,就没有电阻,只是无电流时,这种阻碍作用没有体现出来而已。故选D。

2.如图所示是研究导体的电阻大小是否与导体材料有关的电路。其中除了AB、CD导线的长度相同外,还应满足的条件是(　　)
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A.横截面积不同,材料不同
B.横截面积相同,材料不同
C.横截面积不同,材料相同
D.横截面积相同,材料相同
【解析】选B。本题考查影响电阻大小的因素。研究导体的电阻与材料的关系,应该控制导体的长度、横截面积不变,改变导体的材料。

3.为了维护消费者的权益,某技术质量监督部门对市场上电线产品进行抽查,发现有一个品牌电线中的铜芯直径明显比电线规格上标定的直径小,引起电阻偏大。从影响导体电阻大小的因素来分析,影响这种电线不符合规格的主要原因是
(　　)
A.电线的长度　　　　　　　
B.电线的横截面积
C.电线的材料




D.电线的温度
【解析】选B。本题考查对电阻影响因素的理解。导体的横截面积越小,其电阻越大。直径较小的导线,横截面积较小,导致其电阻较大。

4.(2014·济宁附中期中)“千里之堤,毁于蚁穴”,现在人们发明了测量蚁穴的仪器,以了解隐患的性质和范围。在坝面或水面,布设电极,利用仪表测量时,有蚁穴的地方的电阻会发生变化,引起这种变化的主要因素是(　　)
A.材料结构





B.横截面积
C.温度






D.长度
【解析】选A。本题考查对电阻影响因素的理解。影响电阻的因素有导体的材料、长度和横截面积,在有蚁穴的地方主要是土壤的材料结构发生变化,故影响蚁穴电阻变化的主要因素是导体的材料。

【易错警示】
(1)导体的电阻与电压、电流无关。

(2)导体的电阻受导体的材料、横截面积、长度的影响,只要一个因素变化导体的电阻就会变化。

5.完成下列单位换算：
(1)0.01 MΩ=　　　　kΩ=　　　　Ω。
(2)100Ω=　　　　kΩ=　　　　MΩ。
【解析】本题考查电阻的单位换算。

(1)0.01  MΩ=0.01×103kΩ=10 kΩ=10×103Ω=104Ω

(2)100Ω=100×10-3kΩ=0.1 kΩ=0.1×10-3MΩ=1×10-4MΩ

答案：(1)10　104　(2)0.1　1×10-4
6.(2013·南充中考)家庭照明电路的电压是　　　　　　　；大量实验表明,导体的电阻是导体本身的一种性质,它的大小决定于导体的材料、　　　　　　　
和横截面积。
【解析】本题考查电压和电阻的相关知识。我国家庭电路中火线和零线间的电压是220 V；导体电阻的大小决定于导体的材料、长度和横截面积。

答案：220 V　长度

7.小雨同学为了探究温度对电阻的影响,他对实验做了如图所示的改进,用酒精灯给线圈加热。
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(1)观察到随着线圈的温度升高,灯泡渐渐变暗,电流表的示数　　　　　。
(2)通过实验得出的结论：金属导体的电阻随温度的升高而　　　　　。
【解析】本题考查对电阻影响因素的理解。用酒精灯给线圈加热,发现随着线圈的温度升高,灯泡渐渐变暗,电流表的示数逐渐变小,故其电阻逐渐变大,即说明在一般情况下,导体的温度越高,其阻值越大。

答案：(1)变小　(2)增大
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8.在“探究影响导体电阻大小的因素”实验中,小明设计了如图电路。
(1)在连接电路时发现,还缺少一个元件,他应该在电路中再接入的元件是　　　　　。
(2)为粗略判断a、b两点间导体电阻的大小,可观察　                    。
(3)另有甲、乙两位同学分别对小明的电路做了如下的改进：甲把灯泡更换为电流表；乙在原电路中串联接入电流表。你认为　　　　　同学的改进更好一些,理由是                                                           　。
【解析】本题考查影响电阻大小的实验。(1)缺少电路的基本组成元件：开关。

(2)因为通过灯泡的电流越大,灯泡越亮,因此a、b间的电阻越大,电路中的电流越小,灯泡越暗；反之,灯泡越亮；故根据灯泡的亮度反映a、b间电阻的大小。(3)将灯泡换为电流表,当a、b间接导线时,电路短路,可能会烧坏电流表；在原电路中串联一个电流表,不会出现短路的情况。因此乙同学的方案更好,防止烧坏电流表或其他电路元件。

答案：(1)开关　(2)灯泡的亮度

(3)乙　防止烧坏电流表或其他电路元件

【方法归纳】转换法

一些比较抽象的看不见、摸不着的物质的微观现象,要研究它们的规律,使之转化为我们熟知的看得见、摸得着的宏观现象来认识它们。这种方法在科学上叫作“转换法”。

【试题备选】如图所示为“探究影响导体电阻大小的因素”的实验电路。A、B之间接导体。
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(1)本实验通过　　　　比较导体电阻大小。
(2)小明发现手边只有一根较长的金属丝,他可以探究导体的电阻是否与
　　　　和　　　  有关。
【解析】本题考查了“探究影响导体电阻大小的因素”的实验。本实验将电流表与灯泡串联在电路中,目的是通过灯泡的亮度或电流表示数的大小反映出所接入电阻的大小；虽然只有一根电阻丝,材料固定,但是可将电阻丝不同长度接入电路,探究电阻大小与导体长度的关系,还可以将电阻丝对折接入电路,横截面积增大,从而探究导体电阻与导体横截面积的关系。

答案：(1)电流表示数(灯泡的亮度)

(2)长度　横截面积
【一点通】找找你容易错在哪里
有一根合金丝的电阻是4Ω,把它均匀拉长到原来的2倍,求它的电阻。
【学生自答】
导线拉长后,长度为原来的2倍,故电阻增大为原来的2倍,故增大后的电阻为
4Ω×2=8Ω。

答案：8Ω

【教师点评】
①能正确考虑长度对电阻大小的影响。

②错误：没有考虑合金丝长度增大为原来的2倍的同时,横截面积将减小为原来的[image: image5.png]


,使它的电阻又增大为原来的2倍,故阻值共增大为原来的4倍。

【正确答案】
4Ω×2×2=16Ω
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