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练基础·达标检测
1.滑动变阻器实现变阻是利用了改变接入电路中电阻线的(　　)
A.电压　　　B.电流　　　C.长度　　　D.材料

【解析】选C。本题考查滑动变阻器的工作原理。滑动变阻器的原理是改变连入电路中的电阻线的长度来改变电阻的大小。故选C。

2.(2014·广西绿珠期末)如图所示,当滑动变阻器的滑片P向右移动时,接入电路中的电阻值变小的是(　　)
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【解析】选D。本题考查滑动变阻器的使用。向右移动滑片时接入电路中的电阻值变小,即连入电路中的电阻丝长度变短,滑片靠近下部接线柱,图D符合题意。

3.如图所示电路中,a、b两点间电压不变,当滑动变阻器的滑片P向d端移动一段距离时,下列电路中电流表的示数会变小的是(　　)
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【解析】选B。本题考查滑动变阻器的使用。A中,电流表与Pc并联,Pc短路,电流从电流表流过,Pd连入电路,P向d端移动,Pd变短,电阻变小,电流变大。B中,Pd短路,Pc连入电路,P向d端移动,Pc变长,电阻变大,电流变小。同理分析,C中电流变大。D中,电流表与Pc串联后又与导线并联,则电流表与Pc都短路,Pd连入电路,P向d端移动,Pd变短,电阻变小,电流变大。

【方法归纳】根据滑片滑动判断电路中电流大小变化的关键

(1)根据要求选取合适的接线柱。

(2)根据电路图判断滑动变阻器连入电路中的有效部分。

(3)分析滑动变阻器连入电路部分电阻线的长度如何变化。如果电阻变大,电流就变小,电阻变小,电流就变大。

4.如图是电灯和滑动变阻器所组成的电路,那么在选项中的各图与上图连接相同的图是(　　)
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【解析】选D。本题考查含有滑动变阻器的电路图的画法。如题图,灯泡和滑动变阻器串联在电路中,滑动变阻器接入左半段,开关串联在电路中。A项灯泡和滑动变阻器串联在电路中,滑动变阻器接入左半段,开关串联在电路中,但是滑动变阻器有三个接线柱接入电路。B项灯泡和滑动变阻器串联在电路中,开关串联在电路中,滑动变阻器接入右半段。C项灯泡和滑动变阻器串联在电路中,滑动变阻器接入右半段,开关串联在电路中。D项符合要求,故选D。

5.(2013·龙岩中考)如图所示的电阻箱接入电路的电阻是　   　Ω。
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【解析】本题考查电阻箱的读数。电阻箱接入电路的阻值为R=1×1 000Ω+7×100Ω+8×10Ω+3×1Ω=1 783Ω。

答案：1 783

【知识拓展】奇妙的可变电阻

(1)压敏电阻,在受到压力后电阻会发生较大变化。利用这种电阻制成的压敏元件,可以把压力变化转变成电流的变化,使人们在测出电流变化后也就知道了压力的变化。

(2)光敏电阻是一种电阻值随外界光照强弱而变化的元件。有一种光敏电阻,光照越强阻值越小,光照越弱阻值越大。在完全黑暗处光敏电阻的阻值可达到几兆欧以上,而在强光下,阻值可降到几千欧甚至1千欧以下。利用光敏电阻可以设计制作光自动控制电路,安装在高温、有毒等工作环境中,通过光控,代替人操作,或者安装在车库门上,车灯一照即可以自动打开,还可以设计制作光报警器等。

(3)热敏电阻是一种电阻随着表面温度的高低而变化的元件,温度越高,电阻越小,温度越低,电阻越大。利用热敏电阻可以设计火灾报警器,当发生火灾温度升高时,热敏电阻的阻值减小,使电路中的灯亮起来,或者使电路中的电铃响起来。利用热敏电阻还可以制成精度很高的温度计。

(4)气敏电阻是用氧化锡、氧化锌等半导体材料制成的。当煤气泄漏时,气体分子会迅速地附在半导体材料上,使其电阻值减小。利用气敏电阻可以设计制作气体报警器,装在需要检测的地方。如果有煤气、氯气等其他有害气体泄漏,气敏电阻的电阻会发生变化,使电路中的电流发生变化,接在电路中的灯泡、电铃或其他元件就可发出报警信号。

6.滑动变阻器(如图)是通过改变　　　　来改变电路中电阻的。滑动变阻器的“铭牌”上有两个重要数据,是选用滑动变阻器的依据。如“50Ω　1.5 A”,表示的物理意义是“50Ω”表示该电阻器　                             ,
“1.5 A”表示　　　　　　　　是1.5 A。
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【解析】本题考查了滑动变阻器的铭牌含义。滑动变阻器是通过改变连入电路中电阻丝的长度来改变电阻大小的；滑动变阻器的铭牌上标有“50Ω　1.5 A”,物理意义是滑动变阻器的最大电阻值是50Ω,允许通过的最大电流值是1.5 A。

答案：连入电路中电阻丝的长度　最大电阻是50Ω

允许通过的最大电流

7.如图是大型电子地磅的电路图。当称重物时,在压力作用下滑片P向下端滑动,变阻器连入电路的电阻　　　　　,电流表的示数　　　　　(均选填“变大”“变小”或“不变”)。这样把电流对应的重量刻在电流表的刻度盘上,就可以读出被称物体的重量。
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【解析】本题考查滑动变阻器的应用。滑片P向下滑动→PB段变短→变阻器连入电阻变小→总电阻变小→电流变大。

答案：变小　变大

【试题备选】如图所示是练习使用滑动变阻器改变灯泡亮度的未完成电路,请用笔画线代替导线完成电路连接。要求：灯L1和L2并联,开关同时控制两灯,滑动变阻器只控制L1的亮度,导线不能交叉。
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【解析】本题考查滑动变阻器的连接。灯L1和L2并联,开关同时控制两灯,开关在干路中,滑动变阻器只控制L1的亮度,滑动变阻器在L1所在支路,滑动变阻器连接时“一上一下”。

答案：如图所示
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【一点通】找找你容易错在哪里
如图所示,滑动变阻器滑片向右移动,电流表示数变　　　　,灯泡亮度　　　　。
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【学生自答】
滑动变阻器滑片向右移动,电阻变小,电流变大,灯泡变亮。

答案：大　变亮

【教师点评】
①正确之处：能判断出滑动变阻器滑片向右移动,电阻变小,电流变大。

②错误之处：灯泡亮度变化判断错误,该电路中变阻器和灯泡并联,故变阻器滑片的移动不能使通过灯泡的电流变大或变小,故灯泡亮度不变。

【正确答案】
大　不变
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