第十四章 内能的利用  中考典题补充
1. [image: image36.png]


（2015•天津中考）图1为四冲程汽油机工作过程中的某冲程示意图，该冲程为（    ）
A. 吸气冲程     


B.压缩冲程
C.做功冲程         


D.排气冲程
解析：由图知，两个气门都关闭，火花塞产生电火花，活塞向下运动，因此是做功冲程，故Ｃ选项正确。
答案：C
2.
(2015•山东泰安中考)四冲程内燃机工作时，哪个冲程将机械能转化为内能(    )
A.压缩冲程       


B.做功冲程

C.吸气冲程




D.排气冲程
答案：A
解析：内燃机是将内能转化为机械能的机器，它的一个工作循环包括：吸气、压缩、做功、排气四个冲程，其中压缩冲程是将机械能转化为内能；做功冲程是将内能转化为机械能，故A选项正确。
3.
(2015•湖北宜昌中考)为节约能源，需要提高热机的效率，下列措施中不能提高热机效率的是(    )

A.尽量使燃料充分燃烧  

B.尽量减少热机部件间的摩擦

C.尽量减少废气带走的热量

D.尽量增加热机的工作时间

答案：D

解析：提高热机效率具有重要的经济效益和社会效益，在物理学中，提高热机效率就是增加有用功或减少额外功。在热机中，使燃料充分燃烧可以提高热机效率；减少废气带走的热量可以提高热机效率；减少热机部件间的摩擦也可以提高热机效率；增加热机的工作时间不能提高热机效率。
4.
(2013•四川自贡中考)如图2所示流程是用来说明单缸四冲程汽油机的一个工作循环及涉及的主要能量转化情况。对图中①②③④的补充正确的是(   )
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图2
A.①做功冲程  ②内能转化为机械能  ③压缩冲程  ④机械能转化为内能
B.①压缩冲程  ②内能转化为机械能  ③做功冲程  ④机械能转化为内能
C.①压缩冲程  ②机械能转化为内能  ③做功冲程  ④内能转化为机械能
D.①做功冲程  ②机械能转化为内能  ③压缩冲程  ④内能转化为机械能
解析：压缩冲程中，活塞压缩汽缸内的气体，使气体内能增大，将机械能转化为内能；做功冲程中，燃料燃烧产生高温高压的燃气推动活塞运动，将内能转化为机械能。所以C选项正确。
答案：C
5.
(2013•山东济宁中考)我国研制的“神舟九号”试验飞船在返回地面通过大气层的飞行中，下列说法中不正确的是(   )
A.飞船的机械能保持不变
B.飞船的一部分机械能转化为内能
C.飞船的重力势能越来越小
D.飞船的外表温度会升高
解析：飞船在返回地面通过大气层的飞行中，飞船要克服空气的摩擦做功，飞船的一部分机械能转化为内能，飞船的机械能减少，而内能增加，外表温度升高，能量的总量不变，B、D选项正确，A选项不正确；飞船的高度越来越小，因此飞船的重力势能越来越小，C选项正确。
答案：A  
6.
（2014·甘肃白银中考）如图3所示是四冲程汽油机的两个冲程，甲图显示的是汽油机的       冲程，乙图中是      能转化为           能。
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图3
解析：甲、乙两图进气门、排气门都关闭，甲图中的活塞向上运动，是压缩冲程，乙图中的活塞向下运动，并且火花塞点火，是做功冲程，其内能转化为机械能。
答案：压缩  内  机械
7.
(2013•山东烟台中考)在常温常压下，完全燃烧         酒精放出的热量可以使[image: image5.png]10 kg



 水的温度升高[image: image7.png]50T



[假设酒精燃烧放出的热量完全被水吸收，酒精的热值为[image: image9.png]3x107 J/ke



，水的比热容为[image: image11.png]s =42 % 10° J/(kg+T)



]
解析：[image: image13.png]10kg



水温度升高[image: image15.png]501



吸收的热量[image: image17.png]Qg = cm At = 4.2x10° J/(kg « T) x
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；需要完全燃烧酒精的质量[image: image21.png]‘1( % _ 2sxacfy
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8.
(2015•浙江泰州中考)如图4所示，在空气压缩引火仪的玻璃筒底部放一小团干燥的棉花，快速压下活塞，可观察到棉花着火燃烧。此过程中活塞对筒内气体做功，气体的内能____________，这与四冲程汽油机的____________冲程的能量转化相同。某台汽油机飞轮的转速为[image: image24.png]2 400 r/min



。在[image: image26.png]1 min



内，汽油机完成____________个工作循环。
答案：增大  压缩  1 200
解析：快速压下活塞时，活塞对筒内气体做功，活塞的机械能转化为气体的内能，所以气体的内能增大；四冲程汽油机的压缩冲程中活塞向上运动挤压缸内混合气体，活塞的机械能转化为混合气体的内能，所以空气压缩引火仪压下活塞时能量的转化与汽油机的压缩冲程相同；飞轮的转速为[image: image28.png]2 400 r/min



，即[image: image30.png]1 min



内飞轮转了2 400转，因为汽油机每完成一个工作循环飞轮转2转，所以[image: image32.png]1 min



内汽油机完成的工作循环个数是[image: image34.png]


个＝1 200个。
9.（2014·山东威海中考）在如图5所示的四幅图中，甲、乙是两个演示实验示意图；丙、丁是四冲程汽油机在工作过程中的两个冲程示意图。与压缩冲程原理相同的是       　（选填“甲”或“乙”）图所示的演示实验；汽油机利用内能来做功的冲程是           （选填“丙”或“丁”）图。
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图5
解析：压缩冲程中，机械能转化为内能，与此对应的是乙图实验；汽油机利用内能来做功的的冲程是做功冲程，其特点是进气门和排气门均关闭，活塞向下运动，如图丙所示。
答案：乙  丙
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