九 年 级 物 理 

（考试时间：60分钟    总分：100分）
	题号
	一
	二
	三
	四
	成绩

	得分
	
	
	
	
	

	得分
	评卷人

	
	


一、选择题：（每题只有一个正确的答案，每题2分，共24分）

	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	选项
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1．下列用品中，通常情况下属于导体的是                                         （    ）

A．橡胶手套    B．玻璃杯    C．塑料盆    D．钢尺

2．若将如图1所示的滑动变阻器连入电路，要求当滑动变阻器的滑片P向D端移动时，电路中的电阻变大，则滑动变阻器连入电路的接线柱应是                                        （     ）

A．A和D             B．C和B             C．B和D         D．A和B
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3．如图2所示，在探究串联电路中的电压关系时．小华同学用电压表测出ab、bc、ac两端的电压分别为Uab=2V，Ubc=2V，Uac =4V．在表格中记录数据后．下一步应该做的是                 (     ) 
A．整理器材．结束实验
B．分析数据．得出结论

C．换用不同规格的小灯泡．再测出几组电压值

D．换用电压表的另一量程．再测出一组电压值
4． 如图3所示，闭合开关S时，小电灯L1、L2都不亮.用一段导线的两端接触a、b两点时，两灯都不亮；接触b、c两点时，两灯也不亮；接触c、d两点时，两灯都亮.对此，下列判断中正确的是 （ 　  ）
A．灯L1 断路　　　　B．灯L2断路       C．开关S断路　　　　D．灯L2短路

5．在“探究影响导体电阻大小的因素”的活动中，小明发现实验器材中金属丝只有一根，其它器材足够，如果要他完成下面的一些实验探究活动，其中他不可能完成的是                          (      )

A．探究导体电阻与长度的关系　　     　B．探究导体电阻与横截面积的关系

C．探究导体电阻与材料的关系　　　     D．探究导体电阻与温度的关系
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6．如图4所示，已知两只灯泡L1和L2是串联的，则在①、②和③三个电表中（电流表或电压表）判断正确的是                                             （    ）

A． ①是电流表，②和③是电压表
B． ①和③是电压表，②是电流表              

C． ①和②是电流表，③是电压表 
D． ①②和③都是电流表
7．汽车中有如图5所示的电路.电路中上端带金属细杆的金属滑块M与J两侧金属弹簧相连并接入电路中,M与弹簧套在光滑绝缘的水平细杆上，汽车静止时，M上的金属细杆与红、绿灯下端的触头都不接触，当汽车向前启动时                                                                 (     )
A．红．绿灯都亮                          B．红、绿灯都不亮

C．红灯亮，绿灯不亮                      D．红灯不亮，绿灯亮
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8．如图6所示，电源电压不变，滑动变阻器的滑片
[image: image1.wmf]P

从
[image: image2.wmf]a

 端滑到
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端的过程中        (     )
A．电流表、电压表示数都减小 
B．电流表、电压表示数都增大

C．电流表示数增大、电压表示数减小
D．电流表示数减小、电压表示数增大
9．如图7的电路中，电流表测量的是                                              (     )
A．通过灯L1的电流                    B．通过灯L2的电流

C. 通过灯L1和灯L2的电流之和           D．电源供给电路的总电流

10．教室里投影仪的光源是强光灯泡，发光时温度很高，必须用风扇给予降温.为使灯泡不宜过热被烧坏，要求：带动风扇的电动机启动后，灯泡才能通电发光；风扇不转，灯泡不能发光.则如图所设计的四个简化电路图中最符合要求的是                                                    （     ）
[image: image14.bmp]

11．现有两个阻值不等的未知电阻R1R2，为了分辨它们的阻值大小，几个同学分别设计了如图所示的四种电路，其中不可行的是  (     )
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12．如图8所示，电源电压保持不变，R0为定值电阻.闭合开关，当滑动变阻器的滑片在某两点间移动时，电流表的示数变化范围为0.5A～1.5A之间，电压表的示数变化范围为3V～6V之间.则定值电阻R0的阻值及电源电压分别为  (      )
    A．3Ω，3V

    B．3Ω，7.5V   
 C．6Ω，6V

    D．6Ω，9V
	得分
	评卷人

	
	


二、填空题（每空1分，共23分）

13．一个滑动变阻器上标有“20Ω 1.5A”的字样，它表示这个变阻器的             是20Ω，允许通过的             是1.5A.滑动变阻器应           联在需要调节电流大小的电路中，连入电路的滑动变阻器在电路闭合前，应将滑片P放在                 的位置上.
14．甲、乙、丙三根用相同材料制成的均匀合金丝，甲、乙的粗细相同，但甲较长；乙、丙的长度相同，但丙较粗，则这三根电阻丝的电阻值最大的是        ，最小的是_________.
15．一个导体两端加4V的电压时，通过它的电流为0.5A，则它的电阻值是_________Ω,若通过它的电流变为1A，则它的电阻为________Ω，若导体两端的电压变为零，则它的电阻变为___________Ω.
16．将电阻R1与R2并联后接在电源两端时，通过它们的电流之比为3：2，则它们的电阻之比为__________.若把它们串联起来接在电源两端，那么通过它们的电流之比为__________.
17．阻值分别为5Ω和10Ω的两个定值电阻串联后的总电阻是________Ω，若通过5Ω电阻的电流为0.4A，则10Ω电阻两端的电压是__________V.
18．如图9，电源电压保持不变，E为标有“3.8V”字样的小灯泡，通电后，灯泡正常发光.S闭合前后的电流表的示数分别为0.2A和0.5A，小灯泡的灯丝电阻为＿＿＿Ω．S闭合后，通过R的电流为＿＿＿A.
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19．如图10所示，虚线框内有两个阻值分别为5Ω、10Ω的电阻，小明同学想了解其连接方式，于是用3V的电源、电流表和开关进行了检测，闭合开关后，测得电流表的读数为0.2A.则两个电阻的连接方式是________.若要增大电流表的读数，可以采取的措施有__________________.
20．如图11，R1=2
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，小明在实验中记录三只电表的读数时，不慎漏记了单位，记下了一组数据是1.5、2.5和3，请你帮助它确定电源电压是_____V，R2的电阻是_____
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21．如图12所示是一种自动测定油箱内油面高度的装置.
  (1)图中虚线框内的装置相当于简单机械中的________；

(2)图中R是电学中的什么元件__________________；

(3)油量表是用______________表改装的；

(4)当油箱中的浮标向上运动时，此时电路中的电流将_________.(选填“增大”或“减小”)

	得分
	评卷人

	
	


三、实验题（每空2分，共32分）
22．某同学在温度一定的条件下，做“探究影响导体电阻大小的因素”的活动，下表给出了实验中所用到的导体情况.
	导线代号
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	长度/m
	1.0
	0.5
	1.5
	1.0
	1.5
	1.5

	横戴面积/mm2
	1.2
	0.8
	1.0
	0.6
	0.8
	1.0

	材料
	锰铜
	钨
	镍铬
	锰铜
	钨
	锰铜


(1)选择B、E导体进行对比，是为了探究导体电阻大小与___________的关系；

  (2)为了探究导体电阻与横截面积的关系，应选择的两根导体是D和______(选填导体的代号).
23．在“研究电流跟电压、电阻的关系”时，同学们设计如图13电路图，其中R为定值电阻，R’为滑动变阻器，实验后，数据记录在表一和表二中.
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表一

	R=5Ω
	电压/V
	1.0
	2.0
	3.0

	
	电流/A
	0.2
	0.4
	0.6


表二

	U=3 V
	电阻/Ω
	5
	10
	15

	
	电流/A
	0.6
	0.3
	0.2


（1）根据表中实验数据，可得出如下结论：

由表一可得：___________________________________________.
由表二可得：___________________________________________.
（2）在研究电流与电阻关系时，先用5欧的定值电阻进行实验，使电压表的示数为3V，再换用10欧的定值电阻时，某同学没有改变滑动变阻器滑片的位置，合上开关后，电压表的示数将________3V（选填“大于”、“小于”或“等于”）.此进就向________（选填“右”或“左”）调节滑片，使电压表的示数仍为3V.
24．在“测量未知电阻R的阻值"实验中：
(1)请你用笔画线代替导线把图中的器材连接成实验电路，并在右边虚线框内画出相应的电路图.要求：电流表用量程为0～0.6A，电压表用量程为0～3V，滑动变阻器滑片P向左移动时电流表示数增大.
(2)在连接电路时，开关应________，滑动变阻器的金属滑片P放在_______(选填“左”或“右”)端.
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(3)请把第二次测量时，图14所示的电压表和电流表示数填入表1中相应的空格.

表1
	次数
	1
	2
	3

	电压／V
	1.1
	
	2.3

	电流／A
	0.22
	
	0.46


（4）处理表2中所记录的各次实验数据，得出待测电阻R的阻值为_________Ω.
（5）实验中使用滑动变阻器的作用是_____________________________________________________.
25．为了研究由特殊材料制成的某导体元件L的电学特性，小明和小华通过实验，测得通过元件的电流I与加之它两端电压U的实验数据如下表现所示：

	U/V
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	I/（×10-3A）
	0
	20
	80
	180
	320
	500


观察表中的实验数据，小明、小华对I与U间的关系提出以下猜想：

猜想甲：通过导体元件L的电流可能与加在它两端的电压成正比；

猜想乙：通过导体元件L的电流可能与加在它两端电压的平方成正比；

猜想丙：加在导体元件L两端的电压可能与通过它的电流的平方成正比.
经分析与论证，你认为，表中的实验数据支持上述哪种猜想？

答：_________________________________
通过导体元件L的电流I与加在它两端电压U之间的关系式应是：

I=___________________________________
	得分
	评卷人

	
	


四、计算题（21分）
26．(6分)甲、乙两个导体并联在电路中，如图15所示.若甲导体的电阻为12Ω，电源的电压是6V，且电路中的总电流为0.9A.求：

(1)通过导体乙的电流；

(2)导体乙的电阻.
27(8分)如图16所示，电源电压为6V，定值电阻R1的阻值为10Ω，滑动变阻器R的阻值变化范围为0～20Ω，求当滑片P从最左端移到最右端时电流表和电压表的示数变化范围各是多少

28（7分)如图甲的电路中，电源电压保持不变，闭合开关后，滑片P由b端滑到a端，电压表示数U与电流表示数I的变化关系如图乙，则可判断电源电压是多少，求定值电阻R的阻值和滑动变阻器的最大电阻是.


参考答案 

一、选择题(24分)
	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	答案
	D
	A
	C
	C
	C
	B
	D
	D
	B
	C
	D
	B


二、填空题(23分)
13．最大阻值  最大电流  串  阻值最大

14．甲  丙      

15．8  8  8      

16．2：3  1：1    

17．15Ω   4V     

18．0.3    19    

19．串联  增大电压或只接一个电阻或将两电阻并联     

20．3      3 

21．(1)杠杆 (2)滑动变阻器 (3)电流 (4)增大

三、实验题(32分)
22．(1)长度 (2)A

23．(1)电阻一定时，电流与电压成正比 (2)电压一定时，电流与电阻成反比
   （3）大于    右
24．(1)电路连接及电路图(略) (2)断开  右  (3)1.6  0.32  (4)5  (5) 改变待测电阻两端的电压和电流，多次测量求平均值，减小测量误差.
25. （1）猜想乙    （2）0.02U 2

四、计算题(21)
26.(1)0.4A  (2)15Ω

27．电流表：0.6A～0.2A 电压表：0～4V

28  电源电压9V，  R=6Ω，滑动变阻器的最大电阻是12Ω
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