2017三月物理月考试题

一．选择题（每小题3分，共36分）

1．关于物体的内能，下列说法正确的是（　　）
A．温度高的物体内能比温度低的物体大       B．热量总是由内能大的物体传递给内能小的物体
C[image: image48.jpg]!



．一块0℃的冰融化成0℃的水，内能增加    D．物体吸收热量，内能变大，温度一定升高
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2. 如图所示，对于图片中所描述的物理过程，下列分析中正确的
A．图甲，厚玻璃内的空气被压缩时，空气的内能减少
B．图乙，瓶子内的空气推动塞子跳起时，空气的内能增大

C．图丙，试管内的水蒸气推动了塞子冲出时，水蒸气的内能减少

D．图丁，汽缸内的气体推动活塞向下运动时，气体的内能增大3.高铁每节车厢都有两间洗手间，只有当两间洗手间的门都关上时（每扇门的插销都相当于一个开关），车厢中指示牌内的指示灯才会发光提示旅客“洗手间有人”．下列所示电路图能实现上述目标的是（　　）
A．
[image: image2]
B．
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C．
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D．
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4电阻甲和乙的I﹣U图象，下列说法正确的是（　　）
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A．电阻乙为定值电阻
B．当电阻甲两端电压为2V时，R甲=0.4Ω
C．如图2所示，当开关闭合，电路电流为0.2A时，电源电压为3 V
D．如图3所示，当开关闭合，电源电压为2V时，电路消耗的总功率为0.4 W
[image: image30.jpg]IS

S

BRI




5.两[image: image6.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




根完全相同的铁块A和B，如图甲所示放置时，B被吸住掉不下来；如图乙所示放置时，A不能被吸住而掉下来，此现象说明（　　）
A．A、B都是磁体
       B．A、B都不是磁体
C．A是磁体，B不是磁体
   D．A不是磁体，B是磁体
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6.在图所示的电路中，电源电压和灯泡电阻都保持不变．当滑动变阻器的滑片P由中点向右移动时，下列判断正确的是（　　）
A．电流表和电压表的示数都增大，电路总功率变大
B．电流表和电压表的示数都减小，电路总功率变小
C．电流表示数减小，电压表示数不变，变阻器功率变小
D．电流表示数减小，电压表示数变大，灯泡功率不变
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7，．现有两个灯泡L1、L2，L1标有“6V、3W”字样，L2没有标记，实验测得L2的电阻为6Ω．将L1、L2串联接在某一电路中，两灯L1、L2均能正常发光（忽略温度对电阻的影响），下列计算结果正确的是（　　）
A．该电路两端的总电压为12V       B．灯L2的额定功率为3W
C．相同时间内，灯L1、L2消耗的电能之比W1﹕W2=1﹕1
D．相同时间内，灯L1、L2产生的热量之比Q1﹕Q2=2﹕1
8，某家庭部分电路可简化成如图所示的情况，当灯泡、电视和台灯三个用电器均工作时，以下说法错误的是（　　）

A．灯泡、电[image: image7.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




视、台灯是并联的

B．三个用电器工作一段时间后，保险丝突然熔断了，原因是其中一个用电器短路了[image: image8.png]FRM(ZXXK.COM B PR B





C．如果台灯外壳是金属制成，应该使用三孔插座和插头，故图中的台灯不能正常工作

D．三个用电器工作一段时间后，突然都停止工作，检查发现保险丝完好，但用试电笔分别检测两个插座的两孔，发现氖管均发光，造成这一现象的原因是进户零线断了

9.关于电磁现象的判断错误的是（　　）

A．磁体都有指南北方向的性质，是由于受到地磁场的作用

B．用橡胶棒接触验电器的金属球，金属箔片张开，说明橡胶棒带电

C．用丝绸摩擦过的玻璃棒靠近纸屑，纸屑被吸引，说明玻璃棒有磁性

D．给导线通电，其附近的磁针发生偏转，说明电流周围存在磁场
10. 如图5所示，甲图是一手压电筒，按压手柄，塑料齿轮带动线圈内磁性飞轮高速旋转，使灯泡发光。乙图四个实验中与手压电筒产生电流的工作原理相同的是
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11在如图中所示电路中电源电压保持不变，闭合开关S，电路正常工作一段时[image: image9.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




间后灯熄灭，且且只有一只电表的示数变大，若电路中只发生一处故障，且只发生在灯L或电阻上，则下列说法正确的是（　　）
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．一定是灯L断路        B．一定是灯L短路

C．一定是电阻R断路      D．可能是灯L断路，也可能是灯L短路

12.如图所示，电源电压为12V，R0=60Ω，滑动变阻器的规格为“50Ω 2A”，电流表的量程为“0~0.6A”，小灯泡上标有“6V 3W”字样．不考虑灯丝电阻变化，并保证电路安全．则 （     ）
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A．S闭合，S1 、S2都断开，滑动变阻器接入电路的阻值范围是8Ω~50Ω
B．S闭合，S1 、S2都断开，调节滑动变阻器，灯泡的功率变化范围是2.25W~3W
C．S、S1 、S2都闭合，电路消耗的总功率最小值为 2.4Ｗ
D．S、S1 、S2都闭[image: image11.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




合，当电路消耗的总功率最大时，滑动变阻器接入电路的阻值是30Ω
二．非选择题（共34分）

13小明家新买了一个电热水器，刚接入电路，家里的空气开关就断开了．他猜想造成空气开关断开的原因是：①连入电路中的用电器总功率过大：②电热水器或插头处短路．于是他请电工师傅检修后，将空气开关复位，只让电热水器单独工作，家里标有“2000r/kW•h”电能表的转盘3min内转了100转，电热水器的功率为　　W．小明猜想　　（选填序号）是正确的．（己知电热水器接入电路前，小明家正在使用的用电器的总功率约为3200W，空气开关允许通过的最大电流为40A）[来源:学_科_网Z_X_X_K]
14. （1）如图16所示，株洲许多路段已经使用了风能、光能互补路灯。它是由太阳能电池板、小型风力发电机各自给蓄电池充电，晚上由LED灯（发光二极管）照明。其中，风力发电机是利用    [image: image12.png]


         原理来工作的，在给蓄电池充电的过程中是将电能转化成           。（2）如图所示，A为弹簧测力计，B为磁体，它的下端为N极，C为螺线管。闭合S时，电流表和弹簧测力计都有示数。再闭合S1时，电流表的示数将         ，弹簧测力计的示数将        。(都选填“变大”、“变小”或“不变”)
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15. 如图所示是道路维修时常用的路面钻机（俗称“啄木鸟”），该机械利用压缩气体推动活塞将钻头打入路面．气体推动活塞时是将　　　　　　能转化为　　　　　　能；钻头制成锥形是为了　　　　　　；“啄木鸟”中用到了柴油机，若其机械效率是40%，则完全燃烧50kg柴油对外做的有用功是　　　　　　J（柴油的热值是4.3×107J/kg）．[image: image13.png]
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16.在做“电流电流通过[image: image14.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




导体时产生的热量与什么因素有关”的实验时，盛名采用了如图甲所示的实验装置．两个透明的容器中密闭了等量的空气，U型管中液面变化反映了密闭空气温度的变化．

（1）利用了如图甲实验装置的目的是探究　　　　　　．
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（2）小刚采用了如图乙所示的实验装置的目的是探究，通电相同时间，发现A玻璃管液面上升较高，由此可得出结论：在导体的　　　　　　和通电时间相同的情况下，通过导体的　　　　　　越大，产生的热量越多；

（3）“电炉丝热得发红，而与它相连的导线却不怎么热”，这一生活现象可用上面图　　　　　　（甲或乙）的实验结论来解释．

17.小宜同学做“测量小灯泡电功率”的实验，电源电压恒定为6V，标有“2.5V”字样的待测小灯泡，正常发光时的电阻约为10Ω，所用滑动变阻器的规格为“50Ω、1A”．

（1）请用笔画线代替导线将甲图中未完成的实物电路连接完整．


[image: image15]
（2）按图连接电路后，闭合开关，将滑动变阻器的滑片移到最左端时，灯不亮，电压表有较大的示数，经检查，导线连接完好，则电路的故障是：　　．排除故障后，再次闭合开关时，小灯泡发出耀眼的光后立即熄灭，小宜在操作过程中的不当之处是：　　．

（3）纠正错误后，继续进行实验：闭合开关后，移动滑片P至某一位置，电压表的示数如图乙所示，其示数为　　V，为了让小灯泡正常发光，小宜应该将变阻器滑片向　　（选填“左”或“右”）移动．

（4）小宜同学在实验中为了能得到比较准确的小灯泡的额定功率，改变接入电路的滑动变阻器的阻值，分别得到三组数据，如下表：

	实验序号
	电压表示数/V
	电流表示数/A
	功率/W
	额定功率/W

	1
	2.0
	0.18
	0.36
	[来源:Z#xx#k.Com]
P额=
[image: image16]
=0.58

	2
	2.5[来源:Z+xx+k.Com]
	0.24
	0.60
	

	3
	3.0
	0.26
	     0.78
	


你认为小宜求平均值得到额定功率的数据处理方法是　　（选填“正确”或“错误”）的，正确的测量结果是P额=　　W．

（5）另外一位同学还想探究电流与电阻的关系，于是将甲图中的小灯泡换成定值电阻R，并使电压表的示数始终保持2V不变，多次更换阻值不同的定值电阻R，记录各次电流表的示数，在不更换其他器材的情况下，为了能够完成实验，他更换的定值电阻R的阻值不能大于　　Ω．
18.在探究“影响电磁铁磁性强弱的因素”实验中，小明用铁钉制成简易电磁铁甲、乙，并设计了如图所示的电路。
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（1）实验中是通过吸引大头针的数量来显示电磁铁磁性的强弱， 当滑动变阻器滑片向左移动时，，电磁铁吸引大头针的个数增多，说明电流越      ，电磁铁磁性越强。
（2）根据图示的情景可知，电磁铁甲的上端是      极；电磁铁     （填“甲[image: image17.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




”或“乙”）的磁性较强，说明电[image: image18.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




流一定时，线圈匝数      ，电磁铁磁性越强；实验发现被电磁铁吸引的大头针下端是分散的，其原因是大头针被磁化，                           。
　
九年级三月联考物理部分答案
	题号
	1
	2
	3
	4
	5[image: image19.png]FRM(ZXXK.COM B PR B





	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	答案
	C
	C
	A
	C
	D
	C
	C
	C
	C
	C
	D
	D


13．   1000       ②
14．      电磁感应      化学能         变大      变小

15     内      机械     增大压强   8.6×108
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16   （1）电流产生热量跟电阻的关系；（2）电阻；电流；（3）甲
17（1）图略（1分）；

（2）灯泡断路；滑动变阻器的滑片未移至阻值最大处；

（3）2.3；左；

（4）错误；0.60；

（5）25．
18.  大    南极（S）    乙     越多     同名磁极相互排斥

19. （1）如图所示（2分[image: image20.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




）
（2）（2分）根据图2示可知[image: image21.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




，当温度为60℃时，热敏电阻R1的阻值为3[image: image22.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




2Ω；
由I=[image: image23.png]= ol Fom



可知，当电路电流为0.2A时，控制电路的总电阻：R=[image: image24.png]


=[image: image25.png]


=60Ω；
因为R1与R0串联，所以R0接入电路的阻值：R0=R﹣R1=60Ω﹣32Ω=28Ω；
（3）（2分）水吸收的热量：Q吸=cm△t=4.2×103J/（kg•℃）×6kg×（60℃﹣20℃）=1.008×106J；
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电流做的功：W=Pt=1000W×20×60s=1.2×106J；
电热器的加热效率：η=[image: image27.png]


×100%=[image: image28.png]1.008%10°]

1.9x10%7



×100%=84%；
（4）（1分）将滑动变阻器R0接入电路的阻值调大一些；    或降低控制电路电源电压．
               不用注册，免费下载！ 
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