家用多功能用电保安器原理
随着人民生活水平的不断提高，广大家庭正步入现代化和电器化的行列。但由于某些电器使用时间较长或质量不过关，漏电、触电现象时有发生，有时因电源电压过高或过载或短路，造成电器损坏乃至引起火灾。这些，都将给人民的生活带来严重的伤害与损失。为此具有触电、漏电、过压、过载及短路等保护功能的家用多功能用电保安器（图1所示）受到了很多家庭的青睐。
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家用多功能用电保安器功能之多主要得益于它的结构和内部电路，它主要是由触漏电检测电路、过载短路检测电路、过压检测电路组成。下面我给大家简单介绍这三部分电路的主要结构及原理。
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一、触漏电检测电路
触漏电检测电路的核心部分是由绕有线圈的环形铁心组成的电流互感器，该部分电路简化后如图2所示。由于火线与零线并列穿过环形铁心，正常情况下，火线与零线上电流大小相等、方向相反，即火线与零线分别对环形铁心产生的磁场大小相等、方向相反，整体考虑可等效为环形铁心中无磁场（高中学习时将称之为磁通量为零），故线圈L1上无感应电压输出。当被保护电路发生对地漏电或人身触电事故时，这时部分电流将由人体或导电体经由大地返回，穿过电流互感器中的火线和零线中的电流不再相等，互感器线圈L1上中就产生了感应电压。这个感应电压经电路处理后使电磁铁L2产生磁性，当触漏电流达到某一数值时（一般为30mA），电磁铁吸引脱扣器工作，从而带动主开关S动作，切断电源，实现触漏电保护。
二、过载短路检测电路
过载短路检测电路简化后如图3所示。电流增大时，电磁铁的磁性增强，当电路电流超过某一数值时（过载或短路），脱扣器因电磁铁磁性达到某一数值而工作，并带动主开关S动作，从而切断电源。
三、过压检测电路
过压检测电路简化后如图4所示。当被保护电路电压增大时，流过电磁铁L4的电流也增大，电磁铁的磁性也跟着增大。当电压达到某一数值（一般为250V）时，电磁铁的磁性恰好能使脱扣器带动主开关S动作，实现过压保护。

    以上只是简单给大家介绍了一下家用多功能用电保安器功能原理，实际上它的结构要比上面复杂的多，而且三个部分电路也是合在一起的。希望大家在以后学习中，不断去认识它，了解它。
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