实 验 报 告

实验：安装直流电动机模型
初三(  )班   姓名：_____________    座号：_______       _____年___月___日

实验目的：1.安装直流电动机模型。

2.研究直流电动机的转动方向和转速。

实验器材：直流电动机模型(散件)，干电池组、滑动变阻器、开关、导线若干。

实验步骤：1.安装直流电动机模型。

2.画出直流电动机模型与变阻器、电源、开关、组成的串联电路图。


3.按电路图连接电路。

4.经检查无误后，闭合开关，调节滑动变阻器至合适位置，观察电动机线圈转动情况。

5.按下表进行实验，结论填入表中。

	
	实验条件
	现象与结论

	第一次
	磁铁的磁极位置不变，

对调电源两极。
	改变电流方向，线圈转动方向_____。

	第二次
	电源两极不变，

对调磁铁的磁极位置。
	改变磁感线方向，线圈转动方向______。

	第三次
	移动滑动变阻器

的滑片
	电阻增大
	线圈转动_____。
	线圈中的电流由小变大，

线圈转速由____变____。

	
	
	电阻减小
	线圈转动_____。
	


（☆注意：1.连接电路时，要注意直流电动机模型的额定电压，选择合适的电源电压，否则容易把电

动机模型烧坏。

2.为了使线圈在转动到平衡位置时，适时地改变线圈中电流方向，必须十分注意通电线圈

和换向器安装是否符合要求，应该使换向器两个铜质半环的绝缘处（断开处）的边线与线圈平面垂直。

3.电刷和换向器安装的松紧要适当，太松会接触不良形成开路，太紧会使电刷与铜质半环

间摩擦过大妨碍线圈的转动。

4.若接通电源后，电动机模型不转动，则可能有以下故障：

①滑动变阻器的连入阻值过大。　　②电刷与换向器间接触不良。　　③线圈正好处于平衡位置。

④电磁铁没有磁性（或磁体没有放置好，磁场较弱）　　　⑤电路的其它部分开路。☆）
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