实　验　报　告

实验：测定小灯泡的功率
初三(  )班  姓名:______________
 座号：_____          

1、 实验目的：学习用_________和_________测定小灯泡的__________和__________。

进一步提高使用安培表和伏特表及滑动变阻器的技能。根据测出的______和_______

就可以算出灯泡的功率。

2、实验器材：__________、__________、__________、__________、__________、
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__________、_________________。                   

3、实验电路图：(画在虚线框内) 
4、实验原理：根据功率的计算公式_________。

我们只需用安培表测出通过灯泡的电流，用伏特表测

出灯泡两端的电压就可以计算出灯泡的功率。

5、实验注意事项：
①明确实验原理：实验不能直接测出电功率，而是利用安培表和伏特表，测出电流值和
电压值，通过计算得到额定功率和实际功率。
②此实验一定要用滑动变阻器，它不仅可以起到保护电路上用电器的作用，更主要的是

可以使加在灯泡两端的电压连续变化。由于滑动变阻器与灯泡串联使用，所以要求电压

应适当比灯泡的额定电压要大些。
③实验是要求测出额定功率和两个实际功率，因此一定要使加在灯泡两端的三次电压值

分别等于额定电压、大于额定电压和小于额定电压。当使灯泡两端的电压高于它的额定

电压时，要注意一般不可超出额定电压的1/5，高出太多，会使通过灯丝的电流太大，

烧断灯丝。

6、实验步骤：

A． 按设计的电路图，把下面的元件连接成实物电路图。
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B．打开开关，按电路图连接好实物。在闭合开关之前，应调节滑动变阻器的滑片，

使它接入电路的电阻值________，然后再________开关，使电路接通。
C．调节滑动变阻器的滑片，使小灯泡在__________下发光，观察发光情况，记下电

压表和电流表的读数，算出小灯泡的_______功率。

D．调节滑动变阻器的滑片，使小灯泡两端的电压约为_____________的1.2倍，观察

这时的发光情况与额定电压时有什么不同，记下电压表和电流表的读数，算出这

时小灯泡的_________功率。
E．调节滑动变阻器的滑片，使小灯泡两端的电压低于额定电压，观察这时的发光情

况与额定电压时有什么不同，记下电压表和电流表的读数，并算出这时小灯泡的

__________功率。

F．把三次实验和计算的数据填在表格里。
7、记录：(要会自己设计一个表格)

	数据

次数
	电流（A）
	电压（V）
	电功率(W)
	功率名称

	1
	
	
	
	额定功率

	2
	
	
	
	实际功率

	3
	
	
	
	实际功率


8、结论：
(1)所测定的小灯泡的额定功率P额=______=________________=___________

灯泡两端电压改变时，灯泡的亮度(即实际电功率)也_______。因此，灯泡的实际

(2)功率是随灯泡两端的电压和通过灯泡的电流的改变而_______，不是一成不变的。

9、整理器材：实验完毕要整理好仪器。
〖练习题〗
1、 有一只小灯泡的额定电压是6伏，当加在它两端的电压是4伏时，通过灯泡的电流是0.4安，
则小灯泡的额定功率是多少？若所加电压为2伏时，灯泡的实际功率是多少？（设灯丝的电阻不变）
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如图，灯泡L1标有“6V、3W”字样，灯泡L2额定功率为12瓦，当S断开时，L1正常发光，当S

闭合时，L2的功率正好等于其额定功率，求L2的额定电压。
3、 一只小灯泡与4欧的电阻串联后接入12伏的电路中正常发光，这时灯泡的电功率为8瓦，求小
灯泡正常发光时电阻值及它的额定电压。
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