九年制义务教材

八年级新课程标准实验教材单元目标测试物理试卷
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一．我来选

1、在“伏安法测电阻”的实验中，滑动变阻器不能起到的作用是 (      )

A．改变电路中的电流       B．改变被测电阻两端的电压

C．改变被测电阻的阻值     D．保护电路
2．现有一个水果电池和导线若干，水果电池的正负极求知，选用下列哪一器材，可判断水果电池的正负极（      ）

    A．电压表    B．电流表    C．变阻器    D．电灯
[image: image1.png]


3．小宁的探究小组在练习使用电压表时，军军把电压表接成了如图2-2所示的电路．当闭合开关时所发生的现象是：（      ）

Ａ．灯泡亮、电压表有示数　　Ｂ．灯泡亮、电压表无示数
Ｃ．灯泡不亮、电压表有示数　Ｄ．灯泡不亮、电压表无示数

4．关于导体的电阻，下列说法正确的是（      ）

A．导体两端的电压增大，其电阻一定增大    B．导体中的电流增大，其电阻一定减小
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C．若导体不接入电路，其电阻为0    D．导体的电阻与其两端电压及通过的电流无关。

5．图2所示的是小涛在测量一个电路时的电表示数，请你判断下
列说法中正确的是：（      ）

A．电流表的读数是2.3A   B．电压表的示数是13V

C．电流表的读数是2.3V   D．电压表的示数是2.3V

6．一只标有电阻值20Ω的定值电阻，若通过的电流是0.5A，那么电阻两端的电压是：（      ）

A．40V      B．10V    C．0.025V   D．条件不足

7．两只电阻组成串联电路，R1与R2电阻值之比是4:1，这两只电阻两端电压之比：   （      ）

A． 4:1    B．3:1    C．1:3     D．1:4

8．下列说法正确的是（       ）
A．对人体的安全电压是36伏            B．家庭电路中的插座应与灯座串联起来
C．在家庭电路中可以用铜丝代替保险丝   D．电能表是用来测量用户消耗电能的仪表
9．下列关于安全用电的说法中不正确的是：（      ）

A．为了安全，人体不能靠近高压电    B．不能用湿手触摸开关

C．高大建筑应安装避雷针            D．有金属外壳的用电器，其外壳不能接地
10．如图所示，灯泡L1标有“3V、0.3A”的字样，灯泡L2的电阻为8.33Ω，电源电压为6V。当S1闭合，S2断开，滑片P滑至中点C时，灯L1正常发光，不正确的说法是：（       ）
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A．通过L1的电流和通过RAC的电流都是0.3A   

B．灯泡L2两端的电压也是3伏

C．滑动变阻器AC两端，此时的电压是3伏     
D．灯泡的电阻 10欧

二、我来填

11．在铅笔芯、橡胶、玻璃和铝线等物体中属于导体的是_________，属于绝缘体的是________。

12．一节工电池的电压为____________________V，家庭电路的电压为__________________V，对人体安全的电压是____________________V
13．要在一段电路中产生电流，它的两端就要有___________________________，电源的作用就是给电路两端提供______________________。

14．使用电压表和使用电流表不同之处分别是_________________________________________

____________和_________________________________________________________________。

15．在生活中我们常见到的电线芯都是用_________或_______制造的。铁在自然界很丰富，价格也较便宜，却及少用铁来做电线芯，这其中的原因是____________________，但是铁可以制作其它的东西，比如____________________________________________ （回答2种）

16．家庭中常用的一种灯泡的电阻是1210Ω，若用KΩ作单位，可以写成___________KΩ
17．我们在电学实验中要用到电压表，经测定：电压表“0-3V”量程的内部电阻约在1KΩ，通过电压表的电流是______________A，合____________________μA.

18．由于电线故障而引发火灾，发生故障的地方往往电阻都比较小，根据欧姆定律可知：通过故障处的电流_______产生的_________比较多，对于电线的这种故障通常叫做________。
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19．如图4，R1=15Ω、R2= 10Ω。当R1增大到20Ω时，电压表示数将_______，若将R1除去，电压表示数将_________，电流表示数__________。（填增大、不变、减小）

20．滑动变阻器是靠改变电阻线在电路中的________________________来
改变电阻，从而改变电路中的____________和__________________。
三．我探究

21．电学课中，老师曾讲过“水果电池”，激发了某同学对苹果导电性能的探究。下表是该同学用伏安法，在一定电压下研究苹果的形状、甜度和通过的电流的实验数据：

	
	苹果1  一般甜
	苹果2  较甜
	苹果3  很甜

	完整
	100（μA）
	200（μA）
	300（μA）

	削了皮
	100（μA）
	200（μA）
	300（μA）

	切掉一部分
	100（μA）
	200（μA）
	300（μA）


根据上述表格信息，把能得出的探究结论写出两条填在横线上。

结论一：__________________________________________________________________

结论二：__________________________________________________________________

22．如图17—1所示为用伏安法测电阻的电路图，电路中电流约为0.4A，待测电阻为10Ω。
（1）开关在闭合前，图中的滑动变阻器的滑片应位于变阻器的_________端（填a或b）。

（2）电压表应选________________的量程，电流表应选___________________量程。
（3）根据电路图，将图17—2实物图用笔画线代替导线连接起来。
（4）某同学在实验过程中发现：闭合开关前电流表的示数为0，电压表的示数为6V，闭合开关后电流表指针向左偏转，电压表的示数仍为6V，其原因是：_________________________

______________和_______________________________________________________________。
（5）若实验中所用器材良好，但某同学在实验中发现电流表的指针几乎不动，而电压表的示数较大，则电路中发生故障的原因是_______________________________________________。
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   图17—1                   

四、我来算                          图17—2
23．在16题图4电路中，R 1=15Ω、R 2= 10Ω、电压表示数3V，这时电流表的示数是多少？ 

24．有两只电阻组成的串联电路，已知通过的电流都是0.2A，电源是由四节干电池供电，其中一只电阻的大小是10Ω，问：

（1）两只电阻上的电压各是多少伏？ 

（2）另一只电阻的大小是多少欧？

五、大家谈

25．小欧在电视里或报纸上，经常听到、看到这样的消息：某某地方发生了火灾，事故原因是：“电线短路引起”。联想到：家庭电路中导线连接的地方若接触不好，往往会在连接处发热而出现危险。
（1）请你用学过的知识讲述你的观点。
（2）请说说安全用电中应注意那些事项。

六、阅读材料

26．自第二次世界大战以来，为了适应工业以及宇宙航行等新技术的发展需要，先后研制了多种新型电池，研制新型电池都遵循这样的一个方向，即自重小、体积小、容量大、温度适应范围宽、使用安全、储存期长、维护方便。下面简单介绍几种新型电池：

（1）锌银电池

锌银电池主要优点是能量高，它的能量与质量比（单位质量产生的有效电能量）为100~130W·h/ kg（是铅蓄电池的3~4倍）。适宜于大电流放电的锌银电池应用于军事、航空、移动通信设备、电子仪器和人造卫星、宇宙航行等方面。制成纽扣式微型的锌银电池应用于电子手表、助听器、计算机和心脏起搏器等。

（2）锂电池

锂电池在自然界是最轻的金属元素，以锂为负极，与适当的正极匹配，可以得到高达380~450 W·h/ kg的能量质量比。锂电池的主要优点是在较小的体积自重下，能放出较大的电能（比锌银电池大得多），放电时电压十分平稳，储存寿命长，能在很宽广温度范围内有效工作。应用和锌银电池相同。从发展趋势看，锂电池的竞争能力将超过锌银电池。

（3）太阳电池

目前常用的太阳电池是由硅制成的；一般是在电子型单晶硅的小片上用扩散法渗进一薄层硼，以得到PN结，然后再加上电极。当日光直射到渗了硼的薄层面上时，两极间就产生电动势。这种电池可用作人造卫星上仪器的电源。除硅外，砷化镓也是制作太阳电池的好材料。

（4）原子电池

据1975年的报道，当时国外正对第一个原子电池进行测试。这个可输出20W、质量为1398Kg的原子电池已沉入北海道底，向邻近的海洋测量站供电。

这种电池密封在长84cm、直径69 cm、铅外壁厚10 cm的圆柱体中。其核心部分是锶90。当锶衰变时，它产生相当于300W的热能，然后通过热电发生器将热能转化为电能。最后输出的电功率是20W，电压是28V。据称这种原子电池不需维护，至少可用5年，估计可用10年。

请回答：（1）新型电池主要有哪几种？

（2）一般手机是用哪种电池？为什么选用这种电池？
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二．我来填
11．铅笔芯、铝线；橡胶、玻璃  12．1.5V；220V；不高于36V  13．电源；电压  14．电压表要与被测用电器并联，电流表要与被测用电器串联；电压表可以直接连到电源的两极上，而电流表不能  15．铝；铜；铁的电阻比较大；窗罩、铁钉（合理就可以）  16．1.21  17．3×10-3；3×103  18．较大；热量；短路   19．不变；不变；变小  20．长度；电流；电压
三．我探究

21．结论一：电压一定时，通过苹果的电流与苹果的甜度有关，越甜电流越大；

结论二：电压一定时，通过苹果的电流与苹果的形状无关。
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22．（1）b（2）0~5V；0~0.6A（3）如下图（4）电压表直接连在电源的两极上；电流表的正负接线柱接反（5）Rx出现断路（接线柱没接好）





四．我来算

23．0.5A

24．（1）2V；4V；（2）20Ω
五．大家谈

25．（1）关键词：短路/电流大/产生热  接头电阻大/热（2）关键词：远离带电体/不用湿手摸电器/防雷
六．阅读材料
26．（1）锌银电池、锂电池、太阳电池、原子电池

   （2）锂电池。因为选用锂电池放电电压平稳，储存寿命长。
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