实验：用电流表测电流
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1. 电流表正确使用要注意以下几点：(“两要、两不要、两看清”)
“两要”：电流表要串联在被测电路中，电流要“＋”入“－”出。

“两不要”：被测电流不要超过电流表量程，不要把电流表直接连到电源的两极上。
“两看清”：看清电流表所用量程，看清每一小格所表示的电流值。

2. 实验内容及注意事项：

（1）内容：

①用电流表测量串联电路不同位置的电流强度，把测得的I1、I2、I3、三个数据记录到实验

报告表格里。

②用电流表测量并联电路支路和干路的电流强度，把测的I1、I2、I3、三个数据记录到实验

报告表格里。

（2）实验注意事项：

①连接时，先把各仪器按电路图上位置排列好，（串联电路：根据“电流流向法”；

并联电路：“先支路、后干路、再电源”）连线过程中，开关S应保持断开。

②连线完毕，应按照电路中电流流向检查线路是否接错是否会出现短路，电流表正、负接线

柱是否接反，各接线柱是否旋紧。检查、纠正完毕，才能闭合开关。
③在不能预先估计电流强度的情况下，可用导线试触电流表的最大量程接线柱，如指针的示

数较小，在小量程范围内，再换较小量程连接。

④实验结束后，应整理好实验器材。（将导线取下，捆成一捆）

3. 根据实验结果讨论以下问题：（讨论后，将实验结果填入实验表格里）

①串联电路各处电流强度是否相等？

②并联电路中各支路的电流强度和干路的电流强度是否相等？

　各支路的电路强度电流强度之和跟干路的电流强度有什么关系？

（注意：由于误差，测出并联电路干路中电流和各支路电流之和并不严格相等，这是合理

的，也是允许的。实验中不要编数据，弄虚作假，应有实事求是的态度。）

实验报告

实验：用电流表测电流强度

实验目的：练习使用电流表测电路中的电流；研究串联电路和并联电路中的电流关系。
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器材：两节干电池（或其他电源），一只电流表，两个小灯泡，一个开关，导线若干条。

实验步骤与记录：

1.测量串联电路中a、b、c，三处电流强度（图一）
（1）测量电路图中a处电流，如（图二）所示。

（2）测量电路图中b处电流，如（图三）所示。

（3）测量电路图中c处电流，如（图四）所示。
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记录：

	测 量 处
	a
	b
	c

	电 流(A)
	
	
	

	结　 论:
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2.测量并联电路中A、B、C三处电流强度（图五）

（1）测量A处电流强度（图六）

（2）测量B处电流强度（图七）　　　　　　　（图五）
（3）测量C处电流强度（图八）
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记录：

	测 量 处
	A
	B
	C

	电 流(A)
	
	
	

	结　 论:
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