实验：用电压表测电压

初三(   )班 姓名:______________        座号:______


   

1．电压表的读数：

测量值的读数也要分三步进行，一看量程，二看格，三看指针位置再读数。
先看清导线接在哪个量程→再看这个量程所对应的刻度盘上最小一格表示多少→最后根据

指针指的位置读出测量值。         接“－”“3 ”时，刻度盘上最小一格表示0.1 伏， 

接“－”“15”时，刻度盘上最小一格表示0.5伏。
使用电压表前要先观察电压表的指针是指在零刻度，如果没有在零刻度，应先“调零”。
2．电压表和电流表的异同：

	仪表
	电流表
	电压表

	符号
	 eq \o\ac(○,A)
	 eq \o\ac(○,V)

	使

用

规

则
	接法
	串联在被测电路中
	并联在被测电路中

	
	接线柱
	电流从“+”进，   从“-”出

	
	量程
	不能超过表的量程，先要试触

	
	能否直接连到电源两极上
	不能
	能
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练习题：(1)一个小电动机工
作时，要求电源电压是6V，要
用几节干电池，怎样连接？

(2)在右图甲中，UA=6V，
UB=_____，UC=_____，在

乙图中，U1=2V，U=6V，
U2=______。

实验报告

实验：用电压表测电压

实验目的：1练习用电压表测干电池电压和一段电路两端的电压。

2.研究干电池串联和并联时的电压关系；串联电路、并联电路中的电压关系。

器材：干电池三节，两个阻值不同的小灯泡，一个开关，一只电压表，导线若干。

实验步骤与记录：     第一部分：测干电池电压，研究干电池串联、并联时的电压关系。
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先取三节干电池，分别测出每节电池的电压。再将这三节干电池按图1串联成电池组，测出串联电池组的电压，将测得的数据记录到表1中。分析串联电池组的电压跟各节干电池电压之间的关系，写出结论。           表1：串联电池组的电压
	干电池Ⅰ的

电压(V)
	干电池Ⅱ的

电压(V)
	干电池Ⅲ的

电压(V)
	串联电池组的

电压(V)

	
	
	
	


图1

结论：_________________________________________________________。

2.将两节相同的干电池按图2并联组成电池组，用电压表测这个并联电池组的电压，将测量数据填入表2中。分析并联电池组的电压跟每节电池的电压之间的关系，写出结论。
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表2：并联电池组的电压

	干电池Ⅰ的

电压(V)
	干电池Ⅱ的

电压(V)
	并联电池组的

电压(V)

	
	
	


图2
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结论：__________________________________________________。

第二部分：研究串联电路和并联电路的电压关系

1.按右图将L1、L2组成串联电路，用电压表分别测出：灯泡L1两端的电压U1，灯泡L2两端的电压U2，灯泡L1与L2串联的总电压U。
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要求：在下面三幅电路图中标出电压表的“+”、“-”接线柱。

[image: image6.png]


实验记录： 

实验结论：串联电路两端总电压与各部分电路两端电压的关系是_____________________。
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2.按右图将L1、L2组成并联电路，用电压表分别测出：灯泡L1两端的电压U1，灯泡L2两端的电压U2，A、B两点之间的总电压U。
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要求：在下面三幅电路图中标出电压表的“+”、“-”接线柱。
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实验记录：

实验结论：并联电路各支路两端电压关系_________________________________________。

      并联电路总电压与各支路电压关系________________________________________。
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