一、电压
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 (一)想一想，填一填

1.0.5 V=______mV=______μV

1.5×106 μV=______mV=______V=______kV

2.电路两端有______，电路中才能形成电流，而______是提供电压的装置.

3.测量电压的仪器是______，在测量某电路两端的电压时，必须把______与被测电路______联起来.(填“串”或“并”)
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(二)聪明的选择

1.用电压表测灯L1的电压，正确的电路图是
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2.在下图电路中，甲、乙两个电表连接方法都正确的是
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A.甲、乙都是电压表

B.甲、乙都是电流表

C.甲是电压表，乙是电流表

D.甲是电流表，乙是电压表

3.在如图所示的电路中，当开关都闭合后，电压表测的电压是
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A.L1两端的电压

B.L2两端的电压

C.电铃和L1两端的电压

D.电源两极间的电压
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(三)开心实验，智能体验

1.仔细看图，图中甲表的示数为______V，甲表采用的是______量程；乙表的示数为______V，乙表采用的是______量程.
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2.请根据甲图，将乙图的实物连接起来.
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参考答案

(一)1.500、5×105、1.5×103、1.5、1.5×10－3

2.电压、电源  

3.电压表、电压表、并

(二)1.C  2.C  3.B

(三)1.0.6、0~3 V、8.5 V、0~15 V  

2.图略
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