六、课后练习

1.某同学在用有两个量程的电压表（0~3 V、0~15 V）测一节干电池的电压时，记录的是5 V.他出现错误的原因是什么？实际电压应是多少？

2.下图是直接用电压表测电灯L2两端电压的电路图，其中正确的是
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3.如图所示电路中，电表a、b接法正确的是
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A.a、b都是电流表

B.a、b都是电压表

C.a是电流表，b是电压表

D.a是电压表，b是电流表

4.在用电压表测量如图所示电路中灯泡L两端的电压时，电压表应接在
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A.a、b之间，a与电压表“+”接线柱连接

B.a、b之间，b与电压表“+”接线柱连接

C.c、d之间，c与电压表“+”接线柱连接

D.c、d之间，d与电压表“+”接线柱连接

5.一个用电器需用两个铅蓄电池串联起来供电才能正常工作，这个用电器正常工作的电压是______V，实验室两个量程的电压表用来测量用电器两端电压时，应选用______量程.

6.在如图所示的四个电路中，根据电压表的读数，能测得灯L2两端的电压的电路图有
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A.只有（1）







B.（1）和（2）

C.（1）（3）和（4）





D.（1）（2）（3）和（4）

7.在一次用0~3 V和0~15 V两个量程的电压表测电压时，电压表的“+”接线柱已接入电路，在用0~15 V量程试触时，指针位置如图.则下一步操作中正确的是
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A.接入电压表的c接线柱再读数

B.接入电压表的b接线柱再读数

C.断开开关，接入电压表的c接线柱，闭合开关后读数

D.断开开关，接入电压表的b接线柱，闭合开关后读数

8.如图电路中，a、b、c、d为四个接线柱.闭合开关后灯不亮，已确定是由于灯开路或短路引起的.在不允许拆开电路的情况下，请你用一个电压表或一个电流表分别对故障进行判断.把方法和判断结果填入下表中（每种电表只能填一种方法）
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参考答案：

1.应该用0~3 V的量程测，可是却按0~15 V的量程记录.

实际电压为1 V.

2.D正确

A、B、C三图中电压表都串联在被测电路中，这是错误的.

3.C正确

a与电灯串联应为电流表，b与电灯并联应为电压表.

4.A正确

电压表测小灯泡L两端的电压，所以应并联在电路中，即a、b之间，又由于电流必须从表的“+”接线柱流入，从“-”接线柱流出，所以a与电压表的“+”接线柱连接，故选A.

5.4    0~15

每个铅蓄电池的电压是2 V，两个串联起来是4 V，所以用电器正常工作的电压是4 V；双量程电压表的量程分别是0~3 V和0~15 V，4 V＞3 V.所以应选用0~15 V的量程.

6.选C

要知道电压表测的是电路中哪两端的电压，基本分析的步骤是：

第一：要看清用电器是怎样连接的，是串联还是并联.

第二：看电路中的电压表跟哪个用电器或电源并联，即知道电压表测的是哪两端的电压.

第三：根据串、并联电路中的电压关系进行判断.为看清电路中用电器的连接情况，可先将电压表与电路断开.

图（3）电压表跟L2并联，可直接测出L2两端的电压.

图（1）电压表V测出的是电源两端的电压.因为灯L1和L2是并联的.也就是电压表测出的是并联电路各支路两端的电压，所以电压表测出的也是灯L2的电压.

图（4）电压表V1和灯L1并联在一起，测出了灯L1两端的电压，电压表V2并联在L1和L2，两端，L1和L2串联，测出了L1和L2两端的总电压.根据串联电路两端的总电压等于各个部分电路两端电压之和这个关系，可以间接测得灯L2两端的电压.

图（2）电压表测的是电源两端的总电压，或者说是串联电路两端的总电压，而不是灯L2两端的电压.

故答案选C.

7.选D

因为在0~15 V量程试触时，指针所指的位置电压为0.5 V×4=2 V,这个电压值又在0~3 V量程范围之内.所以为测量更精确，应接电压表的“+”接线柱和b接线柱，但在连接电路的过程中，应断开开关，再连电路，检查无误后，闭合开关，方可读数.所以，本题的答案应选择D.

8.分析：由于给定是灯泡出了故障，所以判定核心是灯泡开路还是短路.如果用电流表判断，应将电流表串联接入电路中的c、d两点间断开开关.观察示数，若有读数，则说明灯泡短路，若无读数，则说明灯泡开路.如果用电压表判断，则应将电压表并联在灯泡两端的a、b两点，闭合开关，观察读数.若有读数证明灯泡开路，因为题中已知灯泡不亮，所以电压表此时的电压为电源电压，若无读数则说明灯泡短路.

表格及填充为：

	电表
	方法（接何处，开关的开合）
	现象      结论

	电流表
	接c、d处   开关开
	无示数断路，有示数短路

	电压表
	接a、b处   开关合
	有示数断路，无示数短路
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