选择题
1．在如图所示的电路中：（1）当接通开关S后，电压表的示数表示（）．

                   （2）当断开开关S后，电压表的示数表示（）．
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两端电压  B．
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两端电压  C．电源电压  D．
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两端电压

答案：（1）A  （2）C

2．如图所示，电源两极间电压为6V，开关S闭合后，三只灯都不亮．用电压表逐段测量，结果是
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，由此可判断发生开路部分可能是（）．
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    A．电路的
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部分B．电路的
[image: image9.wmf]c

bL

2

部分C．电路的
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3

部分D．电源部分

答案：C

3．如图所示，电源两极间电压为3V，当开关S闭合时，下列说法中正确的是（）．

[image: image11.png]



    A．电压表的示数为3V

    B．电路中电流将很大

    C．灯
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亮，
[image: image13.wmf]2
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不亮

    D．两只灯将会被烧坏

答案：B

4．如图所示，电源两极间电压为6V，开关S闭合后，三只灯都不亮．用电压表逐段测量，结果是
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，由此可判断发生开路部分可能是（）．
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A．电路的
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答案：C

5．如图所示，电源电压为5V，闭合开关，电流表示数为0.2A，电压表读数为2.5V，把
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从灯座上旋下来，则下列说法正确的是（   ）
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A．电流表读数为0A  

B．电压表读数为5V

C．电压表读数为2.5V  

D．电流表读数为0.4A

答案：A、B

6．在如图所示的电路中，电源两极间电压不变，闭合开关S，电路正常工作，一段时间后，发现其中一个电压表示数变大，则（   ）．
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A．灯
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可能变亮  B．灯
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亮度可能不变

C．灯
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可能断路  D．灯
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可能短路

答案：C

7．如图为两个灯组成的串联电路，电源两极间电压为6V，闭合开关S后两灯均不发光，用一只理想电压表测量电路中ab间电压为0，bc间电压为6V，则电路中的故障可能为（  ）．
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短路且
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断路  B．
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均断路

C．
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断路且
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短路  D．只有
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断路

答案：D

8．比较电流表和电压表的使用规则，下列各说法中不正确的是（  ）．

    A．测量前都要估计测量值的范围，以选定量程

    B．使用前都要检查指针是否对准零刻度线

    C．接入电路时，都要严禁将表的两个接线柱直接连到电源的两极上

D．接入电路时，都要使电流从正接线柱流入，从负接线流出

答案：C

电流表不经过用电器而直接接到电源两极上，则会构成短路，会烧坏电流表，而把电压表接到电源两极上，则不一定会烧坏电压表，所以在不超过量程的前提下，可以把电压表接到电源的两极上．

9．在如图所示的电路中，A、B、C分别表示电流表或电压表，
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、

为相同灯泡，当S闭合，两灯都发光，亮度相同，则可以判断几列几种说法中正确的是（   ）．
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A． eq \o\ac(○,A)、 eq \o\ac(○,B)、 eq \o\ac(○,C)均为电流表

B． eq \o\ac(○,A)、 eq \o\ac(○,B)、 eq \o\ac(○,C)均为电压表

C． eq \o\ac(○,A)、 eq \o\ac(○,C)为电压表、 eq \o\ac(○,B)为电流表

D． eq \o\ac(○,B)为电压表， eq \o\ac(○,A)、 eq \o\ac(○,C)为电流表

答案：C、D．

当S闭合时，
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亮度相同，表明它们可能是串联接入电路中，或并联接入电路中，若串联接入电路中，电流方向从正极出发，经过
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、B、
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、S到负极的．就断定B是电流表（电流表内阻很小，可以让电流通过）．A、C两表上几乎没有电流通过．（电压表内阻很大，可以认为通过电流为零）就可断定A、C为电压表．C选项是正确的；若并联接入电路中，电流从正极出发分成两个支路分别通过A
[image: image39.wmf]2
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和
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C，B上没有电流通过，就可以断定，AC为电流表，B只能是电压表．D选项正确．解答此问题的关键要明确电压表、电流表的特点和接入电路连结的影响，电流表内阻很小，可以忽略不计，连入电路中相当两点导线连结，电压表的内阻很大，电流很小，连入电路中两点，相当这两点间断开．
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