五、电功率和安全用电

●作 业 导 航

家庭电路中，用电器的电功率与电路中的电流的关系

保险丝“保险”的原理   安全用电的常识

一、填空题

1.根据电功率和电流、电压的关系式P=IU，可得到I=_____，从这个关系式中，我们可以看出，在家庭照明电路中，接入的用电器功率越大，电路中通过的电流_____；如果电路中接入的用电器太多，总功率大到一定程度时，电路中的总电流就会超过_____值，使_____熔断，切断电源.

2.保险丝是用铅锑合金制作的，它的电阻_____，熔点_____.当电流过大时，它由于温度升高_____，切断电路，起到保护作用.不同粗细的保险丝有_____额定电流，过粗的保险丝_____.我国的标准规定：保险丝的熔断电流是额定电流的_____倍.

3.报载某娱乐场所发生火灾，死伤数十人，损失惨重.经警方调查，火灾的原因是由于电路燃烧引起的，经进一步检查发现，该场所的保险丝熔断后有人用铜丝代替了，从物理学的角度来看，这可能有以下几种原因：一种是电路中有_____发生；另一种是由于用电器的总功率_____，使导线过热引起绝缘皮燃烧；还有一种是电热器与_____接近造成的.

4.城市中旧的居民楼中，在炎热的夏天，经常由于电流过大，而使保险丝熔断，产生这种故障的原因是_____.

5.某同学家中所装的保险丝的额定电流为10.00 A，他家中有150 W的电视机一台，   100 W的计算机一台，150 W的电冰箱一台，40 W的日光灯4盏，1600 W的电磁炉一个，这些用电器_____同时使用.

二、选择题

6.（多选）在家庭照明电路中，接入的用电器越多，下面的说法中正确的是

A.电路中的总电流越大

B.电路中的总电压越大

C.电路中的总电阻越大

D.电路中的总功率越大

7.王号同学所在的初二（2）班教室中，安装了“220 V 60 W”日光灯8盏，关于选用的保险丝的规格，下面的规格中合适的是

A.1 A









B.3 A

C.5 A









D.10 A

8.有几位同学，讨论家庭电路的问题时，提出了以下几种看法，不正确的是

A.家庭电路中的保险丝要安装在火线上

B.家庭电路中的保险丝熔断了一定是有地方发生了短路

C.家庭电路中的保险丝熔断了，要查明原因，不允许用铜丝代替

D.家庭电路中有金属外壳的电器，要接地线

9.（多选）下面的说法中正确的是

A.家庭电路中使用电器的总功率不要超过允许的范围

B.要按时检修和更换绝缘皮老化的导线

C.照明电路导线的接头一定要用绝缘胶布包好

D.安装、移动和维修家用电器时，不必切断电源

10.一天晚上，小红同学正在家中做作业，突然台灯熄灭了，他抬头观看家中其他的电灯也熄灭了，他用测电笔测试家中各处的电路，发现测电笔的氖管都发光，关于故障的原因，下面的判断中正确的是

A.进户的火线上的保险丝熔断了

B.进户的零线上的保险丝熔断了

C.他家的灯泡全部烧坏了

D.他家中的电路某处短路了

三、计算题

11.张铭同学家中装有200 W的电冰箱一台，1000 W的空调一台，100 W的电视机一台，800 W的微波炉一个，20 W的日光灯三盏，按保险丝的额定电流值应为实际电流值的1.2倍计算，他家的保险盒内的保险丝的规格应为哪种？

12.请你按照下面的要求设计电路并画出电路图：

（1）总开关控制全部电路；

(2)进户线接有保险丝；

(3)五盏灯用五个开关控制；

(4)安装两个插座.

★13.某同学家中的保险丝熔断了，可是他没有保险丝，就用一段铜丝替代，请你分析他这样做会发生什么样的事故？

参考答案

一、填空题

1.P/U，越大，最大，保险丝

2.较大，较低，而熔断，不同的，不能起到保险的作用，2

3.短路，过大，易燃物

4.用电器功率太大

5.能

二、选择题

6.AD   7.B   8.B   9.ABC   10.B

三、计算题

11.电流10 A（或直径1.51 mm）.

12.略

13.当家庭电路中用电器功率过大，尤其是发生短路时，电路不能自动切断，造成火灾.

