人教版《8.5电功率和安全用电》同步教辅练习及答案

[image: image1.png]oy BEZ
2207

ik

Tl




1．电路中电流过大的原因。

2．保险装置的特点及作用
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1．保险丝是由                          的铅锑合金制成的．家庭电路用的保险丝应     联在电路中．当电流超过额定电流达到熔断电流时，它会自动             ．选用保险丝时，应使它的额定电流等于或略大于电路中的        ．

2．炎热的夏天，人们同时使用多台空调时，常常会因电流过大，致使干路上的________熔断，产生这种故障的原因是用电器的________过大．

3．只标有“220V  3A”字样的电能表，可以用在最大功率是        W的家庭电路上，如果这个电路中已装有“220V  40W”的电灯5盏，最多还可安装“220V  60W”的电灯      盏．若上述所有灯泡每天均正常发光2h，30天用电        KW·h． 

4．当电路被保险装置切断时，不要急于更换________或使________复位，要先找到发生________的原因，排除之后再恢复供电．

5．新建楼房的供电线路已经不再使用保险丝，而用带有保险装置的________代替．当电流过大时，开关中的________起作用，使开关断开，切断电路

6．某家用电能表上标有“220V 5A．3000R / kwh”的字样，当家中用电器全部工作时，电能表1min转了45转，由此可估算出该家所用电器的总功率为       W． 

7．在日常生活中，符合安全用电常识的做法是  （      ）

　A．用湿抹布擦电灯泡               B．有金属外壳的家用电器，金属外壳不接地

　C．发生火灾时，首先切断电源     　 D．保险丝烧断后，可用铜丝代替保险丝接上
8．夜间，小强同学家中的4盏灯突然全部熄灭了，小强检查时，发现邻居家灯仍亮着，自己家中的保险丝也未烧断，他就用测电笔测家中各处电路，测电笔氖管都发光，小强同学迅速作出判断，他的正确判断是（    ）
A．灯泡全部烧坏                       B．室内线路某处短路    

C．进户线零线断路                     D．进户线火线短路
9．某同学家的保险丝熔断了,其原因  （       ）

A．一定是用电器的额定电压过高          B．一定是用电器的额定功率太大
C．一定是电路中某处断路               D．以上说法均不对

10．在220V的线路上安装了25W的灯26盏，现在电路上保险丝断了，我们手边只有额定电流
为1A的保险丝，那么把几根这样的保险丝并联起来装上用比较合适：（      ） 
    A．1根              B．2根                C．3根               D．4根
11．把8 W的台灯插头插入家庭电路的插座，室内的电灯立即全部熄灭，原因可能是（    ）
Ａ.台灯电功率大太，保险丝熔断　　　　　　  　Ｂ．插座中有短路现象
C．台灯插头内有短路现象　　　　　　　　　　　D．台灯插头内有断路现象  
12．空气开关跳起后，手动使它复位，但又立即跳起，这不可能是  （     ）
A．电路中有短路现象                      B．电路中出现了断路现象
C．电路中总功率过大                      D．空气开关的额定电流过小
13．现要安装“220 V 25W”灯泡25只，应选择的保险丝规格是 （    ）
A．熔断电流为3A的保险丝              

B．额定电流为3A的保险丝
C．熔断电流为5A的保险丝              
D．额定电流为5A的保险丝
14．将一台“220V ，100W”的电风扇、一个“220V， 100W”的充电器、一把“220V， 100W”的电烙铁分别接到220V的电源上，在相同的时间内，电流通过它们产生的热量最多的是（    ）
A．电烙铁                            B．充电器            
C．电风扇                           D．一样多
15．某校的教学楼装有“220V、10A”字样的电能表，该电路最多可接“220V、40W”灯泡 （      ）

A．48盏    　　                      B．55盏   　         
C．27盏          　                  D．50盏

16．小芳家中有40W的节能灯两个，25W的白炽灯两盏，150W的彩电一台，650W的洗衣机一台，她家用的电能表允许通过的最大电流为5A，下面说法中正确的是（    ）
A．小芳家的用电器同时使用时，总电流大于5A

B．小芳家的用电器不能同时使用
C．小芳家再购置一个700 W的电饭锅，所有的用电器还可以同时使用
D．为安全、方便地用电，小芳家应选用电流值稍大于5A就跳闸的空气开关
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1．如图8-10所示,A、B两个接线柱间是一段保险丝，C、D两个接线柱间是一段铜丝，移动变阻器的滑片，当电流逐渐增大时，________熔断，而________不熔断，这说明________（填“能”或“不能”）用铜丝替代保险丝．某同学把铜丝换成了较粗的保险丝，当移动变阻器的滑片，电流逐渐增大时，粗保险丝________（填“会”或“不会”）熔断，这说明________（填“能”或“不能”）用粗保险丝替代细的保险丝． 

2．小刚是勤学善思的好学生，他学习时用的台灯，可以通过调节旋钮（相当于一个滑动变阻器）改变亮度，小刚很快知道了它的工作原理．试用你学过的电学知识，用适当的元件符号，在下面空白处画出台灯工作原理的简单电路．小刚进一步考虑到，改变可变电阻的阻值可调节灯泡的亮度，调节可变电阻时改变了（设灯丝电阻不随温度变化）  （      ）

A． 电源电压            B． 灯泡两端的电压   
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C． 灯丝电阻            D． 灯泡的额定功率
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1．现代家庭电器化程度越来越高，用电安全是一个十分突出的问题．下表提供了一组人体电阻数据．

	测量项目
	完全干燥时
	出汗或潮湿时

	手与手之间电阻
	200 KΩ
	5 KΩ

	手与脚之间电阻
	300 KΩ
	8.8 KΩ

	手与塑料鞋底之间电阻
	8 000 KΩ
	10 KΩ


如图8-10所示，用电器R接在电压为220V的电源上时，消耗电功率是1 100W，电路中还有额定电流为10A的熔断丝(俗称保险丝)．则：

(1)只有用电器R接入电路时，通过熔断丝的电流为多少?
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(2)一个潮湿的人，赤脚站在地上，由于不小心，手接触火线，发生触电事故，则通过人体的电流是多少(上表电阻数据仅适用于此人)?并分析为什么熔断丝不会断?(即熔断丝不能救人命) 


2．电工师傅常用一只额定电压为220V的灯泡L0（检验灯泡）取代保险丝来检查新安装的照明电路中每个支路的情况，如图8-12所示．当S闭合后，再分别闭合S1、S2、S3（每次只能闭合其中之一）时，可能出现以下三种情况，试判断（选填：“短路”、“断路”或“正常”）：

（1）L0不亮，说明该支路                             ．

（2）L0正常发光，说明该支路                         ．

（3）L0发光呈暗红色，说明该支路                     ．


3．一个家庭电路中安装有“220V，5A”字样的电能表．若家中有6盏25W的电灯、一台耗电70W的电视机和耗电100W的电冰箱都在工作．现在又要用功率为900W的电饭煲，为了正常用电，他应该怎么办？

参考答案
基础运用

1.电阻率大熔点低、串、熔断、最大正常工作电流；2.保险丝、总功率； 3.660、7、37.2；4.保险丝、空气开关、故障. 5.空气开关、电磁铁；6.900； 

7.C 8.C 9.D 10.C 11.C 12.B 13.B 14.A 15.B 16.D
能力拓展

1. 保险丝、铜 丝、不能、不会、不能.

2. B   电路如图答-15
探究创新        

1.（1）5 A （2）0.025 A而此时干路中的电流为5.025 A，小于保险丝的熔断电流10A，所以保险丝不会熔断.

2.（1）开路；（2）短路；（3）正常

3.已接入电路中用电器的总功率为320 W,而电路中能承受的最大功率为1100 W.所以要接入900 W 的电饭煲的方法是关掉家中一部分用电器（关掉用电器的额定功率之和应不少于120W。）
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