解答题

1．某居民小区有台小型发电机输出功率为2×104瓦，问他能供多少盏“220V，100W”的白炽灯正常发光？

答案：200盏

由于该发电机输出功率即用电器的总功率知道，每个用电器功率知道且相等，所以
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2．如图所示，矩形线圈abcd和条形磁铁在同一平面内．
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（1）若磁铁不动，线框绕
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轴转动时，线框内是否产生感应电流？为什么？

（2）若线框不动，磁铁绕
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轴转动，线框内是否产生感应电流？为什么？

答案：产生感应电流的条件是①导体是闭合电路的一部分；②导体要做切割磁感线运动．若磁铁不动，闭合线框绕
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转动时两边
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都做切割磁感线运动产生电流，故闭合线框内产生感应电流．右线框不动，磁铁绕
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转动，闭合线框
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边仍做切割磁感线运动，故仍产生感应电流．

3．如图所示，在蹄形电磁铁的磁极间，有一闭合线圈abcd，当线圈绕
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轴沿逆时针方向（从左边观察）从图示位置开始转动时，问：（1）电磁铁的A、B端各为什么极？（2）线圈的ad边中有无电流通过，为什么？
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答案：（1）A端是S极，B端是N极；（2）ad有电流，因为线圈转动时，ab边、cd边切割磁感线，闭合线圈中有电流，因此ad边也有电流．

4．直流发电机的原理与交流发电机的原理很相似．它们的结构有什么不同，是怎样产生出直流电的？

答案：直流发电机用换向器代替交流发电机上的两个铜环，这样虽然线圈中产生的是交流电，而供给外部电路的却是直流电．
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