选择题
1．通电螺线管插入铁芯后，磁性大大增强，其原因是（   ）．

A．插入铁芯后，铁芯带了电

B．插入铁芯后，使螺线管中的电流增大了

C．插入铁芯后，铁芯被磁化，铁芯的磁性与螺线管磁性共同作用

D．插入铁芯后，螺线管内的空间变小了

答案：C

2．电磁铁的优点是（   ）．

A．它的磁性可以不受限制地增强  

B．能长时间保持磁性

C．它不需要消耗电能

D．它的磁性可有可无，磁性的强弱和磁极方向可以改变

答案：D

3．电磁铁的铁芯用铁而不用钢的主要原因是（）．

A．铁的磁性比钢的磁性保持的时间更长

B．铁通电后容易被磁化，断电后铁的磁性容易消失

C．钢在通电后有磁性，断电后也有磁性，为使电磁铁长期具有磁性，所以不用钢

D．以上三个原因都不是

答案：B

电磁铁的优点之一就是能通过通断电来控制磁性的有无．如用钢芯，通电时有磁性，断电后钢芯仍保持磁性，这样磁性的有无使无法控制．

4．通电螺线管插入铁芯后，磁性大大增加，其原因是（）．

  A．铁芯本身具有磁性

  B．插入铁芯后，使电流增大了

  C．插入铁芯后，相当于增加了线圈匝数

D．是螺线管的磁性与被磁化的铁芯的磁性的共同作用

答案：D

通电螺线管通过加入铁芯，磁性会增强的原因是，铁芯被磁化后也有磁性，铁芯的磁性和螺线管的磁性共同作用会使它的磁性增强．

5．李明同学制作了如图所示的电磁铁，已知
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，那么磁性最强的是（   ）
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答案：D

电磁铁磁性的强弱取决于电流强度的大小和线圈匝数的多少，通过观察可以看出，D电磁铁的线圈匝数多，电流大，故磁性最强．

6．如图所示的三个钢块，正确的判断是（  ）．
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A．都是磁体  

B．只有两个磁性

C．可能都是磁体，也可能只有两个磁性  

D．都不是磁体

答案：C

B、C相排斥，说明都具有磁性且相对处是同名磁极．A、B相吸，则A既可能有磁性，也可能没有磁性．
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