名校测试卷（电功和电功率）

班级_________    学号___________ 姓名_____________   得分______________
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一、选择题（共27分，每小题3分，每小题只有一个正确答案，把你认为正确答案的序号填写在题后的括号内，不选或错选得0分）

1．下列物体中，哪些是利用电流来做功的设备？                             〔     〕

①电灯   ②吸尘器   ③电风扇   ④电池组   ⑤蓄电池   ⑥开关

A．①②③   B．①⑥⑦    C．②③④     D．④⑤⑥⑦

2．电风扇、白炽灯、电烙铁三个用电器上都标有“220V 60W”字样，正常工作时，相同的时间内产生的热量                                                              〔     〕
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A．电风扇最多    B．白炽灯最多    C．电烙铁最多    D．三者一样多

3．如图1所示电路中，灯泡L上标有“6V，9W”字样，闭合开关

S后，灯泡正常发光，电压表V1的示数为U1，电压表V2的示数为U2，

若U1:U2=2:3，则下列说法中不正确的是                        〔     〕

A．灯丝电阻是4Ω        B．电阻R消耗的功率是6W

C．电阻R的阻值是6Ω    D．电源电压是15V
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4．如图2所示，电源电压保持不变，闭合开关后，灯L能够发

光。当滑片P向右滑动过程中，下列判断正确的是            〔     〕

A．灯L变亮，电压表V的示数变大 

B．灯L变暗，电压表V的示数变小

C．电流表A1的示数变大，电流表A2的示数变小

D．灯L亮度不变，电流表A2的示数变小

5．现有A、B两只灯泡分别标有“PZ110—100”、“PZ36—100”，能否将它们串联接在220V的电源上使用？（设I为接入后的总电流；RA、RB分别为两灯泡的电阻，可视为不变）     〔     〕

A．能，因为110V+36V<220V

B．不能，因为UA=[220V/（RA+RB）] ×RA≈198V，A灯将被烧毁

C．不能，因为两灯都不能正常发光

D．能，因为I=（100W+100W）/220V，不超过任何一只灯泡允许通过的电流

6．有一电炉正常工作时的电功率为P，当把电炉丝用拉线机均匀拉长为原来的2倍时，再接入原来的电路中，电炉的功率为                                                      〔     〕

A．等于1/4P     B．等于2P   C．等于P /2   D．等于P
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7、已知R1<R2，分别按图3所示的四种方法连接，并接入同一电路中，能获得最大电功率的是

                                                                            〔     〕

8．为了使电热器在单位时间内产生的热量增加一倍，下列措施中可行的是        〔     〕

A．并联一根阻值相等的电阻丝     B．串联一根阻值相等的电阻丝

C．使电热器两端的电压增加一倍   D．将电阻丝从中间剪成两段，然后将它们并联起来使用

9．分别标有“12V  8W”和“6V  2W”字样的电灯泡，如果将它们串联起来，使其中一个恰能正常发光，另一灯不至烧坏，则加在电路两端的电压是                              〔    〕

A．6V    B．12V     C．18V      D．24V
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二、填空题（共30分，第15题10分，其余每空1分）

10．电炉工作时电能转化成____________能    电动机工作时电能转化成____________能，蓄电池充电时电能转化成____________能

11．电功通常用____________来测定。小明上月末看了它的读数是[1392.4]，本月末它的读数是[1410.2]，则小明家本月用电_________kwh.若小明家中每天使用40W的电灯两盏2h，90W的洗衣机1h，800W的电饭锅1h，则一个月（30天）他家用电_______度。

12．我校共有40个教室，每个教室都安装了100W的白炽灯4盏，40W的电教双控终端一台，每天这些用电器都正常工作3h，则这些用电器同时工作时的总电流是______A，如果把白炽灯都换为40W的日光灯，则一个月（30天）可节约_______度电。
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13．电灯泡上标着“PZ220-40”，这里的“220”表示灯泡的_________________________，“40”表示的是灯泡_____________________________.此灯泡正常工作时的电流为_______A,电阻为__________。

14．如图4所示，当S闭合，甲、乙两表是电压表时，两表示数之比U甲:U乙=5:3；当S断开，甲，乙两表为电流表时，两表示数之比I甲:I乙=_________，此时R1与R2消耗的功率之比P1: P2=__________。

15．如图5甲所示，是“测定小灯泡的功率”实验的电路图，图乙是连接不完整的实验电路，其中电源为三节新的干电池，灯泡的额定电压为3.8V，其灯丝的电阻约为10Ω，滑动变阻器标有“10Ω 1A”字样。要求：

（1）照电路图用笔画线代替导线，将图乙实验电路中未连接部分连接好（注意两电表量程的选择）

（2）当闭合电路的开关时，电路中可能出现的不正常的现象（见下表）。

请你参考下列选项，把表中空白部分补充完整（只要填选取的选项代号）。

A．电路中e、f间开路      B．电路中e、f间短路

C．滑动变阻器连入电路中的电阻太小[image: image7.png]



（3）为了测出小灯泡的额定功率应调节的元件是________，使电压表示数为________V。如果此时

电流表的示数如图丙所示，则该灯泡的额定功率为_________W。
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16．李乐同学在学习了课本上关于《测定家用电冰箱每天消耗的电功》的小实验后，实地测量了

他家电冰箱的耗电量。他按照要求，提前做好了准备工作，用时钟测出电冰箱在20min内持续工作了6min。从而求出了冰箱的“工作时间系数”（在某段时间内电冰箱的实际工作时间与这段时间的比值）η=________。那么，这台电冰箱每天（24h）的工作时间t=_______h，最后，根据电冰箱铭牌上所标明的额定功率P=150W，计算出此冰箱每天消耗的电功W=____________度。

17．城市的交叉路口通常都装有红、黄、绿三色灯来指挥车辆行人通行。若每只灯的规格都是“220V 300W”，则每组交通指挥灯（含红、黄、绿三种颜色灯）工作15h要消耗电能_________kw·h。

18．下表给出的是某同学测出一些常见的用电器的电压、电流及一些计算的结果，从表中数据可以看出：电阻最大的用电器是________，电功率最大的用电器是________.
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三、作图或简答题（共12分，第19题8分，第20题4分）

19．张敏同学从商店买来一个电热毯（电路图中用电阻代替），使用中有时感到温度太高，现想用一个开关和一个电阻把它改装为两档，使电热毯单位时间发出的热量，或为原来的数值，或为原来的一半。厂家说明书上只写着额定电压为220V，没有其他电气指标，请你设计一个方案，完成这项改装，要求：（1）画出电路图；（2）导出所用电阻大小的计算式。（设电热毯电阻大小为R）

20、电热在人们的生活中，有危害也有运用，请就如何防止和利用电热各举出一例。
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四、计算或探究题（共31分，第21题6分，第22题7分，第23题18分）

21．某课外活动小组，自制了一台电烘箱，用来烘干仪器，当电烘箱的电阻丝通过的电流是2A时，每分钟可产生3×104 J的热量，求此电烘箱电阻丝的阻值和电烘箱的电功率。
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22．黑夜摸开关很不方便，某同学设计了一种带有指示灯（内阻

很大）的开关，和照明灯泡接入图6上相应的位置，使开关断开时

照明灯泡熄灭，指示灯亮；而开关闭合时照明灯亮，指示灯熄灭。

（请在各接入位置画上各元件，使电路符合要求。）

23．如图7所示电路中，小灯泡L上标有“8V 3.2W”字样，
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滑动变阻器的最大阻值为40Ω，R1的阻值为18Ω。求：

（1）小灯泡L的电阻。

（2）S、S1、S2均闭合时，电压表的示数为9V，求电源电压及

电阻R1上消耗的电功率。

（3）断开S1、S2，闭合S，若接入电路中的电压表的量程改为0~3V，电流表的量程为0~0.6A，为了保证两表均不超过量程，且小灯泡两端的电压不超过其额定电压，滑动变阻器的阻值变化范围为多少？

名校测试卷（电功和电功率）

参考答案及评分标准

1、 选择题（共27分，每小题3分，每小题只有一个正确答案，把你认为正确答案的序号填写在题后的括号内，不选或错选得0分）
	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	答案
	A
	C
	B
	D
	B
	A
	D
	A
	B


2、 填空题（共30分，第15题10分，其余每空1分）
10．内（或热）  机械    化学    11．电能表  17.8  29.1   12．80  864  13．．额定电压是220V额定功率是40W  0.18   1210Ω   14．3:2  3:2  15．（1）略  （2）A  C  B （3）滑动变阻器，3.8V  0.532  16．30%   7.2    1.08    17．4.5    18．  室内照明灯    电热水器
3、 简答或作图题（共12分，第19题8分，第20题4分）
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19、

20、防止：夏天，电器用了一段时间后要停用一会，是为了防止电热造成的危害（2分）

利用：春天，电器隔一段时间后要用一下，是为了利用电热来驱潮。（2分）

4、 计算或探究题

21、

22、如图6所示

23、

R2=10Ω………………………………………………………………………………2分

变阻器的阻值范围变化是2.5Ω∽10Ω……………………………………………1分
………………………………3分





指示灯
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