本章测试
一、选择题
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1．如图所示是“研究电流跟电压、电阻的关系”的电路图。设电阻R两端的电压为U，通过R的电流为I，改变滑动变阻器
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连入电路的阻值，记录下多组实验数据。某同学对其分析后得出如下结论，其中正确的是（   ）
A．当U增大n倍，R就减小为原来的1/n
B．不论U怎样变化，U与I的比值不变
C．R跟U成正比、跟I成反比
D．当U为零时，I为零，R也为零
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2．如图所示，电源电压不变，要使电流表的读数最大，下列做法中正确的是（   ）
A．
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、
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都断开  B．
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断开，
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闭合
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闭合，
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断开  D．
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、
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都闭合
3．一根铜线和一根镍铬合金线，长短粗细都相同，把它们串联在电路中，铜导线中的电流为
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，两端的电压为
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；镍铬金合线中的电流为
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，两端的电压为
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，则
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的关系正确的是（   ）
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4．在如图所示电路中，
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断开时，电流表的示数为
[image: image26.wmf]1

I

。当开关
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断开时，电流表的示数为
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。则
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的比值为（   ）
A．1：2  B．2：1  C．2：3  D．3：2
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5．如图所示，电源电压不变，闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P向右端滑动过程中，电流表
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和
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，电压表V的示数变化情况是（   ）
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示数变小，V示数不变
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示数未变，
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示数变小，V示数不变
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示数变大，V示数变小
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示数变大，V示数变小
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6．如图中的滑动变阻器
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的阻值是200
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，电阻
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，电源的电压是6V且保持不变，当滑动变阻器的滑片从a端滑到b端，电压表示数的变化是（   ）
A．6V~0V  B．6~2.4V  C．6V~3.6V  D．3.6V~2.4V
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7．在如图所示的电路中，电源电压保持不变，当
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闭合，
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断开时，电压表示数为U；当
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闭合时，电压表示数为U/3。则电阻
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之比为（   ）
A．2：9  B．1：2  C．1：3  D．2：3
8．电阻
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接在电压为U的电源两极上，
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中的电流为I。当将另一电阻
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和
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同时接入该电源两极后，
[image: image58.wmf]1

R

中的电流变为4I/5。设电源电压不变，则电阻
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的阻值关系是（   ）
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9．两个相同的灯泡串联在一起接在某一电源上，每个灯泡两端的电压均为
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，若把这两个灯泡并联起来接在原来的电源上，每个灯泡两端的电压为
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10．如图所示，用滑动变阻器控制灯的亮度，若要求滑片P向C端滑动时灯变亮，则变阻器连入电路中正确的接法是（   ）
A．C接M，D接N  B．A接M，B接N  
C．C接M，A接N  D．A接M，D接N
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11．如图所示，当变阻器的滑片P置于某一位置时
[image: image71.wmf]1

R

、
[image: image72.wmf]2

R

两端的电压分别为
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，当滑片P置于另一位置时
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两端的电压分别为
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  D．无法判断
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12．电路如图所示，电源电压保持不变，电阻
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，电压表
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的示数分别为
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，电流表
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的示数分别为
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，则下列正确的是（   ）
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二、填充题
13．电阻
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，要使加在R两端的电压是电路总电压的2/3，必须给R     联一个       
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的电阻；要使通过R的电流是总电阻的1/4，必须给R联一个       
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的电阻。
14．王明同学在修理电子玩具时，需要用一个75
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的电阻，现手边有阻值为300
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的电阻各一个，他可以选择其中     
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的两个电阻      联来获得。
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15．图中，电源电压保持不变，L为标有“3.8V字样的小灯泡，R是10
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定值电阻，开关S闭合前后电流表的示数分别为0.2A和0.5A，小灯泡的灯丝电阻为     
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。S闭合后，通过及的电流为       A。
16．如图所示的电路中，已知
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，当S闭合时，电流表
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的示数之比是      。
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17．如图所示，电压
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V，滑动变阻器的阻值变化范围是
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，在滑动变阻器的滑片从a移至b的过程中，电流表的最大示数为1.6A，则电阻
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，电压表的示数变化范围是      V。
18．如图所示电路，AB是一段电阻丝，C为AB的中点，当闭合开头S后，将滑片P由C点移动到D点的过程中，电流表的示数      ，电压表的示数      。（填变大、变小或不变）
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19．如图所示的电路中，电源电压U不变，当开关S闭合时，滑动变阻器的滑片P向上移动，则电流表的示数将，电压表示数将。当开关S断开时电流表示数      ，电压表     示数。（后两项填写“有”或“无”）
[image: image150.jpg]


20．如图所示电路中，
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的滑动变阻器，电源电压U为6A，且保持不变，电流表
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A，电流表A的量程为0~3A，为保证电流表的安全，
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连入电路的电阻不能小于       
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。当把滑片P向右端移动过程中，电流表
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指针转动的角度     电流表A指针转动的角度（填大于、等于或小于）。
三、实验题
21．用如图所示电路来测定未知电阻
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的阻值，则
（1）图示为实验室通常采用       来测量电阻的方法，要记录的数据是      ，由公式计算出
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。
（2）连接电路前，开关S应      ，滑动变阻器的滑片应放在       位置。
（3）若电源由3节铅蓄电池组成，估计灯泡的灯丝电阻大于10
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，则电压表量程应选       ，电流表的量程应选       。
（4）本实验也可以不用滑动变阻器，而采用改变      来改变加在被测电阻
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两端的电压。
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三、
21．（1）伏安法  待测电阻两端的电压U，待测电阻中的电流I  
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（2）断开  （3）电阻最大  （4）电源两端
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