


教科版九年级《2.3热机效率》同步测试
知识点一: 热机效率
1. 热机所做           与所用燃料完全燃烧释放的          之比叫做热机的效率.
热机效率通常用            来表示.例如:蒸汽机的效率一般在              左右;汽油机的效率为               ;柴油机的效率为                  .

2. 随着人们生活水平的提高．轿车已逐步进入我国普通百姓家中. 已知某国产骄车每行驶100km消耗8L汽油(1L＝10-3m3)，汽油的密度为0.71×103kg/m3、热值为4.6×l07J／kg．则

    (1)10kg汽油完全燃烧时所产生的热量是________     _J．

    (2)该汽车行驶100km消耗的汽油的质量是_______       _kg．

    (3)当该汽车以50kW的功率在平直公路上以72km／h的速度匀速行驶时，它所受到的阻力等于_______         _N．

3. 某单缸四冲程汽油机的气缸活塞面积为30cm2，一个冲程活塞在气缸中移动的距离是50mm，满负荷工作时做功冲程燃气的平均压强为9.0×lO5Pa,飞轮lmin转动1800周，当汽油机满负荷工作时(不计摩擦)，求：

(1)做功冲程中燃气对活塞的平均压力；

(2)一个做功冲程中燃气对活塞做的功；

（3）汽油机的功率．

4. 一辆汽车的发动机输出功率为66150瓦,每小时耗柴油14千克,计算发动机的效率.（柴油的燃烧值为4.3×107焦／千克）

5. 提高热机效率的途径是:                            、                     、 

                                      。 
知识点二: 热机与环境保护

6．下列关于热机和环境保护的说法中正确的是（      ）
    A 热机的大量使用会造成环境污染

    B 所有的热机都是用汽油作燃料

    C 汽车排出的尾气都是有毒气体

D 热机所产生的噪声，可以被热机上的消声器完全消除

教科版九年级《2.3热机效率》参考答案
1. 有用功 热量  η来表示. 略
2. (1) 4.6×l08J    (2) 5.68kg．    (3) 2500N．

3. (1)2700N  (2)135J  （3）2025W
4. 39.6%
5. 尽量使燃料充分燃烧 保证良好润滑减少摩擦 尽量降低散热
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