


教科版九年级《6.2测量电阻》同步测试
知识点一: 伏安法测电阻

1．在伏安法测电阻的实验中，需要测量的物理量是          和          ，所用的仪表分别是          和          。
2.在伏安法测电阻的实验中，实验原理是                          .在实验中，连接电路时开关应              .实验时，靠改变                      所在位置，记录几组数据，分别算出电阻，最后算出                     作为被测电阻的阻值.
知识点二: 伏安法的应用
3．小李同学在做“伏安法测电阻”的实验时设计了如图所示的电路图：
  ①请你帮他检查一下，他设计的电路图完全正确吗？答：____________(填是或不是)

  ②若电流表和电压表示数如甲、乙图所示，则电流表的读数是_________A，电压表示数是________V，电阻R​x的阻值是________Ω。
③若闭合开关后发现电流表指针偏转，电压表指针没有偏转，该故障的原因是：_______ (选填下列故障原因的字母代号)   A．电阻Rx接线短路
B．电源接触不良
C．电阻Rx接线断路      D．电流表接线短路
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4．如图13是伏安法测电阻的实验器材，其中电池组电压为6V，RX的阻值约10Ω左右。
（1）老师提醒同学们，电压表选用3V的量程。那么，电流表应选用         的量程。这样做的优点是①                       ；②以免实验时间过长，因           而影响阻值。（2）将图中器材连接成测定RX阻值的实验电路（要求滑动变阻器的滑片P处于最左端时，连入电路的阻值最大）。
（3）小明同学已将前两次实验的数据记入了表中，第3次实验的电表指示如图14所示，请将读数填入表中，并完成表中的有关计算。
教科版九年级《6.2测量电阻》参考答案
1．电压 电流 电压表 电流表
2.欧姆定律    断开   滑动变阻器滑片  平均值
3． 
 ①是
 ②0.18    1    5.6   

③ A 

4．（1）0-3V   ①   读数更精确    ② 温度升高 （2）略   （3）略
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