九年级物理（七）测试卷 （电功率）

满分：100分       考试时间：60分钟       命题人：曹云尚

	题号
	一
	二
	三
	四
	总分

	得分
	
	
	
	
	


一、选择题（每小题3分，共30分）

1、家家户户都用电能表，它是用来直接测量（        ）

A、电流         B、电压         C、电功           D、电功率

2、下列家用电器中，属于电热器的是（         ）

A、电烙铁        B、电风扇      C、电视机          D、电冰箱

3、通过电阻R的电流为I，在相等的时间内产生的热量是Q，当电阻为2R，电流是[image: image1.wmf]2

1

I时，在相等的时间内产生的热量为（        ）

A、4Q           B、2Q          C、[image: image2.wmf]2

1

Q             D、[image: image3.wmf]4

1

Q

4、在图1中，导体A、B是由同种材料做成的，A和B等长，但A比B的横截面积大，当S闭合后，在相同时间下，下列叙述正确的是（      ）

[image: image14.jpg]N



A、电流通过A、B所做的功是WA＞WB  

B、电流通过A、B所做的功是WA＜WB
C、电流通过A、B所做的功是WA＝WB       

D、无法比较电流通过A、B时做功的大小

5、下列哪一单位不是电功率的单位（         ）                 图1

[image: image15.jpg]L




A、KW       B、W      C、J/S         D、VAS

6、如图2所示，L1、L2是两只相同的灯泡，变阻器向左

移动时，则（       ）

A、L1灯变亮，L2灯也变亮     B、L1灯变亮，L2灯亮度不变

[image: image16.jpg]


C、L1灯变暗，L2灯亮度也变暗  D、L1灯变暗，L2灯亮度不变

7、功率为P的电炉，因电阻丝烧断，去掉原长的[image: image4.wmf]2

1

，仍接入原电路里（电源电压不变），此时电炉的实际功率是（       ）

[image: image17.jpg]


A、[image: image5.wmf]4

1

P        B、[image: image6.wmf]2

1

P        C、2P         D、4P

8、据图3所示的两盏白炽灯铭牌可知（       ）

A、甲灯一定比乙灯亮               

[image: image18.jpg][T



B、正常发光时，甲灯的电阻大于乙灯的电阻

C、正常发光时，甲灯消耗的电功率是乙灯电功率的4倍             
D、正常发光时，甲灯消耗的电能是乙灯消耗电能的4倍
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9、在“测定小灯泡的额定功率”的实验中，某同学电路连接正确，闭合开关，灯泡发光，但测试中无论怎样调节滑动变阻器，电压表示数都达不到灯泡的额定电压值，其原因可能是（       ）

A、变阻器总电阻太大           B、电压表量程太大了

C、电源电压太低               D、灯泡灯丝断开

10、如图4所示的电路中，电源电压不变，开关S闭合后，

当滑动变阻器的滑片P向b端移动过程中（    ）                     图4

A、电流表示数增大，电灯L变亮            B、电压表示数减小，电灯L变亮

C、电流表示数减小，电灯L变亮            D、电压表示数增大，电灯L变暗

二、填空题（每空1分，共34分）

[image: image20.jpg]


11、电能转化成其他形式能的过程是________________过程，在日常生活中，我们常说消耗了多少电能，也可以说成是________________。

12、一个同学家的电能表，月初示数为_________月末的示数
为________那么这个同学家本月用电为____________度。

13、一只家用电表标着“3000r/KW·h”这表示每消耗1KW·h的电能，电流表转盘转3000转，现在室内接一只灯泡，测出转盘3min内转了15转，利用这些数据，算出灯泡在这段时间消耗的电能是______________KW·h，合______________J。
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14、运用控制变量法，小蕾把两段电阻不同的金属丝A、B

（RA＜RB）串联后，分别放到两瓶等量的煤油中通电一定时间，

（如图5所示），控制电流一定时，探究“电流通过导体产生的

热与______________的关系”。通电后，温度计的示数升高，

这种现象是由电流的______________效应引起的，这时煤油的           图5

内能_________（填增加、减小或不变）。其中，__________瓶的煤油的温度升高得更快。

15、用电器工作时时消耗电能的快慢用______________表示，用电器的额定功率是指_____________________________。

16、若把标有“220V，25W”的电灯接入家庭电路中，通电1h，则电流做的功为______________J，它的电阻为______________Ω

17、“MP3随身听”，以其独特的魅力成为年轻人的时尚，若MP3正常工作时的功率为0.01W，则连续播放100S，消耗的电能为______________。

[image: image22.jpg]


18、一个电热水壶，铭牌部分参数如下：额定电压220V，额定功率模糊不清，热效率90%，正常工作情况下烧开满壶水需要5min，水吸收的热量为118800J，此时热水壶消耗的电能为______________J，其额定功率为______________W，电阻是______________Ω，若实际电压为198V，通过电热水壶的电流是______________A，1min内电热水壶产生的热量是______________J，（假设电阻不随温度改变）

19、“伏安法测小灯泡功率”的实验原理是______________，直

[image: image23.jpg]


接测量的物理量是______________和______________，如果小灯泡的

实际电压比额定电压低，则实际功率______________额定功率。

20如图6所示是测额定电压为2.5V灯泡的额定功率的电路图。         
（1）a是______________表，b是______________表。

（2）按图连接好器材，测量前，开关应该______________，滑片P应该滑到______________点。

（3）如果小灯泡的阻值约为10Ω，电源由两节干电池串联组成，电流表有量程为

0~0.6A和0~3A两挡，电压表有量程为0~3V和0~15V两挡，那么a表量程应选______________挡，b表量程应选用______________挡。

（4）闭合开关，发现小灯泡两端电压只有1.8V，滑动变阻器的滑片P应向_________端移动，才能使电压数为_______________V，此时小灯泡的实际功率就是额定功率。

（5）要测量的数据是______________和______________，计算灯泡的额定功率公式为______________。

三、简答与作图题（共18分）

21、对一只电阻器来说，它的电功率还可用P=I2R和P=U2/R来计算，请推导出这两个计算公式。（4分）

22、电炉工作时它的电阻丝热得发红，可是跟电阻丝连接的导线却不怎么发热，这是什么道理？（4分）

[image: image24.jpg]



23、用图7所示器材，测小灯泡正常发光时的电功率。（6分）

[image: image25.jpg]


（1）将图中甲所给的器材连成实验电路。要求滑动
变阻器的滑片向左移动时，电流表的示数变大。

（2）在连接实验电路时，应使开关处于______________
状态，并使滑动变阻器的滑片处于______________端。

（3）调节滑动变阻器的滑片P，使电压表上的示数为5V时，
小灯泡L正常发光，此时电路中的电流表上的示数如图乙所示为         图7
______________A，小灯泡发光时的电功率是______________W。
24、图8是电饭锅的电路图，S是温控开关，R1、R2是电阻丝。
断开或闭合开关S，可选择电饭锅处于“加热”或“保温”状态，      
请回答：当开关S断开时，电饭锅处于______________状态，             图8
理由是______________。（4分）

四、探究与计算题（共18分）

25、张华同学在做测定小灯泡额定功率的实验中，所用电源电         
压为6V，滑动变阻器最大阻值为15Ω，小灯泡额定电压为2.5V，
电阻约为6Ω，他所连的电路如图9所示，图中有3处错误或不妥，
请指出：（3分）                                        
（1）______________________________________________________________________

（2）______________________________________________________________________

（3）______________________________________________________________________

26、某小组同学探究灯泡发光时的亮度与哪些因素有关，他们用九只不同的规格的灯泡分别测得灯泡正常发光时的电压和电流，该小组的同学仔细观察灯光亮暗程度，把九只灯泡分成三组。每组亮暗程度相同，且第一组最亮，第二组其次，第三组最暗，实验中记录扔关数据分别如表一、表二、表三所示。（4分）

表一                                         表二

	实验序号
	电压（V）
	电流（A）

	1
	6
	2．00

	2
	12
	1．00

	3
	24
	0．50

	实验序号
	电压（V）
	电流（A）

	4
	6
	1．00

	5
	12
	0．50

	6
	24
	0．25

	实验序号
	电压（V）
	电流（A）

	7
	3
	1．00

	8
	6
	0．50

	9
	12
	0．25


表三

（1）分析比较实验序号1与4、2与5、3与6的数据及观察到的现象，可得出的初步结论是：__________________________________________________________________

（2）分析比较实验序号_______________的数据及观察到的现象，可得出的初步结论是：当通过灯泡的电流相等时，灯泡两端的电压越大，灯泡越亮。

（3）请进一步综合分析比较表一、表二和表三数据及观察到的现象并归纳得出结论。

①分析比较表一、表二和表三中的数据及观察到的现象，可初步得出：________________

②分析比较表一、表二和表三中的数据及观察到现象，可初步得出：__________________

27、某次雷电的平均电流约为2×104A
，电压约为1×109V，历时约为1×10-3s，那么，这次雷电释放的电能是多少？平均放电功率是多大？（4分）

28、某工厂欲设计一种高、中、低温三档家用电火锅，要求低温发热功率为200W，其发热体电阻丝如图10所示，A、B、C为三个接线柱，B是电阻丝中点的接线柱。请你帮助该厂完成下列工作：

（1）说明各档位的接线方法。（文字表达、画图连接均可）

（2）分别算出高、中温两档的发热功率。

（3）设计一份电火锅的产品铭牌。（7分）                        
（电功率）答案

一、选择题

（1—5）CACBB        （6—10）BCCAD

二、填空题

11、电流做功、电流做功多少

12、19

13、5×10-3     1.8×104
14、电阻、热、增加、B

15、电功率、正常工作时的功率

16、9×104     1936

17、1J

18、1.32×105    440      110    1.8      3564

19、P=UI       电流、电压、小于

20、①电压、电流

②断开    B

③0～3V     0～0.6A

④A     2.5

⑤电压U、电流I、P=UI

三、简答与作图题

21、答：由P=IU和I=[image: image7.wmf]可知

R

U


           [image: image8.wmf]R

I

IR

I

P

R

U

U

R

U

P

2

2

=

×

=

=

×

=


22、答：电阻丝与连接它的导线是串联连接，电流相同，又由Q=I2Rt可知，电阻丝的电阻比连接它的导线电阻大得多，相同时间内，电阻能发热比连接它的导线大得多，因此，电阻丝会热得发红。

23、①略

②断开、略

③0.24A    1.2W

24、保温     S断开    电饭锅上两电阻R1R2串联，在电压不变的情况下，流过电饭锅电流变小，发热少。

四、探究与计算题

25、①骨动变阻器接线方法错

②电流表量程选错

③电压表接线错

26、①当灯泡两端电压相等时，通过灯泡的电流越大、灯泡越亮。

②4与7、    5与8、    6与9

        ③a、灯泡两端的电压与通过灯泡电流的乘积相等灯泡亮度相同；

b、灯泡两端的电压与通过灯泡电流的乘积越大灯泡越亮。
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28、（1）低温档：将AC接入电源

            中温档：将AB或BC接入电源

            高温档：将AC连在一起后与B接在电涯上

       （2）设AC间电阻为R，该电火锅的低温功率

            [image: image11.wmf]W

R

U

P

200

2

=

=

低

、[image: image12.wmf]W

R

U

P

400

2

/

2

=

=

中

、[image: image13.wmf]W

R

U

P

800

4

/

2

=

=

高


       （3）
	产品名称
	高、中、低三档电火锅

	额定电压
	220V


	额定功率
	高温800W
	中温400W
	低温200W

	连接方式
	略
	略
	略

	额定电压
	3.6A
	1.8A
	0.9A

	电阻
	60.5Ω
	121Ω
	242Ω
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