镇江市外国语学校2011-2012学年第一学期
九年级物理阶段性质量反馈（2011.10）
命题人：严凌     审题人：马兆云
1、 选择(每题2分，共24分)

1．在如图所示的四种情境中，人对物体做功的是                             (    )
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2．如图所示，调节杠杆在水平位置上平衡后，在杠杆的a处挂上两个钩码，要使杠杆在水平位置重新平衡，则在杠杆b处应挂的钩码数是(杠杆每格等距，钩码规格相同)(    )

   A．1个         B．2个        C． 3个           D．4个
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3．如图所示，利用动滑轮提升货物，动滑轮的重为20 N，滑轮与轴间的摩擦及绳子重不计．第一次把重为100 N的货物匀速提升，这个过程动滑轮的机械效率为[image: image2.wmf]h

1；第二次把重为200 N的货物匀速提升，这个过程动滑轮的机械效率为[image: image3.wmf]h

2．则            (    )

    A．[image: image4.wmf]h

1＞[image: image5.wmf]h

2          B．[image: image6.wmf]h

1＜[image: image7.wmf]h

2
    C．[image: image8.wmf]h

1＝[image: image9.wmf]h

2          D．无法确定[image: image10.wmf]h

1和[image: image11.wmf]h

2的关系

4．如图所示，在扶正被风吹倒的树木时，下列措施最合适的是(   )

A.绳直接系在A点               B.绳直接系在B点   

C.在A点垫上橡皮，再系上绳     D.在B 垫上橡皮，再系上绳

5．山区的公路环绕山坡盘山而上，车辆沿着盘山公路向上行驶时可以  (    )

A．省力        B．省功        C．省时间        D．省距离

6．不等臂杠杆在动力和阻力作用下，已处于平衡状态，采用下列办法不能使杠杆平衡的是(    )

    A．在杠杆上再施加一个力，使这个力的作用线通过杠杆的中点，但不通过支点

    B．在杠杆上再施加一个力，使这个力的作用线通过支点

C．使动力和阻力同时减小到原来的[image: image12.wmf]1

2

  

D．使动力臂和阻力臂同时变为原来的2倍

7．飞机在飞行时受到与速度平方成正比的空气阻力，若飞机以速度V匀速飞行时，发动机的功率为P，则当飞机以nV速度匀速飞行时，发动机的功率为：(    )

      A、nP


B、2nP

 C、n2P

 D、n3P



8．甲、乙两位体重相同的同学，利用跳台阶测量自己身体的输出功率，测出甲跳20个台阶所花的时间比乙跳20个相同台阶所花的时间多，如果他们做的功和做功的功率分别是W甲、P甲和W乙、P乙，那么下列关系中正确的是    (    )

   A．W甲＝W乙，P甲＝P乙    　　　　B．W甲>W乙，P甲>P乙
[image: image16.png]i



   C．W甲＝W乙，P甲<P乙   　　　　　D．W甲>W乙，P甲＝P乙
9．在不计绳重和摩擦的情况下利用如图所示的甲、乙两装置分别用力把相同

   的物体匀速提升相同的高度．若用η甲、η乙表示甲、乙两装置的机械效率，

   W甲、W乙表示拉力所做的功，则下列说法中正确的是    (    )

   A．η甲＝η乙，W甲＝W乙
   B．η甲＞η乙，W甲＞W乙
   C．η甲＜η乙，W甲＜W乙
   D．η甲＞η乙，W甲＜W乙
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10.如图所示，粗略测量小吕同学引体向上运动的功率时，下列物理量不需要测量的是(    )

A.小明的质量          B.单杠的高度

C.每次身体上升的高度  D.做引体向上的时间

11．在铁架台上固定由一个定滑轮和一个动滑轮组成的滑轮组，在绳子末端用竖直方向0.8 N的拉力使2N重的物体匀速上升，下列说法中正确的是(    )

  　A．滑轮组的机械效率是83.3%

[image: image18.png][l



  　B．滑轮组的机械效率是66.7%

 　 C．绳端移动速度与物体上升速度相同

D．绳端移动速度是物体上升速度的两倍

12、如图所示，是使用汽车打捞水下重物示意图，在重物从水底到井口的过程中，汽车以恒定的功率向右运动，忽略水的阻力和滑轮的摩擦，四位同学画出了汽车速度随时间变化的图象，其中正确的是（　　）
[image: image19.png]


   
二、填空题（每空1分，共20分）

13．放在水平桌面上重G＝4 N的木块，在F＝3 N的水平拉力作用下，5 s内运动了2 m，在这个过程中，重力G对物体做的功为___▲___J，拉力F对物体做的功为__▲__J，拉力F做功的功率为___▲___W．

14．如图所示是某护城河上的一座吊桥。设吊桥的重力对转轴O的力臂为l1，绳子拉吊桥的力为F，拉力F对转轴O的力臂为l2，如果绳重、摩擦及风的阻力不计，那么在守桥士兵将吊桥由水平位置缓慢拉至图中虚线竖直位置的过程中，l1__▲__，F___▲____．（增大／不变／减小）
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15．如图所示，杠杆AB可绕O转动，绳AD连在以A为圆心的弧形导轨MN上，D可在MN上自由滑动，当绳的D端从N向M滑动过程中，杠杆仍保持平衡，则AD对杠杆的拉力变化情况是____▲____。
16如图所示，水平台上的物体A重50N，在水平向右的拉力F的作用下以5cm/s的速度做匀速直线运动，此时弹簧测力计的示数为10N，若滑轮重及绳与滑轮之间的摩擦忽略不计，则拉力F为__▲____牛，物体A受到的摩擦力为__▲____牛，拉力的功率为__▲___W。
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17．钓鱼时，钓鱼竿可看成一根杠杆，如图，它是一个 ▲杠杆，其支点位于图中的____▲____点．要使钓起鱼时省力一些，则钓鱼者两只手之间的距离应____▲____ (增大／减小)一些．

18．在新农村建设中，为解决村民饮用水，政府和村民共同兴建了一批蓄水池．小朱家二楼顶上的蓄水池长3m，宽2m，高1m，楼房每层高3m．水池最大储水量是_▲__t；若这些水是从深2m的井中抽上来的，水泵至少做功___▲___J．若要求一次灌水的时间不能超过8min，他家所购水泵的功率至少要__▲__kW．(g取10 N／kg)

19．如图所示，轻质杠杆OA中点悬挂重为60N的物体，在A端施加一竖直向上的力F，杠杆在水平位置平衡，则力F的大小是_____▲______，保持F的方向不变，将杠杆从A位置匀速提升到B位置的过程中，力F将____▲_____（选填“变大”、“变小”、或“不变”）。 
20．如图所示，一长为l的粗细不均匀的水泥电线杆，重心在距A端l/3处，当用竖直向上的力F1将A端抬高h（B端仍在地面上）时，F1做功为W1；当用竖直向上的力F2将B端抬高h，（A端仍在地面上）时，F2做功为W2，则F1：F2=__▲___，W1：W2=_▲___。
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21．正常人心脏在一次搏动中泵出血液约80毫升，在一次搏动中推动血液流动的平均压强为1.6×104帕，设心脏每分钟搏动70次，由此可推算出心脏推动血液流动的平均功率为    ▲    瓦。

三、作图与实验题(本题包括6小题，共32分)

22如图所示，杠杆在力F1、F2作用下处于平衡状态，L1为F1的力臂。请在图中作出F2的力臂L2及力F1。（4分）
23、画出使杠杆AB在图所示位置静止时所用最小力F的作用点和方向；（3分）

24、在图中用线代表绳子，将两个滑轮连成省力的滑轮组，要求人用力往下拉绳使重物升起。    （3分）

[image: image23.jpg]v
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[image: image25.jpg]


25．(4分)在“探究杠杆平衡条件”的实验中，

    (1)实验前，先把杠杆的中点支在支架上，发现左端下降，应将平衡螺母向______调节，使杠杆在______位置平衡．(图中杠杆上每格距离相等)（2分）

    (2)实验中，改变支点两侧的钩码位置和个数，一般要做三次实验，得到三组数据并进行分析，这样做的目的是________________．（1分）

    (3)如图所示，杠杆处于平衡状态．如果在支点两侧的钩码下方分别再挂一个等重的钩

码后，杠杆________ (能／不能)保持平衡．（1分）

26．（10分）小伟用若干个相同的滑轮以不同的方式组合成甲、乙两个不同的滑轮组，分别做测定滑轮组机械效率的实验，得到的数据如下表所示．(g取10 N／kg)
	滑轮组
	钩码的质量／g
	钩码上升的高度／m
	弹簧测力计的示数／N
	弹簧测力计移动的距离／m
	有用功

[image: image13.wmf]W

有

／J
	总功

[image: image14.wmf]W
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／J
	机械效率[image: image15.wmf]h



	甲
	200
	0.1
	1.5
	0.2
	0.2
	0.3
	

	乙
	200
	0.2
	1.0
	0.8
	
	
	


（1）该实验的实验原理是________________________________．

（2）小伟_______拉动弹簧测力计使钩码________升高，并由弹簧测力计读出拉力的大小。

(3)请你帮小伟填写表中空格．

(4)由数据分析可知，滑轮组乙至少是由_______个定滑轮和_______个动滑轮组成的．

 (5)甲、乙两个滑轮组的机械效率不同的原因是______________________________．

27．(8分) 在大港码头，吕雪看到工人利用斜面把货物推到车上，联想到上物理课时老师讲过的知识，小华想探究斜面的机械效率可能与哪些因素有关？小华提出了以下的猜想：[image: image26.jpg]



A．斜面的机械效率可能与物体的重力有关．

B．斜面的机械效率可能与斜面的倾斜程度有关．

小华同学为了证实自己的猜想是否正确，于是他用同一块木板组成如图所示的装置进行了实验探究，记录的实验数据如下表：

	实验

次数
	斜面倾角θ
	物块重量
G/N
	斜面高度
h/m
	沿斜面拉力F/N
	斜面长
S/m
	有用功
W有/J
	总 功
W总/J
	斜面的机械效率

	1 
	300
	5.0
	0.6
	4.2
	1.2
	3.0
	5.0
	

	2 
	300
	3.0
	0.6
	2.5
	1.2
	1.8
	
	60%

	3 
	450
	3.0
	0.8
	2.8
	1.2
	2.4
	3.4
	71%


（1）在实验操作过程中，应沿斜面向上________拉动木块；实验时要使木板的倾斜角变大，应该把木板下面的木块向_________移动（填“左”或“右”）． 

（2）根据表格中数据，第①次实验斜面的机械效率为_______%，第②次实验中总功为______J．
（3）通过对比实验①、②数据，可验证小华的猜想_________（填写字母）；通过对比实验②、③数据，可以得出的探究结论是：__________________________．
（4）此实验主要用到的研究方法是__________．
（5）除了小华的猜想以外，请你猜想斜面的机械效率还可能与______有关。（写出一个）
四、解答题（共24分）

28．（6分) 一辆质量为500kg的汽车，在平直的公路上以72km/h的速度匀速行驶，汽车

  受到的阻力为车重的1／10。求：

（1）汽车牵引力在5min内做的功

（2）汽车的功率

[image: image27.png](1)
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29.（6分）如图，重为500牛的物体与地面间的摩擦力是150牛，为使物体匀速移动，必须在绳端加以60牛的水平拉力，则：（1）滑轮组的机械效率约为多少？

（2）若物体移动的速度为0.2米/秒，则1分钟内拉力做的功是多少？

[image: image28.png]244



30．(6分) 小伟和他的兴趣小组利用如下图所示的滑轮组进行实验，人以600N的力向下拉绕在滑轮组上的绳子的一端，10秒钟绳子下端移动了1.5m，重物上升0.5m，已知该滑轮组的效率为70％。
（1）画出小华兴趣小组所用滑轮组的绕线情况。

（2）被吊起重物的质量是多少？

（3）人的拉力做功的功率是多少？

[image: image29.png]


31．（6分）如图为打捞沉船里一货箱的模拟图片，问：

（1）用声呐探测到沉船的回声时间是0.04s,沉船在水下的深度为多少？（声音在海水中的传播速度1450m/s）

（2）己知动滑轮及附属部件的总重为3000N，将一重为4000N的货箱匀速打捞出水面时，每根钢绳的拉力F为多大？

（3）若钢绳的最大拉力为5000N，则在货箱离开水面被匀速拉起的过程中，该滑轮组的机械效率最大可达多少？（不计摩擦和钢绳重）
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