九年级物理2013年秋期末模拟试题（一）
（考试时间90分钟，满分100分）[image: image1.png]



一、选择题（30分）
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1、5月31日是“世界无烟日”，很多公共场所贴了如图1所示的标志，这主要是考虑到在空气不流通的房间里，只要有一个人吸烟，整个房间就会充满烟味，这是因为：
A、物质是分子组成的

     B、分子间有引力
C、分子间有斥力


     D、分子在不停地运动
2、如图2所示，在空可乐瓶内滴一滴酒精，用装有气门芯的橡皮塞塞紧瓶口，再用打气筒通过气门芯向瓶内打气。当瓶内气压达到足够大时，塞子将从瓶口冲出，且原来透明的瓶内充满了白雾，这一实验现象表明：
A、气体对外界做功，瓶内温度升高，内能减少 B、外界对气体做功，瓶内温度升高，内能增加
C、气体对外界做功，瓶内温度降低，内能减少 D、外界对气体做功，瓶内温度降低，内能增加
3、下列有关热和能的说法中正确的是：
　A、物体内能增大，一定从外界吸收热量．      B、汽油机在做功冲程中把机械能转化为内能
　C、物体的温度越高，分子无规则运动越剧烈    D、燃料的热值越大，燃烧时放出的热量越多．
4、已知铜的比热容是铅的比热容的3倍，质量相等的铜块和铅块，吸收相同的热量后互相接触.则下列说法中正确的是：
A.铜块一定向铅块传热                      B.铅块不可能向铜块传热
C.铜块可能会向铅块传热                   D.铅块和铜块之间一定有热传递
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5、下列现象中，可能引起家中保险丝熔断的是（   ）
    ①插座中的两个线头相碰         ②开关中的两个线头相碰
③电路中增加了大功率的用电器               ④灯丝烧断
A．①②          B．②③        C．②④        D．①③
6、某同学利用如图3所示电路，测量额定电压为2.5V小灯泡的额定功率，下列说法错误的是：
A．闭合开关前，滑片P应滑到B端
B．闭合开关后，小灯泡不发光，一定是小灯泡灯丝断了  
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C．当电压表示数为2.5V时，测出通过小灯泡的电流，可算出小灯泡的额定功率
D．实验还可得知，小灯泡的实际功率越大，小灯泡越亮
7．如图4所示是电阻甲和乙的U-I图像，下列说法中正确的是：
A．电阻甲和乙都是阻值不变的电阻    B．当乙两端电压为2V时，R乙=5Ω
C．甲、乙串联在电路中，当电路电流为0.2A时，电源电压为2V
D．甲、乙并联在电路中，当电源电压为2V时，电路总功率为1.2W
8、家庭电路中的用电器正常工作，把台灯插头插入插座时，电灯突然全部熄灭，说明电路中：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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A.电路原来是断路                       B.插座处短路

C.台灯灯丝断了                         D.台灯接线处短路

9、在图5所示的电路中，电源电压保持不变。闭合电键S后， 电路正常工作。过了一会儿，电流表的示数变大，且电压表与电流示数的比值不变，则下列判断中正确的是：
A 、电阻R断路，灯L变暗         B 、电阻R短路，灯L变亮
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C、 灯L断路，电压表的示数变小   D、 灯L短路，电压表的示数变大
10、在图6所示的电路中，电源电压保持不变。闭合电键S，当滑动变阻器的滑片P向右移动时，电压表 V1 与电压表 V2示数的比值将：
A  变小      B  不变      C  变大      D  无法判断
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11、如果加在定值电阻两端的电压从9V减小到6V，通过的电流相应地变化了0.3A,那么该电阻消耗的电功率减小了：
 A．0.9in内转60转，则微波炉的功率为____      ___W。
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三、实验与探究（22）
24. 如图11是测定额定电压为2.5V小电灯功率的实物电路．电源电压为6V，小电灯的电阻大约为10Ω左右，可供选用的滑动变阻器R1和R2的最大阻值分别为10Ω、50Ω，

（1）开关闭合前，滑动变阻器滑片应该移动到            （选填“左”或“右”）； 应该选用的滑动变阻器是        （选填“R1”或“R2”）．
（2）开关闭合后，若电路连接正确，发现小电灯不亮，电压表有示数，电流表指针几乎不动，产生这一现象的原因是                                  
（3）排除故障后，移动滑片，获得多组对应的电压、电流值，如下表，并绘出如上的I-U图象，

	实验序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	小灯泡两端的电压U/V
	0.5
	1.0
	1.5
	2.0
	2.5
	2.8

	通过小灯泡的电流I/A
	0.08
	0.10
	0.14
	0.18
	0.20
	0.22

	小灯泡消耗的功率P/W
	
	
	
	
	
	

	小灯泡的发光亮度
	不发光
	很暗
	较暗
	较亮
	正常发光
	很亮


①小灯泡L的额定功率为       W．②小灯泡消耗的功率与其发光亮度之间的关系是          ．

③在实验序号为1的实验中，小灯泡不发光的原因是                            
25、小明和小华同学为了探究“电流通过导体产生的热量与电阻的关系”，设计了如图12所示的实际电路，两个烧瓶甲、乙中盛有等量、初温相等的煤油，R1与R2是阻值不同的电热丝．

（1）R1与R2采用串联的方式，其目的是为了控制通电时间、            通过的电流

相等．

[image: image9.png]


（2）小明同学为了比较R1与R2阻值的大小，用电压表分别测出R1与R2两端电压的大小，发现U1＜U2，则R1               ＜

R2（选填“＞”“＜”或“=”）．

（3）在相同的时间内，可通过观察           温度计示数的变化

来比较电流通过电热丝产生的热量多少；为了升温较快，试验液体选用煤油而不选水，主要是水的比热容比煤油          大
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（选填“大”或“小”）．

（4）通过实验，发现烧瓶乙中煤油吸热多，这表明：在电流、通电时间相同的情况下，电阻

            越大

（选填“越大”或“越小”），产生的热量越多。 

四、计算题（26题，27题每题5分，28题6分，共16分）
26、如图左所示是小明的调光灯电路图，他将粗细均匀的电阻丝AB通过滑片P连入电路，小灯泡的额定电压为6V。闭合开关S后，滑片P从最左端A滑到最右端B的过程中，小灯泡的I—U关系图像如图右所示。（电阻丝AB的阻值不随温度变化）
求：（1）小灯泡的额定功率；
（2）电阻丝AB的阻值；
（3）当AB连入电路的阻值R1=2.5欧姆时，灯泡消耗的功率为3.2W，此时灯丝的阻值为多少。

27、如图所示，变阻器R2上标有“20Ω  1A”的字样。只闭合开关S1，将变阻器滑片P移到中点时，电流表A1示数为0.2A，灯泡L的实际功率为0.8W；闭合开关S1、S2，将变阻器滑片P移到a端时，灯泡正常发光，电流表A1示数为0.4A，此时电压表示数是多少？电阻R1的阻值是多少？灯泡L的额定功率是多少？（不考虑温度对灯丝电阻的影响）


28、某全自动不锈钢开水器的铭牌如下表所示，问：

（1）该开水器正常工作时的电流是多大？

（2）若不计热量损失，用该开水器将质量20kg、初温为30℃的水加热至90℃，需供

给水多少热量？【水的比热c = 4.2×103 J／（kg·℃)】

（3）若开水器正常工作时所产生的热量的80％被水吸收，则用它将质量为20kg、温

度30℃的水加热到100℃，需要多长时间？

	全自动不锈钢开水器

	型号SYP-K-B30
	频率50Hz

	额定电压220V
	额定功率3000W

	额定进水压力≤500kpa
	容量30L
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