2016-2017学年第一学期期末教学质量检测试题

九年级理综   物理部分
(考试时间80分钟  试题总分80分)
	题号
	一
	二
	三x kb 1
	四
	五
	卷面分
	总分

	分数
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一、选择题(每小题3分，共30分)

	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	答案
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1、关于物体的内能，下列说法正确的是(    )
A、0℃的冰没有内能                 B、要使物体内能增加，必须使其吸收热量

C、温度高的物体内能一定大          D、物体的内能增加，它的温度不一定升高
2、根据欧姆定律可以得到公式R=U/I，关于这个公式的下列说法中，正确的是(    )

A、同一导体的电阻与加在它两端的电压成正比 

B、同一导体的电阻与通过它的电流成反比 

C、导体两端电压为零时，导体的电阻也为零 

D、同一导体的两端的电压增大几倍，通过它的电流也增大几倍，电压和电流的比值不变

3、如图(3)所示为家用电饭锅，与它有关的下列数据最符合实际的是（    ）

A、正常工作时的电流是0.01 A        [image: image1.png]n
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B、正常工作时的电压为12 V

C、正常工作时的功率为700 W         D、正常工作1小时消耗的电能约为360 J
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           （3）               （4）                           （5）                

4、质量相等、初温相同的水和酒精，分别用两个相同的加热器加热（不计热量损失），加热

过程中温度随时间的变化图线如图（4）所示，关于a、b两种液体的鉴别结论正确的（    ） A、a的比热容大，是水               B、a的比热容大，是酒精

C、b的比热容大，是水               D、b的比热容大，是酒精

5、如图（5）所示电路，电源两端电压U保持不变。在甲、乙两处分别接入电压表。闭合开

关S后，测得U甲：U乙=1∶3；断开开关S，拆去电压表，在甲、乙两处分别接入电流表， 此时I甲∶ I乙为（     ）

A、3∶1           B、1∶1           C、1∶3             D、4∶3

6、夜里，小明家的三盏电灯均正常发光，突然三盏灯突然全部熄灭，经检查保险丝完好，用

试电笔检查插座的两孔，氖管均发光，发生这一现象的原因可能是（    ）

A、插座处发生短路了                B、某个电灯的灯丝烧断了 

C、进户线的火线断了                D、进户线的零线断了

7、有人发明了一种“发电地板”，发电地板的主要部件由永磁体和线圈组成，行人或车辆通过时，挤压地板使永磁体和线圈发生相对运动，使能发电．该发电地板的工作原理与下列哪个选项的实验原理相同（　　）
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       （A）             （[image: image9.png]n
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B）                （C）                 （D）

8、如图（8）是某品牌榨汁机。为保障安全，该榨汁机设置了双重开关——电源开关S1和安

全开关S2。当杯体倒扣在主机上时， S2自动闭合，此时再闭合S1，电动机才能启动，开始榨汁。下列电路图符合上述要求的是（   ）

[image: image10.png]el e





                                         （8）

9、把标有“6V 6W”的小灯泡L1和标有“6V 3W”的小灯泡L2串联后接在电源电压为6V的电路中（不考虑灯丝电阻的变化），下列说法正确的是（    ）

A、因为通过它们的电流相等，所以一样亮

B、因为灯L2 电阻较大，实际功率较大，所以灯L2较亮

C、因为灯L1额定功率较大，所以灯L1较亮

D、因为灯L1实际功率较大，所以灯L1较亮

10、 下图为一种测量环境湿度的仪器和它的简化工作原理图。电源电压恒为6V，定值电阻R＝10Ω，R0为湿敏电阻，R0随环境湿度的增加而减小，R0的阻值范围为10Ω---20Ω，电压表接入电路的量程为0---3V，电流表接入电路的量程为0---0.6A。闭合开关S，当环境的湿度增加时，在保证两表安全的情况下，下列说法正确的是（   ）
A、R0两端的电压变大                    B、电压表示数与电流表示数的比值变大
C、经过R0的最大电流为0.5A             D、电阻R消耗的最大功率为0.9W

[image: image11.png]



二、填空题：（每空1分，共10分）
11、利用英国物理学家法拉第发现的　　　　　　现象发明了发电机，开辟了电气化的时代，当今互联网、手机的广泛引用正在日益改变着人们的生活，手机通过　　　　　　（选填“超声波”或“电磁波”）传递信息。
12、物理应用广泛，广告中也常蕴含着物理知识．例如：“你觉得美味，别人呢？”倡议人们不要在公交、地铁上用餐，因为食物气味会弥漫在整个车厢，这是　　　　　　现象；又如“开发新型能源，共创碧水蓝天”。太阳能等新型能源的开发利用是解决社会发展的能[image: image12.png]n
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源危机、环境污染、气候变化等问题的必由之路，太阳能属于　　　　　　（选填“可再生”或“不可再生”）能源。
13、 中央电视台的“三星智力快车”节目介绍说，蜜蜂飞行与空气摩擦产生静电，因此蜜蜂在飞行中就可以吸引带正电的花粉，说明飞行中蜜蜂带           。磁体有广泛的应用，许多物体上都有磁体，请你举出一个应用磁体的实例             。
14、小明家新买了一个电热水器，刚接入电路，家里的空气开关就断开了．他猜想造成空气开关断开的原因是：①连入电路中的用电器总功率过大：②电热水器或插头处短路。于是他请电工师傅检修后，将空气开关复位，只让电热水器单独工作，家里标有“2000r/kW•h”电能表的转盘3min内转了100转，电热水器的功率为　　　　　　W。小明猜想　　　　　　（选填序号）是正确的。（己知电热水器接入电路前，小明家正在使用的用电器的总功率约为3200W，空气开关允许通过的最大电流为40A）

15、图15甲是小灯泡L和电阻R的电流随电压变化图象，将它们按图14乙所示接人电路中，只闭

合开关s，小灯泡的实际功率为1w；再闭合开关s1，电流表示数变化了       A，此时电路

消耗的总功率为        W。

[image: image13.jpg]/A,

L

13 —
H
3N



          [image: image14.png]



（15）                                  （16）                                    

三、作图与解答题（16题2分，17题4分）

16、 在图中标出通电螺线管上方小磁针静止时的N极及导线中的电流方向。

17、阅读材料[image: image15.png]n
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回答问题
[image: image16.png]



材料一：不允许把电流表直接接到电源的两极！否则，电流表将被烧坏。
-------------人教版九年级物理第15章
材料二：电路中同时使用的用电器不能太多，否则容易引起线路故障，甚至发[image: image17.png]n
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生火灾。
-------------人教版九年级物理第19章
材料一中电流表会被烧坏、材料二中引发火灾的原因都是电流过大引起的，请分析引起电流过大原因。
四、实验探究题(共26分)
18、（5分）小明为比较“不同物质的吸热能力”设计了如下的实验方案：将质量相同的水和

煤油分别装入烧杯中，固定在铁架台上，用两个相同的酒精灯同时加热水和煤油，实验装置如图（18）所示，实验时每隔一段时间同时测量水和煤油的温度。

	物质
	 次数
	 质量m/kg
	 升高的温度△t/℃
	 加热的时间t/min

	 水x§k§b 1
	 1
	 0.1
	 10
	 2

	
	 2
	 0.2
	 10
	 4

	 煤油
	 3
	 0.1
	 10
	 1

	
	 4
	 0.2
	 10
	 2


[image: image18.png]



（1）在安装、调整实验器材时，科学合理的顺序是（图甲中）：先调整固定        位置， 再调整固定         的位置（两空均选填“A”或“B”）

（2）上表是小明记录的数据，由表格可知，小明是通过观察比较        的多少，来比较水和煤油的吸热能力的，小明得出的结论是                                  
                                                       

（3）若水的比热度为4.2×103J/（kg•℃），请你计算出第一次实验中，水吸收的热量是     

19、（7分）小彬用如下图甲所示的实验器材探究“电流与电阻的关系”。电源电压恒为3V，滑

动变阻器上标有“20Ω2A”字样，阻值分别为5Ω、10Ω、20Ω、50Ω的定值电阻各一个。
（1）连接电路时，开关应断开，闭合开关前，滑动变阻器滑片P要移到最     端（选填“A”或“B”）。

（2）小彬5Ω定值电阻接入电路后，闭合开关，发现电流表有示数而电压表无示数，则电路中

的故障可能是                   （写出一种）；排除故障后，闭合开关，调节滑动变阻器的

滑片P，使电流表的示数如图13乙所示，此时电路中的电流为         A。

（3）将5Ω定值电阻换成10Ω定值电阻，闭合开关，为了保持         表的示数不变，应将

滑动变阻器的滑片P向        （选填“A”或“B”）移动，记录此时各表的示数。

（4）将10Ω定值电阻换成20Ω定值电阻，重复步骤（3）。
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（5）实验记录的多组数据如下表所示。分析数据可得出论是     [image: image21.png]n
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（6）实验结束后，小彬问老师在此实验中能否换用50Ω的定值电阻进行实验？老师指导小彬

分析了不能更换的原因。你认为其原因是                           [image: image22.png]n
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           。

	实验次数
	定值电阻（Ω）
	电流表示数（A）

	1
	5
	

	2
	10
	0.18

	3
	20
	0.09


20、（7分）在“测量小灯泡电功率”的实验中，电源电压恒为6V，小灯泡的额定电压为2.5V，
正常发光时灯丝电阻约为10Ω，所用滑动变阻器的最大阻值50Ω。

（1）请用笔画线代替导线在图甲中完成实物电[image: image23.png]n
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路的连接；

（2）同学们进行试触时，发现小灯泡不发光，电流表无示数，电压表有示数，则电路中发生
的故障可能是　　     （选填“小灯泡断路”、“小灯泡短路”或“滑动变阻器处断路”）；

（3）某次实验中，同学们看到电压表示数为1.8V，要使灯泡L正常发光应向　   　（选填
“A”或“B”）端移动滑片，同时视线应注意观察　   　（选填“电流表”或“电压表”）
示数，当灯正常发光时，电流表示数如图[image: image24.png]n
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乙所示，则小灯泡的额定功率是　   　W；
[image: image25.png]04
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                            （20[image: image26.png]n
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）                                      

（4）某同学还想探究电流与电阻的关系，于是将甲图中的小灯泡换成定值电阻R，并使电压
表的示数始终保持2V不变，多次更换阻值不同的定值电阻R，记录各次电流表的示数，在不
更换其他器材的情况下，为了能够完成实验，他更换的定值电阻R的阻值不能大于　　   Ω。

21、（3分） 人们发现汽车在行驶中所受到的空气阻力F，与汽车迎风面积S和汽车行驶速度有关。研究人员通过实验得到有关数据如下表所示。（表l为汽车行驶速度ν =20m/s时空气阻力力Ff，与迎风面积S的有关数据，表2为迎风面积S=4.0m2时空气阻力Ff与汽车行驶速度v的有关数据） 
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(1)由表1数据可知：汽车行驶速度一定时，空气阻力与迎风面积成_______关系。
(2)表2漏填了一个数据，漏填的数据应为_______N。
(3)汽车在行驶时所受到的空气阻力除了与上述因素有关外，还可能与_______有关。(写出一个因素即可) 
22、（4分）指南针是我国古代的四大发明之一，公元1世纪初，东汉学者王允在《论衡》中记

载为：“司南之杓，投之于地，其柢指南”如图21所示。聪明的同学，你能利用两根缝衣针、

一个按扣、一只大头针和一块橡皮、条形磁体（必要时可添加身边器材）来制作一个小指南针

吗？请写出你的制作方法。

	XX豆浆机

	产品型号：DN-168A
	规格：220V  50Hz

	主机重量：5.2kg
	容量：1.6L

	搅拌功率：220W
	加热功率：800W

	加热温度：120℃
	最高压力：700kP
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五、计算题（8分.解题过程要有必要的文字说明、计算公式和步骤，只写最后结果不得分）
23、我国首款家庭制作豆奶的“东菱豆奶机”名牌信息如图甲所示，图乙为该款豆奶机搅碎与加热制作豆奶的功能电路图，请你根据提供的信息，以及豆奶机正常工作时，满容量制作一次豆奶时，各时段豆奶状态与功率表，求：

（1）豆奶机搅拌状态时的电流和加热状态时的电阻。

（2）满容量制作一次豆奶的过程中，第6min末，温度为70℃的半乳化豆奶，再加热2min豆奶全乳化。试计算在全乳化的2min内豆浆机的热效率。[豆奶的比热容1.24x103J/(kg·℃)](结果保留1位小数)
（3）每次制做豆奶，妈妈都要起得很早，妈妈说晚上家里“电量不足”费时间。请你运用所学的知识简述[image: image29.png]n
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“电量不足”的含义。
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甲                       

	“东菱豆奶机”满容量制作一次豆奶的各时段豆奶状态与功率对应数据

	时段/min
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	豆奶状态
	原料
	原料
	豆浆
	豆浆
	豆浆
	半乳化
	全乳化
	全乳化

	质量/kg
	2.0
	2.0
	[image: image31.png]n
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1.9
	1.8
	1.7
	1.6
	1.5
	1.5

	工作功率/W
	800
	800
	220
	800
	800
	220
	800
	800


.
物理答案
一、选择题(每小题3分，共30分)

	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8[image: image32.png]n
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	9
	10

	答案
	D
	D
	C
	C
	C
	D
	B
	C
	B
	D


二、填空题：（每空1分，共10分）
11、电磁感应     电磁波

12、扩散   再生

13、负电   冰箱门（其他合理即可）

14、1000    ①
15、0.2     1.4

三、作图与解答题（16题2分，17题4分）

16、图略

17、答：把电流表直接接在电源两极，电流变的电阻很小，根据公式I=U/R可知，电压一定时，电路中电流会很大，可能将电流表烧坏；电路中同时使用的用电器太多时，电路的总功率会很大，根据公式P=UI可知，电压一定时，干路中电流会很大，至发生火灾。

四、实验探究题(共26分)
18、（5分(1)B   A     （2）加热时[image: image33.png]n
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间   相同质量的水和煤油，在升高相同的温度时，

需要的加热时间长，故水的吸热能力大     （3）4.2×103J

19、（7分）（1）A    （2）R短路（或电压表断路、短路）  0.36     （3）电压   B   （5）当导体两端的电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比     （6）滑动变阻器阻值太小，调节、保护作用不明显（或定值电阻阻值太大）

20、（7分）(1)略
   （2）小灯泡断路    （3）A   电压表　    0.6       （4）25
21、（3分）（1）正比；（2）927；（3）空气密度（或车的外形、车的表面情况）
22、（4） 答：（1）用橡皮和大头针制作指南针的底座
（2）用条形磁体将两根缝衣针磁化后，穿过按扣的两个孔，放在底座的针尖上。（可配图说明）

（3）让缝衣针在水平面内自由转动，静止下来时记住它哪端指北，这一端是N极。

（4）在红色小三角形纸上标“N”,在蓝色小三角形纸上标“S”，并粘贴在缝衣针对应的那一端，即为制作好的指南针。（其他方法只要合理均可）

五、计算题（8分）

解：（1）由I=P1/U得豆奶机搅拌状态时的电流：I=P/U=220W/220V=1A
        由P=UI=U2/R得加热电阻：R= U2/P=(220V)2/800W=60.5Ω
（2）吸热：Q吸=Cm(t-t0)= 1.24x103J/(kg·℃) x1.5kg x(120℃-70℃)=9.3 x104J

时间：t=2min=120s

由P=W/t得消[image: image34.png]n
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耗的电能：W=P2t=800W x120s=9.6x104J

全乳化的2min内豆浆机的热效率: η = Q吸/W=9.3 x104J/9.6x104J=96.9%

(3)“电量不足”指的是实际电压低于额定电压，因为晚间为用电高峰期，并联的用电器增多，电路的总功率较大，根据公式P=UI可知，电压一定时，干路中电流较大，而输电线电阻一定，根据公式I=U/R知，输电线分去的电压较大，用电器两端的实际电压减小，导致“电量不足”而无法正常工作。
学校               姓名            班级           考场              考号         1








