清溪中学八年级物理单元测试题(第七章  简单电路)
班级__________  学号____________   姓名___________
一、选择题（每题3分，共24分）
1、一个开关可以控制二个电灯，则这二个电灯是（    ）
A、串联

B、并联
C、可能是串联也可能是并联
D、既不是串联也不是并联

2、下列关于电流的说法中正确的是（    ）

A、电流是由正电荷定向移动形成的



B、物理学中规定：正电荷定向移动的方向为电流方向

C、在电路中，电流从电源的正极---用电器---电源负极
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D、电路中形成电流的条件是：有电源和闭合的电路。

3、下列用电流表测量灯L1的电流，方法正确的是（    ）

4、下列关于电压的说法中不正确的是（    ）

A、电压是电路中形成电流的原因


B、电源是给用电器两端提供电压的装置
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C、电源是提供电能的装置




D、干电池、蓄电池是电源，发电机不是电源。

5、下列用电压表测量灯L1两端电压正确的是（    ）
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6、关于R=     的说法中正确的是（    ）

A、电压一定时，R与I成反比



B、电流一定时，R与U成正比
C、R与U成正比，与I成反比



D、R是导体本身的一种属性，大小与U、I无关。
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7、如右图中所示，要想把滑动变阻器连入电路中，并且当滑片P向右移动时电灯变亮，应该接哪二个接线柱（    ）

A、CD

B、BC

C、AD

D、AB

8、当某导体导体两端的电压为3V时，通过它的电流为0.2A，现将电压增大到6V，此时导体的电阻是（    ）

A、15Ω

B、30Ω

C、0Ω

D、无法计算

二、填空题（每题3分，共24分）
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9、电路是由电源、开关、导线、用电器组成，电源在电路中的作用是提供_______能；电路的基本连接方式有二种，分别是：__________和_____________。

10、如右图所示，当闭合开关时，电流表A1的示数是0.4A，电流表A的示数是1A，则电流表A2的示数是__________；另标出图中各电流表的“+、-”接线柱和电路中的电流方向。

11、1节常用的干电池的电压是______；家庭电路的电压是______；对人体的安全电压是_______。
12、如图所示，当闭合时，电压表V3的示数是12V，电压表V2的示数是3V，则电压表V1的[image: image7.png]W
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示数是_______；并标出电路中各电压表的“+、-”接线柱和电路中的电流方向。

13、电阻是导体本身的一种        ，电阻在国际上通常用符号        来表示，电阻的单位是        。
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14、滑动变阻器是通过改变连入电路中_______________来改变电阻的；小明同学利用一个滑动变阻器改变灯泡的亮度，拿到一个上面标有“50Ω1.5A”的滑动变阻器，并接入电路中，如右图所示；问：滑动变阻器上标出的“50Ω”的意思是：______________________，图中滑片P向左移动时，灯泡会变________(变亮、变暗、不变)。
15、单位换算
100mA=___________A

110Kv=________V

2.5X10-3MΩ=____________Ω
16、二个电阻，R1=R2=30Ω，如果这二个电阻串联起来后总电阻是________，如果把它们接到电压为12V的电源上，则R1二端的电压是________，通过R2的电流是__________。
三、作图和实验题（共31分）

17、根据要求连接电路或者画电路图（每题2分，共6分）
（1）根据实物图在方框中画出相应的电路图
（2）根据电路图把右边的实物连接起来
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（3）小红想用滑动变阻器改变灯泡的亮度，要求滑片向右移动时灯泡变暗。
	名称
	规格
	电阻R/Ω

	镍铬合金
	100cm,1mm2,20℃
	0.1

	铜
	100cm,1mm2,20℃
	0.017

	铝
	100cm,1mm2,20℃
	0.027

	汞
	106.3cm,1mm2,20℃
	1


18、课本给出了几种材料的电阻：（10分）
某个细心的同学从右面的表格中发现，在一定的温度下，金属导线的        和        相同时，其电阻的大小与材料有关。那么在材料相同的情况下导体的电阻还与什么因素有关呢？
你的猜想：除材料外，金属的电阻还和                        等因素有关。

某个同学为了验证自己的猜想，设计了如下的实验：如下图所示，三根导线均为镍铬合金导线，将它们分别接到电路中，测得的电流记入了下表中。
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	接入的导线
	导线AB
	导线CD
	导线EF

	电流表的示数/A
	1
	0.5
	1.5


根据上表格中的数据，回答下列问题

(1)接入导线AB比接入导线CD时的电流      ，表明导线AB比导线CD的电阻      。从而可以得出结论：导体的电阻与导体的                。

(2)接入导线CD比接入导线EF时电流      ；表明导线EF比导线CD的电阻        。从而可以得出结论：导体的电阻与导体的                。

(3)在上述的研究中，我们采用的研究方法是                    。
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19、为了测小灯泡的电阻，给你图中所示的器材（15分）
(1) 这个实验的原理是                 ；

用           和          分别测出灯泡两端的电压和通过灯泡的电流，从而算出灯的电阻。
(2)按需要连接电路。
(3)在连接电路时，开关应该处在          状态；滑动变阻器应该将滑片移到          端。
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(4)实验中测得的数据如右图所示，则电压表的示数是          ，电流表的示数是          ，由此可知此时灯泡的电阻是          。

(5)当图中的滑动变阻器的滑片向左移动时，电流表的示数将变         ，电压表的示数将         。（填变大、变小或不变）
(6)某个小组在实验中，连接好电路，检查后，闭合开关发现，无论怎样移动滑动变阻器，灯不亮，电流表都没有示数，而电压表有示数，造成这种现象的原因可能是（   ）
A、电流表坏了





B、灯泡的灯丝断了或者电灯处接触不良

C、电灯被短路了




D、电压表坏了
四、计算题（4`+6`，共10分）
20、一个15Ω电阻，接在一电路上，电流表示数为0.3A，问：能否用0-3V量程的电压表测量它的电压，为什么？（通过计算回答）
21、一个小灯泡正常工作时的电压为3V，它的电阻是10Ω，现在要把它接在一个电压为5V的电源上，需要串联一个多大的电阻，才能让这个灯泡正常发光？（通过计算回答）
五、综合能力题（2’+3’+6’，共11分）
22、小明同学在物理实验活动中，设计了下图所示的四种用电流表或者电压表示数反映弹簧所受压力大小的电路，其中R’是滑动变阻器，R是定值电阻，电源电压一定。四个电路中有一个电路能实现压力增大，电表示数增大，这个电路是（      ）

[image: image1.png]B
W

SR

SRR
W

SR

HER

E B
i a2 |
I [

T





23、如图所示的电路，电源电压为U=3V，电流表的示数为1.5A，灯L1的电阻是6Ω，根据上述条件，请在下面的表格中根据所学的电学知识，写出相关的物理量、表达式及计算过程(至少写出三种)
	
	物理量
	表达式或计算过程

	示例
	L1两端的电压U1
	U1=U=3V

	1
	
	

	2
	
	

	3
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24、八（10）的同学在做“探究电流与电阻关系”的实验中，得到了如下表中的数据

	电阻R/Ω
	5
	10
	15
	20
	25
	30

	电流I/A
	1.2
	0.6
	0.4
	0.3
	0.24
	0.2
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(1)实验中加在导体两端的电压是__________。

(2)请在坐标系上画出电流随电阻R变化的图像。

（3）分析表中的数据或者分析图像可以得出的结论是：

___________________________________________












