期中检测题
（时间：45分钟  满分：100分）
一、选择题（每题3分，共36分）
1.
关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是(    )

A.家庭电路中，开关可以直接接在零线和火线之间
B.家庭电路中，用铜丝代替保险丝更安全
C.在一个普通插线板上长时间同时使用多个大功率用电器，没有安全隐患
D.三脚插头的一个插头是与用电器金属外壳相连的
2.
关于对磁感线的认识，下列说法中不正确的是（   ）
A.磁感线是为描述磁场而画的一种假想的曲线
B.磁体周围越接近磁极的地方磁感线越密，表示磁性越强
C.磁体周围的磁感线都是从S极出发回到N极
D.磁感线与放不放铁屑无关
3.
下列说法正确的是（   ）
.具有磁性的物体能吸引铜、铝等物质 
.电动机是利用电磁感应原理工作的 
.发电机是将电能转化为机械能的装置 
.电磁铁磁性的强弱可以通过调节电流的大小来控制
[image: image117.emf]

4.
小红在做“探究串联电路电压的规律”实验时，连好了如图1所示的电路，闭合开关S后发现[image: image2.png]


正常发光，[image: image4.png]


只能发出很微弱的光，下面对于这一现象产生原因的分析中，合理的是（   ）

A.灯泡[image: image6.png]


发生了断路
B.灯泡[image: image8.png]


发生了短路
C.由于灯泡[image: image10.png]


的电阻较大，其实际功率较小
D.由于灯泡[image: image12.png]


的电阻较小，其实际功率较小
5.
某同学家中的电能表规格为“220 V  2.5（5） A”，他家中现有家用电器：
（1）800 W的空调一台；（2）750 W的电饭锅一个；
（3）750 W的微波炉一个；（4）120 W的电冰箱一台；
（5）100 W的全自动洗衣机一台；（6）70 W的彩电一台；
（7）40 W的电灯四盏；（8）200 W的音响一套。
为确保安全用电，以下使用方法中正确的是（   ）
A.（1）（2）（3）中任意两个均不能同时使用
B.（4）（5）（6）（7）（8）不可同时使用
C.（1）（4）（5）（6）不可同时使用
D.（2）（4）（5）（8）可同时使用
6.
(2015年呼和浩特中考)判断电流通过导体产生的热量，下面公式选用正确的是 (    )
    A.[image: image14.png]1O
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    C.[image: image18.png]
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                         D.前面三个都可以
7.
下列各图中（图2），箭头表示电流方向，则通电螺线管周围的小磁针静止时，指向正确的是（   ）
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8.
下列关于电功率的说法，正确的是（    ）
A.电流做功越多，电功率越大
B.用电器的电功率越大，所做的功就越多
C.用电器做功的时间越少，其电功率越大
D.用电器的电功率越大，表示它做功越快
9.
李明同学家的所有家用电器都不工作了，他用试电笔检查时，发现所有的家用电器都不带电，保险丝也没有断，发生此现象的原因不可能是（    ）
A.停电了
B.进户火线断了
C.保险丝接线处接触不良
D.火线与零线相碰了
10.
最早发现电流周围存在磁场的科学家是（   ）
A.牛顿

                 B.伽利略



    C.奥斯特

                 D.安培
11.
产生感应电流的条件是（    ）
.一段导体在磁场里沿着磁感线运动
.一段导体在磁场里做切割磁感线运动
.闭合电路的一部分导体在磁场里沿着磁感线运动
.闭合电路的一部分导体在磁场里做切割磁感线运动
12.
(2015年湖北宜昌中考)家庭电路中有时会出现这样的现象：原来各用电器都能正常工作，当把一个手机充电器的插头插入插座时，家里所有的用电器都停止了工作。其原因可能是(    )

    A.这个插座的火线和零线原来就相接触形成了短路
    B.插头与这个插座接触不良形成了断路
    C.插头插入这个插座时，导致火线和零线相接触形成了短路 

    D.同时工作的用电器过多，导致干路中电流过大，保险开关跳闸
二、填空题（每空1分，共19分）
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13.
家庭电路中的           是一定的，接入的用电器太多，电路中的         就可能超过安全值，容易烧坏保险丝，甚至引起火灾。
14.
(2015年山东威海中考)如图3所示，闭合开关，电灯不亮，用试电笔接触点时氖管发光，接触点时不发光，说明、[image: image20.png]


间___________；若试电笔接触至各点都发光，说明_________________。
15.
图4是一个小灯泡的电流和电压变化规律图像。由图像可知，当小灯泡的电压为[image: image22.png]


时，灯泡灯丝的电阻为          [image: image24.png]


；当小灯泡中流过的电流时，它消耗的功率是        。
[image: image120.png]R




16.
家庭电路引起的触电事故，都是由于人体直接或间接跟         接触并且构成回路造成的。高压线和高压设备引起的触电事故有           触电和
        触电。因此，安全用电的原则是：
①               ，②              ；③              ；④              。
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17.
（2015年长沙中考）在家庭电路中，电冰箱、洗衣机等用电器的电源插座都用三孔插座。为了安全，三脚插头的接地脚应与用电器的________相连。如果电路出现故障，电工师傅一般会用试电笔进行检查，如图5甲、乙两种使用方法中，正确的是________。
18.
发电机是利用         的原理来工作的；将电能转化为机械能的装置是          。
19.
某工厂开发研制了一种高、中、低三挡家用电火锅，观察其内部结构发现是由两个相同的发热电阻丝构成。改变挡位就是改变电热丝连入电路的方式。研究发现：旋动开关，当转换开关在中挡位置时，发热功率为，这时只有一个电阻丝连入电路。那么，当转换开关分别处于高、低两挡位置时，其发热功率分别为       和       。

三、作图与实验探究题（20~22题，每题8分，23题12分，共36分）
[image: image122.png]


20.
(2015年成都中考节选)如图6所示，开关闭合。①请在图中标出通电螺线管的N、S极；②用箭头标出图中磁感线的方向。
21. (2015年广东汕尾中考节选)请用笔画线代替导线，将图7中的元件接入家庭电路，要求开关控制电灯后接入。
[image: image123.png]BRER



22.
在“测定小灯泡电功率”的实验中，小红设计了如图8所示的电路。
（1）请在图中的“○”内填入合适的“灯泡”和“电表”符号。
（2）小红按电路图连接电路，进行实验，测得数据如下表所示。断开开关时，发现电表示数如图9所示，其中电流表出现这种现象的原因是                    。
	U/V
	2
	2.5
	3

	I/A
	0.22
	0.26
	0.30


[image: image124.png]


（3）假如不重新实验，请你利用小红已获取的信息，计算出该灯泡的额定功率是    。若小灯泡两端的实际电压为[image: image26.png]


，则小灯泡的实际功率      额定功率（选填“大于”“等于”或“小于”）。
23.
如图10所示是小明设计的研究“电磁铁磁性强弱”的实验电路图。
(1)若要改变电磁铁线圈中的电流大小，可通过                          来实现；若要判断电磁铁的磁性强弱，可通过                                  来判定。
(2)下表是小明所做的实验记录：[image: image125.png]



	电磁铁（线圈）
	60匝
	120匝

	实验序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	电流/
	0.8
	1.2
	1.5
	0.8
	1.2
	1.5

	吸引铁钉的数目/枚
	5
	8
	10
	7
	11
	14


①比较实验中的1、2、3(或4、5、6)，可得出的结论是：电磁铁的匝数一定时，通过电磁铁线圈中的电流_________，电磁铁的磁性越强。
②比较实验中的1和4(或2和5或3和6)，可得出的结论是：电磁铁线圈中的电流一定时，线圈的匝数_________，电磁铁的磁性越强。
(3)在与同学们交流讨论时，小明还提出一个问题：“当线圈中的电流和匝数一定时，电磁铁的磁性强弱会不会还与线圈内的铁芯大小有关呢?”
①你的猜想是____________________。
②现有大小不同的两根铁芯，利用本题电路，说出你验证猜想的方法。
四、计算题（共9分）
24.
小军同学在学习了电路和安全用电的有关知识后，回家对家里的用电器及用电情况进行了全面调查，调查记录如下表。
	用电器
	照明灯
	电冰箱
	电视机
	电饭煲
	洗衣机
	电脑

	额定功
率/
	40
	160
	100
	800
	200
	120

	数量
	15
	1
	1
	1
	1
	1


另外闸刀开关上保险丝的熔断电流为[image: image28.png]20Aa



，电能表上标有“[image: image30.png]220w



  ”。
（1）星期天中午，小军用电饭煲煮饭，同时观看电视新闻，为了节约能源，只开了厨房里的一盏灯，恰好电冰箱正在工作。求这时小军家的电路中的总电流是多大？
（2）小军的父母想在现有的电路上再安装一台[image: image32.png]1300 W



的空调，请通过计算说明、是否可行。
期中检测题参考答案
1.
  解析：在家庭电路中，开关要接在火线上，这样断开开关时能将火线与用电器断开，更安全，不能直接接在零线与火线之间,故选项错误；保险丝的熔点低，当电路中的电流突然变大时能自动熔断而切断电路，起到保护电路的作用，而铜丝的熔点高，不能自动熔断来保护电路，故选项错误；连接普通插线板的导线允许通过的电流较小，而普通插线板上长时间同时使用多个大功率用电器时，总电流超过了导线允许通过的最大电流，导线会发热燃烧，容易引起火灾，故选项错误；三脚插头上面的插脚与用电器的金属外壳相连，三孔插座上面的插孔与大地相连，当三脚插头插入三孔插座时，能将用电器的金属外壳与大地相连，避免触电事故的发生，故选项正确。
2.
  解析：磁体周围的磁感线都是从磁体的N极出发回到磁体的极。
3.
[image: image34.png]


  解析：具有磁性的物体吸引铁、钴、镍，不能吸引铜、铝，[image: image36.png]


不正确。电动机是利用通电导体在磁场中受力而运动工作的，发电机是利用电磁感应原理工作的，[image: image38.png]


不正确。发电机工作时将机械能转化为电能，电动机工作时将电能转化为机械能，[image: image40.png]


不正确。电磁铁磁性的强弱可以通过调节电流的大小来控制，相同条件下，电流越大，电磁铁磁性越强，[image: image42.png]


正确。
4.
  解析：灯泡[image: image44.png]


正常发光，电路不会断路，选项错；灯泡[image: image46.png]


发光微弱，说明[image: image48.png]


没有被短接，选项错；两灯泡串联，则通过的电流相等，若灯泡[image: image50.png]


的电阻过小，由公式[image: image52.png]


知，会导致其功率过小，以至于发光微弱，选项正确。
5.
  解析：根据[image: image54.png]AILTI220 Vx5 AL 100




可知，电路中所有用电器的功率不能超过[image: image56.png]L100W



，然后分别计算四个选项的总功率即可得到正确答案。
6.
B  解析：根据焦耳定律的内容，电流通过导体产生的热量，任何条件下都适用的公式是[image: image58.png]IRt



。当电能全部转化为内能时，[image: image60.png]1O



，可根据计算电功的公式[image: image62.png]


或[image: image64.png]


来计算。综上所述，只有B选项正确。
7.
  解析：根据安培定则（右手螺旋定则）可知，选项中，通电螺线管的左端为极，根据异名磁极相互吸引、同名磁极相互排斥，所以小磁针靠近通电螺线管左端的为极，故选项正确，选项错误；在选项中，通电螺线管的右端是极，左端是极，根据异名磁极相互吸引、同名磁极相互排斥可知，选项中的小磁针的指向均错误。
8.
  解析：电功率表示电流做功的快慢，电功率越大，表示电流做功越快，但不表示电流做功越多。
9.
  解析：家庭电路中所有用电器都不带电，、、选项都有可能，但如果是火线与零线相碰，造成短路，保险丝将被烧断，不合题意，因此选项不可能。
10.
  解析：丹麦物理学家奥斯特首先发现了电流的磁效应，打开了通向电磁联系的大门。
11.
  解析：由产生感应电流的条件知，只有选项正确。
12.
  解析：若是插座处原来有短路，则在没有插入手机充电器之前，电路就已经出现了短路，室内用电器不会正常工作，故A选项不正确；若是用电器的插头与插座接触不良形成断路，则手机不能充电，不会影响室内其他用电器正常工作，故B选项不正确；若是插头插入这个插座时，导致火线和零线相接触形成了短路，可能使室内所有的用电器全部停止工作，故C选项正确；手机充电器的功率很小，使用后不会导致干路中总电流过大，保险开关不会跳闸，故D选项不正确。
13.
电压  总电流  解析：家庭电路的电压[image: image66.png]220w



是一定的，接入的用电器太多，则电路的总功率就太大，根据[image: image68.png]


可知，电路中的总电流就会过大，会烧坏保险丝，甚至引起火灾。
14.
断路  进户零线断路(或零线断路)   解析：在正常情况下，开关闭合后，[image: image70.png]


、[image: image72.png]


、[image: image74.png]


、[image: image76.png]


与火线相通，用试电笔接触时应都亮，[image: image78.png]


、[image: image80.png]


与零线相通，用试电笔接触时，应都不亮。现在闭合开关，电灯不亮，试电笔接触点时氖管发光，接触点不发光，说明火线和零线都正常，故是、[image: image82.png]


间断路；若试电笔接触至各点都发光，说明点通过电灯与火线连通，则进户零线断路了。
15.
10  0.6  解析：从图像可以看出，当[image: image84.png]


时，通过小灯泡的电流为[image: image86.png]J4 A



，故灯泡灯丝的电阻[image: image88.png]


；当小灯泡中流过[image: image90.png]12 A



的电流时，灯泡两端的电压为[image: image92.png]


，此时它消耗的功率[image: image94.png]


。
16.
火线  高压电弧  跨步电压  不接触低压带电体  不靠近高压带电体  不弄湿用电器  不损坏绝缘层
17.
金属外壳  甲   解析：三脚插头的接地脚与用电器的金属外壳相连接，使用电器的外壳接地，这样可以防止用电器发生漏电时，因用电器外壳带电而发生触电事故。使用试电笔辨别火线和零线时，要求手接触后端笔尾的金属笔卡，笔尖接触导线，所以图甲所示的使用方法是正确的。
18.
电磁感应   电动机   解析：发电机即能产生电能的机器，是利用电磁感应原理工作的；将电能转化为机械能的装置，即消耗电能产生机械能的装置，应该是电动机。
[image: image126.png]


19.
1 200  300  解析：根据电功率公式[image: image96.png]


，电源电压不变的情况下，电热丝发热功率与电路的总电阻成反比，总电阻越小，电热丝发热功率越大，所以高挡时是两个电热丝并联，低挡时是两个电热丝串联，中挡位置时，只有一个电热丝连入电路。两个相同的电热丝并联（高挡）时总电阻为一根电热丝电阻的，所以发热功率为中挡时的2倍，即[image: image98.png]1200 W



；两个相同的电热丝串联（低挡）时总电阻为一根电热丝电阻的2倍，所以发热功率为中挡时的，即[image: image100.png]200w



。
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20.
如图1所示。  解析：根据电源的正、负极可确定螺线管正面导线中的电流方向向上，根据安培定则，伸开右手，用右手握住螺线管，四指弯向螺线管中的电流方向，则拇指所指的那端即为螺线管的N极，由此可判断出螺线管的左端为N极，右端为S极，然后根据磁体周围的磁感线从磁体的N极出来，回到磁体的S极，确定磁感线的方向。
21.
如图2所示。  解析：根据安全用电的要求，在安装灯泡和开关时，开关一定要接在火线上，灯泡接在开关和零线之间。
22.
（1）如图3所示  （2）电流表使用前未校零  

（3）0.75  大于
解析：（1）由电表的使用规则知，电流表串联在电路中，电压表与被测电路并联，由此可正确填入电表和灯泡的符号。（2）从题图中可以看出，断开开关时电流表指针指在零刻度线的左边，为[image: image102.png]10044



，即电流表在使用前未校零。（3）从表中数据可以得到，当小灯泡两端的电压为[image: image104.png]


时，灯泡中的实际电流为[image: image106.png]026 A+0.04 A10. 30 A



，此时小灯泡的功率为额定功率，即小灯泡的额定功率[image: image108.png]ALN2S5 VX030 A10. 7>




；由[image: image110.png]


知，电压越大，消耗的功率越大，故当小灯泡两端的实际电压为[image: image112.png]


时，实际功率大于额定功率。
[image: image128.emf]A

23.
(1)调节滑动变阻器滑片  观察电磁铁吸引铁钉数量的多少  (2)①越大  ②越多  (3)①有关（或无关）  ②保持电流大小和线圈匝数不变，改变线圈中铁芯的大小，观察电磁铁吸引铁钉的数目。
24.
（1）这时小军家使用的用电器的总功率为

。
根据[image: image114.png]


知，此时电路中的总电流为[image: image116.png]


。
（2）电能表允许家中连接的用电器的最大功率为
。
小军家已有用电器的总功率为
。
若电路中再安装一台空调后，所有用电器的总功率为
，所以可以安装。
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