第九章  家庭用电  检测题
（时间：45分钟  满分：100分）
一、选择题（每题3分，共36分）
1.
洗衣机、电冰箱这些家用电器使用三脚插头的目的是（　　）
  A.插头的造型美观



    B.节约用电
C.插入插座更稳固



    D.防止触电
2.
照明电路里的熔丝应该选用（　　）
A.铜丝

B.铁丝

C.铅锑合金丝

D.熔点比较高的金属丝
3.
(2015年山东东营)下列做法中，符合安全用电原则的是(    )

A．家庭电路中用铜丝代替熔丝
B．多个大功率用电器同时使用一个插座
C．控制电灯的开关接在火线上
D．可以在低压电线上晾晒衣服
4.
小红同学经常使用MP4听英语，电池没电后，往往会在晚上或第二天早上充电。久而久之，她发现了一个规律，晚上充满电的时间总比早晨充满电的时间长些，这是因为(　　)
A.晚上充电时产生的电热多
B.晚上温度高电阻大
C.早晨锂电池中的离子活跃，充得快
D.早晨电池两端电压比晚上高些，所以充得快
5.
(2015年湖北黄冈)下列做法符合安全用电要求的是(    )

A．发生人畜触电时，用手将其拉离电线  

B．电冰箱的三脚插头改成两脚插头使用
C．控制电灯的开关接在零线上
D．更换电灯泡时先切断电路
6.
小明的家中有150 W的电视机一台，300 W的洗衣机一台，100 W的电冰箱一台，800 W的电饭煲一个，40 W的照明灯8盏，则安装电能表时，选用以下哪一种电能表最合适(　　)
A.220 V  5 A

B.220 V  l0 A

C.220 V  15 A    D.220 V  20 A

7.
(2015年南宁)在如图所示的做法中，符合安全用电原则的是(    )
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A.在电线上晒       B.使用绝缘皮          C.同时使用大功             D.不靠近高
湿衣服            破损的插头            率的用电器                压电
8.
关于家庭电路，下列说法正确的是（　　）
  A.在家庭电路中，同时工作的用电器越多，总电阻越大
  B.微波炉是利用电流的热效应工作的
  C.如果家庭电路中不安装保险丝，那么发生短路时，会因为通过用电器的电流过大而烧毁用电器
  D.电炉工作时，电炉丝热得发红，而连接电炉丝的导线并不太热是因为导线的电阻比电炉丝的电阻小很多
9.
如果发现有人触电，应采用（　　）
A.用手拉开触电者，立刻做人工呼吸

B.迅速拉下开关，切断电源
C.用小刀或剪刀切断电线


    D.找电工处理
10.
（2015年南京）如图所示，在接线柱[image: image6.png]A5



间接入导线（其材料为普通铜丝），在接线柱[image: image8.png]


间接入熔丝，接通电源，灯泡正常发光，熔丝不熔断；断开电源，在[image: image10.png]51D



间连上一根导线，再次接通电源时，灯不亮，熔丝熔断，以下判断错误的是（    ）
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A.导致熔丝熔断的原因是电路中电流过大
B.熔丝熔断时，熔丝中的电流大于[image: image13.png]


间导线中的电流
C.熔丝熔断，但灯泡依然完好
D.用铜丝代替熔丝不符合安全用电的原则
11.
每个用电器都配有一个铭牌，下面是某品牌电风扇铭牌上的一些信息，则下列说法中正确的是(　　)

	×××牌电风扇KYTA－30A

	额定电压：220 V
	功率：50 W

	工作频率：50 Hz
	净重：4.1 kg

	输出风量：＞50 m3/min
	毛重：5 kg


A.电风扇工作时两端电压一定是220 V
B.电风扇只有在220 V的电路中才能正常工作
C.电风扇的实际功率为50 W
D.电风扇正常工作l min消耗的电能是50 J

12.
（2015年北京）下列选项中符合安全用电要求的是（    ）
A.用湿手拨动空气开关
B.电线的绝缘皮破损时应及时更换
C.在未断开电源开关的情况下更换灯泡
D.把用电器的三脚插头改为两脚插头接在两孔插座上使用
二、填空题（每题3分，共27分）
13.
为了保证用电安全，在家庭电路中，电灯的开关应该与________线相连，如图所示，用电水壶烧水时，若不慎有水溅入旁边的插座里，可能会导致电路____________，使空气开关跳闸。
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14.
(2015年黑龙江龙东改编)小梅学完电能表的使用后，想利用电能表测量电饭煲的电功率，观察自家的电能表如图所示，该电能表允许接入用电器的最大电功率是________W；将家里其他用电器断开，只将该电饭煲接入电路中，观察到电能表的指示灯6分钟闪烁了320次，则他家电饭煲的功率是_________W。
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15.
(2015年山东威海)如图所示，闭合开关，电灯不亮，用试电笔接触点时氖管发光，接触点时不发光，说明、[image: image17.png]


间___________；若试电笔接触至各点都发光，说明_________________。
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16.
下表是某种家用电热水器的铭牌上所列的主要技术参数。请根据铭牌中的数据计算此热水器在额定电压下工作时，通过电热水器的电流为_______A。(保留一位小数)
	容量
	54 L
	最高水温
	75 ℃

	额定功率
	1 500 W
	额定压强
	0.7 MPa

	额定电压
	220 V
	电器类别
	Ⅰ类

	频率
	50 Hz
	防水等级
	IPX4


17. （2015年长沙）在家庭电路中，电冰箱、洗衣机等用电器的电源插座都用三孔插座。为了安全，三脚插头的接地脚应与用电器的________相连。如果电路出现故障，电工师傅一般会用试电笔进行检查，如图甲、乙两种使用方法中，正确的是________。
[image: image19.png]


 [image: image20.png]BRER




甲            乙
18.
如图4所示，标有“6 V  3 W”字样的小灯泡与最大阻值为10 Ω的滑动变阻器串联在电路中，当变阻器连入电路中的电阻为6 Ω时，灯泡正常发光(不考虑灯泡电阻受温度影响，电源电压不变)，那么小灯泡的电阻为________Ω，电源电压为_______V，若灯泡正常发光l min，滑动变阻器产生的热量为________J。
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19.
电饭煲内部有两条电阻丝，每条电阻丝的阻值都为110 Ω (电阻丝的阻值恒定不变)。电饭煲的额定功率从大到小有高、中、低三挡，额定电压是220 V。把电饭煲接在220 V的电源上，若把电饭煲的额定功率调到中挡时，内部是一条电阻丝接入电路，通过它的电流为_______A；若把电饭煲的额定功率调到低挡时，内部是两条电阻丝串联接入电路，电饭煲的电功率为______W。
20.
(2015年四川绵阳)莲莲用电热水壶烧水，她突发奇想，想测量该电热水壶的烧水效率。她査看了该电热水壶的铭牌如图所示，然后装了1L水，测出水的初始温度为25℃，接通电源，让它以额定功率工作，测量出水烧开用时5min50s，则在一个标准大气压下， 把电热水壶中的水烧开，水需要吸收＿＿＿＿J的热量，该电热水壶的烧水效率为＿＿＿＿。J/(kg·℃)]

[image: image22.png]L RAK A F
7 5:MK-10D03A
LA HLE:220 V
i D)1 kW
oK L





21.
李明家的电能表标有“2 400 r／kW·h”，当他家仅打开电热水器时，发现电能表转盘1 min转过了40 r，那么1小时该电热水器消耗的电能约为_______kW·h。
三、简答题（每题4分，共8分）
22.
（2015年浙江宁波）小科家有几盏相同的照明灯，如图甲所示，按要求连接在家庭电路上，并由一个开关控制。
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甲              乙
(1)取下任何一个灯泡后，闭合开关，其余的灯仍能发光，则这几盏灯之间是________联的。断开开关，装上灯泡。
(2)小科觉得连接灯泡的金属导线没有用绝缘材料包裹，可能有安全隐患。如果照明灯的额定电压是，要辨别连接灯泡的两根金属导线中与火线相连的一根，请写出检测工具及步骤。
(3)小科用第(2)题的检测方案也无法辨别，于是怀疑照明灯的额定电压不是，观察灯泡外包装，上面有如图乙所示信息。请你对这种接线方法的安全性进行分析。
23.
小明要设计一个照明电路，现有两盏规格为“l2 V  12 W”的灯泡和一个12 V的太阳能电池。要达到最好的照明效果，两灯泡应该串联还是并联接入电路？为什么？

四、计算、探究题（24题9分，25、26题10分，共29分）
24.
星期天的上午，小丽帮妈妈做家务，当她把几件衣服放进洗衣机中时，突然想利用自家的电能表测量洗衣机洗完这些衣服需要消耗多少电能，请你随小丽一起来完成这次测量。
(1)开始测量前，小丽没有检查她家的其他用电器是否关掉，这样可能使测量结果偏_________(选填“大”或“小”)。
(2)如果小丽家的电能表的表盘上标有“600 r／kW·h”字样，洗衣服的全过程电能表的转盘转过l5圈，那么这次洗衣机洗衣服消耗的电能是________kW·h，合________J。
25.
一宿舍楼的走廊有[image: image26.png]onzzo v
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的电灯，所有灯每天要开10小时，很容易损坏，于是小明同学给每盏电灯再串联一盏“[image: image30.png]220w
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”的电灯，这样能延长灯泡的使用寿命，并且能节约用电，小明这样做为什么能延长灯泡的寿命？这样改进后一月（天）能节约多少[image: image34.png]kWeh



的电能？
26.
（2015年海南）小翔随爸爸在商店选中一款速热式电热水器，它的工作电路图和铭牌如图所示（图中[image: image36.png]


是加热电阻，其电阻不随温度变化而变化），则 
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	速热式电热水器
型号：DSI—XH—B

额定电压：220 

频率：50 

额定功率：4 000 

防水等级：IPX4

警告用户
1.必须由指定安装人员安装
2.主导线路必须≥ [image: image39.png]


，并同时配相应电源的电度表
3.必须有可靠接地线


（1）电热水器正常工作时，电路中的电流多大？（结果保留一位小数） 

（2）电热水器正常工作15 [image: image41.png]


，加热电阻[image: image43.png]


消耗的电能是多少千瓦时？ 

（3）根据题中电路图，再给你一个加热电阻[image: image45.png]


和两个开关[image: image47.png]


、[image: image49.png]


，请你对该电热水器进行电路改装。设计要求：不同季节电热水器的额定功率不同，夏天额定功率是2 000 ，春、秋两季额定功率是4 000 ，冬季额定功率是6 000[image: image51.png]


，请画出改装后的电路图，并计算[image: image53.png]


。
（4）从安全用电角度考虑，如果该电热水器直接安装到家庭电路中，可能造成什么后果及影响？（写一种即可）
第九章  家庭用电  检测题参考答案
1.
D  解析：三脚插头的上脚接用电器的金属外壳，三孔插座的上孔接地线，当插头插入插座时，金属外壳接地，有金属外壳的用电器漏电时，人接触金属外壳也不会发生触电事故，故D选项正确。
2.
C  解析：熔丝是由电阻大、熔点低的铅锑合金制成的，因此选项A、B、D的说法不正确，故选C。
3.
C  解析：铜丝的熔点较高，用铜丝代替熔丝时，当电路中电流过大时也不能熔断，起不到保险的作用，A选项错误；多个大功率用电器如果同时工作，会使通过插座的总电流过大，引起火灾事故，B选项错误；开关应该接在火线上，这样更换或维修灯泡时，断开开关，切断火线，避免触电事故发生，C选项正确；电线使用时间长了，绝缘层会老化致使漏电，在电线上晾晒衣服很可能会发生触电事故，D选项错误。
4.
D  解析：晚上是用电高峰时段，导线中电流大，导线上的电压高，用电器两端电压较低。早晨是用电的低峰时段，导线中电流小，导线上的电压低，用电器两端的电压较高。
5.
D  解析：发生人畜触电时，要用干木棍等绝缘物体将电线挑开或者切断电路，然后再施救，切勿带电施救，A选项错误；电冰箱等带金属外壳的用电器，一定用三脚插头，其中间的插头接地线，若改用两脚插头使用，则用电器的金属外壳无法接地，一旦金属外壳带电将无法通过接地线将电导入大地从而使人接触时发生触电事故，B选项错误；控制电灯的开关要接在火线上，这样断开开关后，电灯不会带电，避免人在更换、维修电灯时发生触电事故，C选项错误；更换电灯泡时，要先切断电路，防止发生触电事故，D选项正确。
6.
B  解析：小明家的用电器同时工作时，总功率为1 670 W。选项A中电能表允许的最大功率为1 100 W；选项B中电能表允许的最大功率为2 200 W；选项C中电能表允许的最大功率为3 300 W；选项D中电能表允许的最大功率为4 400 W。2 200 W＞1 670 W＞1 100 W。故选择标有“220 V  10 A”的电能表最合适。
7.
D  解析：由于普通的自来水是导体，在电线上晒湿衣服，可能会因绝缘皮破损而造成触电事故，故A选项不符合安全用电原则；使用绝缘皮破损的插头，当人接触到里面的金属线时会造成触电事故，故B选项不符合安全用电原则；同时使用大功率的用电器时，会造成电路中电流过大，使保险丝熔断，甚至烧坏导线或引起火灾，故C选项不符合安全用电原则；安全用电的基本原则是不靠近高压带电体，不接触低压带电体，所以人不能靠近高压电，故D选项符合安全用电原则。
8.
D  解析：在家庭电路中，同时工作的用电器越多，总电阻越小，A选项错误；微波炉是利用微波来加热的，不是利用电流的热效应（第十章学习），B选项错误；如果家庭电路中不安装保险丝，那么发生短路时，发生短路的线路中电流会很大，但用电器被短路，不会被烧毁， C选项错误；电炉工作时，电炉丝热得发红，而连接电炉丝的导线并不太热，是因为导线的电阻比电炉丝的电阻小很多，由焦耳定律Q=I2Rt可知，电炉丝产生的热量多，D选项正确。
9.
B  解析：一旦发生触电事故，应立即断开电源，或用绝缘体将电线挑开，使触电者与电源脱离，并进行现场抢救。
10.
B  解析：在[image: image55.png]51D



间连上一根导线后，电路发生短路，导致电路中的电流过大，电流通过熔丝要产生较多的热量，达到熔丝的熔点，从而导致熔丝熔断，故A选项正确，不符合题意；熔丝和导线[image: image57.png]


串联在电路中，串联电路中电流处处相等，故B选项错误，符合题意；熔丝熔断后，起到保护电路的作用，灯泡由于被短路，没有电流通过，所以灯泡依然完好，故C选项正确，不符合题意；电路中的熔丝是用电阻大、熔点低的铅锑合金制成的，能起到保护电路的作用，从安全用电的角度讲，不能用铜丝代替熔丝，故D选项正确，不符合题意。
11.
B  解析：电风扇在实际工作时，其两端电压不一定为额定电压220 V，其实际功率也不一定为额定功率50 W。电风扇正常工作时，其两端电压为额定电压220 V，工作1分钟消耗的电能为3 000 J。故B选项正确。
12.
B  解析：普通的水属于导体，用湿手拨动空气开关，电流有可能通过水再经过人体进入大地，使人体触电，十分危险，故A选项错误；如果电线的绝缘皮破损必须及时更换，以免触电，故B选项正确；更换灯泡时手很容易碰到金属部分，从而发生触电事故，断开电源开关可以保证金属部分不带电，避免触电事故的发生，故C选项错误；三脚插头是专门针对有金属外壳用电器的，因此若把接地的脚弄掉后使用，当用电器的金属外壳漏电时，会发生触电事故，故D选项错误。
13.
火
短路  解析：根据安全用电的要求，开关必须接在火线上，这样断开开关后，用电器与火线断开，避免触电；由于普通的自来水也能导电，所以若不慎将水溅入插座里，水可能把火线和零线连接起来造成短路现象，使电路中电流过大，空气开关跳闸。
14.
2 200  1 000  解析：观察电能表相关参数可知，电能表的工作电压为[image: image59.png]b=20v



，通过电能表的额定最大电流为[image: image61.png]


，所以电能表允许接入用电器的最大功率为[image: image63.png]LI=220Vx10A=2200 W




；[image: image65.png]


代表消耗[image: image67.png]1 kW

W-h



的电能，电能表闪烁[image: image69.png]5 208



次，在[image: image71.png]mm=0.1h



内电能表闪烁320次，消耗的电能为[image: image73.png]w=2320 kW-h=0.1kW-h
3300



，所以电饭煲的功率为[image: image75.png]


。
15.
断路  进户零线断路(或零线断路)  解析：在正常情况下，开关闭合后，[image: image77.png]


、[image: image79.png]


、[image: image81.png]


、[image: image83.png]


与火线相通，用试电笔接触时应都亮，[image: image85.png]


、[image: image87.png]


与零线相通，用试电笔接触时，应都不亮。现在闭合开关，电灯不亮，试电笔接触点时氖管发光，接触点时不发光，说明火线和零线都正常，故是、[image: image89.png]


间断路；若试电笔接触至各点都发光，说明点通过电灯与火线连通，则进户零线断路了。
 16.
6.8  解析：[image: image91.png]


=[image: image93.png]


≈6.8 A。
17.
金属外壳  甲  解析：三脚插头的接地脚与用电器的金属外壳相连接，使用电器的外壳接地，这样可以防止用电器发生漏电时，因用电器外壳带电而发生触电事故。使用试电笔辨别火线和零线时，要求手接触后端笔尾的金属卡，笔尖接触导线，所以图甲所示的使用方法是正确的。
18.
12  9  90

19.
2  220

20.
[image: image95.png]


  90%  

解析：电热水壶内水的质量
水吸收的热量J。
电热水壶消耗的电能[image: image97.png]000 Wx 3505




J

该电热水壶的烧水效率[image: image99.png]


。
21.
1

22.
(1)并  (2)检测工具：验电笔。检测步骤：①闭合开关使灯泡正常工作；②用验电笔对连接灯泡的两根金属导线分别进行检测。  (3)从灯泡的铭牌中可以发现，该灯泡的额定电压为，而的电压对人体是安全的。但如果导线没有用绝缘材料包裹，很容易在意外情况下被短路，造成火灾等事故。
解析：(1)取下一个灯泡，其余的灯仍能发光，不受影响，说明这几盏灯是并联的；(2)常用辨别火线和零线的工具是验电笔，要辨别连接灯泡的两根金属导线中与火线相连的一根，可以用验电笔对两根金属导线分别进行检测；(3)对人体的安全电压是不高于，从灯泡的铭牌可以发现，该灯泡的额定电压为，对人体是安全的，但导线没有用绝缘材料包裹，易发生短路而引发火灾。
23.
要达到最好的照明效果，两灯泡应该并联接入电路。经过计算可得到，两灯泡串联接入电路时，串联的总功率P串＝6 W；两灯泡并联接入电路时，并联的总功率P并＝24 W。从上面计算结果知，P并＞P串，在相同时间内，并联消耗电能多，功率大，灯泡明亮，照明效果好。
24.（1）大  （2）0.025  90 000

25.
解：（1）因为两灯串联时，每盏灯的实际功率小于额定功率，所以能延长灯泡的寿命。
（2）每个灯泡的阻值为：[image: image101.png]



串联灯泡前，每月消耗的电能：
    [image: image103.png]


=[image: image105.png]


t=10×[image: image107.png]


t=10×0.04 kW×10 h×30=120 kW•h，
改进后，每月消耗的电能：
 [image: image109.png]W=A=0%A0



=20×[image: image111.png]


×10 h×30=20×0.01 kW×10 h×30=60 kW•h，
节约的电能：[image: image113.png]


120 kW•h[image: image115.png]


60 kW•h= 60 kW•h。
26.
（1）电热水器正常工作时的电流[image: image117.png]



（2）电热水器的功率[image: image119.png]A4EW




[image: image120.png]f=1mn=1h




[image: image122.png]FEA=ARWX P h=1kW-h



 

（3）由题意可知，两加热电阻并联，分别由一个开关控制，电路图如图所示
[image: image123.png]



夏天：断开[image: image125.png]


，闭合、[image: image127.png]


时，[image: image129.png]


接入电路，功率[image: image131.png]£

2000w




[image: image133.png]


（2分）
（4）电路总电流过大、烧坏电路、保险丝熔断、空气开关跳闸、电能表工作不正常或损坏等合理的均可。（2分）
解析：（1）从铭牌上找出额定电压和额定功率，利用电功率公式的变形式[image: image135.png]


可求出电热水器正常工作时电路中的电流。（2）已知额定功率和工作时间，根据电功率定义式的变形式[image: image137.png]


可求出加热电阻消耗的电能。由于问题中用的单位是千瓦时（[image: image139.png]kW -



），所以计算过程中，功率和时间单位也分别利用常用单位千瓦（）和小时（）较为方便。（3）根据题意要求，结合公式[image: image141.png]


可知，在电压一定时，电阻越大，电功率越小。因此，春、秋两季使用原来的加热电阻[image: image143.png]


，夏季使用加热电阻[image: image145.png]


，冬季使用[image: image147.png]


和[image: image149.png]


两个加热电阻并联即可。因此设计电路如图所示，春、秋两季使用时闭合[image: image151.png]


和[image: image153.png]


、断开[image: image155.png]


，夏季使用时闭合[image: image157.png]


和[image: image159.png]


、断开[image: image161.png]


，冬季使用时同时闭合、[image: image163.png]


和[image: image165.png]


。夏季使用时，只有加热电阻[image: image167.png]


接入电路，功率为2 000 [image: image169.png]


，所以可以利用电功率公式的变形式[image: image171.png]


 求出加热电阻[image: image173.png]


的阻值。（4）由于此电热水器的额定功率较大，如果直接安装到家庭电路中，会造成电路中总电流过大，可能使保险丝熔断或空气开关跳闸，电能表工作不正常或损坏，严重时还可能烧坏电路或引起火灾。
_1510406535.vsd
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