第十六章  电压  电阻  检测题
（满分：100分  时间：45分钟）
一、选择题（每题3分，共36分）
1.  如图1所示，能正确地测出小灯泡两端电压的电路是（    ）
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图1

2.  如图2所示是小明同学测量小灯泡两端电压的电路，图中有一条导线接错了，接错的导线是（    ）
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图2
A.导线1         B.导线2         C.导线3          D.导线4

3.  如图3所示，设电源电压保持不变，S1断开S2闭合时，电压表读数为4.5 V，S1闭合S2断开时，电压表读数变为3 V，灯泡Ll和L2两端电压分别是（    ）
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图3
A.3 V和4.5 V

B.3 V和1.5 V

C.3 V和3 V

   D.1.5 V和4.5 V

4.  在如图4所示的电路中，电源电压保持不变，当开关S由断开到闭合时，下列说法中正确的是（    ）
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图4
A.电流表的示数减小，电压表的示数不变
B.电流表的示数增大，电压表的示数增大
C.电流表的示数减小，电压表的示数减小
D.电流表的示数不变，电压表的示数不变
5.  在做电学实验时，有时会遇到电路元件接触不良现象，一般要利用电压表来检测故障发生的位置。小强同学连接了如图5所示的电路，开关闭合后灯泡不亮，电流表的示数为零，此时用电压表测得a、d间的电压不为零，a、c间的电压为零，c、d间的电压不为零，这说明（    ）
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图5
A.电源接线柱接触不良

    B.开关的触片或接线柱接触不良

    C.电流表接线柱接触不良

    D.灯泡灯丝断了或灯座接触不良
6.  （2015·天津中考）图6是滑动变阻器的结构和连入电路的示意图，当滑片P向右滑动时，连入电路的电阻变小的是（    ）
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图6
7.  (2016•山东威海中考)如图7所示是小明家安装的换气扇和照明灯的电路图,下列说法正确的是(    )
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图7
A.换气扇和照明灯不能同时工作
B.换气扇和照明灯只能同时工作
C.换气扇和照明灯工作时,通过它们的电流一定相等
D.换气扇和照明灯工作时,它们两端的电压一定相等
8.  （2016•福州中考）如图8所示，灯、完全相同，闭合开关S，只有一盏灯亮，且只有一个电表有示数，其故障可能是（    ）
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图8
A.灯开路      B.灯短路      C.灯开路      D.灯短路
9.  一根锰铜线的电阻为R，要使这根连入电路的导线电阻变小，可采用的方法是（    ）

A.减小导线两端的电压         

B.增大导线中的电流

C.将导线对折后连入电路       

D.将导线拉长后连入电路

10.  (2016•湖北黄冈中考)图9甲为某可调亮度台灯，图乙为其用于调光的电位器结构图。是它的三个接线柱，分别与弧形电阻丝的两端相连，与金属滑片相连。转动旋钮，滑片在弧形电阻丝上同向滑动即可调节灯泡亮度。下列分析正确的是(    )
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甲                    乙
图9
A.电位器与灯泡并联
B.电位器是通过改变接入电路中电阻丝的长度来改变灯泡亮度的
C.若只将接入电路，顺时针转动旋钮时灯泡变亮
D.若只将接入电路，顺时针转动旋钮时灯泡变暗
11.  (2016•兰州中考)如图10所示的电路，下列说法正确的是(    )
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图10
A.只闭合开关，灯泡与滑动变阻器并联，电流表测干路电流
B.只闭合开关，灯泡与滑动变阻器并联后再与串联
C.闭合开关、，灯泡、并联后再与滑动变阻器串联
D.闭合开关、，灯泡被短路，电压表测灯泡两端的电压
12.
如图11所示电路中，电压表V1、V2、V3的示数分别为U1、U2、U3，电流表A1、A2的示数分别为I1、I2，那么下列关系式正确的是（    ）
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图11
A.U2＝U1＋U3  I1＝I2



B.U2＝Ul＝U3  I1＝I2
C.U3＝Ul＋U2  I1＜I2



D.U3＝Ul＋U2  Il＞I2        

二、填空题（每空1分，共21分）
13.
某同学有一个电压表（两个量程分别为0～3 V和0～15 V），测量由两节已用过的干电池串联组成的电池组的电压时，他随便选择了一个量程读数，记录的数据是10 V，则实际电压应该是_______V。
14.
（2015•江西中考）如图12所示，为多用途“演示教学电表”的接线情况，此时所测的物理量是______，测量范围是______，示数为______。
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图12
15.
如图13所示的电路图，电压表________（选填“能”或“不能”）测出L1两端的电压，原因是________________________________________。
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图13
16.  (2016•西宁中考)如图14所示，在烧杯中加入盐水，然后将连在电压表上的铜片和锌片插入盐水中，这样就制成了一个盐水电池。观察电压表的接线和指针偏转可知：锌片是盐水电池的________极，电池的电压为________V。
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图14
17.  两个小灯泡串联在电路中，电源电压为16 V，现测得其中一个小灯泡两端的电压为6 V，通过这个小灯泡的电流为0.5 A，则另一个小灯泡两端的电压为_____V，通过它的电流为_____A。
18.  如图15所示的电路中，电压表V1、V2和V3分别测量的是_____、____和_______两端的电压；如果电压表V1、V2的示数分别为6 V和4 V，那么电压表V3的示数为_____V。
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    图15
19.  如图16所示为“探究影响导体电阻大小的因素”的实验电路图，之间接电阻。
（1）本实验通过观察____________________________比较电阻的大小。
（2）小明发现手边只有一根较长的电阻丝，他可以探究导体的电阻是否与导体的_______和_______有关。
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图16
20.  （2016•福州中考）如图17所示，电源电压不变，先闭合开关S，待电路稳定后再闭合开关，电流表A的示数________，电压表V示数与电流表示数的乘积________。（均选填“变大”“变小”或“不变”）
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图17
21.  滑动变阻器是通过改变_______来改变电阻的。如图18所示，若要使滑动变阻器的滑片P向A端滑动时，小灯泡变亮，那么可以将滑动变阻器的C接线柱与_______接线柱接在电路中的M、N两端。
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图18
三、作图题（每题5分，共10分）
22.
如图19所示，当开关S闭合时，两个灯泡都能正常发光，试在图中的○中填入适当的电表符号。

[image: image26.emf]S


图19
23. 如图20所示的电路中，有两根导线尚未连接，请用笔画线代替导线补上。补上后要求：①电压表测小灯泡两端电压；

    ②闭合开关S，向端移动滑动变阻器的滑片P，小灯泡变亮。
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图20
四、探究题（24题10分，25题13分，26题10分，共33分）
24. “探究串联电路的电压关系”的实验电路如图21所示。
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图21
(1)为了使探究得出的结论具有普遍意义，Ll、L2 应该选择______________（选填“相同”或“不相同”）的小灯泡。
(2)小明根据图21连接好电路，闭合开关，电压表示数如图22所示，为了使实验结果更准确，接下来他应该______________。
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图22
（3）测出Ll两端的电压后，小明断开开关，准备拆下电压表，改接在B、C之间。小聪认为小明的操作太麻烦，只需将与A 点相连的导线改接到C点即可。小聪的办法是否正确？



（4）测量完成后，进行小组交流讨论，下表选录了四个小组的数据，你认为这些数据是否合理，请说明理由。

	实验小组
	Ll两端电压/V
	L2两端电压/V
	串联总电压/V

	1
	1.4
	3.1
	4.5

	2
	3.0
	1.3
	4.4

	3
	1.1
	1.7
	2.8

	4
	1.8
	1.2
	3.0


25. 小徐和小静探究“并联电路电压的关系”时，小徐先按图23甲所示电路图连接图乙所示的实物图（电压表尚未连接）。
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                     甲                乙               丙
图23
(1)小静一眼就看出了小徐连接的错误，并指出如果直接闭合开关将出现_______________（选填断路”或“短路”）现象，小灯泡L1、L2都不会亮，还可能造成滑动变阻器或_______________损坏。
(2)小静只更改跟L1、L2的四个接线柱A、B、C、D相连的某根导线的一端，就使电路连接正确了。她的做法可能是_________（写出一种即可）。
(3)接下来，他们按图丙所示电路图连接了三个电压表。实验过程中，通过调节滑动变阻器使电压表V1的示数如图24所示，则电压表V的示数是________V。

[image: image31.emf]
图24
(4)在电路中串联滑动变阻器的作用是_______________，闭合开关前，滑动变阻器的滑片P应置于______端（选填“左”或“右”），该实验的结论是_______________。
26.
在探究“导体的电阻跟哪些因素有关”的问题时，老师引导同学们做了如下实验：
(1)猜想：导体电阻可能与导体材料、横截面积、______、______有关。
(2)实验时，同学们用图25甲所示的实验装置分别把四根金属丝接入电路中两点之间，探究情况如下表：
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图25
	序号
	材料
	长度/m
	横截面积/mm2
	灯泡亮度

	
	铜丝
	1
	1
	较亮

	
	镍铬合金丝
	1
	0.5
	最暗

	
	铜丝
	1
	0.5
	较暗

	
	铜丝
	0.5
	1
	最亮


选用______两根金属丝，可探究导体电阻跟导体横截面积的关系，得到的结论是：__________________________________________________。
(3)如图乙所示的实验，可探究导体电阻与_______的关系。
第十六章  电压  电阻  检测题参考答案
1.
D  解析：A选项中，电压表与并联，但电压表的正、负接线柱接反了，故A选项错误；B选项中，闭合开关S后，电压表测量的是电源电压，B选项错误；C选项中，电压表与并联，测量的是两端的电压，C选项错误；D选项中，电压表与并联，测量的是两端的电压，且正、负接线柱接法正确，故D选项正确。
2.
C  解析：要测量小灯泡Ll两端的电压，需将电压表与Ll并联，由题图可知，电压表所测的是两灯泡的总电压，应将导线3右端接到Ll的右接线柱（或L2的左接线柱）上，C选项符合题意。
3.
B  解析：S1断开S2闭合时，电压表测电源电压，S1闭合S2断开时，电压表测灯泡Ll两端的电压。根据串联电路总电压等于各分电压之和可知Ll两端电压为3 V，L2两端电压为4.5 V－3 V＝1.5 V。选项A、C、D错误，选项B正确。
4.
D  解析：开关S由断开到闭合过程中，电压表始终测电源电压，所以电压表的示数不变。R2两端的电压不变，所以电流表的示数不变。选项D正确。
5.
B  解析：开关闭合后，灯泡不亮，电流表无示数，说明电路中出现断路现象；用电压表检测时，发现a、d间的电压不为零， c、d间的电压不为零，而a、c两点间的电压为零，说明d→电源→a→b→c无断路，所以是开关出现断路现象。
6.
D  解析：滑动变阻器是通过改变接入电路中电阻丝的长度来改变电阻大小的，滑动变阻器正确接法是上下接线柱各接一个。若只接上面两个或只接下面两个接线柱均不能改变接入电路中电阻丝的长度，也就不能改变电阻的大小，故B、C选项错误。要使滑片P向右滑动时，电阻变小，则右下方的接线柱要接入电路，故A选项错误，D选项正确。
7.
D  解析：由电路图可知，换气扇和照明灯并联在电路中，开关只控制换气扇，开关只控制照明灯。当开关和同时闭合时，两用电器同时工作，故A选项错误；当开关和只闭合其中一个时，只有一个用电器工作，故B选项错误；换气扇和照明灯工作时，通过它们的电流与它们两端的电压和自身的电阻有关，所以电流不一定是相等的，故C选项错误；由于换气扇和照明灯是并联的，根据并联电路电压的规律可知，它们两端的电压是相等的，故D选项正确。
8.
C  解析：分析电路图可知，灯和并联，电流表测量通过灯的电流，电压表既是测量灯两端的电压，也是测量灯两端的电压。闭合开关S后，只有一盏灯亮，因为两灯是并联的，所以另一盏灯一定是处于开路状态。若灯开路，则电路中灯和电流表串联，电压表并联在两端，此时两个电表都有示数；若灯开路，则灯所在支路中没有电流，电流表没有示数，此时电压表并联在两端，测量两端电压，此时电压表有示数，故C选项符合题意。
9.
C  解析：导体电阻大小决定于导体的材料、长度和横截面积，导体长度越长，横截面积越小，电阻越大；将导线对折后，导线在长度减小的同时横截面积增大，所以导线的电阻变小，故C选项正确。

10.  B  解析：电位器是一种变阻器，应与所控制的用电器串联才能起作用，故A选项错误；在电路中，变阻器的作用是通过改变接入电路中电阻丝的长度来改变电阻，从而改变灯泡的亮度，故B选项正确；若将接入电路，则将整个电阻丝接入电路中，转动旋钮时不能改变接入电路的阻值，灯泡亮度不变，故C选项错误；若将接入电路，则滑片右端电阻丝接入了电路中，顺时针转动旋钮时，接入电路的阻值变小，灯泡亮度变亮，故D选项错误。
11.  C  解析：只闭合开关，灯泡与滑动变阻器串联，故A选项错误；只闭合开关，灯泡与滑动变阻器串联，灯泡断路，故B选项错误；闭合开关、，灯泡、并联后再与滑动变阻器串联，故C选项正确，D选项错误。
12.
A  解析：先去掉电流表和电压表，分析电路图可知，此电路为两电阻串联的电路，电流表测的是串联电路中的电流，根据串联电路中电流的特点知，Il＝I2，显然C、D选项是错误的；电压表Vl、V3分别测两个电阻两端的电压，V2测两个电阻两端的总电压，故有U2＝Ul＋U3。
13.
2  解析：由于电压表表盘刻度均匀，有30个小格，量程为0～3 V时，每小格表示0.1 V；量程为0～15 V时，每小格表示0.5 V，正好是量程为0～3 V时的5倍。本题中两节干电池电压最大为3 V，而他的读数为10 V，说明他读数时所用的量程为。实际电压应为10 V的 ，为2 V。
14.
电压      解析：通过接入电路的接线柱为“”“”可以看出，此时所测量的物理量是电压，测量范围（量程）是，即指针指示到满刻度（5个大格）时为，则一个大格为，每一小格为，此时指针指示位置为第2个大格，所以示数为。
15.
不能  电压表的正、负接线柱接反了，指针反向偏转，无法读数  解析：由题图可知，电压表虽然并联在L1的两端，但正、负接线柱接反了，指针反向偏转，无法读数，不能测出L1两端的电压。
16.  负  0.6  解析：由题图可知，电压表的指针向右偏转，说明与电压表正接线柱相连接的铜片是电源的正极，与电压表负接线柱相连接的锌片是电源的负极；电压表使用的是0~3 V量程，分度值是0.1 V，指针指在第6格处，所以示数是0.6 V，即电池的电压是0.6 V。
17.
10  0.5  解析：两个小灯泡串联，由串联电路的电流规律可知两灯泡中电流相等，即电路中的电流为0.5 A。由串联电路中的电压规律可知两个小灯泡两端的电压之和等于总电压，即电源电压，所以另一个小灯泡两端的电压为：U2＝UU1＝16 V－6 V＝。
18.
电源  L1  L2  2

19.
（1）电流表示数（或灯泡亮度）  （2）长度  横截面积

解析：（1）在电源电压不变的情况下，A、B之间接入的电阻越大，电路中的总电阻越大，电流就越小。在灯泡电阻不变的情况下，电流越小，灯泡就越暗。所以可以根据电流表示数的大小或灯泡的亮暗程度来判断所接入导体电阻的大小。（2）导体的电阻是导体本身的一种性质，它跟导体的长度、横截面积和材料有关。只有一根电阻丝时，可以改变电阻丝的长度和横截面积，材料无法改变，故可探究导体的电阻是否与导体的长度和横截面积有关。
20.
变大  不变  解析：只闭合开关S时，开路，电路中的用电器只有，此时电流表、、电流表A串联在电路中，电压表测量两端电压，根据串联电路电流的规律，可知电流表A和的示数相同，当再闭合时，与并联，测量通过的电流，A测量干路电流，因为并联电路各支路互不影响，所以两端的电压保持不变，通过的电流的示数）也保持不变，因此电压表V示数与电流表示数的乘积不变，因为此时电流表A测量干路电流，所以A的示数等于的示数与通过的电流之和，故A的示数变大。
21.
接入电路中电阻丝的长度  A  解析：（1）滑动变阻器是靠改变接入电路中电阻丝的长度来改变电阻的；（2）滑片P向A端滑动时，灯泡变亮，说明电路中电流变大，滑动变阻器接入电路的阻值变小，所以应将滑动变阻器的C接线柱与A接线柱接在电路中的M、N两端。
22.
如图1所示。
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23.
如图2所示。  
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解析：滑动变阻器的滑片向a端移动时小灯泡变亮，说明滑动变阻器与小灯泡串联且滑动变阻器接入电路中的电阻变小，即左下方接线柱必须接入电路中，电压表测量小灯泡两端的电压，说明电压表并联在小灯泡的两端，据此连接实物图中尚未连接的两根导线。
24.
（1）不相同  （2）改接小量程  （3）不正确  （4）合理；都满足在误差允许的范围内，串联电路总电压等于各串联部分电压之和

解析：（1）“探究串联电路的电压关系”的实验是一个归纳性实验，实验中要多次测量得出实验数据，同时为避免实验数据的偶然性，便于得出具有普遍意义的实验结论，实验时要选用不同规格的小灯泡。（2）由题图中电压表的指针偏转幅度来看，指针偏转幅度很小，原因是电压表选用的量程太大，所以为了使实验结果更准确，应换用0～3 V量程。（3）小聪的办法不正确，若只将与A点相连的导线改接到C点，会导致电压表的“+”“-”接线柱反接，可能会损坏电压表。（4）分析表格中的数据可以看出，每组数据都满足串联电路的电压规律，即在误差允许范围内，串联电路的总电压等于各串联部分电压之和，所以这些数据都是合理的。
25.
（1）短路  电源  （2）将导线①由C改接到D（其他答案合理也可） （3）2.5  

    （4）改变灯泡两端的电压，多获得几组数据  左  并联电路各支路两端的电压相等
解析：（1）如题图乙所示，AC导线把两个小灯泡都短路了，会造成电路中电流过大，烧坏电源或滑动变阻器。
（2）只更改跟L1、L2的四个接线柱A、B、C、D相连的某根导线的一端，如可以将导线②的上端由A改接到B或D，也可以将导线①的右端由C改接到B或D，就使电路连接正确了。
（3）电压表使用0～3 V的量程，每一个大格代表1 V，每一个小格代表0.1 V，其示数为2.5 V。
（4）实验中使用滑动变阻器改变灯泡两端的电压，多获得几组数据，使实验结论更具有普遍性。
26.
（1）长度  温度  （2）和  当导体的长度、材料、温度相同时，导体的横截面积越小，电阻越大  （3）温度  

    解析：（1）影响导体电阻大小的因素可以猜想有：材料、长度、横截面积、温度。
   （2）探究导体电阻跟导体横截面积的关系时，必须控制导体的材料、长度相等，横截面积不相等，因此符合条件的有和两根电阻丝；根据灯泡的亮度不同，可以得出的结论是：当导体的长度、材料、温度相同时，导体的横截面积越小，电阻越大。
   （3）在题图乙的实验中，对电阻丝加热，观察灯泡亮度的变化，因此探究的是电阻与温度的关系。
