第十五章 电流和电路 检测题
（满分:100分  时间:45分钟）
一、选择题(每题3分，共30分)
1.  如图所示，通草球甲、乙相互排斥，甲、丙相互吸引，如果已知甲带正电，那么乙、丙的带电情况是（   ）
[image: image1.png]


       [image: image2.png]



A.乙带负电、丙带正电
B.乙带正电、丙带正电
C.乙带负电、丙带负电或不带电
D.乙带正电、丙带负电或不带电
2.  （2015·哈尔滨中考）如图所示各电路图中，闭合开关，两个灯泡不能都发光的电路是（    ）

    [image: image3.wmf]  [image: image4.wmf]  [image: image5.wmf]  [image: image6.wmf]
A                B               C             D

3.  （2016·山西中考）如图所示，把一根塑料绳一端扎紧，从另一端撕开成许多细丝，用干燥的手从上向下捋几下，发现细丝张开了。下列分析正确的是（    ）
[image: image7.png]



A.细丝张开的原因是带了异种电荷互相吸引
B.细丝张开的原因与验电器的工作原理相同
C.细丝带了电是通过摩擦的方法创造了电荷
D.细丝带上电的实质是分子在物体间的转移
4.  如图所示的电路中，哪个电路是正确的（   ）
[image: image8.jpg]e





5.  (2016·福建厦门中考)如图所示，以下四件家用电器正常工作时电流最接近5 A的是(    )
[image: image9.png]


         [image: image10.png]


           [image: image11.png]


                 [image: image12.png]



A.电风扇         B.笔记本电脑          C.台灯            D.电饭锅
6.  如图5所示电路中，电流表[image: image14.png]


、[image: image16.png]


、[image: image18.png]


的示数分别为[image: image20.png]


、[image: image22.png]


、[image: image24.png]


，它们的大小关系是（   ）
[image: image25.png]



A.[image: image27.png]


                   
B.[image: image29.png]L>1,





C.[image: image31.png]L>1L>1,



                    
D.[image: image33.png]L>1>1,




7.  小强同学在探究串联电路电流规律的实验中，按图连接好了电路，合上开关S后，发现两灯均不发光。为检测出电路故障，他将电压表接到[image: image35.png]


两端来测量电压，发现电压表有明显示数，而电流表示数几乎为零，则电路故障可能是（　　）
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A.灯[image: image38.png]


短路                  
B.灯[image: image40.png]


断路 
C.电流表烧坏了              
D.灯[image: image42.png]


断路
8.  甲、乙两同学在做实验时，把电流表的“+”和“0.6”两个接线柱接在电路中，指针位于如图所示的位置，下面记录中正确的是（   ）
[image: image43.emf]
A.[image: image45.png]14 A



             B.[image: image47.png]0.24 A



           
C.[image: image49.png]026 A



            D.[image: image51.png]028 A




9.  如图所示的电路中，有可能造成电源和电流表都损坏的是（   ）
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10.  (2016·长沙中考)某品牌滚筒洗衣机，筒门处有开关[image: image54.png]


，筒门关闭时[image: image56.png]


 闭合，筒门打开时[image: image58.png]


 断开，筒门开关[image: image60.png]


和控制开关[image: image62.png]


 必须同时闭合时，洗衣机才能工作，下列符合要求的电路模型是(    )
[image: image63.png]


       [image: image64.png]


        [image: image65.png]7,
A\ N\



       [image: image66.png]HLIE




A                B               C                D


二、填空题(每空1分，共22分)
11. （2016·海南中考）科技馆内有一个“静电球”，当人触摸“静电球”时，头发丝便会一根根地竖起，形成“怒发冲冠”的景象，如图所示。这是头发丝带有________（选填“同种”或“异种”）电荷而相互________（选填“吸引”或“排斥”）的结果。
[image: image67.png]



12.  在如图所示的电路中，有三个开关[image: image69.png]


、[image: image71.png]


、[image: image73.png]


 ，如果仅将开关[image: image75.png]


闭合，[image: image77.png]


、[image: image79.png]


断开，则灯[image: image81.png]


、[image: image83.png]


_______联；如果将开关[image: image85.png]


、[image: image87.png]


闭合，[image: image89.png]


断开，则灯[image: image91.png]


、[image: image93.png]


_______联。
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13.  (2015·成都中考)如图甲所示的电路，当开关S闭合后，电流表测量的是通过________(选填“电源”“[image: image96.png]


”或“[image: image98.png]


”)的电流，电流表的指针偏转如图乙所示，电流表的示数为________[image: image100.png]


。
[image: image101.png]


                        [image: image102.png]1 2
0
g,
) o.zI 04 ¢

A
/gD/O o
= 0. 3




甲                              乙
14.  如图所示是实验室常用的一种电流表，其零刻度不在表盘的最左端。当导线[image: image104.png]


、[image: image106.png]


 分别与标有“[image: image108.png]


”和“3”的接线柱相连时，电流表指针偏转情况如图所示，此时，电流是从导线_______（选填“[image: image110.png]


”或“[image: image112.png]


”）流入电流表。为了增大指针的偏转角度从而减小读数误差，应将导线[image: image114.png]


与标有“______”的接线柱相连，[image: image116.png]


与标有“______”的接线柱相连。
[image: image117.png]



15.  计算器中的电流很小，大约为[image: image119.png]100 pA



，也就是_______[image: image121.png]


；雷电是一种常见的自然现象，发生雷电时的电流高达[image: image123.png]2x10° A



，相当于_______[image: image125.png]


。
16.  如图所示，老师将废弃灯泡的玻璃外壳小心地打碎，留下灯头和固定两根引线的玻璃芯，将与之相连的灯丝去掉，利用灯头把玻璃芯与一盏“220 V40 W”的灯泡串联接入家庭电路中，此时灯泡_______（选填“能”或“不能”）发光。然后用酒精灯加热玻璃芯，当玻璃芯发黄变红时，灯泡_______（选填“能”或“不能”）发光。这时移走酒精灯，灯泡_______（选填“能”或“不能”）发光。这个实验说明常温下的玻璃是_______，高温下的玻璃变成了_______。
[image: image126.png]



17.如图所示，汽车在转向前，司机会拨动转向横杆，汽车同侧的前后两个转向灯就会同时闪亮、同时熄灭，但其中一个损坏时，另一个仍能正常工作，这两个转向灯在电路中的连接方式为__________，转向横杆相当于电路中的______。
[image: image127.png]



18.  (2015•江苏泰州中考)如图是小明“探究并联电路电流特点”的电路图。实验中，他将一只电流表分别接在[image: image129.png]


三处，测得的数据如图所示，完成此实验至少需要___________根导线；小明由此得出：并联电路中干路电流等于___________；请指出小明就此得出结论的不科学之处：____________，你认为可做出的改进措施是________________________。
[image: image130.png]



三、作图题(每题4分，共8分)
19.  根据电路图连接实物图。
[image: image131.emf]L

2

L

1

S

1

S

2

S

3

S

1

S

2

S

3

L

1

L

2


20.（2014·湖北咸宁中考）请在如图所示电路中根据标出的电流方向，从电池组、电流表、电压表三个元件符号中选出两个，并分别填入电路的空缺处。填入后要求：①闭合开关，灯泡[image: image133.png]


和[image: image135.png]


都能发光；②灯泡[image: image137.png]


和[image: image139.png]


并联连接。
[image: image140.png]



四、实验题(21题8分，22题6分，23题8分，共22分)
21.（2016·北京中考）在串联电路中，流入第一个灯泡的电流用[image: image142.png]


表示，流出第二个灯泡的电流用[image: image144.png]


表示。请自选实验器材证明：在串联电路中，[image: image146.png]


等于[image: image148.png]


。
(1)画出实验电路图；
(2)写出实验步骤；
(3)画出实验数据记录表格。
22.  某同学在使用电流表测量通过某一灯泡的电流的实验中，闭合开关后，发现电流表的指针偏转到如图所示的位置，于是他立即断开开关。则：
[image: image149.png]



（1）测量时产生这种现象的原因是__________________。
（2）该同学为了完成实验，下一步应该采取的措施是  ___________________________。
（3）改正错误后，该同学再闭合开关，发现指针的示数是[image: image151.png]18 A



，请你在图中画出指针的位置。
23.   (2016·河南中考）小海和小梅一起做“探究并联电路中电流的规律”实验。
（1）图甲是他们设计的电路，图乙是他们测量电流时连接的实验电路，此时电流表测量的是_________________（选填“[image: image153.png]


”“[image: image155.png]


”或“[image: image157.png]


”）处的电流。
[image: image158.png]


[image: image159.png]



甲                       乙
（2）请在图乙中移动一根导线，测量另一处的电流。在移动的导线上画“×”，并用笔画线代替导线连接正确的电路。移动后电流表测量的是_________________（选填“[image: image161.png]


”“[image: image163.png]


”或“[image: image165.png]


”）处的电流。
（3）测出[image: image167.png]


三处的电流如表所示，由此得出初步结论_________________（只写表达式）。小梅指出：为了得出更普遍的规律，应当进行多次实验。操作方法是：_________________
	位置
	[image: image168.png]



	[image: image169.png]



	[image: image170.png]




	电流[image: image172.png]


/A
	0.30
	0.24
	0.54


（4）小海利用原有的实验器材，添加一个开关，又设计了一个电路。利用这个电路，不用更换电流表的位置，就可直接测出[image: image174.png]


三处的电流，同样可得出三处电流的关系。请在虚线框中画出电路图。
[image: image175.png]



五、综合题（每题9分，共18分）
24.  芳芳家里有一盏电灯不亮了，是停电了还是灯泡坏了？芳芳采用了以下两种办法进行判断，请你分析每一种办法的理由：
（1）打开电视机可以正常观看电视节目，这说明：_____________________。
（2）取下灯泡，用电池做电源，连接灯泡、电池和电流表，组成电路观察电流表发现指针无偏转，这说明：________________________________。
（3）如果让你来判断，你的做法是：________________________________。
25. (2016·天津中考)在研究并联电路的电流规律时，某次实验所用的实验器材如图所示，请根据要求完成下列任务：
(1)按照如图所示的电路图，以笔画线代替导线，完成电路连接。
[image: image176.png]


           [image: image177.png]



 (2)实验时，电流表[image: image179.png]


、[image: image181.png]


的示数如图所示，通过[image: image183.png]


的电流为___________A；若不计实验误差，请在图中标出此时电流表[image: image185.png]


的指针位置。
[image: image186.png]


               [image: image187.png]


               [image: image188.png]



                 [image: image190.png]


                      [image: image192.png]


                   [image: image194.png]



第十五章 电流和电路  检测题参考答案
1.  D  解析：已知甲球带正电，甲、乙互相排斥，根据同种电荷互相排斥可知，乙球带正电；甲、丙相互吸引，根据异种电荷互相吸引和带电体有吸引轻小物体的性质，所以丙球可能带负电，也可能不带电。故D选项正确。
2.  C  解析：当电路中开关都闭合时，在C电路图中，灯泡[image: image196.png]


被短路，所以灯泡[image: image198.png]


不能发光，只有灯泡[image: image200.png]


能发光，故C选项符合题意；当电路中开关都闭合时，在A、D电路图中两灯泡并联，B电路图中两灯泡串联， A、B、D电路图中两个灯泡都能发光，不符合题意。
3.  B  解析：用干燥的手捋塑料绳，手和塑料绳摩擦起电，塑料细丝上带了同种电荷，同种电荷相互排斥，因此细丝张开，故A选项错误；验电器的工作原理是两片金属箔片上带同种电荷，同种电荷相互排斥，所以验电器带电后金属箔片会张开一定的角度，因此细丝张开的原因与验电器的工作原理相同，故B选项正确；摩擦起电的实质是电子的转移，不同的物质原子核对电子的束缚能力不同，当相互摩擦时，原子核对电子束缚能力强的会得到电子而带负电，原子核对电子束缚能力弱的会失去电子而带正电，故C、D选项错误。
4.   A  解析：题图A中，两灯泡串联，开关控制整个电路，因此题图A所示电路正确；题图B中，开关闭合后，会形成电源短路，因此题图B所示电路错误；题图C中，两灯泡串联，但电路中没有开关，因此题图C所示电路错误；题图D中，电路中没有电源，不符合电路的组成要求，因此题图D所示电路错误。
5.  D  解析：电风扇正常工作时的电流大约0.3 A；笔记本电脑正常工作时的电流大约[image: image202.png]12 A



；台灯正常工作时的电流大约0.1 A；电饭锅正常工作时的电流大约5 A。所以D选项正确。
6.  D  解析：由题图可知，电路为并联电路，电流表[image: image204.png]


在干路上，测量电路中的总电流，电流表[image: image206.png]


在[image: image208.png]


所在的支路上，测量通过[image: image210.png]


的电流，电流表[image: image212.png]


测量通过[image: image214.png]


和[image: image216.png]


的总电流，由并联电路中电流关系可得[image: image218.png]L>1>1,



，故选项D正确。
7.  D  解析：将电压表接到[image: image220.png]


两端时，电压表有示数，说明电路中有电流通过，即此电路为通路；而此时电流表示数几乎为零，说明通过电路的电流很小。综合上面两点可知：灯[image: image222.png]


断路，在[image: image224.png]


两端接上电压表后，电路变为通路，因电压表的电阻很大，所以造成了电流表几乎没有示数，只有D选项符合题意。
8.  D  解析：由题意可知，电流表量程为[image: image226.png]0~0.6 A



，分度值为[image: image228.png]0.02 A



,所以电流表的示数为[image: image230.png]0.28 A



，故D选项正确。
9.  A  解析：由题图A可知，电流表与电阻并联，当开关闭合时，电阻被短路，电流表直接接在电源的两极上，由于电流表内阻很小，根据欧姆定律可知，通过电流表的电流会很大，会烧坏电流表和电源。由题图B可知，电流表与电阻串联，符合电路连接要求，当开关闭合后，不会损坏电流表和电源。由题图C可知，电流表与电阻串联，开关与电流表和电阻并联，当开关闭合后，电流表和电阻被短路，电流从电源正极出发，不经过用电器直接回到电源负极，此时电源被短路，会损坏电源。由题图D可知，电流表与开关并联，当开关闭合后，不会损坏电流表和电源。故A选项正确。
10.  D  解析：A、B选项中筒门开关[image: image232.png]


和控制开关[image: image234.png]


都闭合时，电动机被短路，洗衣机不能工作；C选项中开关[image: image236.png]


和[image: image238.png]


并联，任意一个开关闭合时，洗衣机都能工作，故A、B、C选项不符合题意；D选项中，开关[image: image240.png]


、[image: image242.png]


都闭合时，洗衣机才能工作，故D选项符合要求。
11.  同种  排斥  解析：头发丝一根根地竖起，说明相互排斥，根据电荷间的相互作用规律：同种电荷相互排斥，异种电荷相互吸引，说明头发丝带有同种电荷。
12.  串  并  解析：由题图可知，当开关[image: image244.png]


闭合，[image: image246.png]


、[image: image248.png]


断开时，电流从电源正极出发，依次经过[image: image250.png]


、[image: image252.png]


回到电源负极，此时灯[image: image254.png]


、[image: image256.png]


串联；当开关[image: image258.png]


、[image: image260.png]


闭合，[image: image262.png]


断开时，电流路径有两条，即电流从电源正极分别经灯[image: image264.png]


和[image: image266.png]


、[image: image268.png]


和[image: image270.png]


回到电源负极，所以灯[image: image272.png]


、[image: image274.png]


并联。
13.  [image: image276.png]


  0.28  解析：由题图可知，闭合开关后，电灯[image: image278.png]


和[image: image280.png]


并联，电流表串联接在[image: image282.png]


所在的支路上，所以电流表测量的是通过[image: image284.png]


的电流；电流表使用的是“[image: image286.png]0~0.6 A



”的量程，一个大格表示[image: image288.png]0.2 A



，一个小格表示[image: image290.png]0.02 A



，指针指在第2个大格内的第4条刻度线上，所以其示数为[image: image292.png]0.28 A



。
14.  [image: image294.png]


   0.6   [image: image296.png]


  解析：由题图知，电流表指针偏向了0刻度的左侧，指针反向偏转的原因是正、负接线柱接反了，也就是电流从导线[image: image298.png]


进入了电流表；为测量正确并且读数误差较小，需要改变进入电流表的电流方向，并改接小量程，所以需要将导线[image: image300.png]


与标有“0.6”的接线柱相连，导线[image: image302.png]


与标有“[image: image304.png]


”的接线柱相连。
15.  [image: image306.png]1x10™%



  [image: image308.png]2% 108



   解析：[image: image310.png]100 pA=100x 10—¢

1x10* A



，[image: image312.png]2x10° A=2x105x 10° mA=2x10° mA.




16.  不能  能  不能  绝缘体  导体  解析：导体和绝缘体之间没有绝对的界限，玻璃在常温下是绝缘体，因此没有用酒精灯加热玻璃芯时，灯泡不能发光；当用酒精灯加热玻璃芯时，灯泡发光；移走酒精灯后，玻璃温度降低，灯泡又不发光，说明玻璃在常温下是绝缘体，在高温下是导体。

17.  并联  开关  解析：汽车同侧的前后两个转向灯会同时闪亮、同时熄灭，但转向灯可以单独工作，所以它们是并联的；司机拨动这根横杆，转向灯才会工作，所以这根横杆起到了开关的作用。
18.  6   各支路电流之和  只测量了一组数据，具有偶然性  更换不同规格的灯泡，多次实验
解析：(1)如题图所示，在接入电流表之前需要5根导线，当在[image: image314.png]


点、[image: image316.png]


点或[image: image318.png]


点接入电流表时，再加1根导线即可，所以完成此实验至少需要6根导线；根据小明的测量数据可知干路电流[image: image320.png]I, =09 A



，支路上的电流分别是[image: image322.png]I =0.4 A



，[image: image324.png]I =05 A



，小明由此得出[image: image326.png]


,即干路电流等于各支路电流之和，小明只凭一次实验就得出了结论，这是不可靠的，因为一次实验具有偶然性，因此他应该更换不同的灯泡，多次实验，从而得出正确结论。
19.  如图所示  
[image: image327.emf]S
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解析：根据电流流向法，先从电源正极出发依次串联开关[image: image329.png]


、开关[image: image331.png]


、灯泡[image: image333.png]


回到负极，然后开关[image: image335.png]


和灯泡[image: image337.png]


串联以后，把灯泡[image: image339.png]


的右端与开关[image: image341.png]


的右端相连、开关[image: image343.png]


的左端和灯泡[image: image345.png]


的左端相连即可，如图所示。
20.  如图所示  
 [image: image346.png]



解析：要使灯泡发光，则电路中必须有电源，如果电源在左侧，根据电流方向可知，下端必须为正极；若右端为电流表则灯泡L2短路，不发光，若右端为电压表则两灯泡串联，不符合题意，所以电源应位于右端，且下端为正极；若左端为电压表则灯泡L1不发光，不符合题意；左端为电流表，两灯泡并联且都发光，符合题意。
21. (1)实验电路图如图所示
[image: image347.png]



(2)实验步骤：
①电流表调零，断开开关S，按电路图连接电路。
②闭合开关S，分别读出此时两电流表的示数[image: image349.png]


和[image: image351.png]


，并将[image: image353.png]


和[image: image355.png]


的数值记录在表格中。
③断开开关S，利用另外两个不同阻值的灯泡替换②中的灯泡，闭合开关S，分别读出此时两电流表的示数[image: image357.png]


和[image: image359.png]


，并将[image: image361.png]


和[image: image363.png]


的数值记录在表格中。
④依照步骤③，分别替换四次不同阻值的灯泡，闭合开关S，分别读出两电流表的示数[image: image365.png]


和[image: image367.png]


，将[image: image369.png]


和[image: image371.png]


的数值记录在表格中。
(3)实验数据记录表：
	[image: image373.png]
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	[image: image375.png]
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解析：要证明串联电路中[image: image377.png]


等于[image: image379.png]


，只需将两个灯泡串联，用两个电流表分别测出通过两个灯泡的电流大小，进行比较即可。在证明两个变量为某函数关系时，应做多次实验，注意实验步骤中要有准备实验、其中一次实验的详细过程，后面的实验进行仿照就可以了。
22.（1）电流表所选量程偏小  （2）改接[image: image381.png]0~3 A



的量程  （3）如图所示 
[image: image382.png]



解析：（1）由题图可知，指针偏转到最右边，且超出了刻度盘上的最大刻度，所以是选用的电流表的量程太小。（2）为了能测出电路中的电流，必须将电流表的量程更换为[image: image384.png]0~3 A



。（3）电流表的[image: image386.png]0~3 A



量程对应的分度值为[image: image388.png]0.1 A



，所以电流值[image: image390.png]1.8 A



在图中标出时如图3所示。
23. （1）[image: image392.png]


（1分）  （2）如图甲（或图乙）（2分）  [image: image394.png]


（或[image: image396.png]


)(1分）
  [image: image397.png]


    [image: image398.png]



                  甲                                    乙
（3）[image: image400.png]Ie=1a+15



  换用不同规格的灯泡进行多次实验
（4）如图丙所示。
[image: image401.png]



                   丙
解析：（1）由题图乙可知，电流表在干路上，因此测量的是干路电流，即测量[image: image403.png]


处的电流。（2）若要测量[image: image405.png]


处的电流，则电流表应该串联在[image: image407.png]


的支路中，故将与[image: image409.png]


左接线柱相连的导线改接到电流表的“-”接线柱上，如图甲；若要改测[image: image411.png]


处的电流，则电流表应串联在[image: image413.png]


的支路中，故将与[image: image415.png]


左接线柱相连的导线改接到电流表的“-”接线柱上，如图乙。（3）由表中数据可知，[image: image417.png]


处电流[image: image419.png]I, =0.30 A



,[image: image421.png]


处电流[image: image423.png]


,[image: image425.png]


处电流[image: image427.png]I.= 054 A



，且[image: image429.png]0.54 A=0.30 A+0.24 A



，据此可得出初步结论：[image: image431.png]Ie=1a+15



；只凭一次测量数据，不能说明结论的普遍性，因此应该换用不同规格的灯泡进行多次实验，通过多次测量得出普遍规律。（4）使用原有的器材，只添加一个开关，就能通过闭合或断开开关而不更换电流表的位置就能测出[image: image433.png]


三处的电流，故可把电流表放在干路上，每个支路各连接一个开关，这样当只闭合该支路开关时，电流表测量的就是该支路的电流，当两个开关同时闭合时，电流表测量干路的电流，如图丙。
24.  （1）没有停电，是灯泡坏了，并联电路中各用电器可以独立工作（3分）
    （2）灯泡坏了，断路时电路中没有电流（3分）
    （3）换一个新的完好的灯泡接入灯座试试（合理即可）（3分）
解析：（1）因电视机和灯泡是并联的，电视机能工作说明没有停电；根据并联电路中用电器之间互不影响可以判断，是灯泡坏了。（2）因断路时电路中没有电流，此时电流表没有示数，所以是灯泡坏了。（3）可以直接换一个新的完好的灯泡接入灯座试试，如果新灯泡能够发光说明旧灯泡是坏的。
25.  (1)电路连接如图所示(3分)  
[image: image434.png]



(2)0.3(3分)  指针位置如图所示(3分)
[image: image435.png]



解析：(1)由题中电路图可知，灯泡[image: image437.png]


与[image: image439.png]


并联，电流表[image: image441.png]


测量干路电流，电流表[image: image443.png]


测量通过灯泡[image: image445.png]


的电流，电流表[image: image447.png]


测量通过灯泡[image: image449.png]


的电流，根据题图中电流表接线柱连线可知，电流表[image: image451.png]


、[image: image453.png]


选择0～0.6 A量程，[image: image455.png]


选择0～3 A量程。连接实物图时，从电源正极出发，依次连接电流表[image: image457.png]


、灯泡[image: image459.png]


、电流表[image: image461.png]


、开关，最后回到电源的负极，然后将灯泡[image: image463.png]


与电流表[image: image465.png]


串联起来的支路并联在灯泡[image: image467.png]


与电流表[image: image469.png]


的两端。(2)电流表[image: image471.png]


选用的量程为0～0.6 A，根据指针位置可确定其示数(通过[image: image473.png]


的电流[image: image475.png]),



=0.3 A；电流表[image: image477.png]


选用的量程为0～0.6 A，根据指针位置可确定其示数(通过[image: image479.png]


的电流[image: image481.png]),



=0.5 A；根据并联电路的电流规律可知干路电流即电流表[image: image483.png]


的示数为[image: image485.png]I;=I,+I, =03 A+0.5 A=108 A



，由于电流表[image: image487.png]


选用的量程为0～3 A，所以指针应指在第1个大格内第8条刻度线上。
