内江市2012〜2013学年度九年级第一学期期末检测试题

物 理

本试卷分为第I卷（选择题）和第II卷(非选择题）两部分，第I卷1至2页，第II卷3至6页. 全卷满分100分，考试时间90分钟.

第I卷(选择题共36分）
注意事项：
1.答第I卷前，请考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目用2B铅笔涂写在机读卡上.

2.答第I卷时，每小题选出答案后，用铅笔把机读卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动，用橡皮擦千净后再选涂其它答案.

3.考试结束时，将本试卷和机读卡一并收回.

一、本题包括12小题，每小题3分，共36分；在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的.

[image: image1.jpg]


1.如图所示，把两滴蓝墨水分别同时滴人盛有冷水和热水的两个玻璃杯中，大约10分钟后，看到两杯水中的墨水都发生了扩散现象，对于这个现象，以下分析中错误的是（   ）
A.扩散现象只能发生在液体之间
B.扩散现象说明了分子在不停地运动
C.温度越髙扩散现象越明显
D.扩散现象说明了分子之间存在着间隙
2.关于温度、热量和内能，下列说法中正确的是（   ）
A.温度髙的物体内能一定多，温度低的物体内能一定少
B.物体的内能与温度有关，只要温度不变，物体的内能就一定不变
C.内能少的物体也可能将热量传递给内能多的物体
D.由于南极的冰山温度很低，所以，它没有内能
3.下列说法中错误的是（   ）
A.现阶段，人类所用的能量，绝大部分来源于燃料的燃烧
B.燃料的燃烧，是化学能转化为内能
C.燃料的热值与燃料的种类有关，与燃料的质量和燃烧的状况均无关
D.燃料不完全燃烧时的热值比完全燃烧时的热值少
4.初春培育水稻秧苗时，为了不使秧苗受冻，正确的做法是（   ）
A.早晨多灌水，傍晚多排水
B.早晨多排水，傍晚多灌水
C.早晨和傍晚都要多灌水
D.早晨和傍晚都要多排水
5.关于磁场的知识，下列说法中正确的是（   ）
A.磁感线是磁场中真实存在的一些曲线
B.磁场看不见摸不着，但可以借助小磁针的偏转和指向来间接反映
C.磁感线的方向都是从磁体的N极到磁体的S极
D.磁极间的相互作用不都是通过磁场来发生的
6.如图所示，有一个看不见内部导线连接情况的小盒，小盒上有两只小灯泡.闭合开关，两只小灯泡都亮；断开开关，两只小灯泡都灭.下列判断这两只小灯泡的连接情况正确的是（   ）
[image: image2.jpg]


A.由于开关能同时控制这两只小灯泡的亮与灭，所以，这两只小 灯泡一定是串联
B.如果用电流表测得通过这两只小灯泡的电流相等，那么，这两
只小灯泡一定是串联
C、如果用电压表测得这两只小灯泡两端的电压不相等，那么，这两只小灯泡一定是串联
D、如果取下一只小灯泡，另一只小灯泡仍然发光，那么，这两只小灯泡一定是串联
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7、小明同学用“伏安法”测量定值电阻的阻值艮，采用了如图所示的电路做实验，如果只有R1或R2其中一处出现电路故障，那么，以下分析中正确的是（   ）

A、若电流表无示数，电压表有示数，那么R1短路
B、若电流表无示数，电压表无示数，那么R2断路
C、若电流表有示数，电压表有示数，那么R1断路
D、若电流表有示数，电压表无示数，那么R2短路
8、如图所示，小轿车上都装有一个用来提醒司机是否关好车门 的指示灯.在四个车门中只要有一个门没关好(相当于一个开关断开），指示灯就发光提醒.在下列 四个电路中，能体现该工作原理的是（   ）
[image: image4.jpg]



9、如图所示，下列用电器的额定电流最接近4A的是（   ）

[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]EER,

1
(—(_(%
L

D

F L
—&
— — — 4

1
]

]
1

L

&,

o
=

E
|
1





10、如图所示，是小明探究“决定电阻大小的因素”的实验电路图.其 中，甲、乙为长度一样的两条镍铬合金丝，甲比乙的横截面积大；M、N分 别接有鳄鱼夹，利用此实验装置，下列说法中正确的是（   ）
A、如果电流表的示数越大，那么，表示接入的合金丝的电阻也越大
B、只能探究导体电阻的大小跟横截面积的关系
C、能探究导体电阻的大小跟横截面积、长度的关系
D、能探究导体电阻的大小跟横截面积、长度、材料的关系
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11、如图所示，电源电压保持不变，当滑动变阻器的滑片P，由左端向右端移到中点的过程中, 下列判断中正确的是
A、电压表V和电流表A1、A2的示数都变大
B、电流表A1的示数变大，电流表A2和电压表V的示数都不变
C、电流表A2的示数变大，电流表A1和电压表V的示数都不变
D、电压表V的示数与电流表A1的示数的比值增大
12、如图所示，把标有“110V  25W”和“110V 100W”的甲、乙两盏电灯接到220V的电源上.在下列设计的四个电路中，通过调节变阻器，不能使它们都正常发光的是（   ）
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第II卷(非选择题共64分）
	题号
	二
	二
	四
	总分
	总分人

	得分
	
	
	
	
	


注意事项：
1、第II卷共4页。用钢笔或圆珠笔将答案直接答在试卷上.

2、答題前将密封线内的项目填写清楚.

	得分
	评卷人

	
	


[image: image10.jpg]


二、本题共7小题，每空2分，共28分.把正确答案填在题中的横线上.

13.如图所示，从玻璃管口喷出的水蒸气驱动叶轮转动，是水蒸气的
   能转化为风车的机械能；在四冲程汽油机的一个工作循环中，
    冲程和这个能量转化过程相同.

14、在家庭电路中，照明灯泡L与控制它的开关S之间的连接方式是
 。某天一只标有“220V 100W”的白炽灯灯丝断了，小明把断了的灯丝搭在一起后，又接人家庭电路中，其灯泡的实际电功率将
    (选填“大于”、“小于”或“等于”)100 W.
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15、使用电流表、电压表时，都应预先估计被测电流或电压的大小，然后，选用合适的量程.若不能预先估计，则应从电表
    (选填“较大”或“较小”)的量程开始，并采用
      法来判断被测量值是否大于电表的量程.

16.如图所示，是验电器的示意图，它的工作原理是同种电荷相互 
，电荷间是通过
       发生相互作用的.
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17、小明的爸爸使用的电动剃须刀，上面标有“3V 1.5W”的字样，他觉得用干电池太浪费.于是找到了一个电压为4.5V的稳压电源，若要让该电动剃须刀正常工作，必须在电路中再串联一个
 Ω的电阻R，此时，电动剃须刀正常工作lmin，串联的电阻R产生的热量为
J.

18、利用如图甲所示的电路图来“探究电流跟电压的关系”，保持电源电压不变，当闭合开关S 后，在滑片P由b端向a端移动的过程中，电流表的示数I与电压表的示数U的关系如图乙所示，由图乙可知：当电阻R一定时，电流与电压成
   ，此电路中滑动变阻器的最大阻值为
      Ω。
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19、如图所示，电源电压保持不变，R1：R2 =1:2.当只闭合S1时，电流表的示数为0. 3A,R1消耗的功率为P1;当只闭合 S2时,R。消耗的功率为0.8W，R2消耗的功率为P2，且P1 ： P2 =9: 8.那么，电阻R。=   
Ω，电源的电压U=       V。
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三、本题共5小题，共24分.按要求完成下列各题.

20、（2分)如图所示，是开关S闭合后磁感线的分布示意图，请标出磁铁A的磁极和图中磁感线的方向.

21、(2分)如图所示，黑盒子中有由导线和两个阻值均为5Ω的电阻构成的电路， 盒外有四个接线柱1、2、3、4，己知1、3接线柱间的电阻为5Ω，2、4接线柱间的电阻也为5Ω，1、2接线柱间的电阻为10Ω，而3、4接线柱间的电阻为0.请在图中盒内画出电 阻的连接图.
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22、(4分)夏天，小明去海边游玩时发现：中午沙子较热，海水较凉，而傍晚沙子较凉，海水较热.对此现象小明提出了猜想:可能是沙子吸热或放热后，温度的变化比水大.为了验证猜想，小明找来了铁架台、酒精灯、石棉网、烧杯、水、沙子、搅拌棒、细 线、火柴、天平、温度计进行实验.在实验过程中：
（1）小明选用了两个火焰相同的酒精灯，分别给水和沙子加热相同的时间，这样做的目的是为了使水和沙子吸收相同的  
               .
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（2）为了研究水和沙子吸收的热量与温度变化之间的关系，需要保持水和沙子的 初温、水和沙子吸收的热量以及水和沙子的
  均要相同.

23、(4分)如图所示，导线a的一端固定连接在铅 笔芯上，当导线b的一端在铅笔芯上左、右移动时，灯泡的亮暗会发生变化，这个实验说明铅笔芯是
   (选填“导体”或“绝缘体”），铅笔芯电阻的大小与铅笔芯的
    有关.

24、(12分)在测定“小灯泡电功率”的实验中，电源电压为4V，小灯泡的额定电压为2.5V，其阻值约为10Ω则:
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（1）连接电路时，开关应
      .


（2）请用铅笔画线代替导线，将实物电路连接完整.

要求:①电表的量程选择正确；
②滑动变阻器的滑片P向左滑动时灯泡L变亮.

(3)闭合开关S前，滑动变阻器的滑片P应位于滑动变阻器
(选填“左”或“右”)端.
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(4)移动滑片P，记录多组电压表和电流表的数据，并用描点法绘制出了如图所示 的I-U图像.根据图像信息，可得小灯泡额定功率是         W.

(5)通过观察I一U图像发现灯丝的电阻是变化的，这一现象表明:灯丝的电阻随温度的升髙而逐渐
    .

(6)有一位同学在连接好电路后，闭合开关S，在移动滑 动变阻器的滑片P的过程中发现:灯泡变亮时，电压表的示数变小;灯泡变暗时，电压表的示数变大。经检查所用器材完好，那么，出现这种现象的原因可能是
                                                  .

四、本题共2小题，共12分.解答时应写出必要的文字说明、 公式和重要的演算步骤.只写出最后结果的不能得分，有数值运 算的题，答案中必须写出数值和单位.

25．(6分）用一种热效率为50%的煤气灶，把质量为1kg、初温为20℃的水烧热 到70℃，已知水的比热容为4. 2 × l03J/(kg•℃ )，煤气的热值为4.2 × l07J/kg.求：
（1）水的内能增加了多少J?

（2）加热这些水，要燃烧多少kg的煤气？
26．(6分)小明同学在学了家庭电路的知识后，利用电能表和秒表来测量家中电热水器的实际功率.他的做法是:打开标有“220V 1210W”的热水器（热水器的电热丝阻值不变），关闭家里的其他所有用电器，测得电能表(标有“1800r/kW • h”）的铝盘转过200转所用的时间为400s.求：
（1）热水器的实际功率.

（2）通过热水器的实际电流.

（3）如图所示，是小明家的供电线路.如果此时供 电站输出的电压是220V，那么，供电站距他家多远？(已知每千米导线的电阻为5Ω)
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