第十四章 了解电路　检测题
（时间：45分钟  满分：100分）
一、选择题(每题3分，共30分)
[image: image1.png]


1.
(2015年广州中考)把餐巾纸摩擦过的塑料吸管放在支架上，吸管能在水平面自由转动。如图14-1所示，手持带负电的橡胶棒，靠近吸管[image: image2.png]


端，[image: image4.png]


端会远离橡胶棒。实验中(    )
A.吸管不带电                
B.吸管带正电
C.摩擦时，吸管得到了电子  
D.与吸管摩擦的餐巾纸一直不带电
2.
(2015年湖北宜昌中考)新交通法规定驾驶员不系安全带记3分，罚100元。汽车上设置了“安全带指示灯”，提醒驾驶员系好安全带。当安全带系好时，相当于闭合开关，指示灯不亮；安全带未系好时，相当于断开开关，指示灯发光。图中符合上述要求的电路图是(    )
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A              B               C               D
图14-2
3.
小聪家里有一台透明门的电冰箱，当他打开冰箱门时，冰箱内的灯就亮；当他关闭冰箱门时，冰箱内的灯就熄灭，但压缩机依然工作。小聪断定冰箱门上有一个开关S，下面小聪的判断中正确的是（    ）
A.冰箱内的照明灯和压缩机串联
B.冰箱内的照明灯和压缩机并联，开关S在干路上
[image: image10.png]


C.冰箱内的照明灯和压缩机并联，开关S和照明灯串联
D.冰箱内的照明灯和压缩机并联，开关S和压缩机串联
4.
如图14-3所示电路中，电流表[image: image12.png]


、[image: image14.png]


、[image: image16.png]


的示数分别为[image: image18.png]


、[image: image20.png]


、[image: image22.png]


，它们的大小关系是（    ）
A.[image: image24.png]


                 
B.[image: image26.png]L>1,





C.[image: image28.png]L>1L>1,



                  
D.[image: image30.png]L>1>1,




5.
（2015年长沙中考）楼道里，夜间只是偶尔有人经过，电灯总是亮着会浪费电能。小明和小刚利用“光控开关”（天黑时自动闭合，天亮时自动断开）和“声控开关”（当有人走动发出声音时，自动闭合；无人走动没有声音时，自动断开）设计了如图14-4所示的电路，使楼道照明变得“智能化”，下列符合这种“智能”要求的电路图是（    ）
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图14-4
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6.
小强同学在探究串联电路电流规律的实验中，按图14-5连接好了电路，合上开关S后，发现两灯均不发光。为检测出电路故障，他将电压表接到[image: image36.png]


两端来测量电压，发现电压表有明显示数，而电流表示数几乎为零，则电路故障可能是（    ）
A.灯[image: image38.png]


短路      

B.灯[image: image40.png]


开路      C.电流表烧坏了     
D.灯[image: image42.png]


开路
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7.
(2015年浙江湖州中考)连接如图14-6所示电路，研究串联电路中电流的特点。实验时电流表甲和乙的示数分别为0.18 A和0.16 A，造成两个电流表示数不同可能是 (    )

A.电流表的缘故 

B.灯泡[image: image44.png]


和[image: image46.png]


的电阻不同
C.导线有电阻 

D.灯泡[image: image48.png]


和[image: image50.png]


在电路中的位置
8.
如图14-7所示的电路中，有可能造成电源和电流表都损坏的是（    ）
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



9.
飞机黑匣子的电路等效为两部分：一部分为信号发射电路，可用等效电阻R1表示，用开关S1控制，30天后自动断开，R1停止工作；另一部分为信息存储电路，可用等效电阻R2表示，用开关S2控制，能持续工作6年。如图14-8所示的等效电路正确的是（    ）
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                 图14-8
10. 如图14-9所示电路中，甲、乙两处分别接入电流表或电压表。当S闭合后，为使两灯均能发光，则(    )
A.甲接电流表，乙接电压表

B.甲、乙均接电流表  
C.甲、乙均接电压表


D.甲接电压表，乙接电流表        
二、填空题(每空1分，共22分)
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11. 橡胶棒与毛皮摩擦，橡胶棒由于________电子而带负电。把带负电的橡胶棒靠近与作业纸摩擦过的塑料吸管，发现吸管被推开，说明吸管带_______电。
12.
在如图14-10所示的电路中，有三个开关[image: image55.png]


、[image: image57.png]


、[image: image59.png]


 ，如果仅将开关[image: image61.png]


闭合，[image: image63.png]


、[image: image65.png]


断开，则灯[image: image67.png]


、[image: image69.png]


___联；如果将开关[image: image71.png]


、[image: image73.png]


闭合，[image: image75.png]


断开，则灯[image: image77.png]


、[image: image79.png]


___联。
13.

电路中的电流是由电荷的_______________形成的，电流是有方向的，其方向就是从电源的____________出发，经过开关和用电器，再回到电源的____________。
14.
(2015年成都中考)如图甲14-11所示的电路，当开关S闭合后，电流表测量的是通过
      (选填“电源”“[image: image81.png]


”或“[image: image83.png]


”)的电流，电流表的指针偏转如图乙所示，电流表的示数为        [image: image85.png]


。
[image: image258.png]



15.
计算器中的电流很小，大约为[image: image87.png]100 pA



，也就是_______[image: image89.png]


；雷电是一种常见的自然现象，发生雷电时的电流高达[image: image91.png]2x10°5 A



，相当于____________[image: image93.png]


。
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16.
如图14-12所示是实验室常用的一种电流表，其零刻度不在表盘的最左端。当导线a、b 分别与标有“[image: image95.png]


”和“3”的接线柱相连时，电流表指针偏转情况如图所示。此时，电流是从导线__________（选填“a”或“b”）流入电流表，其示数是__________A。为了增大指针的偏转角度从而减小读数误差，应将导线a与标有“__________”的接线柱相连，b与标有“__________”的接线柱相连。
[image: image260.png]


17.
( 2015年浙江泰州中考)如图14-13甲是小明“探究并联电路电流特点”的电路图。实验中，他将一只电流表分别接在[image: image97.png]A, B, C



三处，测得的数据如图甲中所示，完成此实验至少需要______根导线；小明由此得出：并联电路中干路电流等于_______；请指出小明就此得出结论的不科学之处：___________，你认为可做出的改进措施是_____________________________。
18.
（2015年江西中考）如图14-14所示，为多用途“演示教学电表”的接线情况，此时所测的物理量是______，测量范围是______，示数为______。
[image: image98.png]



图14-14
四、作图题(每题5分，共10分)

19.
根据电路图连接实物图。
[image: image261.png]
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20.
请在图14-16中标出电池的正、负极和电路中的电流方向。
[image: image263.png]



[image: image264.emf]
四、实验与综合题(21题8分，22、23题每题9分，24题12分，共38分)

21.
“探究串联电路的电压关系”的实验电路如图14-17所示。
（1）为了使探究得出的结论具有普遍意义，L1、L2 应该选择___________（选填“相同”或“不相同”）的小灯泡。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



（2）小明根据图14-17连接好电路，闭合开关，电压表示数如图14-18所示，为了使实验结果更准确，接下来他应该___________。
（3）测出L1两端的电压后，小明断开开关，准备拆下电压表，改接在B、C之间。小聪认为小明的操作太麻烦，只需将与A 点相连的导线改接到C点即可。小聪的办法是否正确？答：____________。
（4）测量完成后，进行小组交流讨论，下表选录了四个小组的数据，你认为这些数据是否合理，请说明理由。
答：__________________________________________________________________。
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22.
某同学在使用电流表测量通过某一灯泡的电流的实验中，闭合开关后，发现电流表的指针偏转到如图14-19所示的位置，于是他立即断开开关。则：
（1）测量时产生这种现象的原因是_______________________。
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（2）该同学为了完成实验，下一步应该采取的措施是：
______________________________________________。
（3）改正错误后，该同学再闭合开关，发现指针的示数是[image: image102.png]1.8 A



，请你在图14-19中画出指针的位置。
23.
 在“组成串联电路和并联电路”的实验中。
（1）在连接串联电路的过程中，下列几点要求中没有必要的是（    ）
A.按照电路图连接电路的过程中，开关应该是断开的
B.每处接线都必须接牢
C.必须从电源的正极开始依次连接各电器元件，最后连到电源的负极
D.连接完毕，对照电路图仔细检查电路，确认无误后再闭合开关
（2）在串联电路中开关的作用是____________________________________。
（3）在并联电路中支路开关的作用是_________________________________。
24.
芳芳家里有一盏电灯不亮了，是停电了还是灯泡坏了？芳芳采用了以下两种方法进行判断，请你分析两种方法各得出什么结论，并说明理由。
3.  C  解析：电路的基本连接形式有两种：一种是串联，在串联电路中电流只有一条路径，各用电器之间相互影响；另一种是并联，在并联电路中电流有多条流通路径，各个用电器之间互不影响，独立工作。当冰箱门打开时，冰箱内的照明灯亮；当冰箱门关闭时，冰箱内的照明灯熄灭，但压缩机依然工作，说明冰箱门控制冰箱内的照明灯，冰箱门上的开关S与灯泡串联，冰箱内照明灯和压缩机能独立工作，所以属于并联电路。
4.  D  解析：题图所示电路为三个电灯泡并联，电流表[image: image104.png]


测通过灯泡[image: image106.png]


的电流，电流表[image: image108.png]


测通过灯泡[image: image110.png]


和[image: image112.png]


的总电流，电流表[image: image114.png]


测通过灯泡[image: image116.png]


、[image: image118.png]


、[image: image120.png]


的总电流，有[image: image122.png]L>1>1,



，故D选项符合要求。
5.  D  解析：根据对楼道中电灯的要求，必须是天黑且有声音发出时，电灯才会亮，即“光控开关”和“声控开关”都闭合时，电灯才会亮，符合这种“智能”要求的只有电路图D，故D选项符合要求。
6.  D  解析：将电压表接到[image: image124.png]


两端时，电压表有示数，说明电路中有电流通过，即此电路为通路；而此时电流表示数几乎为零，说明通过干路的电流很小。综合上面两点可知：灯[image: image126.png]


开路，在[image: image128.png]


两端接上电压表后，电路变为通路，因电压表的电阻很大，所以造成了电流表几乎没有示数，只有D选项符合情况。
7.  A  解析：因为串联电路中各处电流都相等，与灯泡的电阻、灯泡在电路中的位置及导线有电阻无关，所以造成两个电流表示数不同可能是电流表的缘故，如所选量程不同，或没有进行调零等。故只有A选项有可能。
8.  A  解析：由题图A可知，电流表与电阻并联，当开关闭合时，电阻被短路，电流表直接接在电源的两极上，由于电流表内阻很小，根据欧姆定律可知，通过电流表的电流会很大，会烧坏电流表和电源。由题图B可知，电流表与电阻串联，符合电路连接要求，当开关闭合后，不会损坏电流表和电源。由题图C可知，电流表与电阻串联，开关与电流表和电阻并联，当开关闭合后，电流表和电阻被短路，电流从电源正极出发，不经过用电器直接回到电源负极，此时电源被短路，会损坏电源。由题图D可知，电流表与开关并联，电阻与电流表和开关串联，当开关闭合后，不会损坏电流表和电源。故A选项正确。
9.   D  解析：由题意可知，等效电阻R1和R2互不影响，所以R1和R2并联；由于开关S1控制R1，所以开关S1应串联在R1所在的支路上；由于开关S2控制R2，所以开关S2应串联在R2所在的支路上。综合以上分析，D选项正确。
10.  C  解析：对填充电表的题目，可以采用假设法。先假设选项正确，看灯和电表能否正常工作，如果能正常工作，说明假设正确，否则就是错误的。
11. 得到  负  解析：橡胶棒与毛皮摩擦时，毛皮上的电子会转移到橡胶棒上，橡胶棒由于得到电子而带负电，毛皮由于失去电子而带正电。同种电荷靠近时互相排斥，异种电荷靠近时互相吸引，塑料吸管与带负电的橡胶棒靠近时互相排斥，说明它们带同种电荷，即塑料吸管也带负电。
12. 串  并  解析：由题图可知，当开关[image: image130.png]


闭合，[image: image132.png]


、[image: image134.png]


断开，电流从电源正极出发，依次经过[image: image136.png]


、[image: image138.png]S+ L,



回到电源负极，此时灯[image: image140.png]


、[image: image142.png]


串联；当开关[image: image144.png]


、[image: image146.png]


闭合，[image: image148.png]


断开，电流路径有两条，即电流从电源正极分别经灯[image: image150.png]


、[image: image152.png]


回到电源负极，所以灯[image: image154.png]


、[image: image156.png]


并联。
13. 定向移动  正极  负极  解析：电荷的定向移动形成电流，电荷定向移动形成电流的情况有多种，规定正电荷定向移动的方向为电流的方向。在一个闭合电路中，电源的外部，电流从电源的正极出发经用电器到达电源的负极。
14. [image: image158.png]


  0.28  解析：由题图可知，闭合开关后，电灯[image: image160.png]


和[image: image162.png]


并联，电流表串联接在[image: image164.png]


所在的支路上，所以电流表测量的是通过[image: image166.png]


的电流；电流表使用的是“[image: image168.png]0~0.6 A



”的量程，一个大格表示[image: image170.png]0.2A



，一个小格表示[image: image172.png]0.02 A



，指针指在第2个大格内的第4条刻度线上，所以其示数为[image: image174.png]0.28 A



。
15.[image: image176.png]107+



  [image: image178.png]2% 108



   解析：[image: image180.png]100 pA=100x 1075 A=1x 107+ A



，[image: image182.png]2x10%

2x10° x 10° mA:

X 10° mA.
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16.  a  [image: image184.png]


0.4  0.6  [image: image186.png]


  解析：由题图知，电流表指针偏向了零刻度线的左侧，指针反向偏转的原因是正、负接线柱接反了，也就是电流从导线a进入了电流表；因为电流表选择的是0～3 A量程，对应的分度值为0.1 A，此时的示数是[image: image188.png]


0.4 A；为测量正确并且读数误差较小，需要改变进入电流表的电流方向，并改接小量程，所以需要将导线a与标有“0.6”的接线柱相连，b与标有“[image: image190.png]


”的接线柱相连。
17. 6   各支路电流之和  只测量了一组数据，具有偶然性  更换不同规格的灯泡，多次实验
解析：(1)如图甲所示，在接入电流表之前需要5根导线，当在[image: image192.png]


点、[image: image194.png]


点或[image: image196.png]


点接入电流表时，再加1根导线即可，所以完成此实验至少需要6根导线；根据小明的测量数据可知干路电流[image: image198.png]


，支路上的电流分别是[image: image200.png]


，[image: image202.png]


，小明由此得出[image: image204.png]


,即干路电流等于各支路电流之和，小明只凭一次实验就得出了结论，这是不可靠的，因为一次实验具有偶然性，因此他应该更换不同的灯泡，多次实验，从而得出正确结论。
18. 电压  [image: image206.png]0~2.5V



  [image: image208.png]1V




解析：通过接入电路的接线柱为“[image: image210.png]


”“[image: image212.png]2.5V



”可以看出，此时所测量的物理量是电压，测量范围（量程）是[image: image214.png]0~2.5V



，即指针指示到满刻度（5个大格）时为[image: image216.png]2.5V



，则一个大格为[image: image218.png]0.5V



，每一小格为[image: image220.png]0.1V



，此时指针指示位置为2个大格，所以示数为[image: image222.png]1V



。
19. 如图14-1所示   解析：根据电流流向法，先从电源正极出发依次串联开关[image: image224.png]


、开关[image: image226.png]


、灯泡[image: image228.png]


回到负极，然后开关[image: image230.png]


和灯泡[image: image232.png]


串联以后，把灯泡[image: image234.png]


的右端与开关[image: image236.png]


的右端相连、开关[image: image238.png]


的左端和灯泡[image: image240.png]


的左端相连即可，如图14-1所示。
[image: image267.emf]
[image: image268.emf]
[image: image269.emf]
20. 如图14-2所示   解析：物理学中规定在电源的外部，电流的方向从电源的正极流向负极，如图14-2所示。
21. （1）不相同  （2）改接小量程  （3）不正确  （4）合理；都满足在误差允许的范围内，串联电路总电压等于各串联部分电压之和
    解析：“探究串联电路的电压关系”的实验是一个归纳性实验，实验中要多次测量得出实验数据，同时为避免实验数据的偶然性，便于得出具有普遍意义的实验结论，实验时要选用不同规格的小灯泡。由题图中电压表的指针偏转幅度来看，指针偏转幅度很小，原因是电压表选用的量程太大，所以为了使实验结果更准确，应换用0～3 V量程。小聪的办法不正确，若只将与A点相连的导线改接到C点，会导致电压表的“+”“[image: image242.png]


”接线柱反接，可能损坏电压表。分析表格中的数据可以看出，每组数据都满足串联电路的电压规律，即在误差允许范围内，串联电路的总电压等于各串联部分电压之和，所以这些数据都是合理的。
22.（1）电流表所选量程偏小  （2）改接[image: image244.png]0~3A



的量程  （3）如图14-3所示 

解析：（1）由题图可知，指针偏转到最右边，且超出了刻度盘上的最大刻度，产生这种现象的原因是选用的电流表的量程太小了；（2）为了能测出电路中的电流，必须将电流表的量程更换为[image: image246.png]0~3 A



；（3）电流表大量程[image: image248.png]0~3 A



对应的分度值为[image: image250.png]0.1A



，根据分度值，电流值[image: image252.png]1.8 A



 就可在图中标出，如图14-3所示。
23.（1）C  （2）控制整个电路的通断 （3）控制所在支路的通断
解析：（1）连接实验电路时要注意：按照电路图连接电路的过程中，开关应该是断开的，A说法正确，不符合题意；每处接线都必须接牢，B说法正确，不符合题意；连接实物电路图时，只要把各电器元件接入电路即可，没有必要一定从电源正极出发，回到负极，也可以从负极出发，回到正极，C说法错误，符合题意；连接完毕后，应对照电路图仔细检查电路，确认无误后再闭合开关，D说法正确，不符合题意。（2）在串联电路中开关的作用是控制整个电路的通断。（3）在并联电路中支路开关的作用是控制所在支路的通断。
24.
方法一：没有停电，是灯泡坏了。理由：因电视机和灯泡是并联的，电视机能工作说明没有停电；根据并联电路中的用电器之间互不影响，所以是灯泡坏了。
方法二：灯泡坏了。理由：因开路时电路中没有电流，此时电流表没有示数，所以是灯泡坏了。
换一个新的完好的灯泡接入灯座试试（合理即可）
解析：方法一：因电视机和灯泡是并联的，电视机能工作说明没有停电；根据并联电路中的用电器之间互不影响，所以是灯泡坏了。
方法二：因开路时电路中没有电流，此时电流表没有示数，所以是灯泡坏了。
可以直接换一个新的完好的灯泡接入灯座试试，如果新灯泡能够发光说明旧灯泡是坏的。
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