第十五章 电流和电路 检测题
（满分:100分  时间:45分钟）
[image: image353.png]


一、选择题(每题3分，共30分)
1.
（2014·江西中考）如图1所示，通草球甲、乙相互排斥，甲、丙相互吸引，如果已知甲带正电，那么乙、丙的带电情况是（   ）
A.乙带负电、丙带正电
B.乙带正电、丙带正电
C.乙带负电、丙带负电或不带电
D.乙带正电、丙带负电或不带电
2.
（2015·哈尔滨中考）下列图2所示各电路图中，闭合开关，两个灯泡不能都发光的电路是（    ）

    [image: image1.wmf]  [image: image2.wmf]  [image: image3.wmf]  [image: image4.wmf]
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图2
[image: image354.png]


3.
（2015·浙江宁波中考）如图3所示，实验中的女生长发上扬。下列选项中，不属于保证该实验成功的必要条件是（   ）
A.金属球壳必须带电 
B.身体必须直接接触金属球壳
C.身体必须与金属球壳不断摩擦 
D.身体与大地之间必须用绝缘材料隔离
4.
如图4所示的电路中，哪个电路是正确的（   ）
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图4
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5.
如图5所示电路中，电流表[image: image9.png]


、[image: image11.png]


、[image: image13.png]


的示数分别为[image: image15.png]


、[image: image17.png]


、[image: image19.png]


，它们的大小关系是（   ）
A.[image: image21.png]


                 
B.[image: image23.png]L>1,





C.[image: image25.png]L>1L>1,



                  
D.[image: image27.png]L>1>1,




6.
（2014·山东潍坊中考）张宇同学有一辆黑猫警长玩具电动车，车内电路由干电池、电动机和开关组成。电动机[image: image29.png]


控制车辆行驶，电动机[image: image31.png]


控制警长转动。当只闭合开关[image: image33.png]


时，车能行驶，警长不转动；当只闭合开关[image: image35.png]


时，车和警长都不动；同时闭合开关[image: image37.png]


和[image: image39.png]


时，车能行驶，警长能转动。图6所示电路图中符合上述设计要求的是（    ）
[image: image40.png]


   [image: image41.png]


   [image: image42.png]


   [image: image43.png]



A             B              C             D
图6
[image: image355.png]©



7.
小强同学在探究串联电路电流规律的实验中，按图7连接好了电路，合上开关S后，发现两灯均不发光。为检测出电路故障，他将电压表接到[image: image45.png]


两端来测量电压，发现电压表有明显示数，而电流表示数几乎为零，则电路故障可能是（　　）
A.灯[image: image47.png]


短路                  B.灯[image: image49.png]


断路
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C.电流表烧坏了              D.灯[image: image51.png]


断路
8.
甲、乙两同学在做实验时，把电流表的“+”和“0.6”两个接线柱接在电路中，指针位于如图8所示的位置，下面记录中正确的是（   ）
A.[image: image53.png]14A



             B.[image: image55.png]0.24 A



           
C.[image: image57.png]0.26 A



            D.[image: image59.png]0.28A




9.
如图9所示的电路中，有可能造成电源和电流表都损坏的是（   ）
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图9
10.
（2014·长沙中考）小云观察到他家里的电冰箱冷藏室里有一盏照明灯和小风扇，他看到：当冰箱门打开时，照明灯亮而风扇停转，当冰箱门关闭时，照明灯熄灭而风扇转，为此他设计了四个电路图，其中L为灯泡，M为风扇，S为单刀双掷开关，设计合理的是（   ）
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图10
二、填空题(每空1分，共23分)
[image: image357.emf]11.一个完整的电路是由提供电能的_______、消耗电能的________、控制电路通断的_______和提供电的流动路径的_______四部分组成的。
12.
在如图11所示的电路中，有三个开关[image: image66.png]


、[image: image68.png]


、[image: image70.png]


 ，如果仅将开关[image: image72.png]


闭合，[image: image74.png]


、[image: image76.png]


断开，则灯[image: image78.png]


、[image: image80.png]


_______联；如果将开关[image: image82.png]


、[image: image84.png]


闭合，[image: image86.png]


断开，则灯[image: image88.png]


、[image: image90.png]


_______联。
13.
(2015·成都中考)如图12甲所示的电路，当开关S闭合后，电流表测量的是
通过        (选填“电源”“[image: image92.png]


”或“[image: image94.png]


”)的电流，电流表的指针偏转如图乙所示，电流表的示数为        [image: image96.png]


。
[image: image97.png]


                        [image: image98.png]1 2
0
g,
) o.zI 04 ¢

A
/gD/O o
= 0. 3




甲                              乙
图12
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14.
如图13所示是实验室常用的一种电流表，其零刻度不在表盘的最左端。当导线[image: image100.png]


、[image: image102.png]


 分别与标有“[image: image104.png]


”和“3”的接线柱相连时，电流表指针偏转情况如图所示。此时，电流是从导线       （选填“[image: image106.png]


”或“[image: image108.png]


”）流入电流表。为了增大指针的偏转角度从而减小读数误差，应将导线[image: image110.png]


与标有“      ”的接线柱相连，[image: image112.png]


与标有“      ”的接线柱相连。
15.
计算器中的电流很小，大约为[image: image114.png]100 1A



，也就是_______[image: image116.png]


；雷电是一种常见的自然现象，发生雷电时的电流高达[image: image118.png]2x10°5 A



，相当于____________[image: image120.png]


。
[image: image359.png]


16.
（2014·兰州中考）如图14所示，老师将废弃灯泡的玻璃外壳小心地打碎，留下灯头和固定两根引线的玻璃芯，将与之相连的灯丝去掉，利用灯头把玻璃芯与一盏“220 V40 W”的灯泡串联接入家庭电路中，此时灯泡       （选填“能”或“不能”）发光。然后用酒精灯加热玻璃芯，当玻璃芯发黄变红时，灯泡       （选填“能”或“不能”）发光。这时移走酒精灯，灯泡       （选填“能”或“不能”）发光。这个实验说明常温下的玻璃是       ，高温下的玻璃变成了       。
[image: image360.png]


17. （2014•湖北宜昌中考）如图15所示，汽车在转向前，司机会拨动转向横杆，汽车同侧的前后两个转向灯就会同时闪亮、同时熄灭，但其中一个损坏时，另一个仍能正常工作，这两个转向灯在电路中的连接方式为　          　，转向横杆相当于电路中的　      　。
[image: image361.png]


18.
(2015•浙江泰州中考)如图16是小明“探究并联电路电流特点”的电路图。实验中，他将一只电流表分别接在[image: image122.png]A, B, C



三处，测得的数据如图所示，完成此实验至少需要___________根导线；小明由此得出：并联电路中干路电流等于___________；请指出小明就此得出结论的不科学之处：____________，你认为可做出的改进措施是________________________。
三、作图题(每题5分，共10分)
19.
根据电路图连接实物图。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



20.（2014·湖北咸宁中考）请在图18所示电路中根据标出的电流方向，从电池组、电流表、电压表三个元件符号中选出两个，并分别填入电路的空缺处。填入后要求：①闭合开关，灯泡[image: image125.png]


和[image: image127.png]


都能发光；②灯泡[image: image129.png]


和[image: image131.png]


并联连接。
[image: image132.png]



图18
四、实验题(每题6分，共18分)
[image: image362.png]


21.
如图19所示电路中：
（1）若使[image: image134.png]


、[image: image136.png]


串联，则应闭合开关_________，断开开关________。

（2）若使[image: image138.png]


、[image: image140.png]


并联，则应闭合开关_________，断开开关________。
（3）如果只闭合开关[image: image142.png]


而断开[image: image144.png]H%s,



、[image: image146.png]


，则灯_________亮。
（4）同时闭合开关_________和_________是不允许的。
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22.
某同学在使用电流表测量通过某一灯泡的电流的实验中，闭合开关后，发现电流表的指针偏转到如图20所示的位置，于是他立即断开开关。则：
（1）测量时产生这种现象的原因是__________________。
（2）该同学为了完成实验，下一步应该采取的措施是  ___________________________。
（3）改正错误后，该同学再闭合开关，发现指针的示数是[image: image148.png]1.8 A



，请你在图20中画出指针的位置。
23.
 在“组成串联电路和并联电路”的实验中。
（1）在连接串联电路的过程中，下列几点要求中没有必要的是（    ）
A.按照电路图连接电路的过程中，开关应该是断开的
B.每处接线都必须接牢
C.必须从电源的正极开始依次连接开关S、灯[image: image150.png]


和[image: image152.png]


，最后连到电源的负极
D.连接完毕，对照电路图仔细检查电路，确认无误后再闭合开关
（2）在串联电路中开关的作用是____________________________________。
（3）在并联电路中支路开关的作用是_________________________________。
五、综合题（23题9分，24题10分，共19分）
24.
请根据你学过的知识和生活经验，写出你所知道的不同种类的电路元件的名称，每个写出三种：
（1）电源：_____________________、___________________、_____________________；
（2）用电器：__________________、____________________、_______________________；
（3）开关：_____________________、____________________、_____________________。
25.
芳芳家里有一盏电灯不亮了，是停电了还是灯泡坏了？芳芳采用了以下两种办法进行判断，请你分析每一种办法的理由：
（1）打开电视机可以正常观看电视节目，这说明：_____________________。
（2）取下灯泡，用电池做电源，连接灯泡、电池和电流表，组成电路观察电流表发现指针无偏转，这说明：________________________________。
（3）如果让你来判断，你的做法是：________________________________。
第十五章 电流和电路  检测题参考答案
1.
D  解析：已知甲球带正电，甲、乙互相排斥，根据同种电荷互相排斥可知，乙球带正电；甲、丙相互吸引，根据异种电荷互相吸引和带电体有吸引轻小物体的性质，所以丙球可能带负电，也可能不带电。故D选项正确。
2.
C  解析：当电路中开关都闭合时，在C电路图中，灯泡[image: image154.png]


被短路，所以灯泡[image: image156.png]


不能发光，只有灯泡[image: image158.png]


能发光，故C选项符合题意；当电路中开关都闭合时，在A、D电路图中两灯泡并联，B电路图中两灯泡串联， A、B、D电路图中两个灯泡都能发光，不符合题意。
3.
C  解析：实验中的女生长发上扬，是由于头发带上了电荷，而头发带电是金属球壳上的电荷经人体传过来的，因此金属球壳必须带电，且人体必须直接接触金属球壳。因大地是导体，为保证人体带的电不导入大地，身体与大地之间必须用绝缘材料隔离，故A、B、D选项是保证该实验成功的必要条件，不符合题意。要保证该实验成功，只要满足A、B、D选项中的条件即可，不需要身体与金属球壳不断摩擦，故C选项符合题意。
4. 
A  解析：题图A中，两灯泡串联，开关控制整个电路，因此题图A所示电路正确；题图B中，开关闭合后，会形成电源短路，因此题图B所示电路错误；题图C中，两灯泡串联，但电路中没有开关，因此题图C所示电路错误；题图D中，电路中没有电源，不符合电路的组成要求，因此题图D所示电路错误。
5.
D  解析：由题图可知，电路为并联电路，电流表[image: image160.png]


在干路上，测量电路中的总电流，电流表[image: image162.png]


在[image: image164.png]


所在的支路上，测量通过[image: image166.png]


的电流，电流表[image: image168.png]


测量通过[image: image170.png]


和[image: image172.png]


的总电流，由并联电路中电流关系可得[image: image174.png]L>1>1,



，故选项D正确。
6.
D  解析：由选项A看出,只闭合S2电动机M2工作，因此警长会转动，这与只闭合S2时，车和警长都不动矛盾，故A不符合题意；由选项B看出,只闭合S1电动机M2工作，因此警长会转动，这与只闭合S1时，车能行驶警长不动矛盾，故B不符合题意；由选项C看出，只闭合S1时，M1、M2都不工作，这与只闭合S1时，车能行驶矛盾，故C不符合题意；由选项D看出只闭合S1时，车能行驶警长不动，只闭合S2时，车和警长都不动，同时闭合S1、S2时，车能行驶，警长能动，故D选项符合题意。
7.
D  解析：将电压表接到[image: image176.png]


两端时，电压表有示数，说明电路中有电流通过，即此电路为通路；而此时电流表示数几乎为零，说明了通过电路的电流很小。综合上面两点可知：灯[image: image178.png]


断路，在[image: image180.png]


两端接上电压表后，电路变为通路，因电压表的电阻很大，所以造成了电流表几乎没有示数，只有D选项符合题意。
8.
D  解析：由题意可知，电流表量程为[image: image182.png]0~0.6 A



，分度值为[image: image184.png]0.02 A



,因此电流表的示数为[image: image186.png]0.28 A



，故D选项正确。
9.
A  解析：由题图A可知，电流表与电阻并联，当开关闭合时，电阻被短路，电流表是直接接在电源的两极上，由于电流表内阻很小，根据欧姆定律可知，通过电流表的电流会很大，会烧坏电流表和电源。由题图B可知，电流表与电阻串联，符合电路连接要求，当开关闭合后，不会损坏电流表和电源。由题图C可知，电流表与电阻串联，开关与电流表和电阻并联，当开关闭合后，电流表和电阻被短路，电流从电源正极出发，不经过用电器直接回到电源负极，此时电源被短路，会损坏电源。由题图D可知，电流表与开关并联，当开关闭合后，不会损坏电流表和电源。故A选项正确。
10.
C   解析：由题意可知，照明灯和风扇能够独立工作，因此照明灯和风扇是并联的，A图中风扇不能工作，B图中照明灯不能工作，D图中照明灯不能单独工作，只有C图满足要求。

11.
电源  用电器  开关  导线
解析：一个完整的电路由电源、用电器、开关和导线四部分组成。
12.
串  并  解析：由题图可知，当开关[image: image188.png]


闭合，[image: image190.png]


、[image: image192.png]


断开时，电流从电源正极出发，依次经过[image: image194.png]


、[image: image196.png]S+ L,



回到电源负极，此时灯[image: image198.png]


、[image: image200.png]


串联；当开关[image: image202.png]


、[image: image204.png]


闭合，[image: image206.png]


断开时，电流路径有两条，即电流从电源正极分别经灯[image: image208.png]


和[image: image210.png]


、[image: image212.png]


和[image: image214.png]


回到电源负极，所以灯[image: image216.png]


、[image: image218.png]


并联。
13.
[image: image220.png]


  0.28  解析：由题图可知，闭合开关后，电灯[image: image222.png]


和[image: image224.png]


并联，电流表串联接在[image: image226.png]


所在的支路上，所以电流表测量的是通过[image: image228.png]


的电流；电流表使用的是“[image: image230.png]0~0.6 A



”的量程，一个大格表示[image: image232.png]0.2A



，一个小格表示[image: image234.png]0.02 A



，指针指在第2个大格内的第4条刻度线上，所以其示数为[image: image236.png]0.28 A



。
14.
[image: image238.png]


   0.6   [image: image240.png]


  解析：由题图知，电流表指针偏向了0刻度的左侧，指针反向偏转的原因是正、负接线柱接反了，也就是电流从导线[image: image242.png]


进入了电流表；为测量正确并且读数误差较小，需要改变进入电流表的电流方向，并改接小量程，所以需要将导线[image: image244.png]


与标有“0.6”的接线柱相连，导线[image: image246.png]


与标有“[image: image248.png]


”的接线柱相连。
15.
[image: image250.png]1x107¢



  [image: image252.png]2% 108



   解析：[image: image254.png]100 pA=100x 1075 A=1x 107+ A



，[image: image256.png]2x10%

2x10° x 10° mA:

X 10° mA.




16.
不能  能  不能  绝缘体  导体  解析：导体和绝缘体之间没有绝对的界限，玻璃在常温下是绝缘体，因此没有用酒精灯加热玻璃芯时，灯泡不能发光；当用酒精灯加热玻璃芯时，灯泡发光；移走酒精灯后，玻璃温度降低，灯泡又不发光，说明玻璃在常温下是绝缘体，在高温下是导体。

17.
并联  开关  解析：汽车同侧的前后两个转向灯会同时闪亮、同时熄灭，但转向灯可以单独工作，所以它们是并联的；司机拨动这根横杆，转向灯才会工作，所以这根横杆起到了开关的作用。
18.
6   各支路电流之和  只测量了一组数据，具有偶然性  更换不同规格的灯泡，多次实验
[image: image364.png]


解析：(1)如题图所示，在接入电流表之前需要5根导线，当在[image: image258.png]


点、[image: image260.png]


点或[image: image262.png]


点接入电流表时，再加1根导线即可，所以完成此实验至少需要6根导线；根据小明的测量数据可知干路电流[image: image264.png]


，支路上的电流分别是[image: image266.png]


，[image: image268.png]


，小明由此得出[image: image270.png]


,即干路电流等于各支路电流之和，小明只凭一次实验就得出了结论，这是不可靠的，因为一次实验具有偶然性，因此他应该更换不同的灯泡，多次实验，从而得出正确结论。
19.
如图1所示   解析：根据电流流向法，先从电源正极出发依次串联开关[image: image272.png]


、开关[image: image274.png]


、灯泡[image: image276.png]


回到负极，然后开关[image: image278.png]


和灯泡[image: image280.png]


串联以后，把灯泡[image: image282.png]


的右端与开关[image: image284.png]


的右端相连、开关[image: image286.png]


的左端和灯泡[image: image288.png]


的左端相连即可，如图1所示。
[image: image365.png]


20.
如图2所示   解析：要使灯泡发光，则电路中必须有电源，如果电源在左侧，根据电流方向可知，下端必须为正极；若右端为电流表则灯泡L2短路，不发光，若右端为电压表则两灯泡串联，不符合题意，所以电源应位于右端，且下端为正极；若左端为电压表则灯泡L1不发光，不符合题意；左端为电流表，两灯泡并联且都发光，符合题意。
21.（1）[image: image290.png]S; Siv S,



  （2）[image: image292.png]


、[image: image294.png]


  [image: image296.png]


  （3）[image: image298.png]


 （4）[image: image300.png]


  [image: image302.png]



解析：（1）由题图可知，若使[image: image304.png]


、[image: image306.png]


串联，则应闭合开关[image: image308.png]


，断开开关[image: image310.png]S+ Szo




（2）若使[image: image312.png]


、[image: image314.png]


并联，则应闭合开关[image: image316.png]


、[image: image318.png]


，断开开关[image: image320.png]


。
（3）如果只闭合开关[image: image322.png]


而断开[image: image324.png]H%s,



、[image: image326.png]


，电路中只有灯[image: image328.png]


中有电流通过，故灯[image: image330.png]L=



。
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（4）同时闭合开关[image: image332.png]


、[image: image334.png]


，灯[image: image336.png]


、[image: image338.png]


被短路，导线不经过用电器直接与电源的正负极连接，电源被短路，这是不允许的。
22.（1）电流表所选量程偏小  （2）改接[image: image340.png]0~3A



的量程  （3）如图3所示 
解析：（1）由题图可知，指针偏转到最右边，且超出了刻度盘上的最大刻度，所以是选用的电流表的量程太小。（2）为了能测出电路中的电流，必须将电流表的量程更换为[image: image342.png]0~3 A



。（3）电流表的[image: image344.png]0~3 A



量程对应的分度值为[image: image346.png]0.1A



，所以电流值[image: image348.png]1.8 A



在图中标出时如图3所示。
23.（1）C  （2）控制整个电路的通断 （3）控制所在支路的通断
解析：（1）连接实验电路时要注意：按照电路图连接电路的过程中，开关应该是断开的，A说法正确；每处接线都必须接牢，B说法正确；连接实物电路图时，只要把开关S、灯[image: image350.png]


、灯[image: image352.png]


接入电路即可，没有必要一定从电源正极出发，回到负极，也可以从负极出发，回到正极，C说法错误；连接完毕后，应对照电路图仔细检查电路，确认无误后再闭合开关，D说法正确。（2）在串联电路中开关的作用是控制整个电路的通断。（3）在并联电路中支路开关的作用是控制所在支路的通断。
24.
（1）发电机  干电池  蓄电池    （2）电视机  电冰箱  电灯 

（3）拉线开关  按键开关  声控开关（每空1分）
解析：发电机、干电池、蓄电池等都是提供电能的装置，属于电源；电视机、电冰箱、电灯等是在电路中消耗电能的装置，属于用电器；拉线开关、按键开关、声控开关等都是控制电路通断的装置，属于开关。
25.
（1）没有停电，是灯泡坏了，并联电路中各用电器可以独立工作（3分）
    （2）灯泡坏了，断路时电路中没有电流（3分）
    （3）换一个新的完好的灯泡接入灯座试试（合理即可）（4分）
解析：（1）因电视机和灯泡是并联的，电视机能工作说明没有停电；根据并联电路中用电器之间互不影响可以判断，是灯泡坏了。（2）因断路时电路中没有电流，此时电流表没有示数，所以是灯泡坏了。（3）可以直接换一个新的完好的灯泡接入灯座试试，如果新灯泡能够发光说明旧灯泡是坏的。
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