北京市石景山区普通中学2015—2016学年度第一学期初三期中测试
物理试卷
学校___________    班级___________       姓名____________ 

1、 以下各题均有四个选项，其中只有一个符合题意，请将正确选项前的字母填到选择题答题纸上。（共30分，每小题2分）
1．在国际单位制中，电流的单位是
A．库仑（C）        B．安培(A)         C．焦耳(J)        D．伏特(V)

2．我国家庭电路的电压是
  A．36V               B．110V           C．220V          D．380V
3．图1中标出了制成铅笔的几种材料，通常条件下属于绝缘体的是
[image: image2.wmf]3

   A．木材、橡皮     B．石墨、金属
   C．木材、金属     D．石墨、橡皮
4．电能表接在家庭电路中是为了直接测量
A．电流         B．电压            C．电功          D．电功率
5．图2所示为滑动变阻器的结构示意图，要使滑片P向左移动时连入电路的电阻变小，接线柱连接正确的是
[image: image3.emf]
6．下列哪种装置是利用电磁感应现象制成的
A．电动机    B．发电机      C．电磁铁     D．电磁继电器
[image: image4.emf]7． 图3所示的四种现象中，符合用电安全的是
8．在图4所示的电路中，闭合开关S后，灯泡L2不发光的图是
[image: image5.png]


 

9．下列说法正确的是
A. 只有不高于220V的电压为安全电压
B. 家庭电路中使用的大功率用电器越多，电路中的电流越大
C. 家庭电路中使用的大功率用电器越多，电路中的电流越小
D. 家庭电路中各用电器之间的连接方式是串联
10．在温度一定时，比较两根镍铬合金线电阻的大小，下列说法正确的是
    A．长导线的电阻大                  B．横截面积大的导线电阻大
    C．长度相等时，粗导线的电阻大      D．横截面积相等时，长导线的电阻大 
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11．图5中的几种用电器的额定功率最接近100W的是
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12．如图6所示电路，电源两端的电压为6V并保持不变，R1、R2为两个相同阻值的电阻，开关S1闭合后，下列说法中正确的是                    
A．开关S2断开时，R1两端的电压为3V 
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B．开关S2断开时，R1两端的电压为6V

C．开关S2闭合时，R1两端的电压为3V

D．开关S2闭合时，R2两端的电压为6V                   

13．如图7所示电路，电源两端的电压一定，开关S1闭合，如果使电压表示数减小，电流表的示数增大，则下列操作一定可行的是   
A．滑动变阻器的滑片P向下移   B．开关S2闭合，滑动变阻器的滑片P向下移
C．滑动变阻器的滑片P向上移 D．开关S2闭合，断开开关S1，滑动变阻器的滑片P不动
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14．在一次实验中，小李按照图8（甲）所示的电路图正确连接电路。闭合开关S后，他发现两块电流表指针的偏转角度相同，都如图8（乙）所示。分析可知，电阻R1与R2电阻值之比为
A．1∶5            B．5∶1            C．1∶4             D．4∶1

[image: image11.jpg]


15．如图9所示电路中，设电源两端电压不变，灯L的电阻不随温度变化。闭合开关S，在变阻器的滑片P移动的过程中，电流表A的最小示数为0．3A，电压表V的最大示数为3V，电压表V1的最大示数与最小示数之比为3：2。则下列说法正确的是：
A．电源电压为6V     B．电路的最大电功率为4.05W

C．灯L的阻值为10Ω  D．滑动变阻器最大阻值为20Ω    

二、下列各小题均有四个选项，其中至少有一个符合题意，请将正确选项前的字母填到选择题答题纸上。（共12分，每小题3分。选对但不全的该小题得2分，不选、错选该小题不得分。）
16．关于磁现象，下列说法中正确的是：
A．磁体上磁性最强的部分叫磁极      B．奥斯特实验说明导体周围存在着磁场
C．地磁场的北极在地理的南极附近    D．电动机是利用通电线圈在磁场中转动制成的
17．在如图10所示的电路中，灯泡L正常发光。当滑动变阻器的滑片P向左滑动的过程中，下列说法正确的是
[image: image12.jpg]


A．灯泡的实际功率变大        

B．灯泡的实际功率变小
C．电流表示数变大
D．电压表示数变大
[image: image13.jpg]
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得分   阅卷人
三、填空题（共14分，每空2分）
18．经验证明不高于         V的电压对人体是安全的。
19．发电机的发明使人类实现了         能向电能的转化。
20．1min通过导体横截面的电荷量是30C，则导体中的电流大小是 ________ A。
21．将电阻R1和R2并联接入电路，通过电阻R1和R2的电流之比为3∶2，则电阻R1和R2的阻值之比为_________。
22．1kW·h的电能可以供一盏“PZ220V 100W”的白炽灯正常工作           h。
[image: image15.png]



23．如图11所示电路中，电压表示数为6V，A1表的示数为0.2 A，A2表的示数为0.6 A，A表的示数为1.8A，则R1消耗的电功率为_______________ W 。
24．甲、乙两个电热丝串联后接在电源两端（电源两端电压恒定），在一定时间内产生的热量分别为Q1、Q2；现把甲电热丝单独接在该电源两端，在相同时间内产生的热量为           。
[image: image16.png]


[image: image17.bmp]得分   阅卷人
四、实验与探究题（共30分）
25．如图12所示，电阻箱的示数为                Ω。(2分)

26．如图13所示，电能表的读数为               kW·h。(2分)

27．如图14所示，根据电流的方向标出通电螺线管周围小磁针的N、S极。(2分)

28．如图15所示，请在图中的“O”内填人电流表或电压表的符号，使开关闭合后两灯都能发光。(2分)
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29．如图16所示，在家庭电路中，用测电笔来辨别火线和零线，正确使用测电笔的是_________图（填“甲”或“乙”）。（2分）
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30．如图17是火警自动报警装置的简单电路。其中，温控开关S在温度升高到某值时自动闭合，常温时自动断开。当温度升高到某值时，开关S ________ （填：“闭合”或“断开”），电磁铁产生磁性，吸引衔铁，触点 _______（填：“b”或“c”）接通，________ 灯发光报警（填：“红”或“绿”）。（3分）
31．如图18（甲）所示，是用伏安法测定未知电阻RX的实验电路实物图。（共6分）
（1）根据实验要求用笔画线代替导线连接完成实验电路实物图。（2分）
（2）小明同学连接好实验电路，检查连接无误后闭合开关，发现电流表无示数，电压表有示数，且电压表的指针示数超过最大值。请你判断电路中出现的故障可能是以下情况中的：           。（2分）
A．滑动变阻器短路               B．待测电阻RX断路
C．待测电阻RX短路              D．电流表接线柱断路
（3）排除故障后，闭合开关S，调节滑动变阻器观察到电表的读数如图18（乙）所示，
电流I=         A，RX =           Ω。（2分）
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          图18（甲）                                 图18（乙）
32．为探究电磁铁的磁性跟哪些因素有关，小丽同学做出以下猜想：（4分）
猜想A：电磁铁通电时有磁性，断电时没有磁性
猜想B：线圈匝数相同时，通过电磁铁的电流越大，它的磁性越强
猜想C：外形相同的螺线管，线圈的匝数越多，它的磁性越强
为了检验上述猜想是否正确，小丽所在实验小组通过交流与合作设计了以下实验方案：
[image: image22.wmf] 

5

 


用漆包线（表面涂有绝缘漆的导线）在大铁钉上绕制若干圈，制成简单的电磁铁。如图19所示的a、b、c、d为实验中观察到的四种情况，根据小丽的猜想和实验，完成下面填空：
（1）通过观察电磁铁吸引大头针数目多少的不同，来判断它　　　　      的不同。
（2）通过比较             两种情况，可以验证猜想A是正确的。
（3）通过比较             两种情况，可以验证猜想B是正确的。
（4）通过比较d中甲、乙两电磁铁，发现猜想C不全面，应补充　　　　       。
33．小明同学想比较金属材料甲和金属材料乙哪个更容易导电．现有金属材料甲和金属材料乙制成的各种不同规格的金属丝，规格如下表所示：
	金属丝代号
	材料
	长度／m
	横截面积／mm2

	A
	金属甲
	1
	0.1

	B
	金属甲
	0.5
	0.1

	C
	金属乙
	1
	0.1

	D
	金属乙
	1
	0.2


请你帮助小明同学完成下面的实验方案．(3分)
(1)实验器材除上述金属丝、干电池、开关、导线外，还必须选用的器材有：____________。
(2)实验中应选取的金属丝分别是：____________(只需填字母代号)．
(3)在本实验中，你是如何判断哪种金属材料更容易导电的__________                
__________                                                            。
34．如图20（甲）是阻值分别为R1和R2的两个电阻丝的电流随电压变化的图像，则两电阻丝的阻值大小关系是R1____________R2（填“大于”、“等于”或“小于”），将电阻丝按图20（乙）的方式接入电路中，则R1和R2的总阻值的电流随电压变化的图像应画在图20（甲）中的区域________内（填“Ⅰ”、“Ⅱ”或“Ⅲ”），若将两根完全相同的火柴头分别放在两个电阻丝上，闭合开关一段时间后，发现R2上的火柴头先燃烧，这个现象说明：____________________________________________________________________________。(3分)
[image: image23.wmf] 
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35．实验桌上有如下器材：满足实验要求的电源一个、电压表一个、开关一个、电阻箱（电路图符号[image: image1.png]


）一个、各种阻值已知的定值电阻和导线若干。小敏想利用实验桌上的器材，设计一个实验证明：“当通过电阻的电流保持不变时，电阻两端的电压与该电阻的阻值成正比”。请你根据上述要求帮助小敏画出实验电路图，并写出实验步骤。(5分)

（1）实验电路图：
（2）实验步骤：
[image: image24.wmf] 

1

5

 


[image: image25.wmf] 

3

 

[image: image26.wmf] 

0

.6

 

得分   阅卷人
五、简答和计算题（共16分）
解题要求：（1）简答题要有依据、有说明、有结论。(2)计算题要
写出依据的主要公式或变形公式并代入数据；凡有数字运算的题
目，运算过程和结果都要写明单位。
36．请用你学过的电学知识解释：为什么电线芯线常用铜或铝来做？而电线芯线外面的包层常用橡胶或塑料来做？（3分）
37． R1＝15Ω，R2＝5Ω，将它们串联起来接到l2V的电源上，求：(1)总电阻；(2)电路中的电流；(3)R1与R2两端的电压之比。（3分）
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38．如图21所示，R=12Ω，小灯泡L的电阻为6Ω，接通开关S后，电流表的示数为3A。(4分)求：
(1) 电路的总电阻是多少？
(2)加在灯泡L两端的电压是多少？
(3)通电1分钟，电阻R产生多少热量？
  (4)通电1小时灯泡消耗多少度电？
39．把额定电压是6V的小灯泡和4Ω的电阻并联在电路中，灯泡正常发光，干路中电流是2 A，则小灯泡的额定功率是多少W？（3分）
40．如图22所示，电源两端电压保持不变，当开关S1闭合、S2断开，滑动变阻器的滑片P移到A端时，电阻R2的电功率为P2，电流表的示数为I1 ；当开关S1断开、S2闭合时，电阻R2的电功率为P2’，电流表的示数为I2 。已知I1:I2＝2 :3 。（3分）
求：（1）电阻R2的功率P2与P2’的比值；
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（2）当开关S1、S2都断开，滑动变阻器的滑片P在C点时，变阻器接入电路的电阻为Rc，电压表V1的示数为U1，电压表V2的示数为U2，已知U1:U2＝1:3，这时R2的功率为20W，Rc的电功率为5W。则滑片P在A端与滑片P到C点时，变阻器连入电路电阻RA与 Rc的比值；
（3）电路通过不同的变化，消耗的最大功率与最小功率之比。
(请画出相关电路状态的等效电路图)
以 下 为 草 稿 纸
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参考答案及评分标准
1、 单选题（每题2分，共30分）    

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	B
	C
	A
	C
	B
	B
	A
	B
	B

	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	D
	A
	A
	C
	D
	B
	ACD
	BD
	


2、 多选题（共6分，每小题3分。选对但不全的该小题得2分，不选、错选该小题不得分。）     

三、填空题（每空2分，共14分）
	18
	36
	22
	10

	19
	机械
	23
	7．2

	20
	0.5
	24
	 EQ \F(（Q1+Q2）2,Q1) 

	21
	2：3
	
	


四、作图和实验题（共34分）
25． 5687       26． 7831．6         27、28图略      29．乙    

30．闭合；b；红
31．（1）图略
（2）B

（3）0．4 ；5

32．（1）磁性强弱 ；（2）a、b；（3）b、c；（4）电流相同
33．（1）电流表；（2）A、C ；
（3）比较不同规格的金属丝分别连入同一电路时电流的大小，电流较大的，说明此金属的导电性能好，更容易导电。
34．小于；Ⅲ；在电流一定时，导体电阻越大，相同时间内电流通过导体产生的热量越多。（或电流一定时，电阻越大，电功率越大）
35．
[image: image30.png]B
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五、简答、计算题（共16分）
36． 因为铜或铝是导电性能良好的金属，用它们做芯线可以导电（1分）；而橡胶或塑料是绝缘体，用它们包在芯线外面可以防止电线漏电和人触电（1分）。所以，电线芯线常用铜或铝来做，芯线外面的包层常用橡胶或塑料来做（1分）。
37．20Ω；0.6A  ；3：1

38．4Ω；12 V；720J；0.024度
39．3W

40．4:9 ； 3：1 ； 23：12
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