八年级物理期终复习试卷

班级______姓名___________

一、填空题（每空0.5分，共20分）

1.每节干电池的电压是________V，每个铅蓄电池的电压是________V，家庭照明电路的电压是________V.人体安全电压是________V.

2.如图1所示，电压表V1的读数为2.0 V，所用量程应为________V.电压表V的读数是8.2 V，则电压表V2的示数是________V，V2所选用的量程是________V.
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       图1            图2              图3          图4

3.如图2所示，若要使滑动变阻器的滑片P向C端滑动时，小灯泡变亮，那么应将滑动变阻器的接线柱________和________接在电路的M、N两端.

4.一根细铁丝和一根粗铜丝串联在电路里，若它们的长度相同，则电阻较大的是________；若通过的电流分别为I铁和I铜,它们的大小关系是________.

5.在图3所示的电路中，当滑动变阻器的滑片向右滑动时，各电表示数的变化情况是：电流表的示数______，V1的示数______，V2的示数______.(填“变大”“变小”或“不变”)

6.如图4所示电路，断开电键S时，电压表示数为6 V，电流表示数为0.5 A，电源电压为9 V.由此可知电阻R1=________Ω;合上开关S后电流表的示数为________.

7.一只“220 V  60 W”的灯泡，额定电压是________V，额定功率是________W，通过灯泡的电流是________A，在1 min内电流所做的功是________J.若加在灯泡上的电压是110 V，实际功率是________W.
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8.下表是某国产洗衣机的说明书所列数据，由此可知洗衣机正常工作的电流为________A，若洗衣、脱水累计1 h，则洗衣机消耗的电能为________kW·h.

	额定电压
	220 V

	额定洗衣、脱水功率
	440 W

	洗衣、脱水容量
	5 kg


9．下表列出了几种用电器的已知量，根据欧姆定律，算出要求的量，并填入空格中。
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10.1820年丹麦的_____发现了电流的磁效应，1831年英国的_____发现了电磁感应，这两个重要现象的发现，揭示了_____和_____之间不可分割的联系.

11.如图所示，将磁铁的两极分别靠近小磁针的某一磁极时，原来静止的磁针均发生偏转，甲说明了________         ，乙说明了________           .
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12.如图所示，A为螺线管，B为悬挂在弹簧秤下方的条形磁铁，当开关S断开时，弹簧秤的示数将________，电流表的示数将________，若再将软铁C插入管中，弹簧秤的示数又会________.

13.图所示是“研究电磁铁实验”的示意图，图中I1＜I2=I3.
(1)比较图甲、图乙，可以得出：__________________________

(2)比较图乙、图丙，可以得出：__________________________
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14.如图所示，把导线ab放在磁场里，接通电源，让电流通过导线从a到b,ab向外摆动，这说明通电导体在磁场中__        ___；若保持磁铁的磁极位置不变，把电源的正、负极对调后接入电路，使通过导线ab的电流从b到a，这时ab向_____摆动.若保持ab中的电流方向从a到b不变，而把蹄形磁体上下磁极调换一下，使磁场方向与原来相反，这时ab向_____摆动.
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二、填空题（每题2分，共40分）

1.在图所示的电路中，电源电压为6 V.当开关S闭合时，只有灯泡L1发光，且电压表的示数为6 V，产生这一现象的原因可能是（   ）

A.灯L1短路     B.灯L2短路    C.灯L1断路     D.灯L2断路

2.若用电压表测出三节干电池的电压是1.5 V、1.4 V、1.3 V,则这三节干电池串联后，电池组的电压是（   ） 
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A.1.5 V         B.1.4 V        C.4.2 V


D.4.5 V

3.在图所示的电路中，闭合开关将滑动变阻器的滑片向左移动时（  ）

A.电压表示数变大      B.电流表示数变大

C.小灯泡变亮          D.电路中电流变小

4.一只电阻值为R的电阻丝，两端电压为U时，通过的电流为I，若将该电阻两端电压变为2U，则电阻的阻值和通过它的电流分别是   （   ）

A.2R，2I        B.R，I        C.2R，I        D.R，2I
5.电风扇、白炽灯、电烙铁三个用电器上都标有“220 V 60 W”字样，正常工作时，相同的时间消耗电能最多的是（   ）

A.电风扇 
B.白炽灯     C.电烙铁 

D.三者一样多
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6.如图12所示的四个电路中，电源电压U相同，R1＜R2,电路消耗的总功率由小到大的顺序是（     ）

A.甲、乙、丙、丁 
B.丁、丙、乙、甲  C.丁、甲、乙、丙
 D.丙、乙、甲、丁

7.如图所示四个电路中，两灯泡都能正常发光的是（    ）
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8.标有“220 V 100 W”的白炽灯接在110 V的电源上，它的实际功率是（    ）

A.100 W 

B.50 W       C.25 W 

D.12.5 W

9.李明同学家的所有家用电器都不工作了，他用测电笔检查时，发现所有的家用电器都不带电，保险丝也没有断.发生此现象的原因不可能的是（    ）

A.停电了                     B.进户火线断了

C.保险丝接触处接触不良       D.火线与零线相碰了

10.一个电热器接在电压为10 V的电源上，电功率为10 W，那么（    ）

A.这个电热器的电阻等于10 Ω        B.通过这个电热器的电流等于10 A

C.每分钟这个电热器消耗的电能是10 J  D.每分钟这个电热器产生的热是10 J

11.比较“220 V 100 W”的甲灯和“220 V 15 W”的乙灯，下列说法正确的是（  ）

A.甲灯的灯丝较细，正常发光时的电流较小

B.甲灯的灯丝较粗，正常发光时的电流较大

C.乙灯的灯丝较细，正常发光时的电流较大

D.乙灯的灯丝较粗，正常发光时的电流较小

12．实验中待测电阻值在20～30欧之间，电源为4节串接的干电池，则电流表、电压表量程选用较为适当的是（    ）

A． 0～0．6安、0～3伏  

B．0～0．6安、0～15伏

C．0～3安、0～3伏     

D．0～3安、0～15伏    
13、电炉通电后，电炉丝热得发红，而跟电炉连接的铜导线却不那么热，这是因为（     ）
A．通过铜导线的电流小，所以它消耗的电能较少。
B．电炉丝和铜导线消耗的电能相同，但铜导线散热快，所以就不那么热。
C．通过电炉丝的电流大，所以它消耗的电能较多。
D．铜导线电阻较小，所以它消耗的电能较少。
14.关于磁场和磁感线，下面说法正确的是（     ）

A.磁场虽然看不见、摸不到，但在磁体周围空间确实存在磁场，而磁感线是一种假想曲线，是不存在的

B.当没有磁体放入磁场中时，磁场就不存在了

C.在磁场周围的磁感线处存在磁场，在磁感线间空白处不存在磁场

D.磁体周围的磁感线是从磁体北极出来，回到南极，所以磁体内部不存在磁场，也画不出磁感线

15.如图所示，正确的图是（    ）


[image: image2.wmf]N

S

A

N

S

B

N

S

C

N

S

D


16.第一个清楚准确地论述磁偏角的科学家是                  （    ）

A.哥伦布


B.法拉第    C.奥斯特


D.沈括

17.利用磁场对通电导体产生力的作用来制造的机器是          （    ）

A.电动机


B.发电机      C.电铃


D.电磁铁

18.若要改变导体中产生的感应电流的方向，下列方法正确的是  （    ）

A.改变导体切割磁感线的速度       B.改变磁场的强弱

C.同时改变磁场方向和切割磁感线方向

D.只改变磁场方向或切割磁感线方向

19.如图所示，符号“○”表示导线ab的横截面，ab是闭合电路的一部分导体，箭头表示ab在磁场中的运动方向，ab中能产生感应电流的是（    ）
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20.如图所示，是四幅实验图，其中表述错误的是（     ）

[image: image4.png]£y 22T




A.①所示实验是研究电磁感应现象的

B.②所示实验是研究磁场对电流的作用与哪些因素有关的

C.③所示实验是研究磁性强弱与电流大小关系的
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D.④所示实验是研究电流产生磁场的
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三、实验题

1、画出图中通电螺线管的绕线.和标出S、N极

2.如图所示，置于通电螺线管上方的小磁针静止时N极水平向左，请标出通电磁线管的N、S极和电源的正、负极. 

3、要测量小灯泡的额定功率，现有如下器材：小灯泡(额定电压2.5 V，允许通过的最大电流为0.4 A)，电流表(量程为0~0.6 A和0~3 A)，电压表(量程为0~3 V和0~15 V)，蓄电池两个(每个2 V，两个串联)，滑动变阻器(0~10 Ω，1.5 A)，导线数条，开关1个.（7分）

(1)电流表的量程应选________A， 电压表的量程应选________V；

(2)利用现有器材，设计实验电路图，根据电路图，用笔画线代替导线，将图中的实验器材连接成实物图(导线不要交叉).
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(3)根据你所连接的电路图，开关在闭合前，滑动变阻器的滑片P应置于________端.

(4)在测定小灯泡的额定功率时，调节滑动变阻器时应使电压表指针指到_______V，若此时电流表的示数如图14所示，那么小灯泡的额定功率是_______W.

4、如图(a)所示电路，在测量电阻的实验中，R为镍铬丝，R＇为滑动变阻器。（5分）

(1)在圆圈中填上两表符号。
(2)移动滑动变阻器滑片P是为了改变____。
(3)R两端电压的最大值为____伏。
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 (4)设R约为3欧，用笔线代替导线把图(b)的元件连接成电路（注意导线不交叉，元件位置不移动）。
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5、请在图中用笔画线代替导线，画出利用电磁继电器

控制高压电路工作的原理图，要求开关闭合时，电动机工作，

电灯熄灭；开关断开时，电动机不工作，电灯亮. 

	产品型号
	XCD 50B

	额定电压（V）
	220

	额定功率（kW）
	1.5

	温度设定范围（℃）
	30~85

	内胆压力（Mpa）
	0.6

	容量（L）
	50

	加热方式
	电加热器

	整机外形尺寸（mm）
	930×ф480


四、计算题

1、小利同学家里新购买一个快速电热水壶，快速电热水壶的铭牌的部分数据如右表： 

请您观察铭牌上的数据，计算出两个有关的电学方面的物理量。
2.有一灯泡，把它接在36 V电路中，正常工作时通过的电流为0.5 A.今发现36 V线路有故障，需把它接在220 V的电路中使它正常工作，需串联一个多大的电阻？ 

3.阅读短文，回答问题：

新型发热材料——PTC

PTC是一种新型的半导体陶瓷材料，它以钛酸钡为主，渗入多种物质后加工而成，目前家用的陶瓷暖风器、陶瓷电热水壶等就是用这种材料做成的。

PTC有一个根据需要设定的温度，低于这个温度时，其电阻随温度的升高而减小，高于这个温度时，电阻值则随温度的升高而增大，我们把这个设定的温度叫“居里点温度”，用PTC材料制成的电热器具有发热、控温双重功能，应用十分广泛。

⑴ 家用固体电热灭蚊器就使用PTC陶瓷电热元件，图为其电阻随温度变化的图像，由图可知，该PTC材料的居里点温度为--------------℃。
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⑵ 家用固体电热灭蚊器工作时的温度基本恒定在165℃左右，若它的温度高于165℃，电阻------------------，功率--------------------，使其温度--------------------（以上均填变化情况）；反之，也能自动调节。因此用PTC材料制成的电热器具有自动调节功能。
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⑶ 某同学利用PTC电阻设计了一个“过热自动报警电路”：将PTC电阻安装在需要探测温度的地方，当环境温度正常时，指示灯亮；当环境温度超过PTC电阻的居里点温度时，由于电阻变化，导致电磁铁磁性减弱，使警铃响。请帮他将图所示的电路连接完整。

⑷ 你认为该“过热自动报警电路”的设计或在使用过程中有何不足？（指出一点即可）
t/℃
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